期中测试题
（时间：45分钟  满分：100分）

一、选择题（每小题3分，共36分）

1.
(2015年黑龙江龙东)小健学习了电学知识后，认识到安全用电很重要，下图符合安全用电原则的是(    )
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     甲               乙                        丙                   丁
A．甲图：人靠近高压带电体
B．乙图：电视机天线与电线接触
C．丙图：电动机外壳没有接地
D．丁图：电水壶用三脚插头
2.
如图所示，教室内两盏日光灯由一个开关控制。以下电路中能反映它们正确连接的是（    ）
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3．
(2015年湖北十堰)某家庭电路中安装有“220 V  10 A”的空气开关(图中未画出)，下图是电路中的四种情况，开关全部闭合后，不会引起空气开关“跳闸”的是(    )
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A                  B               C                 D

4．
( 2015年四川自贡)电为我们的生活带来了很多方便，但我们也要注意在用电过程中的安全问题。下列有关家庭安全用电的说法中，错误的是(    )

A.电冰箱、洗衣机、空调之类的用电器，连入电路时应使用三孔插座
B.电灯开关应该连在灯泡与火线之间，这样在检修灯泡时才不易发生触电事故
C.如果电线较粗的话，我们可以在裸露的电线上晒衣服
D.家里如果有较大功率的用电器，尽量不要同时使用，以免引起电线燃烧而引发火灾
5．
在如图所示的几种情况中，符合安全用电要求的是(    )
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6.
（2015年四川泸州改编）5月初，小明家中的电能表示数为[image: image14.png]


，电能表的部分参数及6月初的示数如图所示，下列说法正确的是（    ）
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A.电能表是测量用电器消耗电功率的仪表
B.小明家5月初至6月初消耗的电能是1 200 kW·h 

C.小明家所有用电器同时工作，总功率不得超过4.4 kW
D.若电能表转盘在10 min内转过300转，则用电器的总功率为1 kW
7.
电炉通电以后，电炉丝热得发红，而与电炉丝相连的导线却不怎么热，原因是（    ）
A.通过电炉丝的电流大 

B.通过导线的电流大 

C.电炉丝的电阻小，发热功率小 

D.导线的电阻小，发热功率小

8.
(2015年湖南益阳)下列关于安全用电、防范触电的说法中错误的是(    )
A.家庭用电一定不要让总电流超出家里供电线和电能表所允许的最大值 

B.及时更换已达到使用寿命的保险装置、插座、导线、家用电器等
C.可以使用湿润的抹布去擦洗正在工作的家用电器 

D.更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关
9.
兰州市的许多公交车安装了GPS系统，通过GPS系统可显示汽车的行驶方向、车速、与后车的距离等信息，还可自动报站。实现GPS系统与卫星信号传输的是（   ）
A.红外线        B.紫外线        C.可见光        D.微波

10.
下列说法错误的是（    ）
  A.光波是一种电磁波，它可以在真空中传播

  B.声波是一种电磁波，但它不能在真空中传播

  C.超声波能用来粉碎结石是因为超声波具有能量

  D.光纤通信是一种利用光波在光导纤维中传输信息的通信方式

11.
手机广泛运用于现代生活，已成为人们不可或缺的通信工具，下列有关手机的说法中不正确的是（    ）
  A.接手机时能根据对方语音音色来判断对方是谁

  B.手机是利用电磁波来传递信息的唯一通信设备

  C.手机来电振动时将电能转化为机械能

  D.手机的话筒是将声音信号转化为电信号的装置

12.
2013年6月11日，我国成功发射“神舟十号”载人飞船。飞船承担着与“天宫一号”交会对接任务。地面飞控中心和航天员的联系主要是通过下面的哪种方式来实现（    ）
 
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A.发射超声波         B.发射次声波
C.发射微波           D.发射可见光

二、填空题（每题3分，共27分）

13.
正在厨房洗菜的小彤突然看到旁边电水壶中的水浇开了，她立即伸手去拔水壶的电源插头，她这样做安全吗？_______。原因是：_____________________________________。

14.
(2015年四川绵阳)小瑞想在家里安装一盏照明灯，他设计的电路如图所示。图中虚线框

    [image: image18.png]


和[image: image20.png]


应接入开关或电灯，则开关应装在虚线框＿＿＿＿中。 图中三孔插座的插孔＿＿＿＿(选填“[image: image22.png]


”“[image: image24.png]


”或“[image: image26.png]


”)应与地线相连。
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15..(2015年广东茂名)如图甲所示的两种使用验电笔的方法，正确的是_________。如图乙所示是两种硬导线与螺钉压按式接线柱接法(箭头方向表示拧紧螺钉的方向)，其中不容易造成接触不良的是_________。如图丙所示，用电热水壶烧水时，若不慎有水溅入旁边的插座里，可能会导致电路_________，使空气开关跳闸。
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  甲                     乙                    丙
16.
家庭电路中的______________是一定的，接入的用电器太多，电路中的_________就可能超过安全值，容易烧坏保险丝，甚至引起火灾。
17.
家庭电路中短路或超负荷运行很容易引发火灾，为了避免此类事故的发生，家庭电路中必须安装_________；如果家用电器内部导线的绝缘皮破损，人体接触家用电器金属外壳时容易发生触电事故，为防止此类事故的发生，家用电器的金属外壳应该__________。
18.
(2015年江苏镇江)图中电能表的示数为_______[image: image32.png]kW -



。
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19.
生活处处有物理，留心观察皆学问。小朱观察到汽车应用了大量物理知识。汽车的导航系统是通过汽车和卫星之间传递信息来确定汽车所处的位置，在这个过程中是通过_________来传递信息的，它的传播速度是_____________。
20.
学了“电磁波”和“声波”这两部分内容后，小华列出了如下的知识归纳表，其中__________和_________（填表中序号）的说法是错误的。

	波的种类
	电磁波
	声波

	传播速度
	①真空中所有电磁波的传播速度都是３×10８ｍ／ｓ
	②声波在固体、液体、气体中的传播速度相同

	传播介质
	③电磁波的传播一定要有介质
	④声波传播一定要有介质

	应用事例
	⑤电视机遥控器利用红外线进行遥控
	⑥超声波可用于清洗物品


21.
如图为射频、视频、音频的波形示意图。其中A表示的是_______，B表示的是_______，C表示的是_________。

[image: image34.wmf]
三、作图、简答题（每题7分，共14分）

22.
(2015年江苏镇江)如图2所示，请将开关和灯泡正确连入家庭电路。
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23.
请谈谈对人体安全电压的理解。

四、计算题（24题10分，25题13分，共23分）

24.
某收音机的中波段的频率范围是535 kHz～1 605 kHz，问它接收的电磁波波长范围是多少？

25.(2015年黑龙江龙东)如图甲所示是一种常见的电热水袋，图乙是它的结构示意图，其性能指标如下表所示。请完成下列各题：
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甲                                 乙
	额定电压
	额定加热功率
	指示灯功率
	袋内充水
	自动断电温度

	220 V
	500 W
	≤0.2 W
	1 L
	65 ℃


(1)请你计算电热水袋中充水的质量。
(2)给它通电，当达到断电温度时，水共吸收了[image: image39.png]21 %107



 的热量，袋内水的初温是多少？
(3)电热水袋此次在额定电压下通电10分钟指示灯熄灭，则电热水袋的发热效率是多少？
期中检测题参考答案
1．
D  解析：安全用电的原则是不靠近高压带电体，不接触低压带电体，A选项错误；电视机天线与电线接触，可能会发生触电事故，B选项错误；有金属外壳的用电器在使用时，金属外壳必须接地，C选项错误，D选项正确。
2．
A  解析：照明电路中各用电器都是并联的，两盏日光灯由一个开关控制，这说明这个开关接在两盏日光灯并联的干路上，并且根据安全用电的要求，开关必须接在火线上，故A选项正确。
3．
D  解析：A图所示的电路中开关全部闭合后，所有用电器都正常工作，电路的总功率很大，由[image: image41.png]


可知此时干路中的电流很大，有可能引起空气开关“跳闸”；B、C两图所示的电路中当开关闭合后，火线和零线不经用电器直接接在了一起，发生了短路，此时空气开关会“跳闸”；D图所示的电路中当开关闭合时，其中一个灯泡被短路，所以不会引起空气开关“跳闸”。
4．
C  解析：电线是带电的，如果在裸露的电线上晒衣服，人可能会有触电的危险，故C选项错误，其他选项均正确。
5．
C  解析：A选项中，潮湿的手接触插头可能会触电；B选项中，金属用电器外壳都需接地，防止漏电发生触电事故；C选项中，连接螺口灯泡时，螺口顶部金属部分要通过开关接到火线上；D选项中，当同一插座同时使用大功率用电器时，会导致电流过大引发事故。
6．
C  解析：电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，故A选项错误；6月初小明家中电能表的示数为1 342.8 kW·h，5月初示数为1 222.8 kW·h，故小明家5月初至6月初消耗的电能是W＝1 342.8 kW·h－1 222.8 kW·h＝120 kW·h，故B选项错误；据表盘的参数可知，所有用电器同时工作时总功率不得超过P＝UI＝220 V×20 A＝＝4.4 kW，故C选项正确；该电能表表盘的参数1 200 r/（kW·h），表示每消耗1 kW·h的电能，转盘转动1 200转，故电能表的转盘转300转消耗的电能为＝0.25 kW·h，该电能表上用电器的总功率＝1.5 kW，故D选项错误。
7.
D  解析：电流通过任何导体时，导体都要发热，这种现象叫做电流的热效应。由焦耳定律可知，电流通过导体时产生的热量的多少跟通过导体的电流、导体的电阻和通电时间有关。因导线和电炉丝串联，所以通过它们的电流相等，A、B选项错误；在电流和通电时间相同的情况下，导体的电阻越大，产生的热量越多，因导线的电阻小，所以产生的热量少，发热功率小。故选D。
8．
C  解析：通常情况下的水是导体，湿润的抹布也是导体，用湿润的抹布擦洗正在工作的用电器时，容易引起人体触电，故C选项错误。
9.
D  解析：实现GPS系统与卫星信号传输的是微波，故D选项正确。
10.
B  解析：电磁波可以在真空中传播，声波不属于电磁波。
11.
B  解析：听声辨人是通过音色，所以A选项正确；手机、无线电广播、无绳电话等均是利用电磁波来传递信息的通信设备，所以B选项错误；手机振动是将电能转化为机械能，手机的话筒是将声音转化为变化的电流，因此C、D选项均正确。
12.
C  解析：超声波和次声波都不能在真空中传播，所以地面飞控中心和航天员的联系不能靠超声波或次声波来完成，要依靠微波来传递信息，故本题应选C。
13.
不安全  手上有水，容易引起触电  解析：水通常情况下是导体，用湿手去拔水壶的电源插头，容易触电。
14.
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  解析：开关应接在电灯与火线之间，这样开关断开后，电灯就与火线断开，因此开关应接在[image: image47.png]


处；根据三孔插座的正确接法可知，[image: image49.png]


应与零线相连，[image: image51.png]


应与火线相连，[image: image53.png]


应与地线相连。
15.
A  C  短路  解析：使用验电笔时，笔尖接触被检测的导线，如果手不接触笔尾金属体时，笔尖无论接触火线还是零线，氖管都不发光，所以手一定要接触笔尾的金属体，由题图可知，图甲中A的使用方法是正确的。在图乙C中导线绕半圈，其环绕方向和螺钉拧紧方向相同，螺钉拧紧时，导线和接线柱接触良好；在图乙D中导线绕半圈，其环绕方向和螺钉拧紧方向相反，螺钉拧紧时，导线容易脱落，容易造成接触不良。若不慎有水溅入旁边的插座里，会造成电路短路，电路中电流过大，使空气开关跳闸。
16.
电压  总电流  解析：家庭电路的电压220 V是一定的，接入的用电器太多，则电路的总功率就太大，根据I[image: image55.png]


可知，电路中的总电流就过大，会烧坏保险丝，甚至引起火灾。
17.
空气开关（熔断器、熔丝等符合题意皆可）  接地

解析：家庭电路中的空气开关或熔丝就是在短路或超负荷运行时自动切断电路，防止电流过大引起火灾的装置，家用电器中有金属外壳的用电器一定要接地，防止因漏电等原因引起人体触电。
18.
 [image: image57.png]


 解析：由题图可知，电能表示数的最后一位是小数位，其示数为。
19.
电磁波  ３×10８ｍ/ｓ  解析：汽车导航系统是利用电磁波来传递信息的，电磁波在真空中的传播速度是３×10８ｍ/s。
20.
②  ③  解析：声音的传播需要介质，真空不能传播声音，声音在固体中传播最快，在气体中传播最慢；电磁波的传播不需要介质，真空也能传播电磁波。
21.
音频  视频  射频  解析：音频是指人说话的声音频率，通常指几十赫兹至几千赫兹的频率；视频是指几赫到几兆赫范围内的频率，用以生成或转换成图像。射频表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从300 kHz～30 GHz。从题中图示可以看出，C的波形波长最短，频率最高，A的波形波长最长，频率最低，因此A、B、C依次是音频、视频和射频。
22.
如图所示
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解析：连接家庭电路时，开关要接在火线和灯泡之间，灯泡的螺旋套和零线直接相连。
23.
安全电压值与环境条件有很大关系。我国规定了适用于不同环境的安全电压，其额定值分为五个等级：42 V、36 V、24 V、12 V和6 V。一般情况下，不高于36 V的电压为安全电压。
24.
解：由公式υ＝λf可得λ＝[image: image60.png]



λ1＝≈561 m，
λ2＝≈187 m
故其波长范围是187 m～561 m。
25.
(1)电热水袋中充水的质量[image: image62.png]


 [image: image64.png]


 [image: image66.png]m =1kg



。  

(2)袋中水升高的温度=50 ℃  

由表可得，当达到自动断电温度时，袋中水的末温[image: image68.png]


65 ℃
袋中水的初温[image: image70.png]Salr=6511501=1511




 

(3)电热水袋消耗的电能[image: image72.png]


500 W×10×60  J  

电热水袋的发热效率[image: image74.png]IO



×100%[image: image76.png]


×100%=70%。  

解析：(1)已知水的体积和密度，利用公式[image: image78.png]


求水的质量；(2)已知水吸收的热量、比热容，(1)中已经求出水的质量，利用公式[image: image80.png]ES



求出水升高的温度，从表中数据可知水的末温，所以水的初温可利用末温减去升高的温度来计算；(3)电热水袋在使用的过程中，水吸收的热量为有用的能量，消耗的电能为总能量，水吸收的热量已知，消耗的电能可利用公式[image: image82.png]


求出，然后利用[image: image84.png]SES



×100%求出电热水袋的发热效率。
