金平区2008～2009学年度第二学期八年级教学质量评估

物 理 科 试 卷

温馨提示：

1、全卷共8页 ，满分为120分，考试时间80分钟；
2、答卷前，考生请在密封线左边的空格内填写学校、班级、姓名及座号；

3、必须用黑色或蓝色字迹的钢笔或圆珠笔按各题要求在试卷上作答。
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	总分

	得分
	
	
	
	
	
	
	


一、单项选择题（本题7小题，每题4分，共28分）
在每小题列出的四个选项中，只有一个是正确的。请将正确选项的字母写在第2页表格的对应位置上。

1、下列图1所示现象中，符合用电安全的是（   ）
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2、关于电磁波下列说法不正确的是（   ）
A．电磁波具有能量                               B．各种颜色的光都是电磁波
C．电磁波在真空中的传播速度是3×108m/s           D．电磁波的频率越高，波长越长
[image: image22.png]


3、图2是装有两节干电池的手电筒的结构示意图,要使手电筒正常工作,两节干电池正确的是(    )
[image: image23.png]


4、如图3水平放置的条形磁铁的一端吸引着一个较重的铁钉，若另一根同样的条形磁铁的S极与原来磁铁的N极接合时，则出现的情况（    ）
A．将铁钉吸得更牢       B．铁钉落下
[image: image24.png]


C．铁钉尖端将吸向右端的铁钉           

D．铁钉尖端将吸向左边的铁钉
5、如图4所示的四个电路图中，电源的电压均为U，每个电阻的阻值都为R，则开关S

闭合后哪个图中电流表的示数最大（    ）
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6、在如图5所示的电路中，若发生图中所示的现象，则在A、B间不可能是连接了（     ）
A．闭合的开关         

B．电流表
C．1 kΩ的电阻      

D．导线
7、对于家庭电路来说，接入电路的总电阻和电路消耗的
总功率的情况是（    ）
[image: image27.png]


A．开亮的灯越少，总电阻越小，总功率越大
B．开亮的灯越少，总电阻越大，总功率越小
C．开亮的灯越多，总电阻越小，总功率越小
D．开亮的灯越多，总电阻越大，总功率越大
选择题答案：

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	答案
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题（本题7小题，每题3分，共21分）
8、“五一”黄金周期间，小林和几位同学一起去野外探险，随身带上能发出求救信号的手电筒。手电筒要求的供电电压是6V，他们需要将        节干电池      联起来使用。若手电筒小灯泡灯丝的电阻是12Ω，则通过小灯泡的电流是          mA。
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9、如图6中所示的两个模型，甲图是         机的模型，乙图是         机的模型，其中乙是根据                                 制成的．
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10、认真观察图7，你能获取的信息有：
(1)                                                             ；
(2）                                                            ；
(3）                                                            。

11、电热器是利用电流的____________制成的加热设备，电热器的发热体是由电阻率大、
         高的合金丝绕在绝缘材料上制成的．某电热器的电阻为200Ω，工作时通过的

电流为1A，则该电热器1min发热___________________J。
12、MP3随身听是一种深受年轻人喜爱的小电器，若MP3的电源是一节干电池，正常工作时的功率为0.012W，则正常工作的电流为            A，连续播放0.5h，消耗的电能为              J。它允许使用充电电池，则在电池充电过程中是将          能转化为化学能。
13、在物理课外活动中，李乐同学实地测定了他家里的电冰箱每天消耗的电能。具体操作方法是：首先，他用时钟测出电冰箱在20min内持续工作了6min，从而求出了冰箱的“工作时间系数”（在某段时间内电冰箱的实际工作时间与这段时间的比值）η=           ；然后，计算出这台电冰箱每天（24h）的工作时间t =          h；最后，根据电冰箱铭牌上所标明的额定功率P=150W，计算出此冰箱每天消耗的电能W=            kWh。
[image: image33.png]


14、在图8(a)所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图8(b)所示，则电源电源是      V，电阻R1两端的电压是         V，R2两端的电压是         V。
[image: image34.png]



三、作图题（本大题共3小题，共10分）
15、（1）根据通电螺线管旁的小磁针的N、S极指向，在图9中标出通电螺线管的N、S极、线圈中的电流方向和电源的正、负极．（3分）
（2）请在图10中用导线连接一个三眼插座和一盏带开关的电灯的照明电路．（4分）
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（3）如图11所示，有灯泡L1、L2，开关S，电源，电压表、滑动变阻器和导线若干．要求：L1、L2及滑动变阻器组成串联电路，电压表测L2的电压，当滑片P向右移动时电压表的示数变小，请按要求连接实物图．（连线不能交叉）（3分）
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四、实验题（本大题共3小题，共24分）
16、（8分）为探究电磁铁的磁性跟哪些因素有关，小强同学作出以下猜想：

猜想A：电磁铁通电时有磁性，断电时没有磁性

猜想B：通过电磁铁的电流越大，它的磁性越强

猜想C：外形相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越强
为了检验上述猜想是否正确，小强所在的实验小组通过交流与合作设计了以下实验方案：
[image: image42.png]


用漆包线（表面涂有绝缘漆的导线）在大铁钉上绕制若干圈，制成简单的电磁铁。
图12所示的a、b、c、d为实验中观察到的四种情况。
根据小强的猜想和实验，完成下面填空：（每小题2分）
（1）通过观察电磁铁吸引大头针数目多少的不同，来判断它的　　    　　　　的不同。
（2）通过比较               两种情况，可以验证猜想A是正确的。
（3）通过比较               两种情况，可以验证猜想B是正确的。
（4）通过比较d中甲、乙两电磁铁，发现猜想C不全面，应补充：　　        　
　                                                     。
[image: image43.png]


17、（6分）物理课上，小明探究了串联电路中电压的规律，他还想知道并联电路中的电压有什么规律，于是在课后请你和他合作进行了以下探究：
（1）提出问题：并联电路中，各电灯两端的电压有什么关系？
（2）设计实验：小明用两个相同的小灯泡组成如图13的并联
电路，用电压表分别测量两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压。
（3）进行实验：按照电路图连接电路，进行实验测量，记录实验
数据，测得两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压均为3V。
（4）实验结论：                                                  。 （2分）
（5）实验评估：你认为本次实验存在的主要不足是什么？

                                                                     。（2分）
你将建议小明怎样做？
                                                                     。（2分）
18、（10分）在测额定电压为2.5V小灯泡（电阻大约为10Ω左右）的电功率实验时，
小军连接了如图14所示的电路．其中电源电压为6V。
（1）请用笔画线将图中的电路连接完整；（2分）
[image: image44.png]



（2）在连接电路时，开关应断开，滑片应移到          (选填“A”或“B”)端，闭合开关后，移动滑动变阻器，小军发现小灯泡不亮，但电压表、电流表均有很小的示数，经检查，各元器件完好，接线处也接触良好，那么可能的原因是：

                                                                ；（3分）
（3）电路排除故障后，当向右移动变阻器的滑片P时，电流表的示数将            ，电压表的示数将         。（填“变大”或“变小”或“不变”）（2分）
（4）小军调节滑片P的位置，使电压表的示数为2.5V，这时电流表的指针如图15所示，

则该灯泡的额定功率是          W。（1分）
（5）他还注意到，这个实验记录也可以用来计算灯丝电阻，并完成了有关计算如下表格： 

	实验次数
	1
	2
	3

	电压（V）
	1．50
	2．20
	2．50

	电流（A）
	0．16
	0．22
	0．24

	 灯丝电阻（Ω）
	9．38
	10．00
	10．42


他有些纳闷儿：导体的电阻不是与电压、电流无关吗？怎么三次计算的灯丝电阻却不一样呢？请你对此作出可能性的解释：                                          

                                                                     。（2分）
五、计算题（本大题共2小题，共15分）（要求写出必要的文字说明）
19、（7分）供电局以每两个月为一个抄表计费周期，小丽家收到09年1、2月的电费通知单，通知单上附有她家近几个月的用电量图表，如图16所示。



（1）根据图表提供的信息，请你计算出小丽家08年11、12月应缴交的电费是多少元？（该地区的电价是0.70元/kW·h）（2分）

（2）与08年9、10月比较，小丽家08年l1、12月少用了一台额定电压220V、额定功率1200W的空调，其他用电器的使用情况与08年9、10月相同。

求：这台空调在额定电压下工作时电流为多少安？（2分）
（3）请你算算小丽家08年9、10两个月使用空调共多少小时？（3分）
20、（8分）学校课外活动小组为检测某小灯泡而设计如图17所示的电路，小灯泡上标有
“3V  0.3A”的字样，滑动变阻器R0上标有“25Ω  1A”的字样，电流表量程为0~0.6A。则
（1）该小灯泡正常工作时的电阻是多少？（1分）
（2）若A、B之间的电压为6V，小灯泡正常工作，滑动变阻器R0接入电路的阻值应该多大？（4分）滑动变阻器R0消耗的功率是多少？（3分）

六、能力综合题（本大题共3小题，共22分）
21、（10分）阅读下面材料，回答问题：

现代家庭电器化程度越来越高，各种电器设备的数量急剧增加，但同时也带来了更多的触电事故，因此，用电安全是一个十分突出的问题。人们往往认为：造成触电危害的原因是接触了高压电，实际上触电危害的真正原因是有较大的电流通过人体，而人体的电阻并非固定不变的，最不利时人体的电阻只有不到1000Ω，所以安全用电的原则是：不接触                    ，                   高压带电体。（2分）
（1）人体发生触电事故，主要是指（     ）    （2分）
A．人体带了电               B．人体中有电流流过 

C．人体上有电压             D．人体中流过的电流超过了一定值
（2）利用学过的知识简单解释为什么电压越高，触电危害就越大？（2分）
（3）下面是两幅用电安全的宣传画，请你认真观察后给配上合适的宣传词：（4分）

图18：                                                                         

图19：                                                                         
22、（6分）小红在学习了电能表的知识后，对电能表产生了浓厚的兴趣，她仔细地观察了
家里的电能表，如图20所示。

（1）从图中你能获取哪些信息，请你写出三条：（3分）
①                                                       ；
②                                                       ；
③                                                       。
（2）小红想借助这个电能表了解家中的电视机工作时的电功率，她让   

电视机单独接入电路并处于工作状态，测得电能表的转盘在10min内转了75转。则这段时间内电视机消耗的电能是           kW·h，相当于               J 。该电视机的电功率是              W。（3分）
23、（6分）小菲所在的课外活动小组共有30位同学，他们常采用投票表决的方式来决定
一些事情。小菲想设计一个表决统计器，来快速地统计出投赞成票(或反对票)的人数。为
此小菲准备了下列器材 ：电源(电压为6V且不变)、开关(足够多)、电流表(表盘如图21)、
阻值60Ω的定值电阻(足够多)、导线若干。
（1） 图22是表决器的电路原理图，请在电路图中的“○”内填入电流表或电压表符号，使之成为一个完整的正确电路。

（图中用“……”省去部分重复的电路）（1分）



（2）图21是电流表原来的表盘，小菲通过计算后将电流表的表盘刻度改为人数，如图23（表盘上的a、b、c、表示人数）。则c点代表的人数是          人。（1分）
（3）若某次表决只要求投赞成票的同学闭合开关，结果电流表的指针停在如图23所示的位置上，请你通过计算说明这次表决有多少位同学投了赞成票。（4分）
解：


金平区2008～2009学年度第二学期八年级教学质量评估
物理科参考答案
一、单项选择题（本题7小题，每题4分，共28分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	答案
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	B


二、填空题（本题7小题，每题3分，共21分）
8、4，串，500

9、电动，发电，电磁感应

10、（1）地球是一个大磁体（地球周围存在磁场）
（2）地磁南极在地理北极附近（地磁两极和地理两极不重合）

（3）磁感线都是从地磁北极出来，回到地磁南极

（4）磁感线在地磁两极较为密集，说明该处的磁场较强。（只要回答符合道理，表述正确均可得分）

11、热效应，熔点，12000

12、0.008，21.6，电

13、
[image: image1.wmf]10

3

，7.2，1.08

14、6，4.8，1.2

三、作图题（本大题共3小题，共10分）
15（1）正确标出螺线管的N、S极、线圈中的电流方向和电源的正、负极的每项各1分。

15（2）三眼插座接法全对得2分，一盏带开关的电灯的照明电路全对得2分


15（3）全部正确给3分，滑动变阻器下接线柱接在B

的扣一分；电压表量程选错的扣一分。

四、实验题（本大题共3小题，共24分）
16、（1）磁性强弱     （2）a、b    （3）b、c    （4）电流一定时 （每小题2分）

17、实验结论：在并联电路中，各支路两端的电压相等。

实验评估：实验中采用两个完全相同的小灯泡，使实验存在特殊性，影响结论的普遍性。（若答成没有多次测量使实验存在较大误差的只得1分）

建议：应增加不同规格的小灯泡再做几次实验。     （每项2分）

18、（1）2分

（2）B， （1分）

滑动变阻器被接成定值电阻（滑动变阻器同时接在A、B两个接线柱上） 2分

（3）变小，变小   （2分）                （4）0.75W        （1分）
（5）灯丝的阻值随温度的变化而变化（或：实验时电流表、电压表的读数存在误差）2分
五、计算题（本大题共2小题，共15分）（要求写出必要的文字说明）
19、（7分）

（1）360 kW·h
[image: image2.wmf]´

0.70元/ kW·h=252元                   （2分）

（2）I= 
[image: image3.wmf]U

P

=
[image: image4.wmf]V

W

220

1200

=5.45A                          （ 2分）
（3）小丽家08年9、10两个月使用空调所消耗的电能：

W=504 kW·h―360 kW·h=144 kW·h  则                  （1分）

这两个月使用空调的时间t=
[image: image5.wmf]P

W

=
[image: image6.wmf]KW

KWh

2

.

1

144

=120h          （2分）
答:略
20、（8分）

（1）该小灯泡的电阻是R=
[image: image7.wmf]I

U

=
[image: image8.wmf]A

V

3

.

0

3

=10Ω              （1分）
（2）小灯泡正常工作时，电路中电流为I=0.3A      

     此时电路的总电阻R总=
[image: image9.wmf]I

U

总

=
[image: image10.wmf]A

V

3

.

0

6

=20Ω                         （2分）
∴滑动变阻器R0接入电路的阻值R0=20Ω―10Ω=10Ω               （2分）
小灯泡正常工作时，滑动变阻器R0消耗的功率
P0=I2R0=(0.3A)2 •10Ω=0.9W                                     （3分）

答:略
六、能力综合题（本大题共3小题，共22分）
21、（10分）

低压带电体，不靠近。（2分）
（1）D         （2分）

（2）根据欧姆定律I=
[image: image11.wmf]R

U

可知，在电阻一定的情况下，电压越大，产生的电流就越大，

（1分），通过人体的电流越大，触电危害就越大。（1分）

（3）图18：不要用湿手扳动开关。

     图19：家庭电路中不要同时使用几个大功率的用电器。   （每小题2分）

（回答符合图中物理规律，表述正确即可）
22、（6分）
（1）①该电能表的额定电压为220V；

②该电能表的标定电流（允许通过的最大电流）为5A；

③该电能表允许消耗的最大功率为1100W；  

④该电路每消耗1 kW·h的电能，圆盘转动2500转。      （每小题1分，共3分）（2）0.03 （1分）      1.08
[image: image12.wmf]´

105  （1分）        180 （1分）
23、（6分）

（1）（1分）
（2）30   （1分）

（3）解：根据电路原理图可知：

每一位投赞成票的同学闭合开关时，通过支路的电流：

I0=
[image: image13.wmf]0

R
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=
[image: image14.wmf]W

60

6

V

=0.1A     (1分)

由电流表的示数可知干路电流I=2.4A    （1分）

∴投赞成票的同学的人数n=
[image: image15.wmf]0

I

I

=
[image: image16.wmf]A
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=24(人)   （2分）

答:略









D家用电器未加接地保护








C 用湿布擦


抹电器





B  湿衣服晾


在电线上





A电器失火先切断电源
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