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2011～2012学年第一学期期末考试

九年级物理试卷
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个选项正确，并将正确的选项填写在下列表格中） 
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	选项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.下列用品中，通常情况下属于绝缘体的是……………………………………………（　　）
   A.金属汤匙       B.瓷碗        C.铅笔芯           D.铁钉
2.下列不属于用电器的是…………………………………………………………………（　　）
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3.如图所示的四种情景中，所使用的杠杆属于省力杠杆的是…………………………（　　）
[image: image3.png]



4.如图所示的几种情况中，人对物体做了功的是………………………………………（　　）
[image: image4.png]



5.如图所示是汽油机工作时各冲程的示意图，其中反映机械能转化为内能的冲程是……………………………………………………………………………………………（　　）
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6.2011年12月2日，我国成功将北斗第十颗导航卫星发射到预定椭圆轨道，该椭圆轨道近地点约200千米，远地点约3 599千米．如图是该北斗导航卫星的轨道示意图.已知该卫星沿椭圆轨道绕地球运行的过程中机械能守恒，则关于该卫星从远地点向近地点运行过程中势能、动能、速度的变化是……………（　　）
A.势能减小、动能增加、速度增加

B.势能减小、动能增加、速度不变
C.势能增加、动能减小、速度减小
D.势能不变、动能不变、速度不变
7.家用电吹风由电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作．下列电路中符合要求的是………（　　）
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8.如图所示，当开关S闭合后，两表均有示数，过了一会，发现电压表示数突然变小，电流表示数突然变大，下列故障判断可能的是…………………………………………………………（　　）
A.灯L1 短路    B.灯L2短路   C.L1灯丝断开   D.L2灯丝断开
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9.通过定值电阻甲、乙的电流与其两端电压关系图像如图所示.现将甲和乙串联后接在电压为4.5V的电源两端．下列分析正确的是…………………………………………………………（　　）
A．I乙 ：I甲＝2:1   B．U甲 ：U乙＝2:1   C．U乙 ：U甲＝2:1   D．R甲 ：R乙＝2:1

10.如图所示，当滑片P向左移动时，A表和V表将如何变化………………………………（　　）
A．电流表示数增大，电压表示数不变     B．电流表示数增大，电压表示数减小

C．电流表示数增大，电压表示数增大     D．电流表示数不变，电压表示数不变
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11.现有一个电压为6V的电源和三个相同的电阻，连接在黑匣子内，其外部有4个接线柱与黑匣子中的电路相连接，用电压表分别测试任意两个接线柱间的电压，其读数分别为：UCD＝0V，UAC＝UAD＝2V，UCB＝UDB＝4V．则黑匣子（虚线框）内电路连接正确的是…………………………………………………………………………………………（　　）
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12.如图，电源电压保持不变，表①②③是电流表或电压表，滑动变阻器R2的滑片P位于中点，闭合开关S后，三只表都有示数，当滑片向右移动时，下列说法正确的是……………………………………………………………（　　）
A．若电阻串联，①③是电压表，则表②示数变大

B．若电阻串联，①③是电压表，则表②示数变小
C．若电阻并联，②③是电流表，则表①示数变小
D．若电阻并联，①③是电流表，则表②示数变大

二、填空题（本题共11小题，每空1分，共28分．）

13.我国家庭照明电路电压为＿＿V；实验室用三个蓄电池串联成蓄电池组的电压为＿＿V．
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14.如图所示是一个标有“20Ω  2A”字样的滑动变阻器的连接图，当滑片P置于c端时，E、F两端连入电路的电阻值为＿＿＿＿＿Ω，“20Ω，2A”中的“2A”表示＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
15. 如图所示，若只需灯L1发光，则用导线连接＿＿＿＿接线柱；若连接B、C接线柱，则灯L1、L2＿＿＿联；若使灯L1、L2并联，则接线柱A与B连接，接线柱C与＿＿连接．
16.我国北方冬季房屋内多靠“暖气”取暖．“暖气”中用水做输运能量的物质，是因为水的＿＿＿＿大，使用“暖气”的过程中是利用＿＿＿＿（选填“做功”或“热传递”）的方式＿＿＿＿＿（选填“增加”或“减少”）房屋内的内能；改用煤气做燃料来给水加热，是因为煤气的＿＿＿＿高，且清洁污染小．
17.两个电阻连在一起接在电源上，如果加在两电阻上的电压之比为5∶3，这两个电阻的连接方式是＿＿＿＿＿＿；如果通过两电阻的电流之比为3∶5，这两个电阻的接连方式是＿＿＿＿＿．

18.已知天然气的热值为8.4×107J/ m3，放出的热量有50%被有效利用。现要将质量为4kg，初温为25℃的水加热到100℃，这些水需要吸收的热量是＿＿＿＿＿J，在此过程中需要完全燃烧＿＿＿＿＿ m3的天然气．［水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)］
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19.如图所示，小明用滑轮组匀速提起一个重为600N的物体A，物体上升的速度为0.1m/s，人拉绳的力为250N，不计绳重和摩擦，人拉绳做功的功率为＿＿W，滑轮组的机械效率为＿＿＿＿，动滑轮重＿＿＿＿N．
20.一只小灯泡的额定电压是6V，额定电流是0.2A，若把它接到10V的电源上，且使它正常工作，应该给它＿＿＿＿联一个阻值是＿＿＿＿＿Ω的电阻．
21.定值电阻R1和R2分别标有“10Ω  1A”和“20Ω  0.5A”的字样，现将它们串联起来接到某电源两端，为了不损坏电阻，该电源电压不能超过＿＿＿＿＿V；若将它们并联起来，在不损坏电阻的情况下，干路上最大电流是＿＿＿＿＿A．
22.为了参加全国青少年创新大赛，小明运用所学电学知识，设计了一个电子身高测量仪，如图所示，其中定值电阻R1＝5Ω， 电源电压恒为4.5V， R2的规格为“15Ω  0.5A”，电压表量程为0～3V，电流表量程为0～0.6 A．
（1）R1在电路中的作用是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

（2）当被测身高增加时，电压表的示数＿＿＿＿（选填“变大”、“变小”或“不变”）；

（3）当变阻器R2接入电路的阻值是6.25Ω时，电流表的示数为＿＿＿＿A；

（4）为了保证电路中各元件安全工作，变阻器接入电路的阻值范围是＿＿＿＿＿＿＿＿．
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23.标有“6V　0.6A”的小灯泡，通过它的电流随两端电压的变化关系如图所示．若把这种规格的两只灯泡串联在6V的电源两端，则每只灯泡的实际电阻为＿＿＿＿Ω，通过每只灯泡的电流为＿＿＿＿A.
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三、综合应用〔本题共7题，共48分．解答应写出必要的文字说明和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值的题，答案中必须明确写出数值和单位．〕 

24.（6分）按照题目要求作图：

(1) 如图甲所示，曲杆AOBC自重不计，O为支点，AO＝60cm，OB＝40cm，BC＝30cm，要使曲杆在图示位置平衡，请作出最小的力F的示意图及其力臂L.
(2) 如图乙所示，请把电流表或电压表的符号填入＂○＂内，要求两只小灯泡组成并联电路.
(3) 如图丙所示，是验证串联电路电压特点的实验器材，请用笔画线代替导线完成电路连接.要求：电压表测量L1两端电压，导线不能交叉.
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25.（5分）如图所示的电路中，电源的电压保持不变，灯泡L标有“6V  12Ω”字样（即灯泡两端电压为6V时可正常发光）.当开关S闭合时，灯泡L正常发光，电流表的示数为0.6A.求：

（1）通过L的电流；

（2）电阻R的阻值.
26.（6分）一辆汽车在水平路面上匀速行驶：

（1） 若汽车的牵引力用F表示，速度用v表示，发动机的功率用P表示，请你推导出F、P和v间的关系式：P＝Fv．

（2） 若汽车的发动机在90 kW的额定功率下工作， 此时汽车匀速行驶的速度大小为

30 m/s，求牵引力F的大小和所受阻力f的大小．
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27.（5分）为了探究斜面的机械效率与斜面的倾斜程度及物重的关系，小华在斜面上每次都匀速拉动物块（如图）实验数据记录如下：

	实验次数
	斜面倾角θ
	物重G / N
	物块上升高度h/m
	拉力F/N
	移动距离S/m
	机械效率η

	1
	30°
	5.0
	0.25
	3.4
	0.50
	73.5%

	2
	40°
	5.0
	0.35
	4.2
	0.50
	83.3%

	3
	40°
	10.0
	0.35
	8.0
	0.50
	


（1）根据表中数据可求出第3次实验的有用功是＿＿＿＿＿J，总功是＿＿＿＿J，机械效率为＿＿＿＿＿；

（2）分析表中数据，可以得出的初步结论是：在其他条件不变的情况下，斜面倾角越大，所需的拉力越＿＿＿＿，斜面的机械效率越＿＿＿＿．
	实验序号
	1
	2
	3
	4

	V1示数/V
	1.6
	1.8
	2.0
	

	V2示数/V
	2.9
	2.7
	2.5
	

	A示数/A
	0.32
	0.36
	0.40
	


28.（10分）小胡同学用如图所示的电路做实验，其中电源电压恒定不变．实验过程中，他记录各电表的示数如右表：                                                                                                                                                                                        

[image: image19.png]


（1）其中第4次测量时，电压表V2和电流表A的示数如图所示，请将表格中数据补充完整；

（2）由表中数据可知：电源电压为＿＿＿V，电压表V1与电流表A的比值＝＿＿＿Ω，它等于电路中＿＿＿的阻值（填R1或R2）；第3次实验，R2接入电路的阻值为＿＿＿Ω；

（3）实验时，滑动变阻器滑片移动方向为＿＿＿（选填“a →b”或“b →a”）；

（4）分析表中的数据，请你写出两条实验规律：

①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
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29. （9分）如图所示甲是伏安法测电阻实验的电路图，图乙是该实验需要的电压表（量程3V、15V）、电流表（量程0.6A、3A）、滑动变阻器（0～15Ω）、两节干电池、开关、待测电阻R（4～10Ω）的实物图．
（1）连接电路时开关应＿＿＿＿，电流表的量程应选＿＿＿＿＿A，电压表的量程应选＿＿＿＿＿V；

（2）图甲中，在闭合开关前，滑片P应位于滑动变阻器的最＿＿＿端（填“左”或“右”）；

（3）根据图甲提供的电路图，用笔画线代替导线，将上面乙图的实物连接成实验电路；

（4）某次实验中，移动滑动变阻器的滑片P，测得电流表的示数为0.3A，电压表的示数如图丙，则电压表的示数为＿＿＿V，待测电阻R的阻值为＿＿＿Ω；
    （5）若在实验中（如图甲）使用的是新干电池，则将滑片P从一端移向另一端，电流表与电压表示数的变化范围是多少？

30. （7分）如图甲是某电子秤的原理示意图，已知电阻R0＝50Ω，电源电压为15V且保持不变．压力传感器R的阻值随所受压力F变化的图像如图乙所示．
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（1）该电子秤使用的压敏元件R的阻值随压力的增大而＿＿＿＿＿＿；
（2）当电压表的示数为5V时，电流表示数多大？被测物体的质量多大？（托盘的质量忽略不计，g取10N/kg）
（3）若将电流表改装为电子秤的质量显示装置，15 kg应标注在电流表上的何处？该显示装置刻度分布均匀吗？
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