四川省乐山市峨边彝族自治县2014年4月教学质量检测

九年级物理试卷       
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         2014年4月

      第一部分（选择题 共40分）

一、选择题(本大题共16小题,每小题2.5分,共40分)
1.中学生正常步行的速度约为(　　)
A. 1.1 cm/s
　B. 1.1 m/s　
C. 11 cm/s
　D. 11m/s
2.下列说法正确的是(　　)
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3.如图所示,入射光线与平面镜成30°角,则(　　)
A.反射角是60°
B.反射光线与镜面的夹角是60°
C.入射角是30°
D.入射角增大5°,反射角增大10°

4.如图是人们在生活用电中的几种做法,其中正确的是(　　)
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5.在探究凸透镜成像规律的实验中,当烛焰、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时,烛焰在光屏上呈现一个清晰放大的像。要使烛焰在光屏上呈现一个[image: image4.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




清晰缩小的像,调节的方法是(　　)
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A.透镜不动,蜡烛远离透镜移动,光屏靠近透镜移动
B.透镜不动,蜡烛远离透镜移动,光屏远离透镜移动
C.透镜不动,蜡烛靠近透镜移动,光屏远离透镜移动
D.透镜不动,蜡烛靠近透镜移动,光屏靠近透镜移动
6.冬天,常看到室外的自来水管包了一层保温材料,是为了防止水管冻裂,水管被冻裂的主要原因是(　　)
A.水管里的水结成冰后,体积变大
B.水管里的水结成冰后,质量变大
C.水管里的水结成冰后,密度变大
D.水管本身耐寒冷程度不够而破裂

7.图中的a[image: image6.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




表示垂直于纸面的一根导线,它是闭合电路的一部分。它在磁场中按箭头方向运动时,不会产生感应电流的是(　　)
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8.下列过程中人对桶做功的是(　　)
A.提着桶站立不动
B.提着桶水平移动
C.提着桶站在匀速向上运动的电梯内
D.提着桶站在匀速水平运动的车厢内
9.宋代文豪范成大到峨眉山旅游时,发[image: image8.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




现在山顶“煮米不成饭”,这是由于山顶(　　)
A.气压大沸点高



B.气压大沸点低
C.气压小沸点高



D.气压小沸点低
10.下列关于功、内能和热量的描述中正确的是(　　)
A.物体的温度不变,内能一定不变
B.做功和热传递都能改变物体的内能
C.温度高的物体含有的热量比温度低的物体多
D.热量总是从内能[image: image9.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




大的物体向内能小的物体传递
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11.如图所示,拉力F使物体竖直匀速上升,下列说法正确的是(　　)
A.拉力F做的功是有用功
B.提升动滑轮做的功是额外功
C.拉力F移动的距离是物体移动距离的2倍
D.物体越重,滑轮组的机械效率越低
12.在如图甲所示的电路中,当闭合开关后,两个电流表指针偏转均如图乙所示,则电阻R1和R2中的电流分别为(　　)
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A.1.2 A  , 0.22 A



  B.0.98 A,  0.22 A
C.0.96 A , 0.24 A



   D.0.24 A,   1.2 A

13．下列各图描述了常见的物态变化现象,其中需要吸热的是(　　)
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A.甲、乙　　　　　　　　　         B.乙、丁
C.甲、丙
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D.丙、丁
[image: image42.jpg]


14.如图所示,闭合开关S,电路正常工作。过了一段时间,灯泡L熄灭,两只电表的示数都变大。则下列判断正确的是(　　)

A.电阻R断路




B.电阻R短路
C.灯泡L短路




D.灯泡L断路

15.将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在[image: image13.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




电路中,如图所示。闭合开关后,发现灯L1较暗,灯L2较亮,则(　　)
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A.灯L1的电阻比灯L2的电阻大
B.灯L1的额定功率比L2的额定功[image: image14.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




率小
C.电路中,灯L1两端电压比灯L2两端电压小
D.电路中,通过灯L1的电流比通过灯L2的电流大
[image: image44.jpg]


16.在如图所示的电路中,电源电压保持不变,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列分析正确的是(　　) 
A.电流表A示数与电流表A2示数的差变大
B.电流表A1示数与电流表A2示数的和变大
C.电压表V示数与电流表A示数的比值变大
D.电压表V示数与电流表A1示数的乘积变大
                       第二部分（非选择题 共40分）
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二、填空题(本大题共4小题,每空1分,共8分)
17．如图是A、B两种物质的熔化图像。由图可知　　　　(选填“A”或“B”)物质是晶体,其熔点是　　　　℃。

18.浏阳[image: image15.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




腐乳以其口感细腻,味道纯正而远近闻名,深受广大消费者喜爱,现测得一块腐乳质量约为10g,体积约为8cm3,则其密度为　　　　[image: image16.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




kg/m3。若吃掉一半,剩余部分密度将　　　　。
19.用大小为10N的水平推力推静止在水平地面上的桌子,但没有推动,桌子受到的摩擦力　　　(选填“小于”“等于”或“大于”)10N。假如运动的物体所受的一切外力同时消失,它将　        。
20．一导体两端电压为3 V时,通过的电流为0.3 A,则此导体的电阻

为　　　　Ω;当该导体两端电压为0时,导体的电阻为　　　　Ω。
三、作图题(本大题共2小题,每题3分，共6分) 
21.如图所示,物体A静止在斜面上,请画出物体A所受重力及支持力的示意图。
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22.两个通电螺线管,它们的一端位于图甲中的虚线框内,为探究两个通电螺线管之间的磁场方向,把一个小磁针分别放在虚线框内9个点的位置上,记录小磁针在各位置上的指向如图乙所示(小磁针涂黑的一端为N极)。请画出虚线框内两通电螺线管之间的磁感线(画出三条磁感线)及通电螺线管中电流的方向。
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四、实验探究题(本大题共2小题,共14分)
23.（7分）科学家发现从空气中取得的氮的密度是1.257 2 kg/m3,从氨中取得的密度是1.250 5 kg/m3。数据的细微差异引起了科学家的注意,进一步研究中发现了新的气体——氩。这一实验说明密度是物质的一种　　　　　　,应用密度可以　　　　　　物质。
小华同学像科学家一样去[image: image19.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




探索水的密度。
[设计实验与进行实验]
(1)用调节好的天平测出空烧杯的质量m1;
(2)向烧杯中倒入适量的水,测出它们的总质量m2,则这些水的质量为　　　　;
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(3)再将烧杯中的水倒入如图所示的量杯中,测出水的体积V;

(4)计算出水的密度ρ=　　　　。
[评估] 请找出实验中的两个不足之处：
(1)　                       (2)　                     
[提出问题]改进实验后,小华同学测得这些水的密度为1g/cm3,水常见的形态有固态、液态、气态。她想水在固态和液态时的密度是一样的吗?
24.(7分)在“测量小灯泡电阻”的实验中,已知电源电压为4.5 V,小灯泡标有“3.8 V”的字样。
[image: image47.jpg]


(1)小明连接的实验电路如图所示,其中有一条导线连接错误,请在错误的导线上画“×”,并用笔画线代替导线,画出正确的连线。
(2)电路修改正确后,小明进行实验,记录的数据如表所示。在获得第1组数据后,为完成上述实验,滑动变阻器连入电路的阻值应逐渐　　　　(选填“增大”或“减小”)。
	实验序号
	电压/V
	电流/A
	电阻/Ω

	①
	3.8
	0.38
	

	②
	3.0
	0.34
	

	③
	2.0
	0.28
	

	④
	1.0
	0.08
	


(3)由计算可知小灯泡正常发光时的电阻为　　　Ω。
(4)结合已有的知识对小明的实验数据进行分析,可知第　　　　　(填序号)组数据是错误的,判断的理由是　　　　　　　　　。
五、计算题(每题6分，2小题  共12分)
2[image: image20.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




5.学了“浮力”知识后,小红同学进行了相关的实践活动。

(ρ水=1.0×103kg/m3,g取10 N/kg) 
[image: image48.jpg]


(1)她选取一质量为750 g、体积为1 250 cm3长方体木块,让它漂浮在水面上,如图甲所示,求木块受到的浮力。
(2)取来规格相同由合金材料制成的螺母若干,每只螺母质量为50 g,将螺母逐个放置在漂浮的木块上。问[image: image21.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




：放多少只螺母时,木块刚好浸[image: image22.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




没在水中?
(3)她又用弹簧测力计、一只螺母做了如图乙所示的实验,弹簧测力计静止时的示数为0.4 N,求合金材料的密度。
26．寒冷的冬天,小航给住在农村的奶奶买了一个如图所示的“暖手宝”,铭牌如表所示,请回答下列问题：
	产品名称
	暖手宝

	额定功率
	440 W

	额定电压
	220 V

	通电储热
	5～8分钟

	电源线长[来源:学#科#网Z#X#X#K]
	约80 cm

	暖手宝直径
	约200 mm


[image: image49.jpg]


(1)该“暖手宝”正常工作时通过的电流和电阻各是多少?
(2)该“暖手宝”正常工作3分钟产生的热量是多少?
(3)小航奶奶家离变电站较远(变电站输出的电压为220V),输电导线的总电阻为11Ω,当小航在奶奶家断开其他用电器只使用该“暖手宝”时,“暖手宝”消耗的实际功率是多少?(保留一位小数,不考虑温度对电阻的影响)
参考答[image: image23.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




案
一．选择题本大题共16小题,每小题2.5分,共40分)
1.B  2.D  3.A  4.B  5.A  6.A  7.C  8.C  9.D  10.B  11.B   12.C

13.C  14.C  15.C  16.C 
二．填空题（每空1分,共8分)
17. A, 80  18. 1.25×103 不变  19.等于，匀速直线运动  

20. 10,10

三．作图题（每题3分，共6分）

21．
22.

   [image: image24.jpg]
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四．实验探究题

23.特性　鉴别

[设计实验与进行实验](2)m2-m1
[评估](1)量杯的分度值太大  (2)烧杯中有液体残留

[分析与论证]水在固态和液态时的密度是不一样的  
24.如图所示

[image: image26.jpg]



(2)增大　(3)10 
(4)④　灯丝的电阻随温度的降低而减小

五．计算题（每题6分共12分）

25解(1)因为木块漂浮,由F浮=G得,

木块受到的浮力：F浮=G木=m木g=750×10-3kg×10 N/kg=7.5 N;

(2)木块完全浸没。由阿基米德原理得,

此时木块受到的浮力：F'浮=G排=ρ水gV排=ρ水gV

=1.0×103kg/m3×10  N/kg×1 250×10-6m3
=12.5 N

螺母的重力为： G螺母总=F'浮-G木=12.5 N-7.5 N=5 N,

螺母的个数为：n=[image: image27.png]


=[image: image28.png]SN
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=10只;

(3)螺母完全浸没在水中,

由F浮=G-F'得,

螺母受到的浮力：

F浮螺母=G螺母-F'=0.5 N-0.4 N=0.1 N, 
螺母的体积：

V螺母=[image: image29.png]


=[image: image30.png]01N
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=10-5m3
由ρ=得,合金材料的密度：

ρ合金=[image: image31.png]


=[image: image32.png]


=5×103kg/m3。

26.(1)从题表中可以读出P额=440W,U额=220V,

所以I额=[image: image33.png]


=[image: image34.png]440W
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=2 A,

R=[image: image35.png]


=[image: image36.png]220V
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=110Ω。

(2)由焦耳定律得

Q=[image: image37.png]


Rt=(2A)2×110Ω×3×60s=79200J。

(3)R总=11Ω+110Ω=121Ω,

I实=[image: image38.png]
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A, 
P实=(I实)2R=([image: image41.png]


A)2×110Ω=363.6W


























































































































































