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初三同学们，我们再次迎来期末测试，这是一次对你学习努力的检阅，相信你，会用所学知[image: image39.jpg]220V



识，经过敏锐的正确思考和工整.规范的答题，一定会取得优异的成绩，请为自己交上一份满意的答卷吧。

一.选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分。每个小题只要一个选项符合题意，请将该选项的序号填入题后的括号内[image: image2.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




）
1.下列现象中不能用分子热运动观点解释的是（   ） 

A．酒香不怕巷子深　　    B．把青菜用盐腌成咸菜 

C．沙尘暴起，尘土满天　　D．衣橱里的樟脑球逐渐变小
2.甲.乙两个物体的质量之比为2：1，比热之比为3：2，它们升高的温度之比为2：3，则它们吸收的热量之比为（    ）

A.2：1      B.1：2 [image: image3.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




    C.9：2        D.2：9

3.下列关于电学仪表的一些说法中错误的是（    ） 

A． 电流表是测量电流的工具

B． 电压表是测量电压的工具

C． 电压表与待测电路串联就会烧坏

D． 电能表是测量电路中消耗电能多少的工具

4.中考试卷库大门控制电路的两把钥匙分别有两名工作人员保管，单把钥匙无法打开，如图所示电路中符合要求的是（    ）
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５.如图所示，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法中正确的是（    ）

A． 电流表A的示数变大

B． 电压表V的示数变大 

C． 灯泡L变亮         

D． 电路消耗总功率变大 
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6.在如图所示的电路中，当闭合开关S后，发现两灯都不亮，电流表的指针几乎指在零刻度线，电压表指针则有明显偏转，该电路中的故障可能是（      ）

A．灯泡L2短路        B．灯泡L2断路 

C．灯泡L1断路        D．两个灯泡都断路 

7.在“探究并联电路电流的特点”实验中，实验电路如图甲所示，闭合开关S后，电流表A1.A2示数分别如图乙.丙所示，则通过灯泡L1.L2电流大小的判断正确的是（   ）

A.L1的电流大于L2的电流[image: image4.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




     B.L1的电流等于L2的

C.L1的电流小于L2的电流     D.无法比较L1.L2的电流大小
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8.超导体若能应用到社会生活中，会给人类带来很大的好处。各国科学家一直在努力寻找能够在室温下工作的超导材料，假如科学家已研制出室温下的超导材料。你认为它可作下列哪种用途                                


A．电炉中的电阻丝

     B．白炽灯泡的灯丝
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C．保险丝

           D．远距离输电线

[image: image25.jpg]Pl




9.如图所示电路，闭[image: image6.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




合后滑动变阻器的滑片向左移动，以下说法正确的是(  )

A.  eq \o\ac(○,A)示数变大， eq \o\ac(○,V)示数变小　

B.  eq \o\ac(○,A)示数变大， eq \o\ac(○,V)示数变大

C.  eq \o\ac(○,A)示数变[image: image7.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




小， eq \o\ac(○,V)示数变小　

D.  eq \o\ac(○,A)示数变小， eq \o\ac(○,V)示数变大

[image: image26.png]


10.甲.乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是(    )
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A. 两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多  

B. 两灯均正常发光时，甲灯的电阻小于乙灯的电阻       

C. 两灯串联在220v的电路中，甲灯比乙灯亮.            

D. 将乙灯接入110v电路中，它的实际功率为50w
11.在我们的生活和生产中，经常要对物质进行分类.如以下物品可分成两类：①铅笔芯.铝质易拉罐.铜导线　②塑料笔套.橡皮.食盐.这两类物品分别属于（     ）

A． 导体和绝缘体             B．金属和非金属新_课_标第_一_网
C.磁性材料和非磁性材料        D．晶体和非晶体

12.下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况.关于对图中①②③④的补充正确的是（    ）
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A．①做功冲程②内能转化为机械能③压缩冲程④机械能转化为内能

B．①压缩冲程②内能转化为机械能③做功冲程④机械能转化为内能

C．①做功冲程②机械能转化为内能③压缩冲程④内能转化为机械能

D.①压缩冲程②机械能转化为内能③做功冲程 ④内能转化为机械能

13.下列有关热的说法正确的是（     ）

A．任何温度计都不能离开被测物体读数

B．水往低处流，是因为分子在不停地运动

C．用水作汽车冷却液，是因为水的比热容较大

D．晶体在熔化过程中温度不变，内能也不变

14．一台“220V  60W”的电风扇.一盏“36V  60W”的白炽灯和一只“110V  60W”的电热器各自在额定电压下工作，比较它们相同通电时间内产生的热量是(    )
 A．电风扇最多                  B．电热器最多    [来源:学+科+网Z+X+X+K]
C．白炽灯最多                   D．三者一样多

15．小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为0．04kW·h，那么这一个用电器是（     ）
A.电冰箱   B．普通白炽灯   C.彩色电视机  [image: image9.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




  D．挂壁式空调机 

选择题答题卡，请将选择题的选项填在下面表格中
	题
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	选项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二.填空题：（16至19每空1分，20.21题每空2分，共计23分）

16.如图所示，火柴头在火柴盒上轻轻划过就能擦燃，从
[image: image28.png]


能量转化的角度讲，是将      能转化为     能，

这是通过          的方式实现的.

[image: image29.wmf]17.如图所示的电路，电源电压为3V，闭合开关，
电压表示数为１V，则灯泡L2两端的电压
为          V，流过灯泡L1与L2的电流之比
为        ，灯泡L1与L2的电功率之比为          。

18.“世界面临的每一个危险都能追究到科学，拯救世界的每一种手段都将来自科学。”也许在不远的将来我们能变害为宝，比如可以建立发电站利用海啸具有的        转化为      为人类服务。（以上两空选填“核能”.“机械能”或“电能”）

19．电能[image: image10.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




表是测量       的仪表，如图甲所示是电能表的表盘，其额定电压为     V，允许通过的最大电流为    A。某同学家电能表上月10日和本月10日的示数如图乙所示，他家一个月用电    kW·h，合        J。若只使用一台电视机，测得该表内水平转盘在12min内转动60r，则电视机消耗的电能是                                                             kw.h通过该电视机的电流为           A。
[image: image30.jpg]
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       乙

20．在夏季雨天的一次闪电中，若带电云层与地面间电压为3×109V时发生雷击，放电电流为5×106A，放电时间为4×10-6s，则释放         J的电能。若这些电能全部转化为内能，这相当于质量[image: image12.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




为          kg的煤完全燃烧释放的能量。（q煤=3×107J/kg）
[image: image32.bmp]21．如图是探究电流产生热量与电阻关系的电路，R1=5
[image: image13.wmf]W

，R2=10
[image: image14.wmf]W

，闭合开关后，电流表示数为1A．通过电阻R1的电流     A，通过电阻R2的电流在10s内产生的热量是         J．

[image: image33.png]


三.作图与实验探究（共27分）

22[image: image34.jpg]


.（4分）如图是测量小灯泡

（2.5V  0.3A）电功率的电路，请

你把实物电路连接完整．

23.（15分）小明同学用电池组（电压为3 V）.电压表.电流表和滑动变阻器等实验器材，测量标有“2.5 V”字样小灯泡的电功率。

（１）如图所示是小明连接的实物连接图(A.B.C.D是变阻器的四个接线柱)，其中有一处连接错误，请在错误连线上打“×”，并用笔画线代替导线画上正确的连线（用虚线表示）。

[image: image35.jpg]3[4
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（２）电路错误改正后，小明闭合开关S，发现无论怎样调节滑动变阻器灯泡都不亮，且电压表有示数.电流表示数始终为零。造成这种故障的原因是                  。

（３）排除故障后，小明通过实验得到的实验数据如表３所示。请你帮助小明计算.分析实验数据。

[image: image36.png]



①灯泡L的额定功率为          W。

②小灯泡消耗的功率与其发光亮度之间的关系是                。

③小明通过表中的数据，求出了灯泡在不同发光状态下的电阻值，发现这几个电阻值相差较大。其主要原因是                      。
24.（8分）用定值电阻做实验，探究通过导体的电流与导体两端电压的关系．

（1）如图甲所示，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整，使滑动变阻器接入电路的阻值最大．

[image: image37.jpg]


（2）闭合开关，向左移动变阻器滑片，电流表示数应      (选填“变大”.“不变”或“变小”) ．

（3）调节滑动变阻器，把测量的数据填入下表，其中电流表示数为0.5A时电压表示数如图乙所示，其值为         V．
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	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	电压U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	－
	3.0

	电流I/A
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6


（4）在丙图中作出通过导体的电流与导体两端电压的关系图线．

四.综合应用题（本题共20分，写出必要的文字说明.公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位。）

25.（9分）某太阳电池，白天利用太阳能发电将电能储存起来，夜晚供标有“24V　30W”的路灯照明。求：

（1）路灯正常工作时的电流是多少？（4分）

（2）该太阳电池最多可储存8.4×106J的电能，如果这些电能全部用来加热50kg水，水的温度升高多少？（5分）（c水＝4.2×103J/(kg·℃)）

26．（11分）如图所示为电吹风的电路原理图。电动机M上标有“220V  100W”字样，电热丝的电阻R=88Ω。求：
 （1）闭合S1，断开S2，正常工作当送风8min，消耗的电能；（5分）
 （2）闭合S1，S2，正常工作当送热风时，电路消耗的总功率。（6分） 

               
2014—2015学年度上学期期末素质测试

九年级物理试题答案

一、1.C   2.A  3.C  4.A   5.B  6.B  7.A  8.D  9.B  10.C

11.A  12.D  13.C  14[image: image15.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




.B  15.B

二、16、机械   内   做功    17、1  1:1  2:1 

18、机械能  电能   

19、电能（电功）   220V    10A  104．6 kW·h    3．8×108J   0．02 kW·h      0．45A
20、6×1010   2000        21、1   100
三、22、略 


（２）灯泡处断路 （3分）  （３）①0.5；（3分）   ②小灯泡消耗的功率越大，小灯泡越亮；（3分）  ③灯丝的温度对灯丝电阻的大小有影响（3分）

 24、（1）将导线接在变阻器左下方接线柱上即可（2分）    （2）变大（2分）  （3）2.5（2分）
（4）略（2分）
四、25、（1）路灯正常工作时的电流

由P=UI得   I=P/U=30W/24V=1.25A

  (2)如果全部转化为内能，可以使50kg的水温升高：

由Q=Cmt  得

t=Q/cm=8.4×106J/4.2×103J/(kg·℃)×50kg=40℃
26、当[image: image16.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




闭合S[image: image17.png]b 22 2251 RE (ZXXK.COM)




1，断开S2时只有电动机转动，吹的是冷风，电动机消耗电能
[image: image18.png]00 x8x 605 = 4.8x10*J




 
 当闭合S1，S2时，电动机和电热丝都工作，它们是并联的，吹的是热风。此时电路的总功率等于它们的功率之和。

电阻R消耗的功率：[image: image19.png]2 2
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电路消耗的总功率为：[image: image20.png]O0W +550/
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吸气冲程
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排气冲程
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