2015-2016学年度第一学期期末质量检测题（卷）
九年级物理
（总分100分，与化学合考，答题时间150分钟）
一、单项选择题（每小题2分，共24分）
1. 在物理学中“千瓦时”是下列哪个物理量的单位（    ）

A.电压         B.电能        C.电阻        D.时间

2. 下列各种情况下比热容会发生变化[image: image32.png]


的是（　　）

　
A．
一杯水倒去一半
    B．
水凝结成冰

　
C．
一块铁加工成铁屑
D．
15℃的水变成45℃的水

3.单缸四冲程内燃机工作时，依靠飞轮的惯性来完成的冲程有    (

)

   A.吸气、做功和排气冲程    


B.吸气、压缩和做功冲程

   C.压缩、做功和排气冲程    


D.吸气、压缩和排气冲程
4.属于通过做功途径改变物体内能的是（
）

A．在火炉上烧水，水温升高          B．感冒发烧，用冷毛巾敷额头

C．用气筒给轮胎打气，气筒壁发热    D．炎热的夏天，柏油路面温度升高

5. 关于燃料的热值，以下说法中正确的是(　　)

A．燃料燃烧时，质量越大，热值越大   

B．燃烧1kg某种燃料放出的热量叫做这种燃料的热值

C．燃料的热值与燃料的种类有关系，与燃料的质量和燃烧状况无关

D．燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值小[来源:学科网]
6.关于温度、内能和热量，下列说法正确的是（
）
A.物体的内能越多，放出的热量一定[image: image2.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




越多    B.温度相同的物体，其内能一定相等
C.物体的内能增加，一定是吸收了热量      D.晶体熔化时温度不变，其内能一定增加
7.下列能决定导体电阻大小的物理量是（     ）
A．导体两端的电压          B．导体中的电流
C．导体的材料              D．以上三个因素都会影响

8.有一电路上串联着20只灯泡，如果电源插头处的电流为200mA，那么通过每只小灯泡的电流是：（  ）      

A.10 mA     B.20 mA     C.200 mA       D.100 mA
9. 一台电风扇和一个电熨斗，如果使用时电流做功相同，电能转化为内能（    ）

　A．一样多　　B．电风扇较多　　C．电熨斗较多   D.无法判断
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种电脑键盘清洁器有两个开关，开关S1只控制照明用的小灯泡L，开关S2只控制吸尘用的电动机M，在如下图所示的四个电路图中，符合上述要求的是（　　）
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11. 将两盏“220V 40W”的电灯串联后接在照明电路中，两盏电灯的实际功率之和是(    )

A．20
12. 如图所示，电源电压不变，开关S闭合，滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中（   ）
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  A．电流表的示数变大，电压表的示数变大

  B．电流表的示数变小，电压表的示数变大                [来源:Z*xx*k.Com]
  C．电流表的示数变大，电压表的示数变小                  [image: image3.png]FRM(ZXXK.COM B PR B
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  D．电流表的示数变小，电压表的示数变小

二、填空题（每空1分，共24分）
13. 分子动理论基础知识               [image: image5.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




      ；                  ；                  。

14. 火柴头与火柴盒之间由于摩擦使温度上升，点燃火柴．这种现象是通过        的方式改变了物体的内能，除此之外还可以用           方式来改变物体的内能。若摩擦过的物体具有吸引轻小物体的现象，这是摩擦        现象。  

[image: image27.png]


15. 我们日常生活用电的电压是       V，两节新干电池串联的电压是        V。人体安全电压低于             ，人体是          （选填“导体”或“绝缘体”）。

16.如下左图所示，用丝绸摩擦过的玻璃棒A去接触验电器的金属球B，金属箔张开一定的角度[image: image6.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




，金属箔所带的是     电荷（选填“正”或“负”）；瞬时电流方向是            （选填“A到B”或“B到A”）．   
17. 小明家中有两盏灯，每盏灯工作时的电流为300mA，电炉子的工作电流为3A，电冰箱工作电流为1A，它他们共同工作时，干路的电流为      A。 
18. 一个家用灯泡上标有“220V  100W”。其中的“220V”表示_______________________，“100W”表示________________________。。
19. 电能在日常生活、生产中应用广泛，请你说出下列应用电能时能量的转化情况：

（1）电饭锅将电能转化为_____；（2）日光灯将电能转化为_____；

（3）电动机通电转动，将电能转化为_______；
20.酒精的热值是3.0×107J／kg，酒精炉里装有100g酒精，若燃烧掉一半放出的热量是      J，则剩余部分酒精的热值是                 。
21．进户的两条输电线中，有一条在户外就已经与大地连接，叫做        ，另一条叫做    线，俗称        ；用            可以判断哪条是火线。
三、作图题（共8分）
22．（4分）根据下图所示电路图，连接实物图
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（4分）如下图所示的插座和电灯（带开[image: image7.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




关）是

 组成家庭电路的常用器件，请你用笔画线

 代替导线将它们分别正确的接入电路中。

四、实验探究题（共22分）

24.（6分）同学们在用如图甲所示电路[image: image8.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




“探究电流与电阻有什么关系”的实验中。

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	电阻R/Ω
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	电流I/A
	0.6
	0.3
	0.2
	0.15
	0.12
	0.1
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⑴正确连接电路后，调节滑动变阻器到适当的位置，记录了电路中定值电阻R=5Ω，电流表示数为0.6A，电压表示数为3V，接着其中一位同学直接拆下5Ω的电阻改换成10Ω的电阻。他认为这样操作简单方便。那么：

①请指出他在操作中的错误：                  。

②若按正确操作方法改接电阻后，电压表示数会______（填“大于”或“变小”）3V。

③为了控制电压不变，改接电阻后，应将滑动变阻器的滑片向_____（选填“左”或“右”）端移动，在调节时，眼睛应看着__________ 表。

⑵根据实验数据得到的结论是：                                            。

⑶本实验中测量了多组数据，在许多实验中都需要进行多次测量，有的是为了找到普遍规律，有的是为了求平均值减小误差。你认为下列实验中多次测量的目的与本实验相同的是_________（填序号）。  ①测量物体长度；②探究重力大小与质量的关系。

25. (8分) 在比较“水和煤油比热容大小”的实验中，小明取了两只相同的烧杯，且在烧杯里分别装入质量和初温都相同的水和煤油。他用两个完全相同的“[image: image9.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




热得快”给它们加热，并记录得到了下表[image: image10.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




中的实验数据，请你回答下列问题：
	加热时间/min
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	水的温度/℃
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34

	煤油的温度/℃
	20
	24[来源:学。科。网]
	28
	32
	36
	40
	44
	48


⑴小明给水和煤油加热，选用两个同样的“热得快”的目的是什么？                               ；
⑵两种液体相比较，温度升高比较快的是________；
[image: image11.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




⑶它们在相同时间内升温不同的原因是                 ；
⑷上图是小明根据实验数据画出的图像，其中____表示的是[image: image12.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




水吸热升温情况。
26.（8分）小叶同学在测定“小灯泡额定电功率”的实验中，电源电压为4.5V且保持不变，小灯泡额定电压为2.5V，电阻约为10Ω。
(1)请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整（2分）[image: image13.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




。http ://
(2) 电压表的量程应选0～    V。连接电路时开关应         ，滑动变阻器的滑片P应位于       (选填“A”或“B”)端。

(3)若电压表示数如图乙所示，他想测量小灯泡的额定功率，应将图甲中滑片P向     （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V。

(4)小叶同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的I－U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是        [image: image14.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




W。

（5）在实验中发现小灯泡不亮，电压表指针偏转超过右边刻度线，电流表示数为0A，则出现故障的原因可能是                                           。
五、简答与计算（共22分）
27.（8分）燃气灶烧水时，把质量为2kg、初温为20℃的水加热到100℃，共燃烧了0.02kg天然气（假设天然气完全燃烧）．已知水的比热容为4.2×103J/（kg.℃），天然气的热值为8.4×l07J/kg,求：
（1）水吸收的热量；（2）天然气完全燃烧放出的热量；（3）燃气灶烧水时的效率．
28.（6分）如图12所示，电阻R1为5Ω，R2为10Ω，R1两端的电压为5V，求开关闭合后电路中的电流是多少？R2两端的电压是多少？电源电压是多少？

29.（8分）前些日子，小亮的妈妈买了一个“天际”牌自动热水壶送给爷爷，其铭牌如表，小亮为了给爷爷说明电热水壶的使用方法，他接水800ml刻线，然后把水壶放在加热座上，拨动开关，5min后水烧开，水壶自动断电，已知水的初温为20℃。求：

	自动电热水壶

	型号
	ZDH1008

	电源
	220V  50Hz

	额定功率
	1100W

	容量
	800ml

	编号
	H8017664


（1）这壶水吸收的热量为多少？[c水=4.2×103J/（kg·℃）]
（2）烧水时家中电压为220V，求电热水壶的热效率。

（3）在用电高峰，电路中的实际电压将为200V，这时电热水壶的实际功率为多大？
九年级物理试题（答题卡）

命题人：陈建军
一、选择题（每小题只有一个选项正确，本题共12小题，共24分。）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9[来源:学#科#网Z#X#X#K]
	10
	11
	12

	选项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题（本题共8小题，每空1分，共20分。）
13. ________；_________；_________。14. ________， ________；__[image: image15.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




______。
15.


；

；

；

。16. _______； _______。17. ________。

18. 
                        
；______              _       。

19. ________，_________，_________。20.   _____，_____    。
21. _____；     ；________；________。 [image: image16.png]FRM(ZXXK.COM B PR B





三、作图题(本题共2小题，共8分。) 

22.（4分）                        


23.（4分）
四、实验与探究题（本题共3小题，共22分。）
24.（6分）⑴①                  。②______（填“大于”或“变小”）3V。
③_____（选填“左”或“右”）端移动，_________ 表。⑵                                            。⑶_________（填序号）。  
25. (8分)
⑴                            ；⑵________；
[image: image17.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




⑶                            ；⑷____。
26.（8分）
(1)请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整（2分）。
(2) 0～    V。         ，       (选填“A”或“B”)端。

(3)     （选填“A”或“B”）端移动。  (4)        W。

（5）                                           。
五、计算题(本题共4小题，共22分。)
27.(8分)
[来源:学#科#网]
 28.(6分)
	自动电热水壶

	型号
	ZDH1008

	电源
	220V  50Hz

	额定功率
	11[image: image18.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




00W

	容量
	800ml

	编号
	H8017664


29.(8分)


               不用注册，免费下载！ 
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