期中检测题
（时间：90分钟  满分：100分）
一、选择题（每题3分，共36分）
1.
新疆“那拉提草原”是闻名全国的旅游景区。夏天，当你赤脚在烈日当空的小河边游玩时，你会发现：岸上的小石头热得烫脚，而河水却是冰凉的，这是因为（   ）
 A.水比小石头的温度变化大          B.水比小石头的比热容大
 C.水比小石头吸收的热量少          D.水比小石头的比热容小
2.
（2015年哈尔滨）下列各电路图（图1）中，闭合开关，两个灯泡不能都发光的电路     是（    ）
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(2015年陕西)如图2所示电路，闭合开关，下列对电路的分析正确的是(   )
 与串联
 B.电流表测的电流
 C.当开关断开时，通过的电流变小
 D.当开关断开时，电流表的示数变小
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4.
下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环与涉及的主要能量转化情况。对图3中①②③④的补充正确的是（   ）
A.①做功冲程②内能转化为机械能③压缩冲程④机械能转化为内能
B.①压缩冲程②内能转化为机械能③做功冲程④机械能转化为内能
 C.①压缩冲程②机械能转化为内能③做功冲程④内能转化为机械能
 D.①做功冲程②机械能转化为内能③压缩冲程④内能转化为机械能
[image: image13.png]


5.
下列电路元件的连接图（图4）中，正确的是（   ）
6.
我们教室有4盏日光灯，每两盏日光灯用一个开关同时控制，则连接时应该使（    ）
A.这些灯都与开关串联起来



    B.每两盏灯并联后再分别与一只开关串联
C.四盏灯并联后与开关串联
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    D.每两盏灯与一个开关串联后，再两组并联
7.
如图5所示，在探究串联电路的特点时，闭合开关，用电流表分别测出A、B、C三处的电流、、，用电压表分别测出AB、BC、AC两点间的电压、、，下列说法正确的是（   ）             
A.

B.
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8.
如图6所示，灯泡比灯泡亮，电压表示数为 6 V。下列说法正确的是（   ）
A.示数为6 V
B.示数大于6 V
C.V示数小于6 V
D.V示数大于6 V
9.
(2015年山东潍坊)用相同的酒精灯分别对a、b两液体加热(如图7甲)，根据测得数据分别描绘出两液体的温度随加热时间变化的图像(如图7乙)。在相同的时间内两液体吸收的热量相等，不计液体热量散失，分别用、、、表示a、b两液体的质量和比热容，则结合图中信息作出的下列推断正确的是(    )
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              甲                          乙             
                         图7 
    A.若，则
           B.若，则
 
    C.若，则
           D.若，则
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10.
用四只完全相同的滑轮和两根相同的绳子组成如图8所示的甲、乙两个滑轮组，不计绳子与滑轮的摩擦（    ）
A.甲较省力且机械效率较高


B.乙较省力且机械效率较高
C.两个滑轮组省力程度不同，机械效率相同
D.两个滑轮组省力程度相同，机械效率不同
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11.
（2015年四川泸州）如图9所示，斜面高为1 m，长为4 m，用沿斜面向上大小为75 N的拉力F，将重为200 N的木箱由斜面底端匀速缓慢拉到顶端。下列关于做功的判断正确的是（    ）
    A.木箱受到重力做功的大小为800 J
    B.木箱受到斜面摩擦力做功大小为100 J 
    C.木箱受到合力做功的大小为125 J
    D.木箱受到斜面的支持力做功大小为200 J 
12.
(2015年山东潍坊)如图10所示，斜面与水平面在M点通过小圆弧相连，弹簧左端固定，原长时右端在N点。小物块从斜面上P点由静止滑下，[image: image18.png][




与弹簧碰撞后又返回到P点。则(    )
    A.小物块从P向M运动过程中，重力势能减少
    B.小物块从P向M运动过程中，机械能减少
    C.小物块从P向M运动过程中，机械能不变
    D.弹簧被压缩到最短时，弹簧的弹性势能最大
二、填空题（每空1分，共19分）
13.
（2015年天津）在水平地面上，用50 N的力沿水平方向拉着重为100 N的小车前进4 m，拉力做功为________J，重力做功为_________J。
14.
汽车在转弯时，位于同侧的前后两个转向灯会同时闪亮，但偶尔也有车在转弯时只亮前灯或后灯，则位于汽车同侧的前后两个转向灯的连接方式为________。要打开转向灯，司机要拨动一下方向盘旁的一根杆子，这根杆子的作用相当于电路中的_______。
15.
在“用电流表测电流”的实验中，某同学接成如图11甲所示的电路，当开关闭合后，两灯都发光，两个电流表的指针所指位置均为图乙所示，则通过灯L2的电流为_____A，通过灯L1的电流为________A。
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                                     图11                                            
16.
在常温常压下，完全燃烧______酒精放出的热量可以使10 kg水的温度升高50 ℃。（假设酒精燃烧放出的热量完全被水吸收；酒精热值为）
17.
内燃机是将内能转化为______能的机器。四冲程汽油机工作时，将机械能转化为内能的冲程是______冲程。
18.
2 kg的水温度降低5 ℃，水放出的热量为______。水的比热容在常见的物质中是比较______的，因此沿海地区昼夜温差比同纬度的内陆地区______（均选填“大”或“小”）。［］
19.
（2015年云南昆明）新建成的牛栏江引水济昆工程，是将水从海拔较低的德泽水库，引到海拔较高的盘龙江上游。每年对昆明提供5.67亿立方米的水，耗电及相关运行费用已近10亿元。所以，珍惜水资源是每一个市民应尽的责任和义务。此工程是在德泽水库库区建泵站，将水引入山坡高处的水池后，再自流回昆明。泵站的提水高度约，每秒流过水流横截面的水量是。将的水提高，水泵对水所做的功是__________，做功的功率是__________。（取，＝ ） 
20.
随着我国经济的发展，城市的高层建筑越来越多，但如果不注意建筑上的物体（比如花盆），就会有“高空坠物砸人”的危险，在物体下落过程中，它具有的______能转化为______能，而且高度越高，落下来做的功越_____（选填“多”或“少”），所以危险性就越大。
21.
一头耕牛，1 h做的功是1 260 000 J，牛做功的功率是_______W，如果改用功率为    3 kW的手扶拖拉机来耕这块地，只要_______min就能完成。
三、作图、简答题（每题7分，共14分）
22.
将图12中的两个灯泡连成并联电路，要求S2为总开关，S1只控制L1，电流表测量通过L1的电流，电压表测量L2两端的电压，元件的位置不能动。
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                      图12                                图13
23.
如图13所示，滑雪运动员保持身体姿势不变从斜坡滑下后，用力撑杆，飞速向前滑去。请根据此情景提出相关的问题，并加以解释。
问题1：___________________________________________________________
解释：____________________________________________________________
问题2：__________________________________________________________
解释：____________________________________________________________
四、计算、探究题（24题8分，25题10分，26题13分，共31分）
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24. 用如图14所示的滑轮组匀速提升重为1 200 N的物体G，物体在10 s内上升了1 m，滑轮组的机械效率为80%。若不考虑绳重和摩擦，
求：(1)拉力的大小及其功率； 
(2)用两种不同的方法求出动滑轮的重力。    
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25.
如图15所示，某公园有两个游览点（用亭子表示），其游览的入口和出口都已确定。请按以下要求设计游览路线。
（1）游客由入口到出口，先后经过两个游览点，请在图甲中用笔画线画出游览路线；
（2）游客由入口到出口，每次只经过其中任意一个游览点，请在图乙中用笔画线画出游览路线。
由此联想到我们所学的电路知识。现有两个小灯泡和相应的电器元件，怎样连接使它们都亮起来？
【设计实验与进行实验】
请在下面画出你所设计的两种不同的完整电路图，要求用规定的电器元件符号。
【评估】
(4)为了验证结论的普遍性，小薇采用了更换不同灯泡继续实验的方法进行验证，你还可以采用的方法是：_____________________________________。
期中检测题  参考答案
1.
B  解析：在同样的阳光照射下，水和小石头吸收的热量相同，因水的比热容比小石头的比热容大得多，故水升高的温度少，因此感觉河水冰凉而小石头热得烫脚。
2.
C  解析：当电路中开关都闭合时，在C电路图中，灯泡被短路，所以灯泡不能发光，只有灯泡能发光，故C选项符合题意；当电路中开关都闭合时，在A、D电路图中两灯泡并联，B电路图中两灯泡串联，所以A、B、D电路图中两个灯泡都能发光。
3.
D  解析：由题图可知，电流从电源的正极出发，经过开关、电流表，在电流表的“0.6 A”接线柱处分成两条支路，一条支路是，另一条支路是电流表、、，可见与并联，故A选项错误；电流表的电流，故B选项错误；并联电路中各支路互不影响，当开关的电流不变，故C选项错误；电流表测量干路电流，根据并联电路的电流规律可知，当开关断开时，通过的电流为0，干路电流变小，电流表的示数变小，故D选项正确。
4.
C  解析：压缩冲程中，活塞压缩汽缸内的气体，使气体内能增大，将机械能转化为内能；做功冲程中，燃料燃烧产生高温高压的燃气推动活塞运动，将内能转化为机械能。所以C选项正确。
5.
B  解析：A选项中，开关闭合后，电源将被短路，故A选项错误；B选项中，电流表串联在电路中，且电流表的“”“－”接线柱的接法也正确，故B选项正确；C选项中，电压表的正负接线柱接反了，故C选项错误；D选项中，开关闭合后，电流表直接连在电源两端，电流表和电源都有可能被烧坏，故D选项错误。
6.
B  解析：根据题意可知，每两盏日光灯并联后再和一只开关串联，开关位于干路上，控制两盏灯。
7.
D  解析：电路为灯甲与灯乙串联，在串联电路中，电流处处相等，所以用电流表分别测出A、B、C三处的电流关系为串联电路两端的总电压等于各串联用电器两端电压之和，所以用电压表分别测出AB、BC、AC两点间的电压关系为＝+，故D选项正确。
8.
A  解析：分析电路可知，与并联，电压表测两端的电压，电压表测两端的电压，电压表V测电源电压，因并联电路中各用电器两端电压与电源电压相等，且电压表的示数为6 V，因此电压表的示数与电压表的示数相等，为6 V，电源电压也为6 V，即电压表V的示数为6 V，因此A选项正确，B、C、D选项均错误。
9.
BC  解析：从题图乙可看出，在吸收相同热量的情况下，a液体温度变化大，由公式＝cmΔt知，物质的比热容，若，则a液体的比热容小，即，A选项错误，B选项正确；同理，若，由知，a液体的质量小，即，C选项正确，D选项错误。
10.
C  解析：由题意知，两滑轮组的滑轮和绳子均相同，且不计绳子与滑轮的摩擦，故将相同重物提升相同高度的过程中，所做的有用功相同，额外功也相同，所以其机械效率相同。由于提升重物和动滑轮的绳子股数不同，乙有三股，甲有两股，所以乙相对甲来说省力。
11.
B  解析：由题意知，木箱的重力，，则木箱受到的重力做功，故Ａ选项错误；拉力做的功；克服摩擦力做功，故Ｂ选项正确；木箱沿斜面做匀速直线运动，处于平衡状态，受到的合力为零，所以合力做功为零，故Ｃ选项错误；木箱移动方向与支持力方向垂直，所以斜面的支持力做功为零，故Ｄ选项错误。
12.
ACD  解析：小物块从P向M运动过程中，质量不变，高度减小，故重力势能减少，A选项正确；小物块从斜面上P点由静止滑下，最后又返回到P点，说明在整个运动过程中，小物块的机械能不变，B选项错误，C选项正确；弹簧被压缩到最短时，弹簧的弹性形变最大，弹性势能最大，D选项正确。
13.
200  0  解析：拉力做的功W＝Fs＝50 N×4 m＝200 J；小车在重力的方向上没有移动距离，故重力不做功，即重力做功为0。
14.
并联  开关  解析：汽车前后的转向灯可以单独工作，所以它们是并联的。司机拨动方向盘旁的杆子，转向灯才会工作，所以这根杆子起到了开关的作用。
15.
0.3  1.2   解析：由题图甲、乙可知两电流表分别测量的是干路和支路电流，即，I2＝0.3 A。所以，由并联电路电流的规律：I＝I1＋I2得I1＝I－I2＝1.5 A－0.3 A＝1.2 A。
16.
0.07   解析：10 kg水温度升高50 ℃吸收的热量＝cmΔt；需要完全燃烧酒精的质量。
17.
机械  压缩  解析：内燃机是将内能转化为机械能的机器，四冲程汽油机工作时，在压缩冲程中，活塞对吸入的汽油和空气的混合物做功，使混合物的温度升高内能增大，将机械能转化为内能。
18.
4.2× 大 小 解析：水放出的热量mΔt=4.2×J。水的比热容在常见的物质中是比较大的，白天在阳光照射下，水吸热时升温慢，晚上放热时，水降温也慢，因此沿海地区昼夜温差比同纬度的内陆地区小。
19.
     解析：水泵对水做的功水的体积，提这些水需用的时间，水泵做功的功率。
20.
重力势   动   多   解析：物体从高空落下，物体的重力势能转化成动能。高度越高，物体的重力势能越大，转化成的动能越多，重力做功越多。
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21.
350   7   解析：P牛＝＝350 W；t机＝＝420 s＝7 min。
22.
如图1所示。
23.
(任选两个)滑雪板的面积为什么做得较大?
压力不变，增大受力面积，可减小压强。
为什么滑雪板下表面做得很光滑?
减小接触面的粗糙程度，从而减小摩擦。
运动员相对于谁是运动的，相对于谁是静止的?
以地面为参照物运动员是运动的，以滑雪板为参照物运动员是静止的。
运动员为什么采取下蹲姿势?
这样可降低重心，增加稳定性。
运动员为什么能飞速向前?
从斜坡滑下，重力势能转化为动能。用力撑杆，力可以改变物体的运动状态，从而使运动员飞速向前。
24.
解：(1)有用功W有用＝Gh＝1 200 N×1 m＝1 200 J。
拉力做的总功W总＝＝1 500 J；
拉力F移动的距离s＝3h＝3×1 m＝3 m；
拉力的大小F＝＝500 N；
拉力的功率P＝＝150 W。
(2)由二力平衡条件得：G动＝3F－G物＝3×500 N－1200 N＝300 N；
或：W额外＝W总－W有用＝1 500 J－1 200 J＝300 J；
G动＝＝300 N。
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25.
（1）、（2）如图2所示。
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【设计实验与进行实验】如图3所示。
【评估】（1）换导线  换电池
（2）取下一个小灯泡，若另一个小灯泡还能发光说明是并联，若不能发光说明是串联。
解析：要先后经过两个游览点，连线应该逐个顺次连接；每次只经过任意一个游览点，则连线应该并列地连接；根据串联电路和并联电路的知识，可画出串联电路和并联电路的电路图；（1）电路中的导线断了，应该换用好的导线；电池没电了，则应该换用电量充足的电池；（2）串联电路中各用电器互相影响，并联电路中各用电器互不影响，因此只要把其中的一个小灯泡取下，如果另一个小灯泡还能发光，即不受影响，说明是并联，若不能发光说明是串联。
26.
（1）断开  （2）L1或电流表开路  （3）0.52  1  I＝I1＋I2  （4）用改变电源电压继续实验的方法进行验证（其他合理答案均可）
解析：（1）根据安全用电的原则，连接电路的过程中电路应该是断开的，即开关应该处于断开状态。（2）在题干中，闭合开关后，灯L2发光，但灯L1不发光，电流表的示数为零。如果是L1所在的支路出现短路，有三种情况：①如果L1和电流表同时短路，灯泡L2也不会发光；②如果只是L1短路，则灯L2不发光，电流表有可能被烧坏；③如果只是电流表短路，电流表示数为零，但L1和L2都发光。以上三种短路情况都不符合题意，所以L1所在的支路不是短路故障。如果L1所在的支路某处出现开路故障，则L1不发光，电流表无示数，不影响L2所在的支路，L2发光，所以只能是L1或电流表开路。（3）读出图乙和图丙的示数分别为I2＝0.52 A、I＝1 A，在误差允许范围内I＝I1＋I2。（4）为了验证结论的普遍性，改变电路中的电流还可以采用的方法是改变电源电压。
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