07年石滩二中八年级物理第六单元《电压、电阻》练习卷

             （赖伯强老师供稿）

1、 填空题。
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1小明用两节干电池和一个灯泡连接了如图1所示的电路，用来探究铅笔芯AB的导电性．闭合开关后发现灯泡能发光，这说明铅笔芯是　  　  　，发出微弱的光说明有       通过灯泡，当P向右移动时灯泡亮度增大，说明铅笔芯接入电路的电阻             （选填增大或减小），这个实验说明导体的电阻跟导体的               有关。
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、某同学用电压表测电压时，电压表的指针偏转超出刻度范围，如图甲所示，他应该选择                    的量程 ，如果电压表的指针反向偏转，如图乙所示，这是因为电压表的正负接线柱               。

3.一台扩音机的最大输入信号电压是500mV=      V一电阻的阻值为1kΩ=          Ω。

4\1）小南和小雄将一块铜片和一块锌片插入西红柿，做成了一个“西红柿电池”。小南和小雄在探究过程中，找来了电压表，连成如图4所示的电路。发现电压表示数为0.5V，因此他们探究出第一个结果是：________片是西红柿电池的正极。
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（2）为了探究西红柿电池的电压大小与哪些因素有关，小雄猜想说：“可能与两金属片之间的距离有关”，小南想了想说：“也可能与两金属片插入西红柿的__________有关”；（1分）请你也提出一个合理的猜想：西红柿电池的电压大小还可能与__________________有关。
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5\滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的__________来改变电阻的.如图9所示，当滑片向C端移动时，它的电阻值___________（填“变大”、“变小”或“不变”）. 
。
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6、在图8的电路中，开关S1和开关S2原来是断开的，如果将开关S1闭合，则电压表测量的是                两端的电压，如果将开关S2闭合，则电压表测量的是                 两端的电压。

二、选择题．
１、、某小组在探究活动中，通过实践列出了白炽灯常见故障产生的原因与检修方法，下表给出了他们研究结果的一部分．对于“灯泡不亮”的故障，从电路的状态来看，其可能原因可以概括成下列哪一类原因：（　　）
	故障现象
	可能原因
	检修方法

	灯泡不亮
	1．灯泡的灯丝断了
	换新灯泡

	
	2．灯头内的电线断了
	换新线并接好

	
	3．灯头、开关等处的接线松动，造成接触不良
	检查加固


A．电路出现了短路B．电路出现了断路C．并联变成了串联 D．电源正负极接反
２．导体的电阻大小与下列因素无关的是（　）

A．导体的长度  　　B．导体的横截面积　　  C．导体的材料　  

　D．导体的两端电压

３．在常温下，下列分类合理的是（  ）

A．铅笔芯和橡胶是导体      B．塑料、干木棒和陶瓷都是绝缘体

C．铁、锗、硅是半导体 D电炉发热丝和保险丝都是电阻大熔点高的导体
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４、如图5所示，电源电压为3V，闭合开关，电压表示数
为2V，则：　　　　

A、灯泡L1两端电压为2VB、灯泡L2两端电压为2V

C、灯泡L1两端电压为3VD、灯泡L2两端电压为1V                                  
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５、如图6所示，闭合开关S后，灯泡L发光，现把滑动变阻器的滑片P向a端移动，则灯泡L的亮度与电流表示数的变化情况是：（　）　A、灯泡L变亮，电流表示数变大

B、灯泡L变暗，电流表示数变小C、灯泡L变亮，电流表示数变小D、灯泡L变暗，电流表示数变大
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６、在图7所示的电路中，电压U 不变，开关K由闭合到断开，下列说法正确的是A．电流表的读数增大          B．电流表的读数减C．电压表的读数增大   D．电压表的读数减小

７、干电池是一种常用、方便的电源．以下关于干电池的说法中，正确的是（  ）
A．有的干电池提供直流电，有的干电池提供交流电
B．常用的1号、5号、7号干电池的电压随号数的增大而增大C．干电池是把电能转化为化学能的装置
D．多数干电池中的汞、镉等重金属元素会污染环境．所以废弃的干电池应该集中分类处理
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８、如图1所示，当滑片P向左移动时，要使变阻器连入电路中的电阻变大，可把以下哪两个接线柱连入电路，以满足要求：
A、A和B                    B、A和C

C、C和D                    D、B和C

９、．关于导体的电阻，下列说法中正确的是（    ）
A．锰铜丝的电阻比铜丝的电阻大 

B．粗细相同的导线，长的电阻较大C．长短相同的导线，细的电阻较大D．同种材料制成的长短一样的两条导线，粗的电阻较大
１０．下面的几种叙述中，哪一种是并联电路的特征？（    ）
A．电路中每一处的电流都相等 
B．电路中任何一处断开都会引起断路C．各条支路上的电压都相等   D．电路上各部分电压之和等于总电压

１１、下列说法正确的是（     ）

A．通过导体的电流为零，导体的电阻也为零
B．通过导体的电流越大，导体的电阻一定越小C．导体两端的电压为零，导体的电阻也为零
D．导体的电阻是导体本身的一种性质
１２、下列物质中属于半导体的是（    ）
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 A．氯化钠 

B．砷化镓      C．二氧化硅    


D．镍铬合金
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三、作图题

１按照图6甲的电路图，在图6乙中连接实物电路
２．（4分）小芳在做测量灯泡电功率实验时，所连的实物如图15所示，请你检查图15的连线是否有错，若有错处，在答题卷图中改正（在错误的连线上打“×”，改正的连线在图中画线表示，连线不要交叉）并在答题卷方框内画出正确的电路图．
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四、实验与探究
１、在“用电压表和电流表测小灯泡电阻”的实验中（9分）

（1）在图10的电源和滑动变阻器之间添上一根导线，使之成为正确的测量电路；

（2）图10中甲表应是___________表；乙表应是___________表；

（3）图11中电流表的读数为_________A；电压表的读数为_________V；由此可知被测电阻的阻值为___________Ω；
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（4）小明通过三次测量，得到有关数据，完成表格内容如下。

	实验次数
	      1
	      2
	      3

	电压/ V
	     0.6
	     1.2
	     1.8

	电流/ A
	     0.2
	     0.3
	     0.4

	电阻值/ Ω
	     3
	     4
	     4.5

	光亮程度
	    很暗
	     较暗
	     较亮


通过这些数据，能够得到有关灯泡电阻的初步结论是：____________________________　　 　　
Ａ
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