石滩二中八年级物理第一学期《电流和电路》测试题 

学校：_______ 班别：_______  姓名：__________  学号：_______  成绩：_______

1． 单项选择题：（每题4分，共24分）

1．把洗衣机的三脚插头插入三孔插座中时，与洗衣机外壳相连接的应该是（    ）

A．大地　　　    Ｂ．火线　　　  Ｃ．零线　　　　  Ｄ．保险丝

2．当我们发现有人触电时，以下救护方法中，不正确的是（    ）

A． 尽快断开开关，切断电源          B．用干燥木棍挑开火线

C．立即用手把触电的人拉开           D．用有橡胶把手的钢丝钳剪断火线

3．如图1，在A、B两个金属夹之间分别连入下列物质。闭合开关后，可以使小灯泡发光的是（    ）

A． 玻璃棒        B．铅笔芯      C．橡胶棒         D．.塑料尺子

4．如图2电路中，如要测量通过灯泡L1的电流，应把电流表串联在电路中的（    ）

A． [image: image1.png]


a处           B．b处        C．c处            D．d处
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5．如图3，用导线连接使灯L1和L2组成并联电路的正确方法是（    ）

A． 分别连接A、B和C、E            B．分别连接A、B和D、E

C．分别连接A、C和B、E             D．分别连接A、C和C、E

6．有一个电源、一个电铃、一个小灯泡、两个开关和若干导线组成电路。只闭合其中一个开关时，灯泡发光而电铃不响；只闭合另一个开关时，电铃响而灯泡不亮。若电路工作时，灯泡和电铃互不影响，则当两个开关都断开时，可能出现的情况是（    ）

A．电铃响，灯泡亮              B．电铃响，灯泡不亮

C．电铃不响，灯泡亮            D．电铃不响，灯泡不亮
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二．填空题：（每空格3分，共36分）
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7．火线与零线是进户的两条输电线，其中与大地相连的是______线。在图4甲和乙中，正确使用试电笔的是_______图，当它插入插座左孔时，氖管不亮；当它插入右孔时，氖管发亮。则说明火线连接了插座的______孔。

8．某同学用电流表测量电流时，发现电流表指针向没有刻度的一边偏转，这是因为                                 。另一位同学发现电流表指针偏转到右边没有刻度的地方，这是因为                                。
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9．如图5，导线A处直径大于B处，如果通过导线A的电流为I1，通过导线B的电流为I2，则它们的大小关系是I1_____I2。（选填“<”、“>”或“＝”）
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10．如果在实验中，电流表接入了0～3Ａ量程，却错把读数按0～0.6A量程读成0.18A，则实际电流的大小是_________A。

11．如图6所示电路，若电流表A1示数为0．5A，A2示数为0．9A，则通过Ll的电流为     A，通过L2的电流为      A。
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12．如图7甲所示的电路图，L1和L2是________连接的。开关闭合时，两个电流表的示数分别如图乙和图丙，判断A2表的读数是_________；流过灯L2的电流大小是_________。
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三．作图题：（每题4分，共12分）

13．根据图8示实物图在右边方框内画出相应的电路图。
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14．图9是我们日常生活中，拿在手上的随身电风扇的模拟实物图。它是由一个基本电路、外壳及辅助材料组成，请在方框内画出它基本电路的电路图。
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15．请在图10乙中把开关、电灯接在电源上，使开关能控制灯泡的亮熄，而且符合安全用电原则。（图10甲和图10乙中，导线a、b的标注是相对应的）

[image: image19.png]


[image: image20.jpg]



[image: image21.png]



             甲                                      乙

四．实验和探究题：（第16题3分，第17题8分，第18～20题，每题4分，共23分）
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16．如图11，其中正确连接的是（    ）
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17．在图12所示电路中，闭合开关后将出现________(选填“通路”、“开路”或“短路”)，要使电路中两灯串联，只要拆除导线_______；要使电路中两灯并联，只要将导线_______接到_______。
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图12                     图13

18．如图13的两个电流表的刻度盘可能你没有见

过，[image: image30.jpg]


但只要仔细观察，你一定能读出它们的示数。

甲电流表的示数为________，乙电流表的示数为

________。

19．按要求把图14的实物元件连接起来，使小灯

泡L1和L2并联，电流表测量电路的总电流，开

关控制整个电路。
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20．如图15所示，两间独立病房里各装一个开关，方便病人呼叫医生。在护士室各有红灯、绿灯各一个，病人按下开关S1，L1灯亮；另一病人按下S2，L2灯亮。请用笔划线代替电线，连好电路。要求所划线不能交叉和不能超出方框。
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五．问答题：（5分）
21．在桌面上有两个小灯泡和一个开关，它们的连接电路在桌面下，无法看到。小鸣同学试了一下，闭合开关时两灯泡均发光；断开开关时，两灯泡均熄灭。请你设法判断两灯泡的连接方式，是串联还是并联。

答：

六．附加题：（供学有余力的学生选做）（5分）
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22．图16中的开关叫做单刀双掷开关，当把闸刀向左边按下时，a、b两个接线柱是接通的，a、c之间是断开的；当把闸刀向右边按下时，a、c两个接线柱是接通的，a、b之间是断开的．现在请你用这个闸刀来控制红灯和绿灯，使闸刀向左边按下时红灯亮、绿灯熄，向右边按下时绿灯亮、红灯熄，画出导线的连接图．（连线不能交叉）

石滩二中八年级物理第一学期《电流和电路》测试题参考答案
1． 单项选择题：（每题4分，共24分）
1．A      2．C      3．B       4．B      5．C       6．D

2． 填空题：（每空格3分，共36分）
7．零   乙     右       

8．电流表的正、负接线柱接反了        电流表的量程选择过小
9．＝      10．0.9        11．0.4      0.5        12．并联     0.5     0.5

3． 作图题：（每题4分，共12分）（略）
4． 实验和探究题：（第16题3分，第17题8分，第18～20题，每题4分，共23分）
16．D（3分）
17．短路     c（BD）     a—A或a—C或d—A或d—C（每空格2分）
18．3.5mA（2分）    38μA（2分）      19．（略）       20．（略）
5． 问答题：（5分）
 断开开关，把其中一个灯泡拆下，再闭合开关，如果另一个灯泡能够发光，则原来两灯泡并联；如果另一个灯泡不能发光则原来两灯泡串联。
六．附加题：（5分）（略）
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