无锡市十校联考2010-2011学年第一学期九年级物理期末试题及答案

亲爱的同学：
一学期以来，你的许多方面在学校里得到了发展，请你将自己的收获，记录在这张试卷上吧！你会惊奇地发现自己很棒！
第Ⅰ卷 （选择题  共24分）
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的,请将其序号填入表格中。）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.下列过程中属于弹性势能转化为动能的是

A. 熟透的苹果从树上落下                B. 弹簧枪将“子弹”射出  

C. 蹦极者落下拉紧橡皮绳                D. 秋千由低处摆向高处

2.一般家用普通白炽灯，在正常工作时，通过它的电流强度可能为

A．2×102A          B．2×101A          C．2×10-1A           D．2×10-2A
3. 下列家用电器中，不是利用电流热效应原理来工作的是

A．电熨斗            B．微波炉          C．电饭锅           D．电烤箱

4. 如图1所示，在磁场中悬挂一根导体ab，把它的两端跟灵敏流表连接起来，闭合开关，不能使[image: image9]电流表指针偏转的做法是
　A.导体ab不动，磁体向右运动

　B.磁体不动，导体ab向右运动

　C.磁体不动，导体ab竖直向上运动

　D.磁体不动，导体ab斜向上运动                图1
5.高空的冰晶在下落过程中变成了雨滴，这说明
A．它的内能减小了　　　　　　　B．它的内能增加了

C．它的内能没有发生变化　　　　D．它的热量增加了

6. 由于国际原煤价格上涨，少数不法商人把一种黑色石头掺在优质煤中高价出售，客户为了不上当受骗，辨别煤中是否掺杂的最恰当方法是检测下面哪一个物理量

[image: image10] A. 热值 　　   B.内能 　　　 C. 温度   　　 D.比热容
7.如图2所示，当开关合上后，发现电压表的示数为0，若故障只有一处，对这一现象，下列猜测中肯定错误的是

A．灯L1断路        B.灯L2断路      

C. 灯L1短路        D.电压表接触不良
8.如图3所示的四个电路中，R为电烙铁。为了使电烙铁在不焊接时烙铁头不致过热，但又保持一定的温度，而开关闭合时仍能加热升温，满足要求的电路是
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9.电炉丝通电后热得发红，而跟电炉丝连接着的铜导线却不怎么热，原因是

  A．铜导线比电炉丝传热快，所以不怎么热

  B．铜导线有绝缘层，所以不怎么热

  C．铜导线的电阻小，消耗电能小，炉丝的电阻大，消耗电能多，所以热得发红

[image: image12.jpg]


  D．通过电炉丝的电流比通过电线的电流小

10.图4为简化了的电冰箱的电路图。图中M是电冰箱压缩机用的电动机，L是电冰箱内的照明灯。下列判断正确的是

A. 开关S2断开时，照明灯与电动机并联

B. 开关S1、S2都闭合时，照明灯与电动机串联

[image: image13]C. 关上冰箱门时，S1自动断开，使得照明灯熄灭

D. 冰箱内温度降低到设定温度时，S1自动断开，电动机停止工作

11. 对照明电路，下列哪一个说法是正确的
  A.火线与零线间的电压通常是36V
B.电灯的开关一定要安装在零线上

  C. 站在干燥的木凳上一手接触火线，另一手同时接触零线，一般不会发生触电事故

  D. 有金属外壳的家用电器应接在三孔插座上使用
12.在收音机等电器中，有一种叫电位器的变阻器。电位器的外形及其内部构造如图5所示。

A、B、C三个焊接点相当于变阻器的三个接线柱。使用电位器时，下列说法中不正确的是

[image: image14]A. 只把A和C接入电路，无法改变通过电位器的电流

B. 把A和B接入电路，当滑片顺时针旋动时，电位器接入电路电流变小

C. 将A、B接入电路同一点，C接电路另一点，可以改变通过电位器的电流

D. 只将B、C两点接入电路，当滑片顺时针旋动时，电位器接入电路电阻变大

二、填空题(本题共7小题，每空1分，共21分。把正确的答案直接填写在题中的横线上)

13.撑高跳运动员用压弯的撑杆把自己送上高处，这是因为压弯了的撑杆具有
___________能，最后转化为运动员的____________能，使他越过横杆。

14.有下列四种杠杆:手推车、筷子、起重机吊臂，属于费力杠杆的有          （填写序号)，属于省力杠杆的有       （填写序号). 人们修建盘山公路的目的是为了            .

[image: image15.png]


[image: image16.png]



[image: image17.png]



[image: image18.png]220V 34 50Kz
2500R/kvh




15. 一只电能表的表盘上标有如图7字样,你能获取的信息有:

(1)____________________________________________________；　　　　

(2)____________________________________________________；

(3)用这只电能表最多能让＿＿＿盏“220V，60W”的电灯同时正常工作。

[image: image19.png]


16. 取一只透明胶卷盒，底部钻一小孔，刚好能将电子式火花发生器的放电针管紧紧地塞进孔中，打开塑料盒盖，向盒中滴入数滴酒精，再将盒盖盖紧，然后揿动电火花发生器的按钮。
（1）实验中，你将观察到的现象是：　　　　　　　　　　　。

[image: image20.png]


（2）影响实验成败的原因可能有许多，请你写出其中的一个来：　　　　        　　　　。

（3）在此过程中，酒精燃烧后的燃气对外做功，燃气的　　　能减少，转化为_______能。
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（4）根据这个原理，可以制造出的机器是　　　　　　　。

17.在某温度下，两个电路元件A和B中的电流与两端电压的关系如图9所示， 由图可知，元件________中的电流与它两端电压之间的关系遵循欧姆定律. 元件A随着电压的增大，它的电阻是＿＿＿＿（选填增大／减小／不变）的。
18. 如图10所示，当开关S闭合后螺线管下端是_____极, 

[image: image22.png]
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小磁针将_______(顺/逆)时针转动，滑动变阻器滑片向右移动，电磁铁磁性将__________(增强/减弱)。
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19.一台“220V、2.2KW”的电动机内部电阻为2Ω,正常工作0.5h消耗的电能是       KW·h,产生的热量为________J,效率为________。
三、作图和实验题(本题共6小题，每图２分，每空１分，共26分)
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20.(1)工人站在地上，利用图11所示的滑轮组把重物提升到楼上，请在图中画出滑轮组的绕绳方法。

[image: image27.bmp]
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(2) 根据图12中小磁针静止时的指向，在图中标出通电螺线管的N、S极和电源的正负极。
(3) 小宝想在卧室安装一盏照明电灯，请在图13中帮他把灯和开关接入电路。
21.如图14是“研究导体产生的热量跟哪些因素有关” 的实验装置，两根电阻丝的电阻R甲＜R乙，通电后会发现______（填甲或乙）电阻丝上火柴先被点燃。在研究导体产生的热量是否跟电流有关时，操作方法是____________________________________ ,记录并比较___________（同一／不同）电阻丝上火柴被点燃的时间.

[image: image31.png]



22.小王学习燃料的热值之后，自己设计一个实验来探究酒精和碎纸片的热值大小。

[image: image32.png]


（1）实验装置如图15甲、乙所示，你认为图中横杆、温度计、铁圈、燃具四个器件的安装顺序是
__________________（由下而上／由上而下）。

（2）为保证实验结论的可靠，以及方便比较，小王同学在实验中应让酒精和碎纸片的质量、两烧杯中水的质量、以及两个烧杯都应保持　　　　　。

[image: image33.png]


（3）实验数据记录如下表：

	燃　料
	加热前水温℃
	燃料燃尽时水温℃
	燃料的热值ｊ.Kｇ－1

	酒　精
	15
	35
	2.4×106

	碎纸片
	15
	25
	？


根据表中数据，计算出碎纸片的热值是　　　　　　　　ｊ.Kｇ－1。

（4）通过实验得到的燃料热值与实际相比是偏　　　　（选填“大”或“小”），

你认为出现这样情况的主要原因是：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

23．小明同学为了探究灯泡发光时的亮度与哪些因素有关，设计了如图所示的电路，他分别把几只不同规格的小灯泡接入电路中，并使它们正常发光，且在表中记录了有关的电压、电流值和灯泡亮度情况.

	小灯泡的序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	电压U／V
	3
	3
	2.5
	3
	6
	4
	8

	电流I／A
	0.15
	0.3
	0.6
	0.5
	0.25
	0.5
	0.5

	亮度情况：1表示
最亮，5表示最暗
	5
	4
	3
	3
	3
	2
	l
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 (1)分析比较小灯泡序号为_____________的数据及亮度情况，可得到初步的结论是：当通过灯泡的电流相同时，灯泡两端的电压越大，                ．

(2)分析比较小灯泡序号为l、2、4的数据及亮度情况，可得到的初步结论是：
____________________________________________________________________________。

24.家用电熨斗为了适应不同衣料的熨烫需要，设计了调整温度的多档开关。使用时，转动旋钮即可使电熨斗达到需要的低温、中温或高温。图17（甲）是电熨斗的电路图，图中电热丝R1=R2=100Ω。旋转开关可以改变1、2、3、4四个接点的连接情况，如图17（乙）中的A、B、C所示。
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（1）图17（乙）中的_____________图表示电熨斗处于高温档；

（2）电熨斗在中温档工作时消耗的电功率P＝___________W；

25.实验课上,老师给出下列器材：

A.电压为4.5V的电源；       B.量程为3V的电压表;

C.量程为15V的电压表;       D.量程为0.6A的电流表;

E.量程为3A的电流表;        F.滑动变阻器;2A, 0-20Ω;

G.开关及导线.

现在要测量一个约为8Ω电阻RX的阻值.

(1)为了提高实验准确度,应选择器材A、F、G和   _、   _（填写器材代号）。

（2）图18为实验时实物连接图，其中滑动变阻器尚未接入，请你用笔画线表示导线将它连入电路。

（3）闭合开关接通电路，移动滑动变阻器的滑片时，发现电流表、电压表的读数都比较小，而且不随滑片的移动而发生变化，可能的原因是把滑动变阻器的         两个接线柱接入了电路。
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(4)实验过程中,电流表被学生损坏了,老师又给了一只电阻箱（          ），几个开关，请同学们继续做实验。小霏同学很快就设计了一个电路来测电阻。请你在右上虚线框内画出小霏的电路图。
四、解答题(本题共５小题，共29分。解答时要有必要的文字说明、公式和计算过程．)
26.(4分)在中考体育达标“跳绳项目”测试中，小树同学1min跳了120次，每次跳起的高度约为4cm，若她的质量为50kg，则（1）她跳一次做的功多少？（2）她跳绳的平均功率多大？(g取10N/kg)
27. (5分)一座教学楼的保险盒中装有额定电流为20A的保险丝，该楼有12间教室，每间教室中装有“220V  40W”的灯6盏，问在各教室电灯都正常工作时，干路中的电流多大？这座教学楼最多还可以接多大功率的用电器？
28.(6分)设计汽车发动机时，既要考虑能量的利用效率，也要考虑发动机的冷却问题。

（1）为了防止发动机过热，汽车的冷却系统常用水的循环来降低发动机的温度。5kg水在冷却系统中升高50℃，所吸收的热量是多少？［C水=4.2×103J/（kg·℃）］

（2）柴油在某汽车发动机汽缸内燃烧时，如果每分钟释放1.2×107J的能量，发动机输出的功率是8.5×104W，则此汽车发动机的效率是多少？
29. (8分)如图19所示，L是“12V 6W”的小灯泡，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器（阻值0—24Ω），设电源电压和灯泡电阻不变.

（1）求小灯泡的电阻值.

（2）闭合开关S、S1.滑片P在a端时，小灯泡恰能正常发光，电流表示数为0.9A，求R1的阻值.若滑动变阻器的滑片向右移至某处时，电流表示数为0.8A，求此时电路消耗的总功率.

（3）闭合开关S，断开开关S1，求在滑片P移动过程中，灯泡消耗的最小功率.


30. (6分)标有“12V 6W”和“6V 4W”的两个小灯泡，采用串联或并联的方式接在0～20V电压可调的电源两极上。若灯的电阻不受温度影响，灯的实际功率不得超过其额定功率，则两灯消耗的总功率最大是多少W?

无锡市十校联考2010-2011学年第一学期九年级物理期末答案

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分。）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	B
	C
	B
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	D
	D


二、填空题(本题共7小题，每空1分，共21分。)

13.弹性势能  重力势能  14.(2)(3)  (1)  省力15.额定电压为220v,持续正常工作的最大电流为３Ａ　11 16. 塑料盒盖飞出去　塑料盒盖盖得太紧或洒精太少等  内　　机械　热机
17.B  减小 18.S   顺   增强   19. 1.1    3.6×105J   90.9%

三、作图和实验题(本题共6小题，每图２分，每空１分，共26分)

20.


21. 乙   移动滑动变阻器滑片,改变电流  同一   22. 由下而上  相等  1.2×106  小
有热量散失，水只吸收了一部分 或燃料不能完全燃烧　 23.4  6  7  亮度越亮  当灯泡两端的电压相同时，通过灯泡的电流越大，亮度越亮  24.A 484  25.(1)B D(2)AB或下面(3) 略

四、解答题(本题共５小题，共29分。)
26.(4分) 20J  40W

27.(5分)解：I=P/U=12×40×60W/220V=13.1A     
(2分)

  PL=P总-P=UI额-P=220V×20A-12×40×60W=1520W     (3分)

28.(6分) 解：（1）[image: image6.wmf]Q
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        （2）发动机的总功率[image: image7.wmf]P
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         发动机的效率[image: image8.wmf]h
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    (2分)

29. (8分) (1)24Ω  (2)30Ω   9.6W   (3)1.5W


30. (6分)两灯电阻分别为24Ω,9Ω.允许通过的最大电流分别为1/2A,2/3A      (1分)
若两灯串联, 允许通过的最大电流为1/2A,最大功率为Ｐ=I2R总=8.25W            (2分)

若两灯并联, 允许加的最大电压为6V,最大功率为Ｐ=U2/R1+ U2/R2=5.5W           (2分)
所以最大功率为8.25W                                                     (1分)
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我会做,我快乐!
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