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一、选择题（每小题2分，共24分）在每小题给出的四个选项中只有一个选项是正确的．

1．如图所示的工具中，使用时属于费力杠杆的是
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2．下列现象属于用热传递的方式改变物体内能的是

   A．反复弯折铁丝，铁丝的弯折处会变热

   B．冬天人们常用热水袋来取暖

   C．远古时代，人们采用钻木的方式来取火

   D．汽油机在压缩冲程中，汽缸内汽油和空气的混合物温度升高

3．一个足球运动员用100N的力踢一个重为5N的足球，球离脚后在水平草地上向前滚动了30m．在球滚动的过程中，运动员对足球做的功为

   A．0   　B．150J  　　 C．500J  　　 D．3000J

 4．下列关于内能和热传递的说法，正确的是

   A．OC的冰块没有内能

   B．运动越快的物体内能越大

   C．发生热传递时，热量是从温度高的物体传到温度低的物体

   D．发生热传递时，热量是从内能大的物体转移到内能小的物体

5．用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组把重150N的物体匀速提升1m，不计摩擦和绳重时，滑轮组的机械效率为60%．则下列选项错误的是

   A．拉力大小一定是125N    　　　　B．有用功一定是150J

   C．总功一定是250J    　　　　　　　D．动滑轮重一定是100N

6．山区的公路多修成环绕山坡的盘山公路，这样车辆向上行驶时可以

   A．提高功率               B．提高机械效率
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 C．减小所必需的牵引力     D．减小所做的功
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7．2011年4月10月，我国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭，成功将北斗八号导航卫星发射到预定椭圆轨道，该椭圆软道近地点约200km，远地点约3599km，如图是北斗八号导航卫星的轨道示意图，已知该卫星沿椭圆轨道绕地球运

行的过程中机械能守恒，则关于该卫星从远地点向近

地点运行过程中势能、动能、速度的变化是

A．势能增加，动能减小，速度减小

B．势能减小，动能增加，速度增加

C．势能减小，动能增加，速度不变

D．势能不变，动能不变，速度不变

8．冰在[image: image4.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




熔化的过程中，下列判断正确的是

  A．比热容改变，内能增加，温度不变    

B．比热容改变，内能和温度不变

  C．比热容、内能和温度都增加    


D．比热容、内能和温度都不变
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9．如图所示的各个电路中，开关S闭合后，小灯泡L1、L2都能发光的是(    )
10．如图13- 10所示，要使灯L1和L2串联，则关于1、2、3、4四个接线柱的连接，

正确的是（    ）

    A．只需连接1和2    B．只需连接2和3

C．只需连接3和4    D．只需连接1和3
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11．如图13- 11所示的电路中，下列说法正确的是(    )

A．当S1闭合，S2断开时，只有L1亮

B．当S1、S2均闭合时，L1、L2均亮

C．当S1断开，S2闭合时，只有L1亮

D．当S1闭合，S2断开时，L1、L2均亮
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12．在如图所示电路中，当开关S1、S2断开或闭合时，下列关于三灯连接的情况的说 错误的是. 

 A．S1、S2都断开，L1、L3串联 
 B．S1、S2都闭合，L1、L2并联.
 C．S2断开、S1闭合，L1、L2不 发光
 D．S1断开、S2闭合，只有L1能发光

二、填空题：（每空1分，共25分）

13．用杠杆去撬动一块石头，如果杠杆的动力臂长2m，阻力臂长40cm，那么只要用  ▲  N的力就能撬起重500N的一块石头．

14．在下列各种情况中，所做的功各是多少（可用字母表示）?

(1)手用向前的力F推质量为m的小车，没有推动，手做功为 ▲    ．

(2)手托一个重为25 N的铅球，平移3m，手对铅球做的功为  ▲    ．

(3)一只质量为m的苹果，从高为h的树上落下，重力做功为 ▲    ．

15.正常人的心脏推动血液流动的功率约为1.5 W，那么在10 s内心脏做的功是  ▲  J，这些功可把一个1 kg的物体匀速举高  m． (g取10 N／kg)

16．我国许多城市中建有大型绿地，绿地中的人工湖具有“吸热”功能，盛夏时节能大大减弱周围地区的“热岛效应”．若某一人工湖湖水的质量为1.0×107kg，水温升高20℃，则湖水吸收的热量为  ▲  J(已知C水＝4.2×103J/(kg·℃)．若这些热量被同等质量的砂石吸收(C砂石<C水)则砂石升高的温度  ▲  20℃．（选填“大于”、“等于”或“小于”）

17．在“探究杠杆平衡条件”的活动中，把一个带有刻度的均匀杠
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中点支起，如果发现杠杆左端低、右端高，则应将杠杆右端的平衡螺母往  ▲  （选填：“左”、“右”）移，才能使杠杆在水平位置平衡．如图，当在B处挂3N钩码时，应在A处挂  ▲  N钩码，杠杆才能在水平位置平衡．若平衡后在A、B两端再各减去1N的钩码，则杠杆将  ▲  （选填“A端下沉”、“B端下沉”或“保持平衡”）．

18．在体育考试中，小明投出的质量为2kg的实心球在空中的运动轨迹如图所示．已知最高点到落地点的竖直方向的距离为2.7m，水平方向的距离为4m，实心球从最高点到落地点用时约0.75s．则实心球在此下降过程中重力做功为  ▲  J，重力做功的功率为  ▲  W(g＝9.8N/kg)．

19．一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是3600r/min，该汽油机每秒钟完成  ▲  个工作循环，在做功冲程中将  ▲  能转化为  ▲  能．

20．太阳能是一种清洁能源．某太阳能热水器每天使500kg的水温度升高30℃，那么这些水吸收的热量为  ▲  J，这些热量相当于完全燃烧  ▲  m3的天然气放出的热量．

[天然气的热值取7×107 J/m3，水的比热容C水＝4.2×103J/(kg．℃)]
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21．如图所示，放在水平桌面上重为G＝4N

的木块，在F＝3N的 水平拉力作用下，5s内

运动了2m，在这个过程中，重力G对物体做的

功为  ▲  J，拉力F做功的功率为  ▲  W．

22在串联电路中，电流的通路有         条，如果灯L1、L2是串联在电路中的，需要用      只开关来控制它们，L1发光时，L2      发光(填“一定”或“不一定”)．

23．麦秸秆燃烧时将化学能转化为    ▲    能，能源利用率很低，为了解决这一问题，某研究小组将干燥的秸秆制成秸秆煤，秸秆煤的热值为2.2×107J/kg，完全燃烧5kg秸秆煤可以放出    ▲    J的热量．

三、解答题（本题共12小题，共51分）

24．（2分）按要求完成作图：画出动力F1和阻力F2的力臂
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26．(6分)按要求连接下列实物图，并在方框内画出对应的电路图。

   (1)两盏电灯并联，开关只控制L1。

   (2)两盏电灯并联，开关只控制L2。
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27．(4分)（1）当要研究[image: image9.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




的物理量不易直接测量时，都需要想办法把它们的大小间接显示
[image: image36.png]


出来．

例如：甲实验是让木块在木板上做________________运动，通过弹簧测力计的示数间接显示滑动摩擦力[image: image10.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




的大小；乙实验中球动能的大小是通过______________间接反映出来的．

（2）当要研究的物理量与多个因素有关时，都要采取一定措施控制变量．

 例如：要研究滑动摩擦力大小与压力大小的关系，就要多次改变压力大小，同时控制接触面的粗糙程度不变．做实验时我们改变压力大小的具体办法是___________________；要研究动能跟质量的关系，就要改变物体质量，同时控制速度不变．具体办法是：换用不同质量的球，让它们从______________由静止滑下．
28．用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率．实验时，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使挂在较长杠杆下面的钩码缓缓上升．(5分)

（1）实验中，将杠杆拉至图中虚线位置，测力计的示数F为      N，钩码总重G为1.0N，钩码上升高度h为0.1m，测力计移动距离s为0.4m，则杠杆的机械效率为     ．请写出使用该杠杆做额外功的一个原因：                 ．
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（2）为了进一步[image: image11.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，一位同学用该实验装置，先后将钩码挂在A、B两点，测量并计算得到下表所示的两组数据：
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根据表中数据，能否得出“杠杆的机械效率与所挂钩码的重有关，钩码越重其效率越高”的结论？答：        ；请简要说明理由：                              ．

29．(2分)许多同学都很喜欢设[image: image12.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




计和参加“多米诺骨牌效应”活动(按一定距离排列的骨牌，碰倒第一块骨牌后，其它所有骨牌会依次倒下)，其中的物理原理是:骨牌倒下时，_______转化为______，这部分能量就转移给下一张骨牌，下一张骨牌倒下时具有的能量更大，骨牌被推倒的速度越来越快．(选填“动能”、“重力势能”) 

30．[image: image13.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




根据图甲、乙、丙演示的实验现象，请你分别说明反映了什么物理规律：(6分)
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(1)图甲的空气压缩引火仪点火实验，说明                           ．

 (2)图乙演示的电子式火花发生器点火爆炸实验，说明                       ．
(3)图丙绳和木棍体验“滑轮组”的威力实验，说明                      [image: image14.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




     ．

31．（6分）如图所示，斜面长S＝6m，高h＝2.lm．用沿斜面方向50N的推力F，在10s内将一个重为100N的物体由斜面底端匀速推到顶端．求：

(1)推力F的功率：
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(2)运动过程中物体克服摩擦力所做的功：

(3)斜面[image: image15.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




的机械效率．

32．(6分)小红同学家的一台太阳能热水器安装在楼顶上，热水器的水[image: image16.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




箱离地面高12 m现需要将初温为10℃、体积为80 L的水加热到60℃，g取10 N／kg，
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     (1)80 L水的质量是多少?这些水需要吸收多少热量?

     (2)把这些水从地面输送到热水器水箱中，至少需对水做多少功?

     (3)太阳能热水器是将太阳能转化为内能的装置．请说出太阳能有什么优点?
33．(4分)小洋家煮饭、烧水使用的是管道天然气，已知天然气的热值为8．4×
[image: image19.wmf]7
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的热量有50％被有效利用，现要将质量为4 kg，初温为25℃的水加热到100℃，需要完全燃烧多少立方米的天然气?

34．(8分)瑞瑞同学家住楼上，最近正在装修房子，需要搬运装修材料，但有些材料由于楼道过窄不方便搬运，于是瑞瑞建议采用如图所示的滑轮组，这样站在地上就可以把材料运上楼若某次搬运的材料重765 N，被提升的高度为10 m，人所用的拉力为450 N．求：

    (1)请你帮助瑞瑞画出滑轮组的绕线示意图．

    (2)用滑轮组提升材料时做的有用功是多少?

    (3)该滑轮组的机械效率是多少?

    (4)随后，瑞瑞同学查阅了有关机械效率知识的资料，看到下表中的一组数据，请你找出这些机械设备效率的共同特点．   
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一、选择题（每小题2分，共24分）在每小题给出的四个选项中只有一个选项是正确的．

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题：（每空1分，共26分）

13.__ ___________.

14.(1).____________.(2)_____________.(3)._________

15._________,__________

16.____________,______________

17.____________,_______________, ________________.

18.______________,__________________

19.______________,_______________, ______________.

20.______________,_________________

21.____________,_______________.
22.____________,______________,______________[image: image23.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)





23.______________,_________________

三、解答题（本题共12小题，共50分）

24.（2分）                          25．(2分)
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26．(6分)
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27(1)__________,__________.(2)___________,___________(4分)

28(5分).(1)___________,____________,______________________

        (2)_______________,______________.

29．(2分)___________________,______________________.
30. (6分)(1)______________________________________________

         (2)____________________________________________
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         (3)_____________________________________________

	31．（6分）

	32．(6分)

	33．(4分)
	[image: image44.png]


34．(8分)
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一、选择题（每小题2分，共24分）在每小题给出的四个选项中只有一个选项是正确的．

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	C
	B
	A
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	C


二、填空题：（每空1分，共26分）

13.__ 100__.

14.(1)_0_.(2)___0__.(3).___mgh___

15.____15___,___1.5____

16.__8.4×1011__,____大于___

17.___右__,__2__, ____B___.

18.___54____,_____72____

19.__30__,____内___, ___机械____.

20.___6.3×107___,___0.9___

21.___0___,____[image: image27.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




1.2____.
22.__一__,__一__,___一定___
23._内_,__1.1×108__

三、解答题（本题共12小题，共50分）
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26．(6分)
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27(1)匀速,木块被移动的距离.(2)增减砝码质量,相同高度(4分)

28(5分).(1)_0.5_,_50%_,_克服杠杆自身重力做功_

        (2)_不能_,_钩码悬挂点不同_.

29．(2分)__重力势能_,__动能__.
30. (6分)(1)机械能转化为内能.

         (2)内能转化为机械能.

         (3)使用滑轮组可以省力.

	31．（6分）
(1)30W

(2)100J

(3)66.7%
	32．(6分)

(1)80Kg,1.68×107

(2)9600J

(3)环保,节能.

	33．(4分)

(1)0.03M3
	34．(8分)

(1)

(2)7650J

(3)85%

(4)机械效率都小于100%
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