2014--2015学年上学期部分学校九年级10月联考

九年级物理试卷

命题人：张胜武                审[image: image37.png]


题人：卢英慧             2014.10

本试卷中可能用到的已知条件C水=4.2X103J/（kg.℃）
一、选择题（36分，每小题3分）

1.下列说法正确的是                                                   [image: image2.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




         (      )

A．热值与燃料的燃烧情况有关

B．物质的比热容与它的质量、温度的变化、吸收或放出的热量的多少无关

C．由于水比干泥土的比热容大，所以内陆地区在一天之内气温的变化比沿海地区小

D．固体很难被压缩，是因为分子之间只存在斥力的作用x§k§b 1
2．关于物体的内能，下列说法正确的是                               [image: image3.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




            （     ）

A．物体内能增大时，一定从周围吸热

B．物体内能减小时，它的温度一定降低

C．地球上的物体不一定都具有内能

D．相同体积的0℃的冰和0℃的水比较，0℃的冰的内能较小

3．下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况。下列对图中①②③④的补充正确的是                                        （     ）

[image: image1.png]ok [ SR (ZXXK.COM)





A．①做功冲程②内能转化为机械能③压缩冲程④机械能转化为内能

B．①做功冲程②机械能转化为内能③压缩冲程④内能转化为机械能

C．①压缩冲程②机械能转化为内能③做功冲程④内能转化为机械能

D．①压缩冲程②内能转化为机械能③做功冲程④机械能转化为内能

4、下列说法错误的是（     ）
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5． 用相[image: image5.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




同的加热装置给质量相等的甲、乙两种液体同时加热，两种液体的温度随t时间的变化如下表所示。由数据比较两种液体的比热容    （     ）

	时间t / min
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	甲的温度/ ℃
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	乙的温度/ ℃
	20
	25
	30
	35
	40
	45


A．c甲 ＞ c乙    B． c甲 ＝ c乙    C．c甲 ＜ c乙    D．无法确定
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6．如图所示，取两个相同的验电器A和B，使A带正电，B不带电，用带有绝缘手柄的金属棒把A和B连接起[image: image6.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




来。下列说法正确的是                                 （     ）

A．A中正电荷通过金属棒流向B，A金属箔的张角减小

B．B中负电荷通过金属棒流向A，B金属箔的张角增大

C．A中正电荷通过金属棒流向B，同时B中负电荷通过金属棒流向A

D．金属棒中瞬间电流的方向从B流向A，B金属箔的张角增大

7、关于串、并联电路，下列说法正确的是（ ）
A．公路边的灯要亮一起亮，要灭一起灭，由此断定这些灯是串联的
B．家中的电灯与控制它的开关之间的连接是串联的
C．教室里有四盏日光灯，每两盏灯由一只开关同时控制，则这四盏灯的连接方式可能是串联，也可能是并联
D．通过两用电器的电流相等，它们一定是串联的
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8．如图所示，闭合开关，两灯并联[image: image7.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




，各电表都能正常工作，下列判断正确[image: image8.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




的是（    ）

 A.a、b、c都是电流表          

 B.a、b、c都是电压表

C.a、c是电压表，b是电流表     

D.a、c是电流表，b是电压表　　

9． 如图所示[image: image9.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




，电压表测L2两端的电压，哪一个是正确的?                   （     ）

w!w!w.!x!k!b!1.com[image: image20.png]
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10.小明同学按图甲所示的电路进行实验，已知L1的额定电压( 指用电器正常发光时的电压)为2.5V，L2的额定电压为3V，闭合开关s后，灯泡L1恰好正常发光，电流表A1和A2的指针均指在图乙所示的位置，下列说法正确的是  （   ）
A．电流表A1、A2的示数分别为0．2A、1A

B．电流表A1、A2的示数均为lA

C．电压表Vl、V2的示数分别为2．5V、3V

D．电压表Vl、V2的示数均为2．5V

11. “光控开关”在光线暗时自动闭合，光线亮时自动断开；“声控开关”在有声音时自动闭合，一段时间后，若再无声音则自动断开。下图中能让电灯要么一直熄灭，要么一直亮，要么在光线较暗且有声音时才亮的电路是                                      （     ）
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12． 如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作．过了一会儿，灯L熄灭，有一个电表示数变小，另一个电表示数变大．则下列判断正确的是（　　）1·

A、可能是电阻R断路         B、一定是电阻R短路  

C、可能是灯L断路           D、一定是灯L短路
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二、非选择题（共34分）

[image: image25.jpg]


13．(3分)如图是北京奥运主场馆“鸟巢”，它采用太阳能光伏发电系统为整个场馆提供电力，是当今世界上最大的环保型体育场[image: image10.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




。白天，太[image: image11.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




阳能转化为电能，除供正常使用外，将多余的能量储存在蓄电池内供夜晚使用。请完成下面的方框图，使其正确反映这个过程中能量发生转化的情况。
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14、（4分）如图所示，在烧瓶内盛少量水，给瓶内打气，当瓶塞跳出时，

可以看[image: image12.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




到瓶内出现了        ，说明水蒸气液化成了可以看到的

小水滴。在这个过程中，气体膨胀 对外         ，温度         ，

[image: image28.png]


内能         。

15、（2分）在图a所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图b所示，则电阻R1两端的电压为_______，电阻R2两端的电压为_______ 。

[image: image29.jpg]


16、（4分）如图，是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R′是电阻，R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表指针所指的刻度就可以知道油面的高度．
①油量表其实是________表；
②油面升高，R______（变大、变小），油量指针偏转____________（较大、较小）．
③电阻R′有什么作用？___________________________
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17．（5分）如图甲所示，某同学在两只相同的烧杯里装入水和食用油，比较它们吸热的情况。

                  甲

（1）为了便于比较，实验中要求在两烧杯中放入                的电加热器。

（2）实验结果表明：不同物质，在              、              时，吸收的热量不同

（3）图乙是该同学根据实验数据绘制的图象，则a物质是     ，其比热容是          _____________。

18.（5分）在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关．实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．

	编号
	材料
	长度/m
	横截面积/mm2

	A
	镍铬合金
	0.5
	0.5

	B
	镍铬合金
	1.0
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.5
	1.0

	D
	锰铜合金
	0.5
	0.5


（1）按照图17所示“探究影响导体电阻大小因素”的[image: image13.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察                      来比较导体电阻的大小．

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号_______两根电阻丝分别接入电路进行实验．

（3）分别将A和D两电阻丝接如图甲电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟           有关．

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数如图乙所示．但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差          ，解决这一问题的措施是   [image: image14.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




                 ．
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            甲                               [image: image15.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




           乙

[image: image34.jpg]= 2/ °C




19、(4分) 小刚同学想用滑动变阻器来改变小灯泡两端电压和通过灯泡的电流，于是连接如图所示的电路。

（1）右图是小刚连接的实物图。闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡不发光，经检查，是由于其中一根导线连接错误。请你在实物图中连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线。

（2）小刚将电路的错误连线改正后，开始实验，闭合开关前，滑片P应放在变阻器的_______端 （填“左”或“右”）．

（3）闭合开关后，发现小灯泡不亮，电流表指针几乎不动，但电压表有示数．则此故障可能为            _____[image: image16.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




________（选填“小灯泡短路”、“小灯泡断路”或“滑动变阻器断路”）。

[image: image17.png]ok [ SR (ZXXK.COM)






参考答案

一、选择题

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	D
	D
	B
	C


二、非选择题

13、（3分）电  能、化 学 能、电  能
14、（4分）白雾（或小水珠）、做 功、降 低、减 小
15、（2分）4.8V、1.2V

16、（4分）（1）电流表（2）变  小、 较 大（3）保护电路

17、（5分）（1）相同规格（2）质量相同、升高的温度相同   (3)食用油、2.1X103J/kg℃ 

18、（5分）（1）电流表的示数或灯泡的亮度  （2）A和B  （3）材料

（4）偏大、电流表换用0—0.6A的量程
19、（4分）（1）

[image: image35.jpg]



（2）右     （3）小灯泡断路

20、(7分)

（1）太阳能热水器接收的太阳能
Q总=4.0×106J/（h.m2）×10h×1.35m2=5.4×107J  ——————————  （1分）


（2）水的质量
m水=ρ水V水=1×103kg/m3×100×10-3m3=100kg，

水吸收的热量
Q吸=cm水（t-t0）=4.2×103J/（kg.℃）×100kg×（80℃-20℃）
=2.52×107J                                ---------------------------（2分）


该太阳能热水器将太阳能转化为水的热能的效率：
η=Q吸/Q总×100%=2.52×107J/5.4×107J≈46.7%---------------------------（1分）

（3）∵Q吸=60%Q放
∴燃烧石油气放出的热量：
Q放=Q吸/60%=4.2×107J                     ---------------------------（1分）
∵Q放=mq
∴燃烧石油气的质量：
m气= Q放/q=4.2×107J/3.5×107J/kg=1.2kg      ---------------------------（1分）
	


∴石油气的体积：
V气= m气/ρ=1.2kg/0.72kg/m3≈1.67m3
费用=3元/m3×1.67m3≈5元．                 ---------------------------（1分）
13题图
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