兰州市2010年初中毕业生学业考试试卷
    物   理（A）
注意事项：

1.全卷共120分，考试时间100分钟。

2.考生必须将报考学校、姓名、准考证号、考场、座位号等个人信息填（涂）写在答题卡的相应位置上。
3.考生务必将答案直接填（涂）写在答题卡的相应位置上。
一、选择题（本题16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项

    中，只有一项是符合题目要求的。）
1. 下列用电器中利用电磁感应现象工作的是
A．电烤箱        B．电铃            C．动圈式话筒          D．电风扇
2. 某家用电器正常工作时，通过的电流大约为5A，该用电器可能是
A．电视机        B．白炽灯          C．洗衣机              D．空调
3. 如图1所示的电路中a、b是电表，闭合开关要使电灯发光，则
[image: image1.png]


A．a、b都是电流表 

B．a、b都是电压表 

C．a是电流表，b是电压表 

D．a是电压表，b是电流表
4. 如图2所示的电路中，开关只控制灯L2的电路是
[image: image2.png]



5. 关于燃料的热值，以下说法中正确的是
  A．燃料的热值与燃料的种类有关系，与燃料的质量和燃烧状况无关
   B．燃烧1千克某种燃料放出的热量叫这种燃料的热值
   C．燃料燃烧时，质量越大，热值越大
   D．燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值小
6. 关于磁体和磁场，以下说法中错误的是
A．悬挂起来的小磁针静止时，小磁针的北极指向地理的北极附近
B．铁、铜、铝等金属材料都能够被磁化
C．磁体之间的相互作用力是通过磁场而发生的
D．通电导体周围一定存在磁场
7. 体重为490N的某同学用双手握住竖直的木杆匀速上攀，他所受的摩擦力
A．等于490N，方向竖直向下                 B．等于490N，方向竖直向上
C．大于490N，方向竖直向下                 D．小于490N，方向竖直向上
8. 关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是
A．温度低的物体可能比温度高的物体内能多    
B．物体内能增加，温度一定升高
  C．物体内能增加，一定要从外界吸收热量      
D．物体温度升高，它的热量一定增加
[image: image3.png]


9. 如图3所示，小朋友沿着滑梯匀速下滑的过程中，下列说法中正确的是（忽略空气阻力） 

A．他受重力、支持力、下滑力和摩擦力的共同作用
B．他受重力、支持力和摩擦力的共同作用
C．他的重力势能转化成了动能和内能
D．他的重力势能减小，动能增大，机械能不变
10. 关于电阻，下列说法中正确的是
 A．铜导线的电阻比铁导线的电阻小
 B．导体的电阻越大，电流通过导体产生的热量越多  

 C．某学校教学楼中，同时发光的电灯越多，电路的总电阻越小 

 D．导体两端的电压越大，导体的电阻越大
11. 如图4所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，将变阻器滑片向左移动时
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 A．灯泡L1亮度不变、L2变亮
 B．电流表示数变小，电压表示数不变
 C．电流表示数不变，电压表示数变大
 D．电流表、电压表示数均不变
12．如图5所示，将体积相同的物体G1、G2分别挂在杠杆的两端，杠杆处于平衡状态。若将两个物体G1、G2同时浸没在水中，则
A．杠杆仍能保持平衡                        B．杠杆不能平衡，A端下沉

C．杠杆不能平衡，B端下沉                  D．无法确定杠杆的状态
13．标有“6V  1.5W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系如图6所示，若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，灯泡的电阻及实际功率约为 

A．24Ω  0.67W     B．20Ω  0.8W      C．24Ω  0.96W     D．20Ω  0.67W

14．图7所示的是直流发电机的工作原理图，关于直流发电机下列说法中正确的是

A．直流发电机线圈内产生的是交流电，供给外部电路的是直流电
B．直流发电机线圈内产生的是直流电，供给外部电路的也是直流电
C．它是利用通电线圈在磁场中受到力的作用而转动的原理工作的
D．图中的E、F称为换向器，它的作用是改变线圈中的电流方向
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15. 某同学家室内的电灯均正常工作，当他把“220V  8W”的台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内电灯全部熄灭，发生这一现象的原因可能是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A．插座处短路   B．台灯插头处短路   C．台灯开关处短路   D．台灯灯头处短路16．如图8所示，在三个相同的容器中装有质量相同的水，将木块A、金属块B按不同的方式放入水中，待A、B静止时，三个容器中木块下表面所受的压强相比较，正确的是
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A．P甲>P乙>P 丙    B．P甲=P乙>P丙    C．P甲<P乙=P丙    D．P甲=P乙=P丙

二、填空题（每空1分，共15分）

17. 如图9所示，人站在跳板上，人对跳板的力的作用效果是            。
18. 某同学通过仔细观察发现生活中有很多简单机械，如：手钳、剪刀、镊子、扳手、钥匙等等。当把钥匙插入锁孔开锁时，钥匙就相当于       （填“杠杆”、“轮轴”、“滑轮”或“斜面”），它是一个      （填“省力”或“费力”）的机械。
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19. 通电螺线管的附近放置了一枚小磁针，小磁针静止时的位置如图10所示。图中小磁针的a端为       极。
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20. 如图11所示实验中，当塞子从试管口喷出时，水蒸气的     能转化成为塞子的     能。
21. 能源危机是全球性问题，开发和利用太阳能是解决能源危机的有效途径之一。太阳能实际上是无限的，灼热的太阳内部原子之间的热碰撞使      （填“裂变”或“聚变”）反应激烈地进行，从而辐射出巨大的光和热。
22. 当衣服上粘了灰尘后，用手拍打一下，灰尘就会飞离衣服，这是因为     具有惯性的缘故。                                                                                                                                                                                                                    
23． 一台单缸四冲程柴油机，飞轮转速为3600转/分，该柴油机活塞1s对外做功       次。若其效率为40%，消耗5kg的柴油转化成的机械能是       J。(q柴油=4.3×107J/kg)      

24．电动机是将电能转化成机械能的机器，但由于线圈内部有电阻，所以同时还有一部分电能转化成内能。若一台玩具电动机接在6V的电源两端，使其正常转动时，通过电动机中的电流为0.3A；短暂地卡住电动机转轴，使其不能转动，通过电动机中的电流为3A。则这台电动机线圈的电阻为       Ω，正常转动时的效率是      。

25．如图12所示，阻值为10Ω的电阻R与额定电压为3.8V的电灯L [image: image12.png]


串联后，接在4V电源两端。闭合开关S，测得电灯L的电功率为 0.4W。则电阻R两端的电压为        V，电路中的电流为     A，电灯L的额定功率为        W。（不考虑温度对电阻的影响）
三、作图、识图题（共14分）
26．（3分）图13所示为一实物电路，请在答题卡的指定位置画出所对应的电路图。
[image: image13.png]


27．（3分）如图14所示，某人使用滑轮组提升重物，请你在答题卡上画出他使用滑轮组最省力的绕法。
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28．看图回答下列问题。（每小题2分，共8分）

 （1）如图15所示，将两个底面干净、平整的铅块紧压在一起，两个铅块就会结合在一起，既使在下面吊一个较重的物体也不会将它们拉开，这一现象表明                            。

（2）如图16所示，弹簧测力计的示数为       N，拉力F1为        N。
（3）如图17所示的是四冲程汽油机的       冲程。

[image: image16.png]


（4）滑动变阻器滑动头上有一个铭牌，铭牌上面标有电流值和电阻值，如图18所示，其中50Ω表示                   ；1.2A表示                     。

四、实验探究题（共16分）

29．（6分）某同学在“探究浮力大小跟什么因素有关系”时，做了图19所示的实验。
（1）请将表格内容填写完整。
（2）由实验数据可以得出：浸在液体中的物体所受的浮力与            有关系。
[image: image17.png]



	次数
	1
	2
	3
	4

	G/N
	
	3.65
	3.60
	3.50

	F/N
	0
	
	
	


（3）实验中他采用了        的研究方法。

30．（每空1分，画图3分，共10分）某实验小组的同学用伏安法测量小灯泡电功率，待测小灯泡额定电压为3.8V，小灯泡的额定功率估计在1W左右。
 （1）连接电流表时应选用       的量程。
[image: image18.png]


 （2）请用笔画线代替导线，完成实物电路的连接（要求：连线不得交叉）。
（3）检查电路连接无误，闭合开关后，灯泡不亮，电压表有示数，电流表指针几乎不动，产生这一现象的原因可能是                           。
    （4）故障排除后，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常发光时，电流表示数如图20所示，请读出电流表的示数，并填入表格中。
（5）实验中，同学们记录了多组小灯泡两端的电压及对应通过小灯泡的电流值，但表格中仍有不完整的地方，请将所缺内容填写完整。
	电压 U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.8
	4.0

	电流 I/A 
	0.18
	0.2
	0.22
	0.25
	0.28
	
	0.32

	电功率P/
	0.18
	0.3
	0.44
	0.625
	0.84
	
	1.28

	灯泡发光情况
	很暗 ——————→ 暗   ————→      正常发光  → 很亮


（6）小组同学们分析了实验数据得出：小灯泡的发光亮度是由灯泡的         决定的，且            ，灯泡发光越亮。
五、计算题（共27分。解答应写出必要的文字说明、公式和步骤，只写最后结果的不给分。）

[image: image19.png]B13



31．（6分）如图21所示，水塔与自来水管组成连通器，若水塔内水面高度h1=18m，五楼住户水龙头出水口高度h2=13m，四楼住户水龙头出水口高度h3=10m，水龙头出水口直径为2cm。求：
（1）四楼住户水龙头出水口处，水的压强是多少？

（2）四楼住户水龙头出水口受到水的压力是多少？（g取10N/kg）
32．（6分）如图22所示，电源电压U保持不变，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω。当S闭合、S1断开，P在b端时，灯泡L的功率为0.4W，电流表的示数为0.2A；当S 、S1均闭合，P在a端时，电流表的示数为1.5A。求：

   （1）灯L的电阻RL和电源电压；（2）电阻R1的阻值。（不考虑温度对电阻的影响）
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33.（6分）如图23所示，物重G为2000N，斜面长5m，高3m，斜面和滑轮组装置的总机械效率为80%，若将重物沿斜面以0.2m/s的速度拉上来，求：

（1）所需拉力F是多少？ （2）机械的总功率是多少？
[image: image21.png]



	图23


34.（9分）图24所示的是某型号电热水壶铭牌，壶中装有1.8L温度为20℃的水，求：

（1） 将水烧开，水吸收的热量是多少？〔一个标准大气压下，c水 = 4.2×103J/（kg·℃）  〕 

[image: image22.png]


（2）若在电热水壶工作时，标有“3000r/kW·h”的电能表在1min内转了50转，电路的实际电压是多少？

（3）不计热损失，此时烧开一壶水大约需要多少时间？

兰州市2010年初中毕业生学业考试试卷物理(A)
参考答案及评分标准

一、选择题（每小题3分，共48分）

1. C   2.D    3.C    4.C    5. A     6 .B    7.B    8.A    9.B   10.C  
11. C   12 C   13. B   14.A   15.D   16. A  

二、填空题（每空1分，共15分）
17．使跳板发生形变            18．轮轴   省力

19．S （或“南极”）           20．内（能）  机械（能）      

21．聚变                      22．灰尘
23．30     8.6×107（J）       24． 2（Ω）    90%   

25．2（V）   0.2（A）   1.444（W）
三、作图、识图（共14分）
26.（3分）            27.（3分）             
[image: image23.png]
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28. （每小题2分，共8分）
（1）分子间有引力  

（2）4.5（N）   4. 5（N）   

（3）压缩（冲程）    

（4）变阻器最大电阻为50Ω（或“变阻器电阻变化范围为0--50Ω”）
     变阻器允许通过的最大电流为1.2A。
四、实验探究题（共16分）
29. （6分）

	次数
	1
	2
	3
	4

	G/N
	4.0
	
	
	

	F/N
	
	0.35
	0.40
	0.50


（1）（每两空1分）
（2）液体的密度（2分）    

（3）控制变量（2分）
30. （每空1分，画图3分，共10分）
（1）0~0.6A （无单位不给分）    

[image: image25.png]


（2）电路图：
（3）灯泡处开路（或“灯泡灯丝断了”、“灯泡与灯座接触不良”等合理答案均可）。
（4）0.31  （5）W  1.178（或“1.18”、“1.18”均可） （此题两空前后顺序可以调换）
（6）实际功率  实际功率越大
五、计算题（共27分）
[image: image26.png]


31.（6分）

32.（6分）
[image: image27.png]



33.（6分）
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34.（9分）
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