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电路

知识梳理
1．一个完整的电路由          、          、          和          组成．
2．电源是能         的装置．从能量转化的观点来看，电源是把         能转化为         能的装置．          是使用电能进行工作的装置．开关的作用是          ·

3．电路中存在持续电流的条件是：（1）                    ；（2）                    .
4．把用电器                    的电路叫做串联电路．
5．把用电器                    的电路叫做并联电路．
典型例题
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例：（2008·济南）教室里投影仪的光源是强光灯泡，发光时必须用风扇给予降温．为了保证灯泡不被烧坏，要求：带动风扇的电动机启动后，灯泡才能发光；风扇不转，灯泡不能发光．则在如图所示的四个电路图中符合要求的是                                                          （   ）
解析：本题考查了用电器的连接方式，图A中灯泡与电机并联，但电机和灯泡同时工作；图B中灯泡和电机都不能正常工作；图C中闭合开关，灯泡发光，再闭合开关时，电扇才转动，不满足要求．
答案：D
基础训练
1．电池是一种把其他形式的能转化成电能的装置．电池提供的是直流电．干电池是生活中常用到的电池，它是把          能转化成电能．为“神舟六号”在太空中飞行时提供电能的太阳能帆板则是将          能转化成电能．
2．如图所示，闭合开关          和断开开关          时，只R1与R2串联；闭合开关          和断开开关          时，R1与R2并联．
3．如图所示电路，闭合开关S后，电路将是       路（填“开”、“通”或“短”）．要使电路中两灯串联，则应拆除导线          ．
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第2题图                  第3题图                      第4题图
4．如图所示，若只需L1发光，则用导线连接      接线柱；若连接B、C接线柱，则L1、L2      联；若使灯L1、L2并联，则接线柱A与B连接，接线柱C与          连接．
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5．小轿车上都装有一个用来提醒司机是否关好车门的指示灯，四个车门中只要有一个门没关好（相当于一个开关断开），该指示灯就会发光．如图所示的模拟电路图符合要求的是（  ）

第5题图
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6．冲洗照片用的“曝光箱”内有红白两灯泡，箱外有两个开关S1、S2．根据需要，当先闭合S1时只有红灯L1发光，再闭合S2时红灯L1和白灯L2均发光；并要求在S1闭合前，即使先接通S2，L2也不发光．根据上述要求设计的下列电路正确的是                                             （   ）

第6题图
7．如图所示．当开关S1、S2都闭合时，则                                          （   ）
[image: image7.jpg]FERIT

=

220V
A

220V




A．三盏灯串联，且都能发光 
B．三盏灯并联，且都能发光 
C．灯L2、L3被短路，只有L1发光
D．灯L2被短路，灯L1、L3发光
第7题图
8．如图所示，家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯．在实际使用中发现：当开关闭合时，只有照明灯发光；开关断开时，照明灯熄灭，指示灯会发出微弱的光，以便夜间显示开关的位置．根据这种按键开关的控制特性，能正确表示照明灯（甲）和指示灯（乙）连接方式的电路图是图中的                                                                           （   ）
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第8题图
9．关于生活中的一些电路连接，下列判断正确的是                                  （   ）
A．节日的夜晚，装扮天安门城楼的彩灯是串联的
B．道路两旁的路灯，晚上同时亮，早上同时灭，它们是串联的
C．一般家庭的卫生间都要安装照明灯和换气扇，使用时互不影响，它们是并联的
D．楼道中的电灯是由声控开关和光控开关共同控制的，只有在天暗并且有声音时才能亮，所以声控开关、光控开关及灯是并联的
10.如图所示是理发用的电吹风的电路图，电动机符号为，则下列说法正确的是         （   ）
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A．当选择开关放在“热”时，M与电热丝串联
B．当选择开关放在“热”时．M与电热丝并联
C．当选择开关放在“冷”时，M处于短路
D．当选择开关放在“冷”时，M被短路
11．学校教学楼的走廊里有一个按钮开关同时控制着八盏电灯（普通白炽灯），则下列说法正确的是(    )
A．八盏电灯一定是串联关系              B．按钮开关的所有部件都必须是绝缘体
C．电灯发光时把电能转化为内能和光能    D．当走廊里八盏电灯都亮着时，该电路的电阻最大
12．请根据如图所示的电路，用笔画线作为导线，将图乙中的实物连接起来使之完整．
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第12题图
拓展提升
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1．电冰箱内的电路如图所示，其中M是冰箱压缩机的          ，L是冰箱内的          ．它们组成的是          联电路，其中开关Sl控制          ，S2控制          .

第1题图                        第2题图
2．某同学参加兴趣小组，连成了如图所示电路，那么，当S1、S2都闭合时，发光的灯泡是          ；当S1断开、S2闭合时，发光的灯泡是          ．
3． 2007年5月23日，重庆开县义和镇兴业村小学校舍遭遇雷电的袭击，7名小学生因雷击死亡，44名学生受伤．关于雷电的说法正确的是                                 （   ）
A．雷电可以把电能转化为内能和机械能．
B．雷电会产生强烈的电磁波，但不会影响用电器的正常工作
C．雷电电流、电压都很小，所持续时间也很短
D．在野外，雷雨发生时，可以到大树下躲雨
4．如图所示，开关S2断开，S1、S3闭合时，灯L1、L2       联．开关S1、S3断开，S2闭合时，灯L1、L2       联．
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第4题图                     第5题图
5．如图所示是学校茶炉为了方便学生而设计的电路．绿灯亮、红灯不亮，表示水已烧开，此时温控开关的开闭情况是                                                                  （   ）
A．S1断开、S2闭合      B．S1闭合、S2断开       C．S1、S2都断开        D．S1、S2都闭合
6．请你仔细观察如图所示的实物电路，并在下面两种方案中任选一种方案，使电路成为合理的电路．
（1）在图中只加一根导线，使实物电路成为并联电路．
（2）在图中只改动一根导线，使实物电路成为串联电路．选用方案          .
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7．楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电能．科研人员利用光敏材料制成“光控开关”，天黑时自动闭合；天亮时自动断开．利用声敏材料制成“声控开关”，当有人走动发出声音时，自动闭合；无人走动时，自动断开．若将这两个开关配合使用，如图所示，就可以使楼道灯变得“智能化”，这种“智能化”电路正确的是                                                    （   ）

第7题图
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8．一般家庭的卫生间都安装照明灯和换气扇．在使用时，要求它们能各自独立工作．按上述要求在虚线框内画出其电路图（换气扇用符号用表示）．

第6题图                       第8题图
9．某花园花草相间，景色宜人，为了保护花草、树木，防止人畜闯入花园，请利用节能小灯泡、电铃、电池组、开关各一个，以及足够长的细导线，设计一个值班人员看护花园的报警器．要求正常情况下，值班室内灯亮铃不响，有人畜闯入花园，碰到栅栏会拉断细导线，灯亮同时铃响．请在下面方框内画出你设计的电路图．

第9题图
