简单机械  机械能   能量和能源

主观题部分
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1．(长春外国语)如图7所示，重物G在大小为3N的拉力F的作用下，以0．2m／s的速度匀速向上运动。在2s内，拉力F做的功为________J，功率为________w。

答案：
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2．(长春外国语) (2分)请在图9中画出抽水机手柄所受动力[image: image2.wmf]1

F

的力臂[image: image3.wmf]1

L

及阻力[image: image4.wmf]2

F

示意图。答案：
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3．(长春外国语) (4分)图12为测量滑轮组机械效率的实验装置，钩码总重6N。

    (1)实验时要竖直向上_____拉动弹簧测力计，由图可知拉力大小为_____N。

[image: image35.jpg]


    (2)若钩码上升的高度为8cm，则弹簧测力计向上移动_____cm，该滑轮组的机械效率

    为_______________。

答案：
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4．(长春外国语)如图13所示，为了方便残疾人上下台阶，一些公共场所设计了专用

  通道(斜面)。若将重700N的小车沿8m长的斜面匀速推上1．2m高

  的平台，沿斜面所用的推力为150N，求在此过程中斜面的机械效率。

答案：
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5．(4分)如图16所示，当松开小车上拧紧的橡皮筋时，橡皮筋的__________能转化为小风扇的动能；小风扇转动向后吹风，使小车向前运动，这是因为_________。
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答案：
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6．(长春外国语) (5分)某同学用一条橡皮筋进行如下探究。

    (1)第一次他把橡皮筋挂在如图16所示的装置上，分别挂上不同质量

    的钩码，用刻度尺测出对应的橡皮筋长度值记录如下表。

    (2)第二次为研究“弹性势能的大小与物体的伸长的长度的关系”，他用

    铁丝、这根橡皮筋、皮垫制成了弹弓。然后找到一个安全地点，用

    同一个铁弹，向同一方向进行了实验。

实验数据如下表。
[image: image39.bmp]
根据实验现象回答问题：

(1)根据第一次探究，分析表中数据可得：橡皮筋的_______与其所受拉力成正比，

物理实验器材中的_______ (填实验器材名称)的原理与此结论相同。
 (2)橡皮筋被拉长时具有_______能。

    (3)他在第二次探究时，用_______表示橡皮筋弹性势能的大小，得到的结

    论是：橡皮筋被拉得越长，具有的弹性势能就_______。(选填“越大”或“越小”)

答案：
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7. （富民中学）如图，小孩从滑梯上加速滑下，臀部有灼热的感觉，在小孩滑下的过程中，其动能______,重力势能________,机械能_____________.(变大/变小/不变)

答案：变大，变小，变小.

8. （富民中学）如图，物重G=100N,拉力F=40N,物体沿水平方向移动了2m,在这个过程中，重力做的功为________J，拉力做的功为______J.

答案：

0，80.

9. （富民中学）如图，试管中装有水，用软木塞塞住，加热使水沸腾，水蒸气会把木塞冲出，图示情景类似于四冲程内燃机工作过程中的_______冲程，这个情景中是__________能转化为_______能。

一台单缸四冲程汽油机的飞轮转速为1200r/min，该汽油机每秒钟完成_______个冲程，做功________次.

答案：

做功，内能，机械能，40，10.

[image: image40.jpg]sat



10（富民中学）作出图中的阻力臂和动力F1的示意图.   

答案：

11. （富民中学）画出图中滑轮组提升重物时最省力的绕法.

[image: image41.jpg]



12. （富民中学）在探究杠杆平衡条件的活动中，如图.

[image: image42.jpg]


（1）将杠杆的中点支在支架上，发现杠杆左端下沉，这时应将左端的平衡螺母向_____调或者将右端的平衡螺母向_______调（左/右），直至杠杆在________位置平衡，这样做的好处是，给_______的测量带来了方便.

（2）在实验中，若保持钩码的个数和位置不变，使弹簧测力计在A点由竖直向下拉改为斜向下拉，测力计的示数将_________.

（3）在实验中改变力和力臂的大小以多次实验，其目的是_______________________.
答案：右，右，水平，力臂，变大，使实验结论更可靠.

[image: image43.png]


13. （富民中学）在探究动滑轮的活动中，某同学所做实验如图，实验操作完全正确，然而他发现F明显大于G/2.你如何改进实验，使F更接近于G/2？请提出两条合理措施：

(1)_____________________________.

(2)_____________________________.

答案：增大物重，减小滑轮重.

14.在探究动能大小与哪些因素有关的活动中，

[image: image44.png]


（1）让同一小球从斜面不同高度滑下，目的是控制_______一定，研究动能与_____的关系.

（2）让不同小球从斜面的同一高度滑下，目的是控制______一定，研究动能与_________的关系.

（3）实验中通过________________________________来判断动能的大小，这种研究方法称为转换法.你能再举一个运用这种方法的研究事例吗：_____________________________________.

答案：略

15. （富民中学）小明在0.5min内，用20N的水平推力，使超市购物车在水平路面上前进了15m，在此过程中，他做了多少功？功率是多大？

答案：300J（2分），10W（2分）.

16. （富民中学）如图，将重为400N的物体匀速提升2m，所用拉力为250N（不计摩擦和绳重）.求：

①有用功W有.

[image: image45.png]


②总功W总.

③机械效率η.

④若用此装置匀速提起700N的重物，需要多大的拉力？

答案：800J（1分），1000J（1分），80%（1分），400N（2分）.

17．（颐和中学）如图甲所示，是我国空中加油机正在给歼击机加油的情景，加油机在某一高度匀速飞行，为保证安全，歼击机相对于加油机应处于________状态，在此过程中，歼击机的动能________。(选填“不变”、“增大”或“减小”)，飞机的机翼做成图乙的形状，是利用空气流速越快压强(填“越大”或“越小”)的原理，使飞机产生升力。

 [image: image46.png]



答案：[image: image10.png]17. 4k A TN




18．（颐和中学）2008年5月12日，四川汶川发生大地震。空军奉命执行任务。某空降兵和降落伞总重为800N。刚跳下时，降落伞未打开，空降兵和降落伞作________运动(填“加速”或“减速”)；当降落伞打开后匀速下落时，空降兵和降落伞所受阻力为________N。

答案：[image: image11.png]18. ik

800




19．（颐和中学）汽车是我们十分熟悉的交通工具，也包含丰富的物理知识。

(1)汽车的方向盘是个轮轴，相当于________ (填“省力”或“费力”)杠杆。

(2)汽车的轮胎都有一些凹凸不平的花纹，这是为了________。 

(3)对载重汽车提出了限载的要求，这主要是为了防止由于压力过大，造成________过大而损坏路面。

(4)若某汽车的发动机是四冲程，工作时飞轮转速是1200r/min，该汽油机每秒钟内做功

次，做功冲程把________转化学________能。

答案：[image: image12.png]19. (D %A 2) BAKE (3 R @1 w Wi




20．（颐和中学）潜水艇在水面下下潜的过程中，受到的浮力________，水对它的压强________ (填“增大”“减小”或“不变”)

答案：

[image: image13.png]20. 7% LN




21．（颐和中学）一物体质量为18kg，其所受重力为________N。如图所示，小明用定滑轮将该物体在4s内匀速提高2m．所用拉力为200N．此过程中，小明做的有用功是________J，定滑轮的机械效率是________，拉力的功率是________W。(取g=10N／kg)

答案：

[image: image14.png]21. 180 360 906 100




22．（颐和中学）如右图所示，物体浸没在水中时，所受的浮力为________N；如果直接将物体投入水中，该物体将________（填“上浮”、“悬浮”或“下沉”）；从图乙、丙可以看出浮力的大小与液体的________有关。

[image: image15.jpg]EX

%21 K





答案：[image: image16.png]



23．（颐和中学）如图所示，一小小块从斜面上滑下，在粗糙的水平面上滑动一段距离后便停下米。请你画山木块在水平面上滑动时的受力示意图。

[image: image17.jpg]24 K




答案：略

24．（颐和中学）在图中，画出使轻质杠杆保持平衡的最小的网力F的示意图(要求保留作图痕迹)。

答案：略

25．（颐和中学）图甲是研究“物体动能的大小与哪些囚素有关”的实验装置，实验中让同一钢球从斜面上不同的高度由静止滚下，打到同一个小块上。图乙是研究“牛顿第一定律”的实验装置，实验中让同一钢球从斜面上相同的高度由静止滚下，在粗糙程度不同的平面上运动。请回答以下问题：

[image: image18.jpg]



(1)设计甲实验的目的是研究钢球动能的大小与__________的关系；设计乙实验的目的是研究运动的钢球速度减小的快慢与所受__________的关系。

(2)甲实验是通过木块被推动__________的大小，说明钢球对木块做功的多少，从而判断钢球动能的大小；乙实验是通过钢球在粗糙程度不同的平面上运动的远近，推理得出：在理想情况下，运动的物体如果__________，将永远作匀速直线运动。

答案：

[image: image19.png]25. (1 A% L) @) R R2AEF S
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[image: image47.png]wEe



26．（颐和中学）学习了大气压强的知识以后，小明了解到大气压强通常有1．0×10。Pa这么大，但是他想亲自证实一下。

(1)小明买来一个塑料挂钩，把它的吸盘贴在玻璃餐桌的下表面，

如图所示。测出塑料吸盘与玻璃的接触面积记录为舅又找来一个

轻塑料桶(质量可忽略不计)，在桶中装沙子，逐步增加沙子的质量，

当__________时，测量记录沙子的质量为历。请你写出计算大

压强风的表达式：

(2)经过计算小明发现他所得到结果比1．0×10[image: image20.wmf]5

Pa小得太多，他又 

重复测量了接触面积S和水的质量m，发现不存在测量错误，是大气压没有那么大还是有其他原因？请说出你的看法：______________________________。

答案：

[image: image21.png]25. (1 A% L) @) R R2AEF S
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27．（颐和中学）学习了机械效率知识后，全班同学对“斜面的机械效率跟什么因素有关”这一课题提出了一些值得探究的猜想：

A．斜面的机械效率跟斜面的倾斜程度有关；    B．跟斜面的粗糙群度有关；
 C．跟斜面的K度有关；                      D．跟物体的重力有关
小刚同学为了证实其中的部分猜想是否正确，设计方案并进行了探究，下表反映了他的探究过程
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(1)请你替小刚在上表中的空格处填上适当的数据(小数位参照表中相关数据)。

(2)通过对比实验①②数据，可验证猜想_________(填写字母)。

(3)通过对比实验①③数据，可以得出的探究结论是：当其它条件一定时，斜面倾斜程度越大，斜面的机械效率越_________。

(4)若要验证猜想D，应控制斜面的长、斜面的倾斜程度和_________不改变。

答案：
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28．（颐和中学）下图是某工人用滑轮组提升重物，工人用360N拉力将重为、600N的重物匀速提升10m，需要时间50s。请根据提供的信息，计算三个相关的物理量。(g取10N／kg)

[image: image48.jpg]



答案：
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29．（颐和中学）如右图所示，均匀木板AB的长度为6m，

[image: image49.png]


它可绕位于其中央的支点0转动，左端A

通过细绳MA、NA分别系在天花板、地面

上．图示状态木板水平，细绳竖直且刚好

绷紧．现使一玩具小汽车从B端开上木板，

并以0．5m／s速度匀速前进．已知小汽车的功率为4w，质量2kg，g取10N／kg．求：

(1)小车在OB段运动时，哪段细绳将被拉紧？

(2)小汽车在木板上运动所受到的阻力的大小．

（3）从驶上木板开始计时，10s时被拉紧的细绳是哪段？拉力是多大？

答案：

[image: image25.png]29. (1N (2) 8N (3) MA, 13.3N




30．（颐和中学）小林同学家刚建好的沼气烧水情况，如用沼气作燃料加热3kg水的过程中，水温随时间的变化情况如图所示。请根据图象及有关信息完成下列问题：

（1）加热2分钟水吸收的热量；

[image: image50.png]


（2）如果沼气燃烧时供给的沼气流量为[image: image26.wmf]3

5/min

dm

，那么在

这种情况下：①该沼气炉的效率为多少？②该沼气炉发热

有用功率多大？（水的比热容为[image: image27.wmf]3

4.210/()

Jkgc

´°

，沼气

的热值是[image: image28.wmf]73

2.410/

Jm

´

）

（3）使用沼气有哪些优点（请说出两点）？

答案：

[image: image29.png]30.126X10°)  52.5%  1050N  QYEMT.




[image: image51.png]


31．（宁波七中）如图甲所示的滑轮组，每个滑轮等重。 不计绳重和摩擦，物体重G1从200N开始逐渐增加，直到绳子被拉断。每次均匀速拉动绳子将物体提升同样的高度。图乙记录了在此过程中滑轮组的机械效率随物体重力的增加而变化的图像。

⑴每个滑轮重多少N？

⑵绳子能承受的最大拉力是多少N？

⑶当滑轮组的机械效率为80％时，物体重多少N？

答案：（1）100   （2）500    （3）800
32．（宁波七中）跳绳是一项很好的健身运动。某同学作了相关的测量：小军的体重为600牛，跳起时重心升高的高度平均为0.02米，则小军跳一次做功    ▲    焦；若小军1分钟跳160次，则小军跳绳时的功率为    ▲    瓦。                 

答案：12焦    32瓦
[image: image52.png]


33．（宁波七中）一游客在乘缆车匀速上山过程中，他的动能    ▲    ，机械能    ▲    。(填“增大” “减小”或“不变”)。

答案：         27、不变  增大

[image: image53.jpg]


34．（宁波七中）如图所示，不计重力的杠杆OB可绕O点转动，重为6N的物体P悬挂在杠杆的中点A处，拉力F1与杠杆成30°角，杠杆在水平位置保持平衡。请在图中画出拉力F1的力臂，并求出此状态下拉力F1=    ▲    N。

答案：6    图略
[image: image54.png]


 
35．（宁波七中）如图所示，绳子OO′悬吊着质量忽略不计的杆，在杆的a点挂上重物G， 在O右侧某点b处挂上钩码．重物G的质量及a到O的距离不变，要使杆保持水平，b点挂的钩码个数（各个钩码质量相同）和b到O的距离的关系是图中哪一幅图（▲ ）
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答案：B

36．（宁波七中）下列各图的情景与对应的解释不相符的是（ ▲ ）
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[来源:学,科,网Z,X,X,K]
A．                     B．            C．                 D．
答案：B
37、(兴义九中)在“研究杠杆的平衡条件”探究中．有一组同学猜想扛杆的平衡条件可能是“动力+动力臂=阻力+阻力臂”。他们经过实验获得了下列数据：于是．他们认为自己的猜想得到了验证，你认为他们的实验探究过程存在什么问题?
	动力F1/N
	动力臂L1/cm
	阻力F2/N
	阻力臂L2/cm

	     4 
	     5
	    5
	4   


存在问题：（1）                                                                    。

         （2）                                                                    。

答案：（1）单位不同的两个物理量直接相加，这是错误的。(2分)

（2）探究规律应在多次实验基础上，通过分析论证才能得出结论，不能只凭一组实验数据得出结论。(2分)

38、(兴义九中)在研究杠杆平衡条件的实验中：某小组实验得到了以下两组数据：

	实验序号
	动力F1（Ｎ）
	动力臂l1（ｍ）
	阻力F2（Ｎ）
	阻力臂l2（ｍ）

	1
	2
	0.02
	1
	0.04

	2
	1
	0.06
	2
	0.04


这两组数据中，实验序号为        的一组数据肯定有错误。经检查，发现是测量动力臂时读数错了。实际值比记录值       （选填“多”或“少”）, 实际值应该是           ｍ。

答案：2   多  0.08ｍ。（每空2分，共6分）

39、(兴义九中)如图4所示的杠杆，请用力的图示法画出动力F1的力臂L1和阻力F2的力臂L2来。

[image: image57.png]
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 答案 

40、(兴义九中)杠杆的平衡条件：                               。

答案：杠杆的平衡条件：动力(动力臂=阻力(阻力臂或（F1(L1=F2(L2）

41、(兴义九中)把重为20 N和30 N的重物分别挂在轻质杠杆的两端，杠杆处于平衡状态，则它们的力臂之比为_____，两个力和它们各自的力臂乘积之比为_____。

答案：3∶2  1∶1

42、（三鑫双语学校）图16是小亮测定斜面机械效率的装置图。每次实验时，被拉的小车沿同一斜面匀速向上运动。下表是小亮设计的记录数据的表格.

	斜面倾斜程度
	小车重G/N
	小车上升高度h/m
	沿斜面拉力F／N
	小车移动距离S／m
	有用功W有/J
	总功W总/J
	机械效率(

	较缓
	10
	0.1
	3
	1
	1
	3
	33％

	较陡
	10
	0.2
	4
	1
	
	
	

	最陡
	10
	0.4
	6
	1
	4
	6
	67％


 (1)“较陡”时，做的有用功为_________，总功为_________，额外功为＿＿＿。

(2)分析表格中的实验数据，你能得到哪些结论？（要求写两条）

a．______________________________________________________________________；

b．______________________________________________________________________．

答案：（1）2   4    2   （2）a．在光滑程度一定的情况下，斜面越陡，机械效率越高
b．在光滑程度一定的情况下，斜面越陡，越不省力

[image: image59.png]


43、（三鑫双语学校）经研究发现，小球在离地面1000m 的高空从静止开始自由下落，其下落的距离h随时间t的变化规律如图17所示（顶点在坐标原点、对称轴为h轴、h关于t的二次函数图象）。根据图中信息和规律，请在下表的①②处对应时刻填上小球下落的距离。 .                      

	时刻/S
	0
	1
	2
	3
	*****
	6

	距离/m
	0
	①
	20
	45
	*****
	②


1   ______________,  ②  ______________

答案：①  5      ②  180
44、（三鑫双语学校）某人用如图15所示的滑轮组吊起一个重1000N的物体，滑轮组的机械效率为80％，他在5s内使绳子自由端移动8m。求：

[image: image60.jpg]


（1）物体上升的高度和平均速度？

（2）人的拉力是多少？

（3）拉力的功率为多大？

答案：

（1）h＝S/n＝8m/4＝2m

        v＝s/t＝2m/5s＝0.4m/s

(2) W有＝Gh＝1000N×2m＝2000 J

    WF＝W有/η＝2000 J/80％＝2500 J

（3）P＝ WF/t＝2500 J/5s＝500W

[image: image61.png]


45、（三鑫双语学校）如图12所示。让钢球从斜面上由静止滚下，打到一个小木块上，能将木块撞出一段距离。放在同一水平面上相同位置的木块，被撞得越远，表示钢球的动能越大。现用质量不同的钢球从同一高度滚下，看哪次木块被推得远。回答以下问题：
(1) （2分）设计实验的目的是探究＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
(2)（2分）让不同的钢球从同一高度滚下是为了＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
(3)（2分）此实验得出的结论是_________________________________________。
(4)（2分）在探究的过程中应用的研究方法有________________和____________________。

答案：（1）探究动能的大小与质量的关系；          （2）钢球在水平面上的运动速度相同；

   （3）在速度相同的情况下，质量越大动能越大； （4）控制变量法   转换法。

[image: image62.jpg]26 HE



46、（三鑫双语学校）（6分）某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如表所示，实验装置如图13所示：
（1）实验中还需要使用的测量工具是_______、_________.
（2）计算出实验2的机械效率是_______；通过表中数据可分析出实验1是用图______做的实验，实验2是用图       做的实验。    

    （3）通过实验1和实验2的数据分析可得出结论：使用不同的

滑轮组，提升相同的重物时，动滑轮的个数越多，滑轮组的机械效率越        。

	实验次数
	物体的重量G(N)
	钩码上升高度h(m)
	绳端拉力F(N)
	绳端移动距离S(m)
	机械效率η

	1
	4
	0.1
	1.8
	0.3
	74％

	2
	4
	0.1
	1.5
	0.4
	

	3
	6
	0.1
	2.4
	0.3
	83％


    （4）比较实验1和实验3可得正确结论：使用同一滑轮组，                ，可以提高滑轮组的机械效率。  

答案： （1）刻度尺    弹簧秤     （2）66.7％   甲   乙    （3）低  （4）增加重物的重
[image: image63.jpg]


47如图9所示，一个站在地面上的人用较小的力通过滑轮组将重物提起来，请画出滑轮组的绕线．

 答案： 略

48 如图10所示，O为杠杆AC的支点，在B处挂一小球，AO＝OB＝BC，为使杠杆在水平位置平衡，画出施加在杠杆上最小动力F1的力臂L1，并标出F1的方向．

[image: image64.jpg][OWAN





答案：略

[image: image65.png]



50、（三鑫双语学校）卫星在近地点时的动能最         ，（填“大”或“小”）势能最       。（填“大”或“小”）卫星在运行的过程中机械能        。（填“变大”“变小”或“不变”）

答案：大   小  不变
51、（高州市）电动自行车轻便、实用、无污染，很受人们喜爱，下表是某型号电动自行车的相关数据。若骑车质量为80kg，在2h内连续行驶了36km，根据下表，该车在这段时间内的平均速度为__________m/s,克服阻力所做的功为________J，它的工作电流为______A
	质量
	40

	电能转化为机械能的效率η
	75%

	工作电压（V）
	32

	速度（m/s）
	≤20

	骑车人的质量为80kg时的平均阻力（N）
	20


答案：5   7.2×105  4.13

52、（高州市）将重物从长4m，高1m的斜面底部匀速推上斜面顶端，已知沿斜面所用的推力是300N，斜面的机械效率为75%，则推力做的总功是______J，推力做的有用功是_____J,物体重为_______N.
答案：1200J，900J，900N    

53、（高州市）飞机在高空匀速飞行的同时，不断投下救灾物资，则飞机的动能___________,重力势能___________，救灾物资在下落的过程中越来越快是因为_________________________.
答案：减小、减小   

 54．（莆田荔城区）现代火箭一般用液氢来做燃料，这主要是因为液氢具有较大

的       。火箭工作时，燃料的      能最终转化为火箭的      能。

答案：热值  化学  机械  

[image: image66.png]


55．（莆田荔城区）如图所示，不旋转的铝件在强大压力作用下顶住高速旋转的铜件，通过        的方式使两者接触处温度急剧升高，内能      ，这样铜和铝接触处的分子相互渗透，由于分子间存在       力的作用，从而使两者紧密结合在一起，这就是先进的“旋转焊接”技术。
答案：做功  增加  引  

57．（莆田荔城区）百米赛跑运动员的动能约为3×103 J，飞行的步枪子弹的动能约为5×103 J，由此可见，[image: image67.png]


质量和速度相比，对物体动能影响更大的是        。

答案：子弹  

58. （合肥市三十八中）常见小汽车的动力机械——内燃机.从能量转化的角度来看，内燃机是把内能转化为＿＿＿＿能的机器.内燃机的效率较低，它在工作过程中，能量大部分以＿＿＿＿能的形式耗散掉.

[image: image68.png]



答案：机械能，内能             

59. （龙岩市）汽车已成为现代生活中不可缺少的一部分，大多数汽车里的发动机是以汽油为燃料的内燃
机，使汽车获得动力的是         冲程；这个冲程是         能转变为         能，其它三个冲程靠           来完成。 

答案：做功   内    机械    惯性 

 [image: image69.png]



60．（南京六中） 各式各样的剪刀都是一对杠杆.图10中，＿＿＿剪刀

是省力杠杆；理发时应选用＿＿＿.(选填“甲”或“乙”) 
答案：乙      甲

[image: image70.png]


61．（南京六中）如图11所示，定滑轮重2N，动滑轮重1N。物体A在拉力F的作用下，1s内将重为8N的物体A沿竖直方向匀速提高了0.2m。如果不计绳重和摩擦，绳子自由端移动速度为    m/s，滑轮组的机械效率为      ，拉力F的功率为      W。
答案：[image: image30.png]04 880°% 18




62. （南京六中）人们常常利用物体具有各种形式的机械能来做功，如：机械手表里拧紧的发条具有＿＿＿＿＿能，可以带动小齿轮和指针转动；风具有＿＿＿＿＿能，可以推动帆船航行；打桩机举高的重锤具有＿＿＿＿＿能，可以完成打桩工作。（请填具体的能量名称）

答案：[image: image31.png]mWH® ®@ EhB
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63. （南京六中）（6分)如图21所示，是小明探究“杠杆平衡条件”的步骤： 

（1）实验中首先要调节杠杆两端的平衡螺母，其作用是调节杠

杆在      位置平衡，这样做便于测量        ．若发现杠杆左端下

倾，可将右端螺母向　　　边旋转 .

（2）下面是小明的实验记录：
	实验序号
	动力F1/N
	动力臂l1/m
	阻力F2/N
	阻力臂l2/m

	1
	2
	0.2
	1
	0.1

	2
	1
	0.08
	2
	0.04


这两组数据中，实验序号为          的一组数据肯定是错误的．经检查，发现是测量动
力臂时读错了，实际值比记录值大还是小？         （选填：“大”或“小”）；通过探究，应该
得出的结论是：                                  ．
答案：[image: image32.png]28, (640K F hBMAN B 1





64．（江西）木块在大小为2N的水平拉力作用下，10s内在水平面上沿拉力方向前进1m，拉力做功为________J，功率为_______w；若木块重5N，在此过程中重力对木块做功为________J。

答案：2；0.2；0   
65．（江西） (9分)如图所示是测定滑轮组机械效率时所用的滑轮。

（1）请在图中画出该滑轮组绳子的两组绕法。
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（2）任选一组完善下列实验步骤：

A．按组装图把实验器材装配好

B．用弹簧秤测量出重物的重力

C．在动滑轮下面挂上重物，并分别记下重物和弹簧秤的位置

D．　　　　拉弹簧秤，使重物上升一段距离，读出　　　　　

E．用刻度尺分别量出物体和　　　　　　移动的距离

F．由测得的数据，求出滑轮组的机械效率

（3）若在这个实验中，若物重6N,重物上升了20cm，弹簧秤示数

为4N，弹簧秤上升了40cm,则该实验的绳子绕法应为第      组，

该滑轮组的机械效率η＝　　　　　。

（4）试分析一下本实验中的机械效率不能达到100%的原因。（至少写出两条）

[image: image74.jpg]
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答案：

（9分）（1）见图   (2分)

（2）竖直匀速　弹簧秤读数　　绳的自由端（每空1分） 
（3）①  η＝75％   (每空1分)
（4）没有考虑动滑轮及绳子所受重力

没有考虑绳子与滑轮间的摩擦   （每空1分）
66、（新泰市）在著名作家几米的漫画《向左走，向右走》中，如图所示箱子相对__________是运动的；男孩提着重15N的小提琴水平向左匀速走了100m，女孩用5N的水平拉力拉箱子向右匀速走了100m，他们中，对物体做功的是__________ (选填“男孩”或“女孩”)，做的功是__________J。
答案：地面  女孩  500J

67、（新泰市）（1）用滑轮组将陷在泥中的汽车拉出来，在图甲中画出最省力的绕绳方法

（2）一位同学在用力推箱子，请画出箱子的受力示意图；

（3）画出拉力F的力臂L。。



答案：
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