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电路初探

【考点聚焦】电路涉及到的考点有：

1．知道导体和绝缘体的区别，能区别常见导体和绝缘体。

2．知道电路各组成部分的基本作用。

3．知道常用电路元件的符号。

4．知道通路、短路和断路的区别及短路的危害，电流的形成及电流方向的规定。

5．理解串联电路和并联电路。

6．会连接简单的串联电路和并联电路，会画简单的串、并联电路图。

【呈现形式】

这部分知识常以实验题或作图题的形式出现，例如按照电路图连接实物图或反之；按照要求设计并画出电路图。同时这部分知识是电学部分考点的基础，会经常与电学的其它知识融合在一起进行考查。

【知识结构】

1、 电路的组成：

1.定义：把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径。

    2．各部分元件的作用：（1）电源：提供电能的装置；（2）用电器：工作的设备；（3）开关：控制用电器或用来接通或断开电路；（4）导线：连接作用，形成让电荷移动的通路

二、电路的状态：通路、开路、短路

1．定义：（1）通路：处处接通的电路；（2）开路：断开的电路；（3）短路：将导线直接连接在用电器或电源两端的电路。

2．正确理解通路、开路和短路

三、电路的基本连接方式：串联电路、并联电路

四、电路图（统一符号、横平竖直、简洁美观）

五、电工材料：导体、绝缘体

1． 导体

（1） 定义：容易导电的物体；（2）导体导电的原因：导体中有自由移动的电荷；

2． 绝缘体

（1）定义：不容易导电的物体；（2）原因：缺少自由移动的电荷

【对应训练】

1．一个电源、一个电铃、一只小灯泡、两个开关和若干导线组成的电路，只闭合一个开关时铃响灯不亮，只闭合另一个开关时灯亮铃不响，则开关都打开时可能出现的情况是〔  〕

A．铃响灯也亮    B.铃响灯不亮     C.铃不响灯亮     D.铃不响灯也不亮

2．下列配对的哪两种物质都是导体                                    〔    〕

A.橡皮和人体   B.铅笔芯和红炽状态的玻璃   C.塑料尺和钢尺   D.纯水和盐水
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3．指出如图1中各电路图的错误或不妥之处

4．如图2所示的A、B、C三个电路，哪个是串联电路？哪个是并联电路？
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5．对应如图3所示实物图，画出相应的电路图。

6．如图4所示，两个灯泡通过灯座装在一个木匣子上，A、B、C、D分别是连接两灯泡底座的接线柱，在E、F两接线柱间接上电源后，两灯泡都发光，你如何判断这两只小灯泡是串联还是并联，简要叙述你的判断过程。
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7．一商品仓库，后门进货、前门取货，现有红、绿两只电灯泡和一个电铃、一个电池组、两个开关，还有若干条导线。请你为仓库值班人员设计一个电路：电铃响时同时红灯亮，表示取货人在前门按开关；电铃响绿灯亮，表示送货人在后门按开关。要求画出设计的电路图，图中标明红灯、绿灯及对应的前门、后门的开关。

电路初探

    1.A、D  2.B  3.（a）缺少电源  （b）缺少开关  （c）开关不能控制电路的通断  （d）开关S1、S2不应并联，如果这样连接S1、S2只相当于一只开关，起不到分别控制两盏灯的作用，正确的连接方法是将S1、S2分别串联在L1、L2 的支路中  （e）不够规范，多连了一只开关，去调S1或S2即可 （f）两盏灯不能形成电流的回路 4.A为串联电路，B、C为并联电路  5.略  6.取下一只灯泡，入另一只灯灭，则两灯串联；如另一灯亮则
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