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电和磁

一、选择题（共15小题，每题只有一个符合题意的选项，每题2分，计30分.）
1、下面对磁场的理解错误的是；（      ）

A、磁场是人们为了研究磁现象而想象出来的   

B、磁场是对磁体能产生作用力的一个空间

C、磁场是可以通过它表现出来的性质来认识它的      D、磁场是有方向性的

2、下面几种常用电器中，既能发射又能接收电磁波的是(      )

A、电视机      B、半导体收音机       C、无线话筒       D、常用的手机

3、用电磁继电器来操纵高电压，强电流的开关，其主要作用是（   ）

A、节约用电    B、操作简单    C、保护用电器    D、避免危险

4、小正不小心把一盒大头针碰掉在地上，他迅速找来一块磁铁把大头针捡起来了，这个举动属于（    ）

A、提出问题      B、猜想假设      C、探究知识       D、应用知识

5、下列说法中符合历史事实的是（   ）

A、奥斯特实验证明 ，利用磁场可以获得电流  

B、法拉第实验证明，通电导体周围存在磁场

C、奥斯特实验证明 ，利用电流可以获得磁场

D、法拉第实验证明，磁场周围存在电流

6、甲、乙两具完全相同的钢棒，按如图所示靠近，则正确的描述是（    ）
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A、甲能吸住乙的中段，乙有磁性



B、甲能吸住乙的中段，甲有磁性

C、甲不能吸住乙的中段，两棒都没有磁性



D、甲不能吸住乙的中段，两棒都有磁性

7、下列元件中没有利用磁性材料的是（    ）

A、IC卡     B、电脑硬盘      C、VCD光碟     D、录音磁带
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如图2，将闭合电路的一段导体放在磁场中，下列情况下能产生感应电流的是（     ）

A．导体在磁场中静止     B．导体静止，换强磁体

C．导体在磁场中左右运动  D．导体在磁场中上下运动
9、关于直流电动机下列说法不正确的是(     )

A、直流电动机的原理是电磁感应现象

B、直流电动机工作时，将电能转化为机械能

C、直流电动机的换向器是两个彼此绝缘的铜环

D、改变电流的方向或磁场方向，直流电动机的转动方向就会改变

10、下列电器中根据电磁感应现象制成的是（    ）

A、电磁继电器      B、发电机      C、电热器        D、电吹风

11、目前传送微波最好的方式（     ）

A、用月亮作为中继站                   B、建大量的陆基中继站 

C、直接利用地面，让微波沿地面传播     D、用同步通信卫星

12、下列哪一个选项是一个电子邮箱的正确表示 （     ）

A、news30@mail.cctv.com     B、 www.cctv.com
C 、 e-mail                   D、192.168.0.1

13、下列哪一个不是电话听筒的元件（   ）

A、线圈       B、永磁铁      C、薄膜     D、碳粉
14、在通电螺线管内插入那种棒后通电螺线管的磁性一定增加（   ）

A、铜棒      B、铁棒      C、铝棒      D、条形磁体

15、下列关于电磁现象的说法中不正确的是（     ）

A、用磁感线可以形象的描述磁场      

B、当导体中有迅速变化的电流时，就会产生电磁波

C、光纤不导电，不会产生电磁感应现象，所以光纤通讯不会受外界电磁波干扰

D、电磁波对人类有利无害

二、填空题（共10小题，每空1分，计20分.）
16、一个磁体，不同部位的磁性强弱是不同的，我们把磁体上磁性最强的地方称为       ，它位于磁体的         。

17、地球相当于一个巨大的条形磁体，在你教室里放一个可以自由转动的小磁针，当它静止时，小磁针N极所指方向应为地磁的          ，它在地理       极附近。

18、从实验可以看出直流电动机的线圈转动方向跟电流的方向和         有关，同时改变它们的方向，线圈转动方向        。

19、我国供生产、生活用的是交流电，它的频率是           ，也就是说电流的方向在1s内改变        次。

20、生活中的物品，按能否被磁化可分成两类，请你分别举出两例，可被磁化类：      。不可磁化类：           。

21、电磁铁和普通磁铁相比有许多突出优点，请说出一点：        。在你了解的电器产品中，          用到了电磁铁。

22、电话的发明者是贝尔，将声音变成电流的过程是在                 中完成的 。当有许多电话要互相通信时就要用到           
23、电磁波          （填能或不能）在真空中传播，在真空中电磁波的速度       。

24、模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中，信号电流的波形会改变，从而使信号失去一些信息，表现为声音、图像的________，而       信号则不会，因为它只包含两种不同的状态，形式简单，所以抗干扰能力特别强。

25、由公式c=fλ可知：长波与短波相比，            波的频率较高。实践证明，     （填“金属”“非金属”）材料制成的壳体或网罩对电磁波有屏蔽作用。

三、实验与探究（26-27题4分，28-29每题5分，30-31每题6分，共计30分）

27、画出图A中两磁极间的磁感线(画8条)和图B中C点的小磁针
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           图A                                   图B

29、电磁起重机应用了电磁铁，它的铁心应用都是铁棒，而不是钢棒，请你根据电磁起重机的工作过程，猜想软铁和钢铁各具备什么特征？并设计一个实验来验证你的猜想。

30、在研究电磁铁的探究活动中，小正同学猜想：电磁铁磁性的强弱可能与电流的大小和线圈的匝数有关，于是他设计了如图所示的装置来探究。图中弹簧测力计下端吊一软铁块。
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①在探究电磁铁磁性的强弱是否与电流大小有关时，只需按图连接电路，通过调节        ，改变电流大小，观察测力计示数即可得出正确结论。测力计示数变大，表明电磁铁磁性变       。

②探究电磁铁磁性强弱是否与线圈匝数有关时，只需把导线a接在1或2接线柱上即可改变线圈匝数，可此时        也会发生变化。为了让实验正常进行，图中缺少一个仪器         。

③电磁铁磁性强弱还可以用其它方法显现，说出一种。
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31、如图是小正同学探究通电直导线的周围是否存在着磁场的实验装置，闭合开关，灯泡发光，但小磁针没有反应，突然一阵风吹过，小磁针发生了偏转。小正犯难了，这能得到“通电导体的周围存在着磁场”这一结论吗？

①你的观点和理由。

②检查实验装置，发现有不足之处，理由是什么？

③改进装置后，实验效果确实很好。对于这样的装置，你在具体的实验操作过程中，应注意些什么？
四、应用与实践（32题6分，33、34每题7分）
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32、如图,虚线框内是一个叫做电磁继电器的装置,用它可以实现自动控制, 左边的是控制电路（对人体来说较安全），右边是工作电路（人不能接触）。如果给一个大水箱注水，当水满的时候，控制电路接通，有电流通过其中的电磁铁，从而吸引衔铁，使其向下，从而接通工作电路，使电动抽水机工作，当水下降到一定程度，控制电路断开，使电磁铁中无电流，弹簧拉动衔铁，使其向上，从而断开工作电路，又能让电动机停止工作。请设计一个满足需要的装置。（只设计控制电路，画图说明）。

33、第二次世界大战时，由于战争的需要，人们发明了用于探测潜艇的“声呐”；用于探测飞机的“雷达”。正是由于这两种凝聚科学家心血的发明改变了战绩。

①有人说“雷达”是利用超声波来工作的，你认为呢？说明理由。

②如果要造一艘不被声呐探测的“隐形潜艇”你认为可以采取一些什么措施？（说出两条）

34、学校科技制作小组的同学们自己动手制作“电子琴”，他们找来两根粗细不同的金属琴弦连接起来，按如图所示固定在A、B、C三个固定柱上，A、C两个线头分别连接在收录机话筒插头的两根接线上，插入收录机的话筒插口，打开收录机，调到一个没有电台的地方，拨动琴弦，收录机就发出了悦耳的琴声。小正很好奇，仔细观察发现两根琴弦的下方有一块金属体。

①你猜想这块金属体是什么？

②当拿开这块金属体，拨动琴弦，收录机不再发声，据此你能推测该“电子琴”的原理吗？

③小正回家也制作了一个，只不过用下杨声器代替了收录机，可弹的时候杨声器声音很小，几乎听不到。请你帮助分析一下声音小的原因。（写出一条）


参考答案

一、选择题（共30分，每小题2分．）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	A
	D
	D
	D
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	A
	D
	B
	D


二、填空题（共20分，每空1分．）
16、磁极   两端      17、S极  北极     18、磁场   不改变     19、50Hz   100       20、钢尺、大头针等   铅笔、塑料尺等

21、电磁铁磁性有无可以通过通断电流来控制     电铃    22、话筒    电话交换机

23、能     3.0×10​​8m/s          24、失真   数字    25、短     金属

三  实验探究题（共6小题，第26～27题每题4分，第28～29题每题5分，第30～31题每题6分，计30分．）

26、同名磁极相互排斥      通电导体在磁场中受到力的作用

    发电机模型            通电螺线管的磁场

27、 画图（略）          28、画图（略）      
29、软铁被磁化后磁性不易保持，而钢铁被磁化后磁性易保持。拿两块外形一样的软铁和钢铁，用磁体分别磁化它们，过一会儿，用它们分别去吸引大头针，能否吸起即可说明。

30、①滑动变阻器  强    ②电流   电流表    ③可以用它来吸引大头针，通过吸引大头针的多少来判断

31、①不能得到这一结论，外界的风可能吹动小磁针使其偏转     ②线路中有小电灯，这样会使电路中的电流很小，周围的磁场很弱，不能使小磁针偏转。   ③将小灯泡去掉形成短路，这样容易烧毁电源，因而接通电路时间一定要短。

四、应用与实践题（32题6分，33、34题7分） 

32、略
33、①雷达是利用电磁波来工作的。如果利用超声波，由于超声波的传播速度较慢，可能跟不上飞机的飞行速度而无法探测。    ②可以采用消音降噪技术，使其声波不向外传播。潜艇的外层可以用一种吸收声波的材料，防止声波的反射。

34、①磁体      ②琴弦振动时，在磁场中做切割磁感线的运动，从而产生不断变化的感应电流，经收录机放大后送音响发声。   ③产生的感应电流较小，没有经过放大。
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