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电与磁

· 填空题★

 1.  地球是一个巨大的磁体，在它的周围空间存在着磁场——地磁场，中华民族是最先利用地磁场服务于人类的，例如                  的发明。
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2、小明用导线绕在铁钉上，接入右图所示的电路中，制成了一个电磁铁。闭合开关S，小磁针静止时左端应为______极，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电磁铁的磁性将______。
 3. GPS（全球卫星定位系统）是通过接受卫星所发射的导航信号，可以在任何地点、任何时候准确地测量到物体瞬时的位置。目前GPS已被广泛应用于交通行业。利用GPS的定位技术结合无线通信等高新技术，实现对车辆的定位导航、防盗反劫、服务救援、远程监控、轨迹记录等功能。GPS的无线通讯是通过　　　实现信息传送的。（选填“超声波”、“次声波”、“电磁波”）
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4. 小科对电磁炉很感兴趣，在老师的指导下进行了如下实验：①查找资料后知道家用电磁炉内部有一个很大的线圈；②用导线连接指示灯的两个接线柱后，指示灯不发光；而把它放置于电磁炉上，启动电磁炉，指示灯能发光，如图所示。

由于通电的电磁炉周围存在着磁场，它具有的能量在一定条件下会转化为            能，使指示灯发光。由此可猜测，电磁炉周围存在的磁场是           （填“变化”或“不变化”）的。
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5. 为了确定标示不清的铅蓄电池的正、负极，李敏同学将该电池和一螺丝管相连，闭合开关S后，小磁针静止时的指向如图所示，由此可以判断a端是通电螺线管的__________极，c端是铅蓄电池的____________极。
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6. 小明用导线绕在铁钉上，接入右图所示的电路中，制成了一个电磁铁。闭合开关S，小磁针静止时左端应为______极，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电磁铁的磁性将_______。
7. 如图所示,螺线管磁性的有无可以由        的有无来控制,其极性与螺线管中的      方向有关;若将甲和乙两螺线管串联在电路中，      的磁性更强(选填“甲”或“乙”). 
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8.  如图所示，闭合开关，通电螺线管的上端为      极，将滑动变阻器滑片向右滑动，弹簧将          （选填“伸长”或“缩短”）。如果用电流表替代虚线框内仪器，然后将条形磁体迅速插入线圈中，与之相连的电流表的指针会发生偏转，这是               现象。

★选择题★
 1. 物理学中用光线来描述光的传播路径，用磁感线来描述磁场，以下说法正确的是
A．光线是真实存在的                   B．磁感线是真实存在的
C．光作为一种电磁波是真实存在的       D．磁感线描述的磁场不是真实存在的
 2. 下列说法错误的是（   ）
A.磁场是由无数条磁感线组成的
B.磁感线在磁体的外部从磁体N极出发，最后回到S极
C.将条形磁铁分成若干段，每段磁体均有N、S极
D.大头针被磁铁吸引的同时也被磁化成小磁体
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3. 如图所示，甲乙为条形磁体，中间是电磁体，虚线是表示磁极间磁场分布情况的磁感线。则可以判断图中A、B、C、D四个磁极依次是
A．N、S、N、N          B．S、N、S、S        

C．S、S、N、S          D．N、N、S、N

 4. 要使通电螺线管的磁性减弱，可以

A．改变通电电流的方向              B．减小通电电流的大小
C．在通电螺线管中插入铁芯          D．增加通电螺线管的线圈匝数
5. 小明同学在“制作、研究电磁铁”的过程中，使用两个相同的大铁钉绕制成电磁铁进行实验，如图所示，下列说法正确的是A．若将两电磁铁上部靠近，会相互吸引
B．电磁铁能吸引的大头针越多，表明它的磁性越强
C．B线圈的匝数多，通过B线圈的电流小于通过A线圈的电流
D．要使电磁铁磁性增强，应将滑片P向右移动
 6. 右图为研究磁场对通电导线作用的实验装置，当接通电源，有电流由a至b通过导线ab时，它将受到磁场力作用而向左运动，则：
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A．当磁场方向相反时，ab将向右运动，电能转化为机械能　　　

B．当电流方向相反时，ab将向右运动，机械能转化为电能　　　

C．当电流和磁场方向同时改变时，ab将向右运动，电能转化为机械能　　　

D．当电流和磁场方向同时改变时，ab将向左运动，机械能转化为电能

7. 在如图所示的实验装置中，用棉线将铜棒ab悬挂于磁铁N、S极之间，铜棒的两端通过导线连接到电流表上．当ab做切割磁感线运动时，能观察到电流表的指针发生偏转．利用这一现象所揭示的原理，可制成的设备是                                                
A．电熨斗                    B．电动机
C．电磁继电器                D．发电机
8. 在下图所示的实验装置图中，能够说明电磁感应现象的是
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9.  科学家研究发现：某些材料有巨磁电阻效应，即微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化。根据这一原理可以制成
A.能储存、释放大量电能的蓄电池

B.通过微弱电流就能产生强大磁场的电磁铁

C.家庭电路过载或短路时能自动熔断的保险丝

D.能“读”出微弱的磁场变化并转换成电流变化的灵敏磁头

10. 下列设备的运行与电磁波无关的是
A．“嫦娥一号”接收地面指挥中心的运行指令实现变轨而奔向月球
B．汽车上安装有GPS（全球卫星定位系统）以确定行驶路线和距离
C．在汶川大地震发生后，救灾人员利用卫星电话恢复了与外界的通讯联系
D．医院里，医生利用B超可观察到母体内的婴儿情况
 参考答案
 填空题：
1.   答案：指南针（或司南）
 2.    答案：南（S），增强（大）

3.   答案：电磁波
  4.    答案：电   变化

5.    答案：S  正
6.   答案：南（S），增强（大）
7.   答案：电流       电流      乙
8.    答案：N  缩短    电磁感应

选择题：
1.   答案：C

2.   答案：A

3.   答案：D
4.   答案：B
5.   答案：B

6.   答案：A

7.   答案：D

8.   答案：B

9.   答案：D
10. 答案：D
