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功和功率

· 填空题★
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 1.如图所示，甲、乙两人将一木箱从一楼抬上三楼，甲对木箱做的功________乙对木箱做的功(填“大于”、“等于”或“小于”)．
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2.（09山东临沂）.如图所示，用动滑轮将重为900N的物体匀速提升2m，不计摩擦和滑轮重，所施加的拉力F=_______N，这一过程中拉力F做功______J。

3.(09江苏)．小强推着小车，30s内在水平地面上匀速前进了15m，则小车的速度为     m/s．如果水平推力为10N，在此过程中小强对小车做的功为     J，功率为     W．
4.(09丽水). 青少年在安静思考问题时，心脏推动血液流动的功率约为1.5W，则你在考试的2小时内，心脏做功约为     J，用这些功可以让一个质量为50kg的物体匀速升高     m。（g取10N/kg）

5.甲乙两同学进行爬杆比赛，爬到杆顶（杆长相同）时，甲用10s，乙用9S，若甲乙两人的体重之比为5：6，则甲乙两人爬到杆顶做功之比是　　　　，甲乙两人平均功率之比是　　　　。
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6.在某建筑工地上，工人用如图所示的滑轮组将重为1200 N的建筑材料从地面运到高20 m的楼上，手竖直向上的拉力是500 N，在这个过程中，工人做了         J的额外功，滑轮组的机械效率是____。
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7.滑轮组即能省力又能改变力的方向，建筑工人用自制的滑轮组把600N的重物缓慢提升2m，如右图所示，绳自由端的拉力F=250N。拉力做的功是    J，该滑轮组的机械效率等于     ，若不计一切摩擦和绳重，该滑轮组的动滑轮重     N

8.如图所示，已知斜面长5m，高2m，拉力为50N。利用这个装置将重为100N 的物体在5s内匀速从斜面的底端拉到顶端。则拉力做功的功率为________ W，该装置的机械效率为_________。
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 ★选择题★
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 1.如图所示，李晶同学将放在课桌边的文具盒水平推至课桌中央，她针对此过程提出了如下的猜想。你认为合理的是    (    )

A.文具盒所受重力对它做了功

B．文具盒所受支持力对它做了功

C．文具盒所受的推力F对它做了功

D．在此过程中没有力对文具盒做功

2. 下列实例中，力对物体没有做功的是

A.起重机吊起重物                 B.马拉车，车未动

C.跳水运动员从跳台跳下           D.举重运动员，将杠铃举起
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如图所示，粗略测量小明同学引体向上运动的功率时，下列物理量不需要测量的是（     ）

A.小明的质量                   B.单杠的高度

C.每次身体上升的高度           D.做引体向上的时间

4.用四只完全相同的滑轮和两根相同的绳子组成如图5所示的甲、乙两个滑轮组，不计绳子与滑轮的摩擦
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A．甲较省力且机械效率较高

B．乙较省力且机械效率较高

C．两个滑轮组省力程度不同，机械效率相同

D．两个滑轮组省力程度相同，机械效率不同

5. 甲升降机比乙升降机的机械效率高，它们分别把相同质量的物体匀速提升相同的高度。两者相比，甲升降机

A．电动机做的总功较少

B．电动机做的总功较多

C．提升重物做的有用功较少

D．提升重物做的有用功较多

6..如图所示，工人利用动滑轮在10 s内将重为100 N的重物（包括桶）沿竖直方向匀速向上提升了Sm。若该动滑轮重10 N，忽略绳与滑轮之间的摩擦，不计空气阻力，则下列说法正确的是
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A．提升过程中，绳的拉力F做了500 J的功

B．提升过程中，绳的拉力F做了550 J的功

C．提升过程中，绳的拉力F做功的功率是50 W

D．该滑轮装置的机械效率是100%

7..下列情景中，重力对小球做功的是

A.小球由高处落下                       B.小球在地面上静止

C.小球沿水平轨道运动                   D.小球悬挂在天花板上不动

8.．工人用如图6所示的滑轮组提升重物，在10s内将200N的物体匀速提升2m, 

 已知工人的拉力为80N。则下面说法中错误的是(    )

      A.所做有用功是400J；       B.工人所做的总功是480J；

      C.工人做功的功率是48W；    D.滑轮组的机械效为62.5％。

9..如图所示，不计绳重和摩擦，拉力F是125Ｎ，在10s内将重物匀速提升2m，

此时滑轮组的机械效率是80%，则下列说法正确的是      （ 　　）

A.动滑轮重是50Ｎ　　　　　　　      B.物体重是375Ｎ

C.拉力F的功率是25W　　　          D.拉力F做的功是750Ｊ

10．在粗糙的水平面上，用100N的水平推力使一个重为500N的物体前进了10m，在此过程中

  A．推力做了5000J的功    B．推力做了1000J的功

  C．重力做了5000J的功    D．重力做了1000J的功

参考答案
填空题：

1.   答案：大于

2.   答案：300   1800

3.   答案：0.5    150    5   

4.   答案：10800   21.6

5.   答案：5：6　　3：4
6.   答案：600    80%
7.   答案：1500   80%     150

8.   答案：100、40%
选择题：

1.  答案：C

2.  答案：B

3.  答案：B

4.  答案：C

5.  答案：A

6.  答案：B

7.  答案：A

8.  答案：D

9.  答案：D

10. 答案：B

