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家庭电路

· 填空题★
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1. 家庭电路中各盏照明灯是  　　   联的；如右上图所示，人们用测电笔辨别火线和零线的两种使用方法中，正确的是           。
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2. 如图所示是小科家部分线路连接图。当小科用测电笔接触插座的右孔时，氖管发光，可知右孔内的电线与进户线中的      线相连接；当闭合开关s，灯L在亮的瞬间熄灭，而室内其它用电器仍正常工作，则灯L处电路          (填“开路”或“短路”)。

3．为宣传安全用电，某同学制作了一幅宣传画，如图2所示。清为该宣传画配上解说词：

    _____________________________________________________________________。

4. 近年来有许多重大火灾都是因线路故障造成的。线路故障的一个原因是线路连接处接触不良。当线路连接处接触不良时，与连接完好相比该处的阻值将增大，在该处消耗的电功率将               (填“减小”或“增大”或“不变”)，会产生局部过热，引发火灾。线路故障的另一个原因是线路严重老化。由橡胶或塑料制成的导线线皮是用来绝缘的，但时间长了，线皮会老化变质，绝缘性能变差，甚至龟裂露出线芯，通电时产生火花或导线之间会发生短路。当导线之间发生短路时，导线中电流过         (填“大”或“小”)，酿成火灾。

5．家庭中的电灯、电视机、电风扇等用电器都是        联在电路中的。小林家4月底电能表读数为2708.7 kW·h，5月底电能表读数如图7所示，那么5月份他家消耗了         kW·h的电能。
6．使用测电笔来判别照明电路的火线和零线时，手必须接触________，当笔尖接触导线时，若氖管发光，则该导线是________线。
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7．家庭电路中的导线分为_________线、零线和地线。当发生触电事故时，第一时间应采取的措施是切断_____________________。

8．某桂星牌电灯泡上标着“PZ220V 40W”，正常发光时灯泡的电阻是          Ω。若灯泡的电阻恒定不变把它

连接在l 10V的电路中时，灯泡消耗的电功率是            W。

★选择题★

 1.  下列做法中，符合安全用电原则的是

     A．使用测电笔时，手按住笔尾金属体，用笔尖接触被测导线

     B．用湿布擦正亮着的台灯灯泡

     C．在电线上晾晒湿衣服

     D．有人触电时，直接用金属杆去挑搭在触电人身体上的电线

2. 下图所示的是小明设计的四盏螺丝口白炽灯的安装图，其中正确的是
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3. 如图所示，闭合电键S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断。某同学用测电笔测试灯头的两根电线C,D,发现这两处都能使测电笔的氖管发光，再用测电笔测试火线A和零线B时，氖管在测火线A时能发光，在测零线B时不发光。那么可以判定故障是 (   )  

  A.火线和零线短路       B.电灯L短路

 C.电线AC段某处断路    D.电线BD段某处断路

4. 下列做法不符合安全用电的是

A．遇到有人触电先切断电源          B．将洗衣机的金属外壳接地
C．及时更换破损的导线              D．用湿手插拔用电器插头

5. 洗衣机、电冰箱、电脑等许多家用电器均使用三脚插头与电源插座连接，如图所示。细心观察可以发现，三脚插头中与用电器金属外壳连接的那个插脚比另外两个插脚要稍长。这样的设计主要考虑下列哪一因素

A．使插头的造型更美观                    

B．插入插座中可更稳固

C．有利于识别火线和零线插脚               

D．插入插座时，可确保用电器外壳先接地

6. 灾后重建，小宇同学家的永久性住房已经建好。在全家搬进去之前，小宇同学准备检查生活用电线路是否有问题，他先断开所有用电器和总开关，然后将火线上的保险丝取下，换上一只额定电压为220 V的灯泡，闭合总开关，发现灯泡正常发光。由此判断

A．线路安装完全正确，因为灯泡正常发光    B．线路安装不正确，电路中有短路

C．线路安装不正确，电路中有断路          D．仅由此不能判断线路是否有问题

7.  发现有人触电后，应采取的正确措施是

A.赶快把触电人拉离电源                         B.赶快去叫医护人员来处理

C.赶快切断电源或用干燥的木棒将电线挑开         D.赶快用剪刀剪断电源线

8.  下列关于安全用电的说法错误的是

A.可以用铜丝代替保险丝      B.雷雨天不能躲在大树下避雨  

C.不能将湿衣服晾在电线上    D.发现有人触电时应立即切断电源

9.  下列做法不符合节约用电原则的是

A.离开房间时随手关灯                         B.使用空调时不关闭门窗
C.使用电子高效节能灯                         D.使用冰箱时尽量少开冰箱门

10. 关于家庭电路的说法不正确的是（     ）

A.洗衣机使用三孔插座能防止人触电

B.电灯的开关装再火线或零线上都可以

C.使用测电笔可以辨别家庭电路中的火线和零线

D.保险丝被烧断，可能是电路中使用了大功率用电器或出现了短路故障

 参考答案
  填空题：

1.    答案：并  甲

2.    答案：火    开路

3.    答案：发现有人触电时，应立即切断电源。或者用干木棍等绝缘体挑开电线。
4.    答案：增大   大

5.  答案：并  110

6.   答案：金属笔卡(笔尾金属体)  　　　火
7.   答案：火  电源

8.  答案：1210   10
选择题：

1.   答案：A

2.   答案：D

3.   答案：D

4.   答案：D

5.   答案：D

6.   答案：B

7.   答案：C

8.   答案：A

9.   答案：B

10.  答案：B

