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简单机械

 填空题★
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 1. 正上初三的张丽同学发现，妈妈在厨房炒菜时，在客厅里也能闻到香味，这是由于分子          的原因；细心的她还发现爸爸工具箱中的钢丝钳(如图)是          (选填“省力”、“费力”或“等臂”)杠杆。
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2.  指出右图中所列工具分别属于那种简单机械，剪刀        ；扳手        ；钻头        。
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3. 图甲所示的是现在比较流行的新型拖把，只需要用手在A处向上拉动即可把海绵拧干，非常方便卫生。这里拉杆ABC是      （选填省力或费力）杠杆。从图乙海绵的形状变化可说明                    
答案：省力    力可以改变物体的形状
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4. 如图是一种拉杆式旅行箱的示意图，使用时相当于一个_________（填“省力”或“费力”）杠杆，若箱和物品共重100N，设此时动力臂是阻力臂的5倍，则抬起拉杆的力F 为_________N。
答案：省力，20
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5. 如图所示，工人用动滑轮将重400N的木箱匀速向上提升，不计摩擦和滑轮重，在此过程中，工人用的拉力为     N，木箱的重力势能    （选填“增大”、“减小”或“不变”）． 

6.开瓶时使用的开瓶器(图a)，可以简化成不计重力的省力杠杆(图b)，O为支点。若动力F1和阻力F2。都与杠杆垂直，且AO=6cm，BO=1cm，F1=25N，则F2=   　　 N。
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7..各式各样的剪刀都是一对杠杆.右图中，       剪刀是省力杠杆；理发时应选用       剪刀.(选填“甲”或“乙”)
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17.如图所示，杠杆AC（刻度均匀，不计杠杆重）可绕支点O自由转动，在B点挂一个重

为40N的物体，为使杠杆在水平位置平衡，在杠杆上的A点施加一个力，要使这个力最小，则这个力的方向是                ，这个力的大小是           N。
 ★选择题★
 1.  如图所示，使用中属于费力杠杆的工具是
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2. 杆秤是一种很古老但现在仍然在广泛使用的一种测量质量的工具。小林同学用一杆秤称一实心球的质量，如图所示。当杆秤在水平位置平衡时，秤砣拉线正好压在4 kg的刻度线上。根据秤砣拉线、提纽和称钩所在秤杆的位置之间的距离的粗略关系，可以估测出秤砣的质量大约是

A．10 g      B．400 g      C． 1000 g        D．4000 g
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3. 园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时，常把树枝尽量往剪刀轴O处靠近，这样做的目的是为了                                                   
A．增大阻力臂，减小动力移动的距离     B．减小动力臂，减小动力移动的距离

C．增大动力臂，省力                   D．减小阻力臂，省力

4. 在海南举办的大力士比赛中，有一个项目是把车轮推上台阶。下面把车轮推上台阶的四种方法，推力的作用点相同，推力的方向不同，如图所示，则哪一种推法最省力
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5. 观察图所示的指甲刀的结构图，其中分析正确的是
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A．一个杠杆，且是省力杠杆         

B．两个杠杆，一个省力杠杆，一个费力杠杆

C．三个杠杆，一个省力杠杆，两个费力杠杆  

D．三个杠杆，一个费力杠杆，两个省力杠杆
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6. 下图所示的工具中，属于费力杠杆的是
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7. 汶川地震中，滚滚的山石挡住了道路。增援人员要用撬棒撬开山石，分别沿如图所示的四个方向用力，其中最省力的是

A．沿F1方向  B．沿F2方向  C．沿F3方向  D．沿F4方向
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8. 不考虑滑轮与轻绳之间的摩擦，米袋总重为800N，而绳上吊着的静止的“绅士”重500N，则米袋对地面的压力为                                       

A．500N       B．250N       C．300N        D．800N

9.  下列各图中利用了动滑轮的是
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10. 同一物体沿相同水平地面被匀速移动，如下图所示，拉力分别为F甲、F乙、F丙，不记滑轮与轻绳间的摩擦，比较它们的大小，则
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A.F甲＜F乙＜F丙   B.F甲＞F乙＞F丙     C.F甲＞F乙＝F丙     D.F甲＝F乙＞F丙 

答案：B

 参考答案
填空题：

1.  答案：做无规则运动（运动）      省力 

2.  答案：杠杆 轮轴（答“连续转动的杠杆”也可）  斜面
3.  答案：省力    力可以改变物体的形状

4.  答案：省力，20
5.  答案：200    增大
6.  答案：150

7.  答案：乙  甲

8.  答案：竖直向上(或垂直杠杆向上)   10
选择题：

1.  答案：C

2.  答案：C

3.  答案：D

4.  答案：C

5.  答案：C

6.  答案：C

7.  答案：C

8.  答案：C

9.  答案：D

10.  答案：B
甲       乙











A. 钢丝钳      　 B. 起子             C羊角锤.            D.镊子
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