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“电路”复习课案

 复习目标
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　　1．电荷， 电荷也叫电，是物质的一种属性。电荷只有正、负两种。同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。电荷的多少称为电量。
　　2．导体和绝缘体 容易导电的物体叫导体，金属是常见的导体。不容易导电的物体叫绝缘体，橡胶、塑料是常见的绝缘体。
　　3．电路 将用电器、电源、开关用导线连接起来的电流通路，电路的状态有通路，断路和短路几种。
　　4．电路连接方式 串联电路、并联电路是电路连接的基本方式。
　　5．电路图 用符号表示电路连接情况的图形。
要点简析
　　1．所谓起电就是用某种方法使物体上的正、负电荷分开，常见的有摩擦起电和感应起电等。例如，用绸子和有机玻璃棒摩擦，使有机玻璃棒上的电子转移到绸子上，使绸子得到多余的负电荷而带负电，而有机玻璃棒上由于缺少电子而带正电，但它们所具有的正、负电荷之总和依然为零。
　　2．导体和绝缘体的划分并不是绝对的，当条件改变时绝缘体也能变成导体，例如在常温下是很好的绝缘体的玻璃在高温下就变成了导体。又如常态下，气体中可以自由移动的带电微粒（自由电子和正、负离子）极少，因此气体是很好的绝缘体，但在很强的电场力作用下，或者当温度升高到一定程度的时候，由于气体的电离而产生气体放电，这时气体由绝缘体转化为导体。所以，导体和绝缘体没有绝对界限。在条件改变时，绝缘体和导体之间可以相互转化。
　　3．物理学中通常的规定是把正电荷定向移动的方向作为电流的方向。在金属导体中形成的电流是带电的自由电子的定向移动，因此金属中的电流方向跟自由电子定向移动的方向相反。而在导电溶液中形成的电流是由带正、负电荷的离子定向移动所形成的，因此导电溶液中的电流方向跟正离子定向移动的方向相同，而跟负离子定向移动的方向相反。
　　自由电荷在作定向移动的同时，还在作无规则的热运动。
　　4．化学电池是由浸在酸，碱、盐溶液里两个不同材料的导体构成的，这两个导体叫做电极。流出电流的电极叫正极用“+”号表示，流回电流的电极叫负极用“”号表示。所以，在电池的外部，连接在两极之间的导体中的电流方向是从电池的正极流向负极，而在电池内部，电流方向则是从电池的负极流向正极形成了一个回路。
　　5．识别电路的基本方法是电流法，即当电流通过电路上各元件时不出现分流现象，这几个元件的连接关系是串联，若出现分流现象，则分别在几个分流支路上的元件之间的连接关系是并联。
　　6．由电源、用电器以及导线、电键等元件组成的电流路径叫电路，处处连通的电路叫通路也叫闭合电路，此时有电流通过。断开的电路叫断路也叫开路，此时电路中没有电流。用导线把电源两极直接连起来的电路叫短路。
　　7．除了导体和绝缘体外，还有一类物体，它们的导电能力在导体和绝缘体之间，叫做半导体。由于它具有独特的导电性能，因而在无线电技术中有广泛的应用。
