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2010年中考物理考点预测――电和磁

【综合概述】

关于磁性与磁体，小学科学的学习中已经学过，课标和一些版本的教材对其叙述也不多，但是,每年的中考试题基本上都会涉及到。磁场是一个新概念，对于磁场的一些性质是本部分内容的重点。关于通电螺线管的学习，课标中虽然没有明确说明运用右手螺旋法则（安培定则）判断通电螺线管周围的磁场，而且指明是一项过程性要求，不是终结性要求，这就给评价这部分知识留下了很大的空间。

     关于“磁生电”和“电生磁”是这部分知识的又一个重点内容。这里包括电动机、发电机的工作原理、构造，特别是在生产生活中的实际运用。

【考点预测】

【预测1】磁体间的相互作用，磁场、磁感线

1、 据磁体的相互作用判断磁体的南北极

例题 1：指南针是我国古代的四大发明之一，它的应用原理是〔     〕

A．同名磁极相吸       B.同名磁极相斥

C．异名磁极相吸       D.异名磁极相斥
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【解析】磁体具有指南北的性质是磁体的基本性质之一，而它的指南北性是由于地磁场的影响，地球和指南针都是磁体，根据异名磁极相互吸引的原理，指南针的一端为地磁场的北极，指北的一端为地磁场的南极。

经常出现的变形试题有：

1.如图1所示，小磁针静止在两个磁体a、b的正中间，根据这个现象可推知 〔  C 〕

A．a、b是异名磁极        B.a、b是同名磁极

C．a是N极，b是S极     D.a是S极，b是N极

2．如图2所示，一根条形磁铁，左端为S极，右端为N极，图乙表示的从S极到N。图乙表示从S极到N极磁性强弱变化情况的图像，其中正确的是〔    〕
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二、根据磁感线方向判断磁体的南北极

例题2：一根钢棒接近一根悬挂的磁针，当他靠近磁针S极时，磁针被吸向钢棒，如图3所示，持现象可以得出下面哪一条结论                                〔    〕

A． 钢棒原来一定具有磁性，接近磁针的一端是N极

B． 钢棒原来一定具有磁性，接近磁针的一端是S极

C． 钢棒原来一定不具有磁性

D． 钢棒原来不一定具有磁性

【解析】钢棒属于硬磁性材料，当钢棒有磁性时，如果正好是用钢棒的N极接近磁针的S极，而另一端接近磁针的N极时，会出现相互吸引的现象；当钢棒无磁性时，由于磁体具有相互吸引铁性材料的特性，所以用钢棒的任何一端接近磁针的磁极都会相互吸引。由此判断发生题中所述现象是，钢棒可能有磁性，也可能没有磁性。

经常出现的变形试题有：
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2．在一条形磁铁附近平行放置一根与磁铁形状完全相同的棒状物体XY后，其周围磁场的磁感线的分布情况如图4甲所示，将XY两端对调以后，磁感线分布情况未发生改变，如图4乙所示，则棒状物体XY可能是   〔   A 〕

A．软铁棒                            B.铜棒

C．条形磁铁，其中X端为N极         D.条形磁铁，其中Y端为N极

2、 正确理解磁场的概念
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例题3：如图5所示是四个放在条形磁铁旁的小磁针（黑端为N极），其中错误的是〔  〕

A．a磁针     B.b磁针     C.c磁针     D.d磁针

【解析】磁体周围存在着磁场，磁场是有方向的，它是从磁体的N极出来回到S极，而

任何一点的磁场方向都与放入该点的小磁针静止时的N极指向一致，所以在图中所放的小磁针a是错误的。

经常出现的变形试题有：

1.对磁场的有关概念，正确的说法是                          〔 B   〕

A.磁感线是磁场中实际存在的曲线

B.磁感线是从磁体的南极出来回到磁体的北极

C.磁针N极在磁场中某点所受磁力的方向跟该点的磁场方向相反

D.磁场的基本性质是它对放入其中的磁体产生磁力的作用

2. 两个通电螺线管，它们的一端都位于图6甲中的虚线框内. 为探究两个通电螺线管之间的磁场方向，把9枚小磁针分别放在方框内9个小黑点的位置上，实验记录小磁针静止时的指向如图6乙所示. 请你将图6乙中所有小磁针的N极涂黑. 
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四、描述磁场的南北极及地磁场的磁感线的方向

4．“指南针”是我国四大发明之一，这一伟大发明在航海、探险、军事方面都有重要的实用价值，指南针能指方向，是因为指南针受到了 地      磁场的作用。指南针静止时北极所指的方向是在地理的 北 极附近。

【预测2】通电螺线管南北极的判断即电磁铁的应用
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一、判断通电螺线管的南北极，或者判断通电螺线管的电流方向

1．如图7所示，有两个线圈套在光滑的支架上，当开关S闭合后，两个线圈将〔  B  〕
Ａ．因相互吸引而间距变小        

Ｂ．因相互排斥而间距变大　　　

Ｃ．因不发生相互作用所以间距不变

Ｄ．以上三种情况都有可能发生  

2．如图8所示，甲、乙两个电磁铁靠近放置，a、b和c、d分别接电源，那么〔  A  〕
A.a、c都接正极时，甲、乙互相吸引
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B.b、c都接正极时，甲、乙互相吸引

C.a、c都接正极时，甲、乙互相排斥

D.b、d都接正极时，甲、乙互相排斥

二、改变电磁铁磁性强弱的方法

3.如图9，在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，开关闭合后，当滑片P从a端向b端滑动时，会出现的现象是          〔  A  〕 
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Ａ．电流表示数变大，弹簧长度变长

Ｂ．电流表示数变大，弹簧长度变短

Ｃ．电流表示数变小，弹簧长度变长

Ｄ．电流表示数变小，弹簧长度变短
三、电磁铁的应用

4．如图10所示的自动控制电路中，当开关S断开时，工作电路的情况是　　　　〔  B  〕
Ａ．灯亮，电动机转起来，电铃响

Ｂ．灯亮，电动机转起来，电铃不响       

Ｃ．灯不亮，电动机不转，电铃响

Ｄ．灯亮，电动机不转，电铃不响
【预测3】电磁感应现象及电动机和发电机的综合运用

一、电磁感应现象、电动机、发电机中能量的转换
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1．如图11所示的实验中，导体AB受到力的方向水平向左，为了使它受力方向水平向右，可采取的方法是〔 A  〕

A．改变导体中电流方向                      

B.换用磁性更强的磁铁

C．改变电流方向，同时改变磁场方向          

D.增大电路中的电流

二、区别通电导体在磁场中受力和电磁感应现象

2.把一磁铁插入闭合线圈或从线圈中拔出，线圈中会产生感应电流(如图12甲所示)，若把一个通电线圈插入闭合线圈或从线圈中拔出(如图12乙所示)，线圈中会产生感应电流吗?请你照图那样试一试并解释其原因。
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像图甲那样，磁铁的运动，相当于闭合线圈在磁场中做切割磁感线，因而会产生感应电流。像图乙那样，在
小线圈内通电，其周围就产生磁场，它的插入和拔出就相当于大线圈在切割磁感线，因而也能产生感应电流。
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