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2019年四川省巴中市中考物理试卷
一、单项选择题（每小题2分，共60分）.
1．下列描述与生活实际相符的是（　　）
A．一名中学生的正常身高约为800mm


B．小明百米短跑的平均速度约为15m/s


C．人体正常体温约为42℃


D．我国家庭电路的正常工作电压是220V
2．下列关于声现象说法正确的是（　　）
A．“闻其声知其人”主要是根据声音的音调来判断的火


B．声音在空气中的传播速度比在固体中快


C．汽车安装的倒车雷达是利用次声波来工作的


D．学校附近禁止鸣笛是在声源处减弱噪声的
3．下列关于光现象说法错误的是（　　）
A．树荫下太阳的光斑是光沿直线传播形成的


B．湖面上楼房的倒影是光折射形成的


C．色光中的三原色是红、绿、蓝


D．照相机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像原理工作的
4．风景优美的光雾山，夏天云雾缭绕，冬天大雪纷飞，宛若人间仙境，其中关于雾、雪成因说法正确的是（　　）
A．液化、凝华
B．汽化、凝华
C．汽化、凝固
D．液化、凝固
5．下列关于温度、内能、热量说法正确的是（　　）
A．物体温度越低，含有的热量越少


B．做功和热传递都可以改变物体内能


C．物体内能增加，温度一定升高


D．物体机械能越大，内能越大
6．下列关于内燃机说法正确的是（　　）
A．柴油机吸气冲程吸人的是柴油和空气的混合物


B．汽油机气制顶部有喷油嘴


C．做功冲程中内能转化为机械能


D．内燃机功率越大，效率越高
7．下列关于能源说法正确的是（　　）
A．太阳能是清洁能源
B．核能是可再生能源


C．煤是新型能源
D．电能是一次能源
8．下列关于电磁波和信息技术说法正确的是（　　）
A．由华为主导的5G技术不是利用电磁波进行信息传输的


B．北斗卫星导航系统是通过电磁波进行定位服务的


C．电磁波只能传递信息不能传递能量


D．不同频率的电磁波在真空中传播速度不相同
9．下列关于力的说法正确的是（　　）
A．空中自由下落的小球速度越来越快，小球的惯性力越来越大


B．踢足球时脚对足球的力和足球对脚的力是一对平衡力


C．力的大小、方向和作用点都可能影响力的作用效果


D．物体的重心一定在物体上
10．下列关于压强描述正确的是（　　）
A．大气压强随海拔高度升高而增大


B．铁轨铺在枕木上是为了增大压强


C．液体压强不仅与液体密度、深度有关，还与液体重力有关


D．流体在流速大的地方压强小，流速小的地方压强大
11．如图所示，物体从斜面顶端匀速滑到斜面底端，在此过程中，下列说法正确的是（　　）[image: image105.png]



A．物体动能增大，机械能不变


B．物体动能不变，机械能减小


C．物体重力势能不变，机械能不变


D．物体重力势能减小，机械能增大
12．在粗糙程度相同的水平面上，重为10N的物体在F＝5N的水平拉力作用下，沿水平面由A点匀速运动到B点，此时撤去拉力，物体继续向前运动到C点停下来，此过程中下列说法正确的是（　　）
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A．物体在AB段摩擦力等于10N


B．物体在AB段摩擦力小于5N


C．物体在BC段摩擦力等于5N


D．物体在AB段摩擦力大于BC段摩擦力
13．下列说法错误的是（　　）
A．电荷的定向移动形成电流


B．串联电路中电流处处相等


C．灯泡亮度由灯泡的实际功率决定


D．导体的电阻跟导体两端电压成正比
14．小明设计了一个电路，开关断开两灯都不亮，开关闭合两灯均发光，拧下其中一只灯泡，另一只灯泡仍发光，则符合要求的电路是（　　）
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15．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S．电路正常工作，一段时间后，发现两个电表示数都变大，则出现这种故障的原因可能是（　　）
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A．L1断路
B．L1短路
C．L2断路
D．L2短路
16．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片向左移动时，下列判断正确的是（　　）
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A．电路总功率变小


B．电压表示数变大


C．电压表与电流表示数的比值不变


D．电流表示数变大
17．将一实心圆柱体悬挂于弹簧测力计下，物体下表面刚好与水面接触，从此处匀速下放物体，直至浸没（物体未与容器底接触）的过程中，弹簧测力计示数F与物体下表面浸人水中深度h的关系如图所示，则下列说法正确的是（　　）
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A．物体重力为40N


B．物体浸没时受到的浮力为15N


C．物体的密度为2.5×103kg/m3


D．物体刚好浸没时下表面受到的液体压强为800Pa
18．如甲图所示的电路中，电源电压为8V恒定不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S后，在滑片P滑动过程中，电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示，根据图象信息可知，下列判断错误的是（　　）
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A．R0的阻值是5Ω


B．电路的最大总功率12.8W


C．R0的最小功率是1.6W


D．滑动变阻器最大阻值是35Ω
二、填空题
19．（3分）①家庭电路中量度电能多少的仪器是　   　；
②发电机是根据　   　原理工作的；
③改变电磁铁磁性强弱，可通过改变线圈匝数和　   　大小的方式实现。
20．（3分）小明站在竖直放置的平面镜前5米处，当他正对平面镜以1m/s的速度靠近平面镜时，以镜中的像为参照物，小明是　   　（选填“运动”或“静止”）的，他在镜中像的大小　   　（选填“变大”、“变小”或“不变”），2s后小明到平面镜中像的距离是　   　m。
21．涮火锅是巴中人最喜爱的美食之一，走近美食街远远地就能闻到火锅的香味，这是由于分子在永不停息地做　   　，涮火锅时是通过　   　方式改变食物内能的。
22．为[image: image11.jpg]


了减少大气污染，可对秸秆进行回收加工制成精秆煤，完全燃烧2kg秸秆煤可放出　   　J热量；若这些热量完全被水吸收，可使　   　kg水温度由20℃升高到60℃．[已知q秸秆煤＝2.1×107J/kg，c水＝4.2×103J/（kg•℃）]。
23．巴中市中学生足球比赛中，守门员用头将足球顶出球门后，足球继续向前运动，这是由于足球具有　   　，
同时也说明力可以改变物体的　   　。
24．（3分）如图所示的电路中，要使R1、R2串联，应闭合的开关是　   　；要使R1、R2并联，应闭合的开关是　   　，（选填“S1”、“S2”、“S3”）；该电路中干电池供电时将　   　能转化为电能。
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25．（3分）两个完全相同容器内分别盛满不同的液体，现将两个完全相同的小球轻轻放入容器中，小球静止后的状态如图所示，则液体对容器底部的压强关系是p甲　   　p乙；两小球所受的浮力关系是F甲　   　F乙．（选填“＞”、“＜”或“＝”）。
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26．（3分）如图所示的电路中，L1标有“6V 3W，L2标有“3V 3W”，闭合开关后，两灯均发光，此时电路的总电阻R总＝　   　Ω，两电压表示数之比U1：U2＝　   　；若将两灯并联后接入3V电路中，则两灯的实际功率之比P1：P2＝　   　。（不计温度对灯丝电阻的影响）
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三、作图、实验探究题（27、28题每图2分，其余每空1分，共20分）．
27．请将光路图补充完整。
[image: image15.jpg]



28．根据图所示的通电螺线管，标出磁感线方向和小磁针北极。
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29．（4分）为了比较A、B两种液体的吸热能力，小明同学设计了以下实验步骤：
a．在两个同样的烧杯中分别装入等体积的A、B两种液体；
b．用温度计分别测量A、B两种液体的初温，温度计示数相同；
c．用两个相同的酒精灯同时给两个烧杯加热，且加热时[image: image17.jpg]


间相同；
d．用温度计分别测出A、B两液体的末温。
请完成下列问题：
（1）此实验的主要探究方法　   　；
（2）在上述实验步骤中，存在错误的是　   　（选填步骤前的字母），更正错误后继续实验；
（3）步骤c中“加热时间相同”是为了使A、B两种液体　   　；
（4）如图所示是A、B两种液体温度随时间变化关系的图象，则两液体的比热容关系是cA　   　cB（选填“＞”、“＜”或“＝”）。
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30．（5分）小明同学用如图所示的装置探究“力与运动的关系”。让小车从斜面同一高度处由静止滑下，分别标记出小车在水平面的毛巾、棉布、木板表面的停止位置。
（1）小车在相同斜面同一高度由静止滑下，是为了使小车到达水平面时的　   　相同；
（2）标记a是小车在　   　（选填“毛巾”、“棉布”、“木板”）表面停下来的位置，分析可知，水平表面越光滑，小车受到的阻力越小，速度减小得越　   　（选填“快”、“慢”）；
（3）在此实验基础上通过推理可知观点　   　（选填“A”或“B”）是正确的；
A．物体的运动不需要力来维持
B．力是维持物体运动的原因
（4）在此实验的基础上进行改进，让同一小车从斜面不同高度处由静止滑下，观察小车在相同水平面滑行的距离，可以探究小车的重力势能与　   　有关。
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31．（6分）同学们想探究“导体中电流跟导体两端电压的关系”。[image: image20.jpg]



（1）小明同学通过学习知道了　   　是形成电流的原因，因此做出了如下三种情想：
A．电流跟电压成反比
B．电流跟电压成正比
 C．电流跟电压无关
（2）为了验证猜想，小明设计了如图甲所示的电路图，其中电源为三节新干电池，电阻R为10Ω，滑动变阻器R′标有“50Ω 1A”字样，电压表电流表均完好。
	实验次数
	1
	2
	3

	电压U/V
	2
	2.6
	3

	电流I/A
	0.20
	0.26
	0.30


①根据甲电路图将乙图实物电路连接完整；
②闭合开关前，小明应将滑动变阻器滑片移到　   　阻值处（选填“最大”或“最小”）；
③他检查电路时发现电压表、电流表位置互换了，若闭合开关电流表　   　（选填“会”或“不会”）被烧坏；
④排除故障后小明进行了实验，得到表格中的实验数据。分析数[image: image21.jpg]


据，可得出的正确结论是：电阻一定时[image: image22.jpg]


，
　   　。
（3）小明还想用这个电路测量小灯泡的额定功率，于是他是他将电阻R换成一只额定电压是4V的小灯泡（阻值约为13Ω），电阻一定时，并将电压表更换为15V的量程，闭合开关S后，调节滑片至电压表示数为4.0V时，电流表示数如图丙所示为　   　A，小灯泡的额定功率为　   　W。
四、计算解答题
32．（7分）利用如图所示的滑轮组，将一边长为0.2m，密度为2.5×103kg/m3的正方体石块，匀速从水中提起，已知动滑轮重力为40N，（不计纯重、摩擦和水的阻力）。求：
（1）物体浸没在水中时所受到的浮力大小；
（2）物体浸没在水中匀速上升时，动滑轮下端挂钩处绳对物体的拉力F0的大小；
（3）物体完全离开水面后，继续匀速向上提升，此时滑轮组的机械效率大小。（计算结果保留一位小数）
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33．（7分）如图所示，某品牌智能电火锅的铭牌，（不计温度对电阻的影响）。求：
（1）该电火锅锅正常加热30分钟时所消耗的电能为多少kW•h？
（2）某天用电高峰期，只使用电火锅加热10min，家用电能表（1200r/kW．h）的转盘转了200转，此时电火锅的实际功率是多少？
（3）如图乙所示是电火锅的简化电路图，其中R1、R2均为发热电阻，S2为加热保温自动力切换开关，求R2的电阻是多少？
	XX牌智能电火锅

	型号
	ZDF﹣2[image: image24.jpg]


15

	额定电压
	220V

	加热功率
	1210W

	保温功率
	484W

	频率
	50Hz


[image: image25.jpg]



参考答案
一、单项选择题
1．下列描述与生活实际相符的是（　　）
A．一名中学生的正常身高约为800mm


B．小明百米短跑的平均速度约为15m/s


C．人体正常体温约为42℃


D．我国家庭电路的正常工作电压是220V
解：A、一名中学生的正常身高约为1.6m＝1600mm，故A不符合实际；
B、小明百米短跑的平均速度约为7m/s，故B不符合实际；
C、人体正常体温约为37℃，变化幅度变大，故C不符合实际；
D、我国家庭电路的正常工作电压是220V，故D符合实际。
故选：D。
2．下列关于声现象说法正确的是（　　）
A．“闻其声知其人”主要是根据声音的音调来判断的火


B．声音在空气中的传播速度比在固体中快


C．汽车安装的倒车雷达是利用次声波来工作的


D．学校附近禁止鸣笛是在声源处减弱噪声的
解：A、“闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的，故A错误；
B、声音在固体中的传播速度比在空气中的传播速度快，故B错误；
C、倒车雷达是利用超声波工作的，故C错误。
D、学校附近禁止鸣笛是在声源处减弱噪声的，故D正确。
故选：D。
3．下列关于光现象说法错误的是（　　）
A．树荫下太阳的光斑是光沿直线传播形成的


B．湖面上楼房的倒影是光折射形成的


C．色光中的三原色是红、绿、蓝


D．照相机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像原理工作的
解：A、树荫下圆形的光斑是太阳的像，这个像是小孔成像形成的，太阳通过树叶缝隙射向地面形成的像，说法正确。
B、水面相当于平面镜，湖面上楼房在水平面镜中成像就是我们看到的倒影，平面镜成像是光的反射形成的，说法错误。
C、色光中的三原色是红、绿、蓝，说法正确。
D、照相机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像原理工作的，说法正确。
故选：B。
4．风景优美的光雾山，夏天云雾缭绕，冬天大雪纷飞，宛若人间仙境，其中关于雾、雪成因说法正确的是（　　）
A．液化、凝华
B．汽化、凝华
C．汽化、凝固
D．液化、凝固
解：形成雾的过程中，水蒸气→液态水，属于液化的物态变化过程；
形成雪的过程中，水蒸气→固态的雪，属于凝华的物态变化过程。
故选：A。
5．下列关于温度、内能、热量说法正确的是（　　）
A．物体温度越低，含有的热量越少


B．做功和热传递都可以改变物体内能


C．物体内能增加，温度一定升高


D．物体机械能越大，内能越大
解：
A、热量是一个过程量，不能用“含有”来修饰，不能说含有的热量，故A错误；
B、做功和热传递都可以改变物体内能，故B正确；
C、物体内能增加，但温度不一定升高，如晶体的熔化过程，吸收热量、内能增大，但温度不变；故C错误；
D、内能是物体内所有分子热运动的动能和势能之和，而机械能是物体的动能和势能之和，两者本质上不同，因此物体的机械能越大，内能不一定大，故D错误。
故选：B。
6．下列关于内燃机说法正确的是（　　）
A．柴油机吸气冲程吸人的是柴油和空气的混合物


B．汽油机气制顶部有喷油嘴


C．做功冲程中内能转化为机械能


D．内燃机功率越大，效率越高
解：A、柴油机在吸气冲程中，将空气吸入气缸，故A错误；
B、汽油机顶部有火花塞，柴油机顶部有喷油嘴，故B错误；
C、汽油机的做功冲程中，将内能转化成了机械能，故C正确；
D、功率是物体做功快慢的物理量，与热机效率是两个完全不同的概念，故D错误。
故选：C。
7．下列关于能源说法正确的是（　　）
A．太阳能是清洁能源
B．核能是可再生能源


C．煤是新型能源
D．电能是一次能源
解：A、太阳能安全、清洁，开发利用太阳能不会给环境带来污染，叫做清洁能源。故A正确；
B、核能属于新能源，但核材料的储量是一定的，所以属于不可再生能源。故B错误；
C、煤是传统能源，也叫做常规能源。故C错误；
D、电能是由其他能源转化来的，属于二次能源。故D错误。
故选：A。
8．下列关于电磁波和信息技术说法正确的是（　　）
A．由华为主导的5G技术不是利用电磁波进行信息传输的


B．北斗卫星导航系统是通过电磁波进行定位服务的


C．电磁波只能传递信息不能传递能量


D．不同频率的电磁波在真空中传播速度不相同
解：
A、5G技术是利用电磁波进行信息传输的，故A错误；
B、电磁波可以在真空中传播，北斗卫星导航系统是利用电磁波进行定位和导航的，故B正确；
C、电磁波既能传递信息又能传递能量，故C错误；
D、不同频率的电磁波在真空中传播速度相同，大小为3×108m/s，故D错误。
故选：B。
9．下列关于力的说法正确的是（　　）
A．空中自由下落的小球速度越来越快，小球的惯性力越来越大


B．踢足球时脚对足球的力和足球对脚的力是一对平衡力


C．力的大小、方向和作用点都可能影响力的作用效果


D．物体的重心一定在物体上
解：A、物体保持原来运动状态不变的性质叫惯性，惯性不是力，故A错误；
B、踢足球时脚对足球的力和足球对脚的力是作用在不同物体的两个力，不是一对平衡力，故B错误；
C、力的大小、方向和作用点都可能影响力的作用效果，故C正确；
D、重心是物体的重力的作用点，重心不一定在物体上，如篮球，铁环等，故D错误。
故选：C。
10．下列关于压强描述正确的是（　　）
A．大气压强随海拔高度升高而增大


B．铁轨铺在枕木上是为了增大压强


C．液体压强不仅与液体密度、深度有关，还与液体重力有关


D．流体在流速大的地方压强小，流速小的地方压强大
解：A、大气压强随着海拔高度的增加而减小，故A错误；
B、铁轨铺在枕木上是为了增大受力面积减小压强，故B错误；
C、由液体压强公式可知，液体内部压强大小与液体密度和液体深度有关，与液体重力无关，故C错误；
D、流体在流速大的地方压强小，流速小的地方压强大，故D正确。
故选：D。
11．如图所示，物体从斜面顶端匀速滑到斜面底端，在此过程中，下列说法正确的是（　　）[image: image26.jpg]



A．物体动能增大，机械能不变


B．物体动能不变，机械能减小


C．物体重力势能不变，机械能不变


D．物体重力势能减小，机械能增大
解：物体从斜面顶端匀速滑到斜面底端，在此过程中，物体的质量不变，速度不变，高度降低，故动能不变，重力势能减小；因为动能和势能统称为机械能，所以机械能减小；故ACD错误，B正确。
故选：B。
12．在粗糙程度相同的水平面上，重为10N的物体在F＝5N的水平拉力作用下，沿水平面由A点匀速运动到B点，此时撤去拉力，物体继续向前运动到C点停下来，此过程中下列说法正确的是（　　）
[image: image27.jpg]B




A．物体在AB段摩擦力等于10N


B．物体在AB段摩擦力小于5N


C．物体在BC段摩擦力等于5N


D．物体在AB段摩擦力大于BC段摩擦力
解：
AB、物体在AB 段做匀速直线运动，处于平衡状态，则拉力与滑动摩擦力是一对平衡力，二力的大小相等，所以fAB＝F＝5N，故AB错误；
CD、在BC 段物块做减速运动，因压力大小与接触面的粗糙程度均不变，所以滑动摩擦力的大小不变，还是5N，故C正确，D错误；
故选：C。
13．下列说法错误的是（　　）
A．电荷的定向移动形成电流


B．串联电路中电流处处相等


C．灯泡亮度由灯泡的实际功率决定


D．导体的电阻跟导体两端电压成正比
解：
A．电流是由电荷的定向移动形成的，故A正确；
B．串联电路中各处的电流相等，故B正确；
C．灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，故C正确；
D．导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关，故D错误。
故选：D。
14．小明设计了一个电路，开关断开两灯都不亮，开关闭合两灯均发光，拧下其中一只灯泡，另一只灯泡仍发光，则符合要求的电路是（　　）
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B．[image: image29.jpg]





C．[image: image30.jpg]L
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解：由题意可知，开关闭合两灯均发光，拧下其中一只灯泡，另一只灯泡仍发光，说明两灯泡工作时互不影响，所以两灯应并联，故AD错误；
开关断开两灯都不亮，开关闭合两灯均发光，则开关位于干路，故B错误、C正确。
故选：C。
15．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S．电路正常工作，一段时间后，发现两个电表示数都变大，则出现这种故障的原因可能是（　　）
[image: image32.jpg]



A．L1断路
B．L1短路
C．L2断路
D．L2短路
解：由电路图可知，灯泡L1与灯泡L2串联，电压表测L1两端的电压，电流表测电路中的电流。
由电流表的示数变大可知，电路是通路，且电路的总电阻变小，则电路故障应为短路，故AC错误；
由电压表的示数变大可知，L1不能短路，短路的为L2，故B错误、D正确。
故选：D。
16．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片向左移动时，下列判断正确的是（　　）
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A．电路总功率变小


B．电压表示数变大


C．电压表与电流表示数的比值不变


D．电流表示数变大
解：由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器并联，电压表测电源两端的电压，电流表测干路电流，
因电源电压保持不变，
所以，滑片移动时，电压表的示数不变，故B错误；
因并联电路中各支路独立工作、互不影响，
所以，滑片移动时，通过R的电流不变，
当滑动变阻器滑片向左移动时，接入电路中的电阻变大，
由I＝[image: image34.jpg]


可知，通过滑动变阻器的电流变小，
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，
所以，干路电流变小，即电流表A的示数变小，故D错误；
电压表的示数不变、电流表A的示数变小，则电压表与电流表示数的比值变大，故C错误；
电源电压保持不变，干路电流变小，由P＝UI可知，电路总功率变小，故A正确。
故选：A。
17．将一实心圆柱体悬挂于弹簧测力计下，物体下表面刚好与水面接触，从此处匀速下放物体，直至浸没（物体未与容器底接触）的过程中，弹簧测力计示数F与物体下表面浸人水中深度h的关系如图所示，则下列说法正确的是（　　）
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A．物体重力为40N


B．物体浸没时受到的浮力为15N


C．物体的密度为2.5×103kg/m3


D．物体刚好浸没时下表面受到的液体压强为800Pa
解：
A、由图象可知，当h＝0（圆柱体没有浸入水中），圆柱体重G＝F＝25N；故A错误；
B、当圆柱体全浸入水中时，弹簧测力计的示数F′＝15N，
圆柱体浸没时受到的浮力为：F浮＝G﹣F′＝25N﹣15N＝10N；故B错误；
C、圆柱体的质量：m＝[image: image36.jpg]


＝[image: image37.jpg]25N
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＝2.5kg，
根据F浮＝ρ水gV排可得，圆柱体的体积：V＝V排＝[image: image38.jpg]


＝[image: image39.jpg]10N
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＝1×10﹣3m3，
则圆柱体的密度：ρ物＝[image: image40.jpg]


＝[image: image41.jpg]2. 5kg
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＝2.5×103kg/m3．故C正确；
D、由图知，圆柱体刚浸没时下表面所处的深度：h＝4cm＝0.04m，
则圆柱体刚浸没时下表面受到的液体压强：p＝ρgh＝1×103kg/m3×10N/kg×0.04m＝400Pa；故D错误。
故选：C。
18．如甲图所示的电路中，电源电压为8V恒定不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S后，在滑片P滑动过程中，电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示，根据图象信息可知，下列判断错误的是（　　）
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A．R0的阻值是5Ω


B．电路的最大总功率12.8W


C．R0的最小功率是1.6W


D．滑动变阻器最大阻值是35Ω
解：由电路图可知，R0与R串联，电压表测变阻器R两端的电压，电流表测电路中的电流。
（1）当滑动变阻器接入电路的电阻为0时，电路为R0的简单电路，电路中的电流最大，此时电路的总功率最大，
由乙图可知，电路中的最大电流I大＝1.6A，
由I＝[image: image43.jpg]


可得，R0的阻值：
R0＝[image: image44.jpg]


＝[image: image45.jpg]


＝5Ω，故A正确；
电路的最大总功率：
P大＝UI大＝8V×1.6A＝12.8W，故B正确；
（2）当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电压表的示数最大，电流表的示数最小，R0的功率最小，
由乙图可知，电路中的最小电流I小＝0.2A，变阻器R两端的电压UR＝7V，
则R0的最小功率：
P0小＝I小2R0＝（0.2A）2×5Ω＝0.2W，故C错误；
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滑动变阻器的最大阻值：
R大＝[image: image47.jpg]T




＝[image: image48.jpg]


＝35Ω，故D正确。
故选：C。
二、填空题
19．（3分）①家庭电路中量度电能多少的仪器是　电能表　；
②发电机是根据　电磁感应　原理工作的；
③改变电磁铁磁性强弱，可通过改变线圈匝数和　电流　大小的方式实现。
解：（1）电能表来测量用电器消耗电能的多少的仪器；
（2）发电机是根据电磁感应原理工作的；
（3）电磁铁磁性强弱与线圈匝数、通过的电流大小有关，所以要改变电磁铁磁性强弱，可通过改变线圈匝数和电流大小的方式实现。
故答案为：①电能表；②电磁感应；③电流。
20．（3分）小明站在竖直放置的平面镜前5米处，当他正对平面镜以1m/s的速度靠近平面镜时，以镜中的像为参照物，小明是　运动　（选填“运动”或“静止”）的，他在镜中像的大小　不变　（选填“变大”、“变小”或“不变”[image: image49.jpg]


），2s后小明到平面镜中像的距离是　6　m。
解：小明站在竖直放置的平面镜前5米处，物像到平面镜的距离相等，所以小明的像到平面镜距离是5米，小明和小明的像之间的距离是10米，当他正对平面镜以1m/s的速度靠近平面镜时，他的像也以1m/s的速度靠近平面镜，2s后，小明向平面镜靠近了2米，小明的像向平面镜也靠近了2米，小明和小明的像之间的距离变为6米，所以小明以小明的像为参照物是运动的，平面镜成像时，物像大小相等，小明的大小不变，像的大小也不变。
故答案为：运动；不变；6。
21．涮火锅是巴中人最喜爱的美食之一，走近美食街远远地就能闻到火锅的香味，这是由于分子在永不停息地做　无规则运动　，涮火锅时是通过　热传递　方式改变食物内能的。
解：我们能闻到火锅的香味是扩散现象，说明分子在永不停息地做无规则运动；
涮火锅时是通过热传递的方式改变了火锅的内能。
故答案为：无规则运动；热传递。
22．为了减少大气污染，可对秸秆进行回收加工制成精秆煤，完全燃烧2kg秸秆煤可放出　4.2×107　J热量；若这些热量完全被水吸收，可使　250　kg水温度由20℃升高到60℃．[已知q秸秆煤＝2.1×107J/kg，c水＝4.2×103J/（kg•℃）]。
解：秸秆煤完全燃烧释放的热量：
Q放＝m秸秆煤q＝2kg×2.1×107[image: image50.jpg]


J/kg＝4.2×107J。
由题意可知，水吸收的热量为：Q吸＝Q放＝4.2×107J，
由Q吸＝cm△t可得，水的质量：
m＝[image: image51.jpg]
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＝250kg。
故答案为：4.2×107；250。
23．巴中市中学生足球比赛中，守门员用头将足球顶出球门后，足球继续向前运动，这是由于足球具有　惯性　，
同时也说明力可以改变物体的　运动状态　。
解：守门员用头将足球顶出球门后，足球继续向前运动是因为足球具有惯性，会继续保持原来的运动状态继续运动，同时也说明守门员对足球的力改变了足球的运动状态，即力能改变物运动状态。
故答案为：惯性；运动状态。
24．（3分）如图所示的电路中，要使R1、R2串联，应闭合的开关是　S2　；要使R1、R2并联，应闭合的开关是　S1、S3　，（选填“S1”、“S2”、“S3”）；该电路中干电池供电时将　化学　能转化为电能。
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解：（1）要使R1、R2串联，电流只有一条流通路径，由电路图知，电流路径应为：电源正极﹣﹣R1﹣﹣﹣S2﹣﹣R2﹣﹣﹣﹣电源负极，由此可判断出：开关S1、S3应断开，而开关S2应闭合；
（2）要使R1、R2并联时，电流有两条流通路径，由电路图知：开关S1与S3闭合，而S2应断开；
（3）干电池为电路提供电能过程中，干电池内部发生化学变化，将化学能转化为电能。
故答案为：S2；S1、S3；化学。
25．（3分）两个完全相同容器内分别盛满不同的液体，现将两个完全相同的小球轻轻放入容器中，小球静止后的状态如图所示，则液体对容器底部的[image: image54.jpg]


压强关系是p甲　＜　p乙；两小球所受的浮力关系是F甲　＜　F乙．（选填“＞”、“＜”或“＝”）。
[image: image55.jpg]



解：由题意可知，两个完全相同容器内盛满不同的液体时，液体的深度相同，
由图可知，两个完全相同的小球轻轻放入容器中静止后，甲中小球沉底，乙中小球漂浮，
因物体的密度大于液[image: image56.jpg]


体的密度时下沉，物体的密度小于液体的密度，
所以，甲中液体的密度小于乙中液体的密度，
由p＝ρgh可知，甲液体对容器底部的压强小于乙液体对容器底部的压强，即p甲＜p乙；
因物体沉底时受到的浮力小于自身的重力，物体漂浮时受到的浮力和自身的重力相等，
所以，甲中小球受到的浮力小于乙中小球受到的浮力，即F甲＜F乙。
故答案为：＜；＜。
26．（3分）如图所示的电路中，L1标有“6V 3W，L2标有“3V 3W”，闭合开关后，两灯均发光，此时电路的总电阻R总＝　15　Ω，两电压表示数之比U1：U2＝　5：1　；若将两灯并联后接入3V电路中，则两灯的实际功率之比P1：P2＝　4：1　。（不计温度对灯丝电阻的影响）
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解：由P＝UI＝[image: image58.jpg]


可得，两灯泡的电阻分别为：
R1＝[image: image59.jpg]=
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＝12Ω，R2＝[image: image61.jpg]IS
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＝3Ω，
由电路图可知，L1与L2串联，电压表V1测电源两端的电压，电压表V2测L2两端的电压，电流表测电路中的电流，
因串联电路中总电压等于各分电压之和，
所以，此时电路的总电阻：
R总＝R1+R2＝12Ω+3Ω＝15Ω，
因串联电路中各处的电流相等，
所以，由I＝[image: image63.jpg]


可得，两电压表示数之比：
[image: image64.jpg]


＝[image: image65.jpg]


＝[image: image66.jpg]


＝[image: image67.jpg]1682
3Q |




＝[image: image68.jpg]


，
由P＝UI＝I2R可得，两灯的实际功率之比：
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。
故答案为：15；5：1；4：1。
三、作图、实验探究题
27．请将光路图补充完整。
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解：平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点；过光心的光线其传播方向不变，如图所示：
[image: image75.jpg]



28．根据图所示的通电螺线管，标出磁感线方向和小磁针北极。
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解：根据安培定则可以判断通电螺线管的下端是N极，上端是S极，如图红色NS极；根据磁体周围的磁感线都是从N极出发回到S极，可以判断磁感线方向如图蓝色；磁场中磁感线方向和小磁针静止时N极指向是一致的，所以小磁针N极指向如图绿色。
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故答案为：如上图。
29．（4分）为了比较A、B两种液体的吸热能力，小明同学设计了以下实验步骤：
a．在两个同样的烧杯中分别装入等体积的A、B两种液体；
b．用温度计分别测量A、B两种液体的初温，温度计示数相同；
c．用两个相同的酒精灯同时给两个烧杯加热，且加热时间相同；
d．用温度计分别测出A、B两液体的末温。
请完成下列问题：
（1）此实验的主要探究方法　控制变量法和转换法　；
（2）在上述实验步骤中，存在错误的是　a　（选填步骤前的字母），更正错误后继续实验；
（3）步骤c中“加热时间相同”是为了使A、B两种液体　吸热相同　；
（4）如图所示是A、B两种液体温度随时间变化关系的图象，则两液体的比热容关系是cA　＜　cB（选填“＞”、“＜”或“＝”）。
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解：（1）由分析知，此实验的主要探究方法是控制变量法和转换法；
（2）a．根据比较不同物质吸热能力的方法，要控制不同物质的质量相同，两个同样的烧杯中分别装入等体积的A、B两种液体，因密度不同，根据m＝ρV，故质量不同，不正确；
bd．用温度计分别测量A、B两种液体的初温，温度计示数相同，用温度计分别测出A、B两液体的末温，是为了比较温度的变化；正确；
c．用两个相同的酒精灯同时给两个烧杯加热，且加热时间相同，目的是控制吸热相同，正确。
存在错误的是a；
（3）根据转换法，c中“加热时间相同”是为了使A、B两种液体吸热相同；
（4）由A、B两种液体温度随时间变化关系的图象知，升高相同的温度，B加热时间长，则B的吸热能力强，则两液体的比热容关系是cA＜cB。
故答案为：（1）控制变量法和转换法；（2）a；（3）吸热相同；（4）＜。
30．（5分）小明同学用如图所示的装置探究“力与运动的关系”。让小车从斜面同一高度处由静止滑下，分别标记出小车在水平面的毛巾、棉布、木板表面的停止位置。
（1）小车在相同斜面同一高度由静止滑下，是为了使小车到达水平面时的　速度　相同；
（2）标记a是小车在　木板　（选填“毛巾”、“棉布”、“木板”）表面停下来的位置，分析可知，水平表面越光滑，小车受到的阻力越小，速度减小得越　慢　（选填“快”、“慢”）；
（3）在此实验基础上通过推理可知观点　A　（选填“A”或“B”）是正确的；
A．物体的运动不需要力来维持
B．力是维持物体运动的原因
（4）在此实验的基础上进行改进，让同一小车从斜面不同高度处由静止滑下，观察小车在相同水平面滑行的距离，可以探究小车的重力势能与　高度　有关。
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解：（1）让小车从斜面上“同一位置”由静止滑下的目的是使小车到达水平面时的速度相等；
（2）图中标记a的距离最远，说明其表面是最光滑的，是小车在木板表面停下来的位置，由实验现象可知：水平表面越光滑，小车受到的阻力越小，小车前进的越远；
（3）由实验现象推理可知，物体不受力时，可以保持原来的运动状态不变，因此可得出：力可以改变物体运动状态而不能维持物体运动状态，故A正确；
（4）物体的重力势能与物体的质量和高度有关。根据实验现象，若让同一小车从不同高度处滑下，发现高度越高，小车在水平面上滑行距离越远，由此得出结论：小车的重力势能的大小与小车[image: image80.jpg]


所处的高度有关。
故答案为：（1）速度；（2）木板；慢；（3）A；（4）高度。
31．（6分）同学们想探究“导体中电流跟导体两端电压的关系”。[image: image81.jpg]



（1）小明同学通过学习知道了　电压　是形成电流的原因，因此做出了如下三种情想：
A．电流跟电压成反比
B．电流跟电压成正比
 C．电流跟电压无关
（2）为了验证猜想，小明设计了如图甲所示的电路图，其中电源为三节新干电池，电阻R为10Ω，滑动变阻器R′标有“50Ω 1A”字样，电压表电流表均完好。
	实验次数
	1
	2
	3

	电压U/V
	2
	2.6
	3

	电流I/A
	0.20
	0.26
	0.30


①根据甲电路图将乙图实物电路连接完整；
②闭合开关前，小明应将滑动变阻器滑片移到　最大　阻值处（选填“最大”或“最小”）；
③他检查电路时发现电压表、电流表位置互换了，若闭合开关电流表　不会　（选填“会”或“不会”）被烧坏；
④排除故障后小明进行了实验，得到表格中的实验数据。分析数据，可得出的正确结论是：电阻一定时，
　电流与电阻成反比　。
（3）小明还想用这个电路测量小灯泡的额定功率，于是他是他将电阻R换[image: image82.jpg]


成一只额定电压是4V的小灯泡（阻值约为13Ω），电阻一定时，并将电压表更换为15V的量程，闭合开关S后，调节滑片至电压表示数为4.0V时，电流表示数如图丙所示为　0.3　A，小灯泡的额定功率为　1.2　W。
解：（1）小明同学通过学习知道了电压是形成电流的原因；
（2）①根据甲连接实物图，如下所示：
[image: image83.jpg]



②闭合开关前，小明应将滑动变阻器滑片移到最大阻值处；
③他检查电路时发现电压表、电流表位置互换了，则电压表串联在电路中，因电压表内阻很大，电路中的电流很小，若闭合开关电流表不会被烧坏；
④排除故障后小明进行了实验，得到表格中的实验数据，分析数据，电压表与电流之比为一定值，故可得出的正确结论是：电阻一定时，电流与电阻成反比；
（3）小明还想用这个电路测量小灯泡的额定功率，于是他是他将电阻R换成一只额定电压是4V的小灯泡（阻值约为13Ω），电阻一定时，并将电压表更换为15V的量程，闭合开关S后，调节滑片至电压表示数为4.0V时，电流表示数如图丙所示，电流表分度值为0.02A，电流为0.3A，小灯泡的额定功率为：
P＝UI＝4V×0.3A＝1.2W。
故答案为：（1）电压；（2）①如上所示；②最大；③不会；④电流与电阻成反比；（3）0.3；1.2。
四、计算解答题
32．（7分）利用如图所示的滑轮组，将一边长为0.2m，密度为2.5×103kg/m3的正方体石块，匀速从水中提起，已知动滑轮重力为40N，（不计纯重、摩擦和水的阻力）。求：
（1）物体浸没在水中时所受到的浮力大小；
（2）物体浸没在水中匀速上升时，动滑轮下端挂钩处绳对物体的拉力F0的大小；
（3）物体完全离开水面后，继续匀速向上提升，此时滑轮组的机械效率大小。（计算结果保留一位小数）
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解：
（1）正方体物体的体积：V＝0.2m×0.2m×0.2m＝0.008m3，
物体浸没在水中时所受到的浮力：F浮＝ρ水gV排＝ρ水gV＝1.0×103kg/m3×10N/kg×0.008m3＝80N；
（2）物体重力：G＝mg＝ρgV＝2.5×103kg/m3×10N/kg×0.008m3＝200N，
物体静止在水中时，受到竖直向下的重力，竖直向上的拉力和浮力的作用，
所以，G＝F浮+F0，
则动滑轮下端挂钩处绳对物体的拉力：F0＝G﹣F浮＝200N﹣80N＝120N。
（3）物体完全离开水面后，设物体升高h，滑轮组的有用功为：W有＝Gh＝200N×h，
由图中，n＝3，
不计绳重、摩擦，则绳子自由端的拉力：F＝[image: image85.jpg]


（G+G动）＝[image: image86.jpg]


（200N+40N）＝80N，
 拉力F做得总功：W总＝Fs＝80N×3h，
 所以滑轮组的机械效率：η＝[image: image87.jpg]


＝[image: image88.jpg]200N X h|
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＝83.3%。[image: image89.jpg]



答：（1）物体浸没在水中时所受到的浮力大小80N；
（2）物体浸没在水中匀速上升时，动滑轮下端挂钩处绳对物体的拉力F0的大小是 120N；
（3）物体完全离开水面后，继续匀速向上提升，此时滑轮组的机械效率是83.3%。
33．（7分）如图所示，某品牌智能电火锅的铭牌，（不计温度对电阻的影响）。求：
（1）该电火锅锅正常加热30分钟时所消耗的电能为多少kW•h？
（2）某天用电高峰期，只使用电火锅加热10min，家用电能表（1200r/kW．h）的转盘转了200转，此时电火锅的实际功率是多少？
（3）如图乙所示是电火锅的简化电路图，其中R1、R2均为发热电阻，S2为加热保温自动力切换开关，求R2的电阻是多少？
	XX牌智能电火锅

	型号
	ZDF﹣215

	额定电压
	220V

	加热功率
	1210W

	保温功率
	484W

	频率
	5[image: image90.jpg]
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解：（1）由P＝[image: image92.jpg]


可得，电火锅正常工作时间为30min消耗的电能：
W总＝Pt总＝1.21kW×0.5h＝0.605kW•h；
（2）转200转消耗的电能：
W＝[image: image93.jpg]


×200r＝[image: image94.jpg]


kW•h，
此时消耗的实际功率：
P实＝[image: image95.jpg]


＝[image: image96.jpg]


＝1kW＝1000W；
（3）由图知，当S1闭合、S2接a时，电路中只有R1，电路中电阻最小，由P＝[image: image97.jpg]


可知此时电功率最大，处于加热状态；
由P＝[image: image98.jpg]


得电火锅正常加热时的电阻：
R1＝[image: image99.jpg]
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＝40Ω；
由图知，当S1闭合、S2接b时，电路中R1和R2串联，电路中电阻最大，由P＝[image: image101.jpg]


可知此时电功率最小，处于保温状态；
由P＝[image: image102.jpg]


得串联总电阻：
R串＝R1+R2＝[image: image103.jpg]


＝[image: image104.jpg](2207)?
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＝100Ω，
R2的电阻：
R2＝R串﹣R1＝100Ω﹣40Ω＝60Ω；
答：（1）该电火锅锅正常加热30分钟时所消耗的电能为0.605kW•h；（2）此时电火锅的实际功率是1000W；（3）R2的电阻是40Ω。
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