吴中区2007～2008学年第一学期期末考试试卷

初  三  物  理
说明：1．本试卷分工卷和Ⅱ卷．满分100分，考试时间100分钟．
    2．答卷前，考生务必先用钢笔或圆珠笔将自己的姓名、学校名称、考试号等填写在Ⅱ卷的
    相应位置上．
    3．I卷的答案不能答在I卷上，而要答在Ⅱ卷的相应位置上．
第 Ⅰ 卷 (选择题，共24分)

一、选择题(每题2分，共24分)

    下列各题中都只有一个正确答案，请把正确答案的序号填在Ⅱ卷相应的空格内，不选、多选或错选的均不给分．
  1．下列估测不符合事实的是
    A．家用电冰箱的功率约lOOW

    B．学生实验用的一根铜导线的电阻约50
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    C．一盏教室内的日光灯正常工作时的功率约为40W

    D．中学生登上一层楼做功约1500J

  2．电与我们的日常生活密切相关．为了珍惜生命，安全用电很重要，由安全用电常识可判断下列做法中正确的是
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  3．在下列现象中：
    ①插座中的两个线头相碰                 ②开关中的两个线头相碰
    ③电路中增加了大功率的用电器           ④户外输电线绝缘皮损坏
    其中可能导致家中保险丝熔断的是
    A．①②          B．①③           C．②④        D．②③
  4．做功和热传递都能改变物体的内能，在下列实例中，属于通过热传递方式改变物体内能的是
    A．在锯木料时，锯和木料的温度都升高了
    B．冷水和热水混合成一杯温水
    C．流星在空中划过一道弧线
D．用铁锤敲打铁块，铁锤和铁块的温度都升高了
5．不同的物理现象往往遵循同一物理规律．例如：跳伞运动员从空中徐徐下降；刹车后，水平路面上行驶的公交车逐渐减速停靠在车站.这些现象中能量转化有共性的是
  A．物体的动能全部转化为重力势能        B．物体的重力势能转化为其纸形式的能量
  C．其他形式的能量转化为物体的机械能    D. 物体的机械能转化为其他形式的能量
6．现在许多商店和宾馆都安装了弹簧门，弹簧门在被推开后能自动关闭．以下关于弹簧门被推开后自行关闭的过程中能量转化的说法，正确的是
  A．弹簧的弹性势能转化为门的动能         B．门的动能转化为弹簧的弹性势能    
C．门的势能转化为弹簧韵动能             D.弹簧的动能转化为门的势能
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7．投影机的光源是强光灯泡，发光时必须用风扇给它降温。现想设计投影仪的电路，要求：带动风扇的电动机先启动后，灯泡才可以发光；电动机未启动，灯泡不可以发光.下图中符合设计要求的是
8．如图所示，电源电压不变，当在a、b间接入“6V 6W”的灯泡时，闭合开关S，灯L恰能正常发光．断开开关S，在a、b间接入"6V 4W"的灯泡后，再闭合开关S，下列说法中错误的是
  A．灯L将变亮    B．灯L将变暗    C．电路的总电阻变大     D.电路总功率变小
9．在如图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关S，电路正常工作.过了一会儿，灯L熄灭，两个电表中只有一个电表的示数变小，则下列判断中正确的是
  A.一定是灯L断路，电流表的示数变小     B．一定是电阻R断路，电流表的示数变小
  C．一定是灯L短路，电压表的示数变大    D．一定是电阻R短路，电压表的示数变大
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10．如果加在定值电阻两端的电压从8V增加到10V时，通过定值电阻的电流相应变化了0.2A，则该定值电阻所消耗电功率的变化量是
    A．0.4W            B．2.8W           C.3.2W            D.3.6W

11．一台电动机正常工作时线圈两端电压为380V，线圈电阻为2
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，线圈中电流为10A，这台电动机正常工作1s消耗的电能为W和产生的热量为Q分别为 
    A．3800J、200J      B．3800J、3800J     C．72200J、200J    D．72200J、3800J

12．班里组织一-次比赛活动，从一楼登上三楼,看谁的功率最大.为此,需要测量一些物理量，下列物理中必须测量的是
    ①三楼地面到一楼地面的高度      ②从一楼到达三楼所用的时间
    ③每个同学的体重                ④一楼到三楼楼梯的长度  

    A．②④           B．①④          C．①②③         D.②③
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一、选择题(每题2分。共24分)
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第  Ⅱ  卷(非选择题，共76分)

二、填空题(每空1分，共20分)

13．超导现象是指某些物质在很低温度时，电阻变为         的现象．如果把超导现象应用实际，会给人类带来很多好处．请你举出一个例子加以说明：                 ．
14．如图所示，夏天为了遮阳，窗前挂有竹帘，其顶部安装着两个         滑轮，这种滑轮的
    优点是                             ．
15．如图所示，原长为L的软弹簧上端固定，下端挂一小重球，从图示位置A处释放时，弹簧的
    长为l，小球从A处运动到最低位置B处的过程中，小球的          能减少，弹簧的
             能和小球的         能增加．
16．某同学分别用如图所示的两种方法挑着同一个物体行走，图(a)中手施加的动力        
    (选填“大于”、“等于”或“小于”，下同)图(b)中手施加的动力，图(a)中的人肩上受到的压力图(b)中的人肩膀受到的压力．  
[image: image4.png]@ ®
= 1 SEE





17．正常人心脏推动血液流动的功率约为1.5W，那么在1h内心脏做功          J，这些功可
    把一个质量为50kg的人匀速举高           m(g取10N／kg)．
18．通过人体的电流超30mA时将会导致生命危险．若某人身体的电阻为1100
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，则他的安全电
    压是     V，在潮湿的雨季，人体的安全电压会                 ．
19．如图所示，电源电压保持恒定不变，当开关S闭合后，电流表的示数将            (选填
  “变大”、“不变”或“变小”)，电压表的示数将                 ．
20．在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图所示．由图可知，电
    路元件A的电阻为           
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；将A和B并联后接在电压为2.5V的电源两端，则通过
    A和B的总电流是             A．元件B的电功率为            W．
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21．一根轻质杠杆(且不计摩擦)，一个人用50N的力向下匀速按杠杆，把重为150N的物体举高
   0.4m，此人做了            J的功，动力臂和阻力臂之比为              ．
三、作图与实验题(第22～28题，每题2分，第29题4分。第30题6分，共24分)

22．如图所示，O为杠杆的支点，试画出图中力F的力臂．
23．如图所示，在甲、乙两个“○”内选填“灯泡”和“电流表”的符号，使两灯组成并联电路．
24．请在图中画出用滑轮组提升水桶最省力的绕绳方法．
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25．小宝想在卧室安装一盏照明电灯，请在图中帮他把灯和开关接入电路．
26．一位同学用灯泡L1和L2组成了串联电路，他连接的电路如图所示．
  (1)闭合开关，观察到的现象                                  ．
  (2)请你在实物图上只改动一根导线，使电压表能够测出L1两端电压(要求：在需要改动的
    导线上画“×”，用笔将改动后的导线画出，导线不许交叉)．
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27．实验课上，老师拿出一个电路板(如图(1)所示)，当开关S闭合后发现，灯L不亮，现已确定是灯L的短路或断路引起的．要求检测是哪一种故障．小羽和同学做了如图(2)的检测电图．
将故障电路的开关S断开，分别把M、N接到a、b的接线柱上．
若检测灯亮，则故障是                           ．
若检测灯不亮，则故障是                         ．
28．用如图所示的电路探究半导体的导电性能，电路中电源电压不变，R是一只光敏电阻，当光
    照射强度增大时，其电阻会减小．闭合开关，增大光敏电阻的照射强度，电压和电流表示数的变化情况是(    )

    A．电流表、电压表示数均减小                 B．电流表、电压表示数均增大
    C．电流表示数减小、电压表示数增大           D．电流表示数增大、电压表示数减小
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29．如图是小明自制的电子秤的原理图．托盘、轻弹簧上端和
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  金属滑片P固定在一起(弹簧的电阻不计)．
  (1)电路设计：要使电子秤能正常工作，下列电路连接方
    法中正确的是(    )

    A．点A与点B连接
    B．点A与点C连接
    C．点B与点C连接
 (2)故障排除：小明在正确完成电路连接后，闭合开关S，
  改变托盘中物体的质量，发现电压表有示数，但始终
  不变．发生故障的原因可能是(    )
A．R。断路                B．R1短路
C．电压表短路             D．金属滑片P处断路
30．小明和小华做“探究导体电阻大小与长度关系”的实验．他们准备在下图中的A、B两点间接入待研究的电阻丝，电源电压恒定，忽略灯丝电阻随温度变化的影响，待用电阻丝的规格如下：
	序号
	材料
	长度
	横截面积

	1
	炭钢合金丝
	L
	S

	2
	镍铬合金丝
	L
	S

	3
	镍铬合金丝
	L
	2S

	4
	镍铬合金丝
	2L
	S
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    (1)他们应选择序号为         的两根电阻丝来探究；   
(2)正确选择后，他们将所选电阻丝分别接入A、B两点间，闭合开关，通过观察灯泡的亮暗或电流表的示数来比较电阻丝电阻的大小．实验中，两次电流表指针均有偏转，但第二次的示数小于第一次的示数，说明第二次接入电路的电阻丝的阻值         (选填“较大”或“较小”)，同时小华发现第二次实验中灯泡不亮，你认为原因是                            

                               .
    (3)以上(2)中判断电阻大小关系的方法在初中物理中经常用到，以下描述中能体现这种方法的是(    )

    (A)水压使水管中形成水流，类似地，电压使电路中形成电流
    (B)根据物质在常态下的形状和体积是否固定，可将物质分为三态
    (C)通过观察木块被运动物体撞后移动距离的大小，可比较运动物体动能的大小
    (D)研究滑动摩擦力大小与压力大小的关系，应控制接触面粗糙程度相同
  四、计算题(每题6分，共18分)    
31．“光电互补型”太阳能热水器，晴天以吸收太阳能作为加热方式，阴雨天可用电加热方式．
    (1)某太阳能热水器的水箱内盛有120kg的水，当水温由15℃升高到45℃时，这些水吸收的
       热量是多少?已知水的比热容c水=4．2×103J／(kg·℃)．
    (2)若该热水器采用电加热方式工作时的效率为70％，使120kg的水由15℃升高到45℃，消耗多少千瓦时(kw·h)电能?
32．在某次跳绳测试中，小红同学1分钟跳了120次，若她的质量是40kg，每次跳起的高度约为
    5cm，试求：
    (1)她跳一次做的功是多少?(g=10N／kg)

    (2)跳绳时的平均功率是多少?
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33．在如图的电路中，电源电压为9V且保
  持不变，电流表的规格为“O～0.6A”，
  电压表的规格为“O～15V”，灯泡上标有
  “6V 6W”字样，灯泡电流随电压变化关
  系如图所示，求：
  (1)灯泡正常发光时的电流．
  (2)当电流表示数为0．4A时，电压表的示数．
(3)灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的电功率多大?
五、应用与设计题(第34题2分，第35题6分，第36、37题各4分，共16分)

34．某同学在“探究通过导体的电流与电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的图像，下列结论中与图像相符的是(    )    
    A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大
    B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大
    C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小
    D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小
35．如图所示是家用电冰箱及其电路图．冰箱所用的电源是       电源(选填“交流”或“直
    流”)．冰箱压缩机由温控开关自动控制，冷藏室照明灯由冰箱门联动开关控制.冰箱门关闭后，联动开关处于          状态；冰箱里的温度降低到一定程度后，温控开关会自动
                   (选填“断开”或“闭合”)．
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36．有一种测量压力的测力计，其原理如图所示，电源电压为6V，并保持不变．R是一个压敏电
    阻，R0是一个阻值为400
[image: image12.wmf]W

的定值电阻，它能对压敏电阻R起保护作用．G是由量程很小的
    电流表改装成的指针式测力显示器．R的阻值可随压力F的大小变化而改变，其关系如下表
    所示且保持不变．
	压力F/N
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	……

	电阻R/
[image: image13.wmf]W


	300
	280
	260
	240
	220
	200
	180
	……


  (1)根据表中数据在坐标系中画出压敏电阻R的阻值随压力F的大小变化的图象．
  (2)利用表中的数据或R的阻值随压力F的大小变化的图像，归纳出R的阻值随压力F的
    大小变化的关系式为R=           
[image: image14.wmf]W

．
  (3)若电阻R0的耐压值(即能承受的最大电压)为5V，则该测力计的最大测量值为         N
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37．小明在物理实验室发现一个如图所示的盒子，面板上有四个接线柱、一个灯泡和一个开关．
    他发现，闭合开关时灯泡能够发光，断开开关时灯泡就熄灭．老师告诉他B、C间有个电源，
    另外，电路中还有一个电阻．他非常想了解盒子内部的电路，于是找来了一个电流表和两根导线做了以下探究：
    ①断开开关，将电流表的a端固定到A接线柱上；
    ②将电流表的b端接到B接线柱上，发现灯泡不亮，电流表的示数为零；
    ③将电流表的b端接到C接线柱上，发现灯泡较亮，电流表有示数；
    ④将电流表的b端接到D接线柱上。发现灯泡较暗，电流表的示数减小．
    请你根据小明的探究过程及现象帮他把盒内电路的电路图补充完整．
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