初中物理总复习5——中考电学计算
98—如图L是标有“6V 3W”字样的灯泡，变阻器R的变化范围为0—12Ω，U=9V不变：

①调节R，使L的功率总不大于3W，则R0的值至少为多大？ 
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②R0的值按上述要求确定后，灯泡L最亮和最暗时功率之比P最大：P最小=？ 

99—电压不变的电源、开关、定值电阻R与一个电流表组成串联电路，当接通S时，电流表的示数为1.2A；在电路中再串联一个“‘10V 2W”的灯泡后，灯泡恰能正常发光，求：

1 灯丝电阻RL；

2 通电多长时间，灯泡消耗240J的电能；

3 定值电阻R与电源电压U是多少？

00—标有“3V 1W”字样的灯泡L，接在电压不变的电源上恰好正常发光，设灯丝电阻不随温度变化。求：

1 灯丝电阻RL；

2 通电5min，灯泡消耗多少电能；

3 若L与一个电阻R1串联后接到该电源上，灯L的实际功率为0.81W,求R1=？

01—家用调光灯实际是将白炽灯与变阻器串联接入220V的电路中，若某调光灯的灯泡上标有“220—40”字样，求：

1 灯泡正常工作时的电流；

2 灯泡正常工作时的电阻；

3 若该灯实际功率为额定功率的50%，求变阻器接入电路的电阻约为多少？

02—在如图所示的电路中，已知电阻

欧，电流表

的示数为

安，电流表A的示数为

安，求：
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    （1）

两端的电压

；
    （2）通过

的电流

；
    （3）

的阻值。
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03—在如图所示的电路中，电源供电电压保持不变。闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P处在某一位置时，电压表的示数为4V。移动滑动变阻器的滑片P使电流表的示数增大0．2A，发现电阻R的电功率增大了2W。则此时电压表的示数为____V,该定值电阻的阻值是______Ω。

04—在如图11所示的电路中，电阻R1=6Ω，R2=12Ω，已知通过电阻R1的电流I1=0.5A，求：

(1) 120s内通过电阻R1的电荷量Q；      
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(2) 干路中的总电流I。

05—一盏白炽灯上标有“220 V　100 W”字样．

（1）求这盏白炽灯正常工作时的电流．

（2）若用长导线把这盏白炽灯接到远处的电源上，该电源的供电电压恒为220V，这时白炽灯实际消耗的电功率仅为81W，求导线上损耗的电功率．（设灯丝的电阻不变）
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06—经测试知，通过某新型电子元件Z的电流I跟加在它两端电压U的关系如表所示：

   (1)在图(甲)中画出电子元件Z的电流I跟电压U关系的图线
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(2)将电子元件Z、电流表、滑动变阻器R和供电电压恒为5V的电源等连接成如图(乙)所示的电路．接通开关，当电流表的示数为0.2A滑动变阻器接入电路的电阻值为________Ω.

(3)改变图(乙)所示电路中滑动变阻器接入电路的电阻，在使电流表的示数由0.2A增大到0.6A的过程中，滑动变阻器自身消耗电功率的变化情况是                  答：(    )
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