课题：解答专题复习（2）
主备：徐海云      课型：复习      审核：九年级物理备课组

班级              姓名            学号            

【复习目标】
1.理解压强的概念，能用压强公式进行简单的计算.
2.理解电功、电功率以及额定功率的概念.

【典型例题】
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例1.太阳能杀虫灯是应用太阳能治理害虫的一种专用设备.会发出波长为365nm的“光”，尽管这种“光”人眼看不见，一些害虫却看得见.具有趋光特性的害虫见到这种“光”后即纷纷飞来，为进一步杀灭害虫创造条件.(波速、波长、频率三者关系式为V=λf)

  (1)这种“光”的频率为____         _Hz.
  (2)若判断与杀虫灯相连的一段导线中是否有直流电流通过，手边有
    下列几组器材，其中最为方便可用的是（      ）
    A．小灯泡及导线            B．铁棒及细棉线
    C．带电的小纸球及细棉线    D．被磁化的缝衣针及细棉线
(3)整个装置质量为40kg，与地总接触面积为200cm2，地面受到的压强多大?(g取10N／kg)

(4)杀虫灯的功率为18W，每天工作8小时.该地区每天平均能接收的太阳能为Eo=1.44×
  107J／m2.太阳能电池板对太阳能的利用率为10％，至少要安装多少平方米该型号的太
  阳能电池板才供杀虫灯使用?

例2.如图甲是小华同学探究电流与电压关系的电路图，电源电压不变.当开关S闭合后，将滑动变阻器的滑片P从a端移至b端时，电流表和电压表的示数变化如图乙所示.
⑴电源电压为多少？

⑵若实验室有三只不同规格的变阻器，规格分别为A：“25Ω 0.5A”；B：“30Ω 0.6A”；C：“25Ω 1A”，请结合图像分析说明，小华实验时选用的是哪一只？

⑶当此滑动变阻器滑到a点时，变阻器消耗的功率多大？
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例3.阅读短文，回答问题.
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在我国随着人民生活水平的提高加上“汽车下乡”政策的实施，不少农村家庭都购买了汽车，汽车开始进入普通百姓家庭.家住农村的小明同学家买了一辆崭新的奇瑞风云2三厢汽车相关参数配置如下表所示.他高兴极了，把车的里里外外都观察了个够.通过观察，小明发现汽车上的许多部件都用到了物理知识，下面是他列出的几项，请你帮他补充完整.
（1）汽车的发动机是汽油机，从能源可否再生的角度看，汽油是              能源.
（2）汽车驾驶室座位上有一根安全带，安全带的宽度比较大，让司机系上时觉得舒服；下面对此解释正确的是（   ）

A．增大受力面积，增大压强     B．减小安全带对司机身体的压力

C．增大受力面积，减小压强     D．增大安全带对司机身体的压力

（3）如果汽车停放在水平路面上，则该汽车对水平地面的压强是           Pa.（g取10N／kg）
（4）汽车上的散热器用水作为冷却剂，这是利用了水的____ _______较大的性质；如果散热器中装有5kg的水，在温度升高10℃的过程中，水吸收的热量是___ _______J.[已知c水=4.2×103J/（kg·℃）]

（5）如果小明家的汽车正常行驶100km (已知：1L＝10-3m3 ，汽油的密度为0.71×103kg/m3、热值为4.6×l07J／kg).则：
①查阅上面表格中的汽车参数可知，理论情况下该车行驶100km所消耗的汽油的质量是
__ _____kg；理论情况下该车行驶100km汽油完全燃烧所产生的热量是____ ____J.
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②若轿车以90kW的恒定功率启动做直线运动，运动过程中受到的阻力不变，运动的速度v与时间t的关系如图所示，则在0—5s时间内，轿车发动机做功____     _J；轿车以30m/s速度匀速直线运动时受到的阻力是________N.
【课堂检测】

1．(1)某小组在探究“摩擦力的大小与什么因素有关”的三次实验如图所示.实验时，让
  木块在水平木板(或棉布)上做匀速运动.下列说法正确的是 (      )
  A．比较甲、乙两图实验情景，可知摩擦力的大小跟作用在物体表面的压力无关
  B．比较乙、丙两图实验情景，可知摩擦力的大小只跟作用在物体表面的压力有关  

  C．比较甲、丙两图实验情景，可知摩擦力的大小跟接触面的粗糙程度有关
  D．比较乙、丙两图实验情景，可知摩擦力的大小只跟接触面的粗糙程度有关
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(2)另一小组同学使用了如图所示的实验方案：将A、B

  叠放，当甲中A被拉动时，弹簧测力计a示数为6N，
  b示数为11N，则A、B间的滑动摩擦力为____N；因为

______(选填“A”或“B")一定受到平衡力的作用.
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2．建筑物的“整体平移”就是将大楼托换到一个托架上，这个托架下部有滚轴，滚轴下部有轨道，然后将建筑物与地基切断，这样建筑物就形成了一个可移动体，
然后用牵引设备将其移动到固定的新基础上.
(1)某次平移过程中，机械用4×106N的拉力拉动别墅缓慢平移了50m，
机械对别墅做了多少功?  

(2)这幢别墅质量达1×107kg，而地面能承受的最大压强不能超过5×105pa，
为防止房屋下陷，支承面至少要多大面积?(支承面的质量忽略不计，
g＝10N／kg) 
3.随着人们环保意识的日益提高，节水型洁具逐渐进入百姓家庭．所谓节水型洁具，是指每冲洗一次的耗水在6L以内的洁具．某家庭新安装了一套耗水量为5L的节水型洁具，而原有的洁具每次耗水量为9L．问：

  （1）1000kg的水可供这套节水型洁具冲洗多少次？　

  （2）该家庭每月节药用水多少kg？（设平均每天使用10次，每月以30天计）

4.是供电设备向居民楼用户输电的示意图，为保证居民楼内的用户所有用电器都能正常工作，居民楼的输入导线间的电压必须保证为220V，当居民楼内消耗的功率为44 kW的时候　
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(1）通过输电线的电流为多少A ?

（2）若输电线的总电阻为0.1Ω，供电设备的输出电压是多少V？
（3）居民楼内由于家用电器的增加，将向供电部分申请“增容”，即增加用电功率．当居民的用电器的额定功率由44 kW增加到88kW，所有用电器均在正常工作时，输电线路损失的功率比“增容”前增加了多少?
（4）若要求减小输电线损失的功率，用学过的公式及知识说明应采取的措施.
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