初三物理总复习
1、 选择：

1．我国常用家庭照明电路的电压为______伏；在安装家庭电路时，开关要接在____线上．

2．家庭电路中的进户线有两根，一根是       线，另一根是         线。
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3．1999年11月20日，由我国科学家自行设计的“神舟”号载人舱成功地发射并按时返回到指定地点．“神舟”号载人舱在下落到地面附近时，由于空气阻力作用作匀速运动，则载人舱在匀速下降的过程中，它的动能______，势能______(选填“增大”、“不变”或“减小”)．
4．如图所示，在分别盛有冷水和热水的杯子中各滴入一滴墨水，可以看到，墨水在盛________水的杯子中扩散得快，这说明：____越高，分子的无规则运动越剧烈．
5．滑动变阻器的铭牌上标有“50Ω1A”字样，表示此变阻器电阻的变化范围是________欧，允许通过它的最大电流为______安．

6．经验证明：只有不高于__      _伏的电压对人体才是安全的．家庭电路中电流过大是因为发生了__   ____或用电器总功率过大的缘故．
7．冬天，双手捧着热水袋会感到暖和，双手反复摩擦也会感到暖和．前者是利用________方式增加了手的内能，后者是利用___       方式增加了手的内能．
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8．一个人用动滑轮把重400N的货物提高4m，则有用功是______J；若已知人所做的总功为2000J，则该装置的机械效率是________．
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9．变阻器是通过改变电路中电阻线的___    ___来改变电阻的器件．如图所示，当把滑动变阻器的接线柱B与D接入电路时，要使变阻器连入电路部分的电阻值增大，则滑片P应向_   _____(填“左”或“右”)移动．

*10．如图所示，A、B两点间的电压保持不变．调节滑动变阻器R使电压表的示数为10V时，变阻器R消耗的电功率为10W；调节滑动变阻器R使电压表的示数为5V时，变阻器R消耗的电功率变为7．5W．则A、B两点间的电压U是______V，定值电阻R0的阻值是________Ω．
11．我国常用家庭电路的电压是____V；一节干电池的电压是______V。
12．火柴可以擦燃，也可以放在火上点燃，前者是用_____方式使火柴头温度升高而点燃的，后者是用_____方式使火柴头温度升高而点燃的。
[image: image12.wmf]13．标有“220V  40W”的电烙铁接在220V的电源上，该电烙铁1min产生的热量是_____J，1h消耗电能_____kWh。
14．如图所示，小华用动滑轮在20s内将重400N的货物匀速提高2m，所用的拉力为250N，则在这一过程中小华所做的有用功是___    __J，他做功的平均功率是__   ___W。

*15．一只标有“12V  6W”的灯泡L与滑动变阻器R串联后接到电压不变的电源上，在R的阻值由最小变到最大的过程中，灯泡L的功率由6W变到1.5W，设灯丝电阻不随温度变化，则灯泡L的电阻为_____Ω；滑动变阻器R的最大阻值为_____Ω。

16．冬天，双手反复摩擦，手会感到暖和；用嘴对着双手“呵气”，手也会感到暖和。前者是利用        方式增加了手的内能，后者是利用        方式增加了手的内能。

17．标有“2．5V0．3A'’字样小灯泡的额定功率是     W。当把它接人电压为2V的电路中时，通过它的电流是0．25A，则小灯泡的实际功率是         W。
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18．如图所示，3个阻值均为10Ω的电阻R1、R2、R3串联后接在电压恒为U=_____V的电路中，某同学误将一只电流表并联在电阻R2两端，发现电流表的示数为1．5A，据此可推知电压U=         V；若用一只电压表替代电流表并联在R2两端，则电压表的示数应为__    __V。
19．家庭电路中的开关和被控制的用电器是___________的，电灯、电视机、电冰箱等家用电器之间是__________联的．

20．自行车下坡时，不蹬脚踏板速度也会越来越大，在此过程中，自行车的动能逐渐       ，自行车的重力势能逐渐           ．（选填“增大”“减小”或“不变”）
二、填空：

1．通常情况下，下列物质中属于绝缘体的是(    )

(A)白银

(B)盐水

(C)水银

(D)塑料
2．在下列物态变化过程中，要放热的是(    )

(A)凝固

(B)沸膀

(C)熔化

(D)蒸发

3．关于内能的改变，以下说法中正确的是(    )

(A)只有做功才能改变物体的内能


(B)只有热传递才能改变物体的内能
(C)做功和热传递都能改变物体的内能
(D)做功和热传递都不能改变物体的内能
4．当发现有人触电时，下列救护方法中错误的是(    )

(A)立即断开电源开关




(B)立即用绝缘体将电线挑开
(C)立即用有绝缘柄的钢丝钳钳断电线
(D)立即直接用手拉触电的

5．使用机械时，若额外功小于有用功，则该机械的机械效率(    )
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(A)大于0．5

(B)小于0．5

(C)大于1

(D)等于0．5
6．如图所示，杠杆0A在力FA、FB的作用下保持水平静止状态，杠杆的自重不计，O为杠杆的支点，FB的方向与OA垂直．则下列关系式中一定正确的是(    )

(A)FA·OA=FB·OB
     (B)FA·OA＜FB·OB

(C)FA/FB=OA/OB
     (D)FA>FB·OB/OA
7．4节干电池串联成电池组，总电压应为(    )
(A)1．5伏(B)2伏(C)6伏(D)8伏

8．下列电器设备中，利用电流热效应的是(     )
(A)电动机     (B)电饭锅      (C)电风扇      (D)电视机
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9．如图，下面的瓶子里装有红棕色的二氧化氮气体，它的密度大于空气密度，当抽去玻璃片后、过一段时间．看到上面的瓶子里也出现了红棕色的二氧化氮．这种现象表明(   )
(A)分子有一定的质量              (B)分子间有相互作用力
(C)分子有一定大小                (D)分子在作无规则运动
10．下面做法中，符合安全用电规范的是(     )
(A)用湿布擦灯头          (B)把家用电器的金属外壳接上地线
(C)用铜丝代替熔丝        (D)利用输电线晾晒衣物

11．某同学把一本初中物理课本从课桌旁的地面上拿到桌面上，则该同学对物理课本所做功的大小最接近于(     )
(A)0．2J     (B)2J     (C)200J    (D)2000J
12．在如图所示的电路中，电源电压为6V．当开关S闭合后，只有一只灯泡发光，且电压表V的示数为6V．产生这一现象的原因可能是(    )
(A)灯L1处短路        (B)灯L2处短路
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(C)灯L1处断路        (D)灯L2处断路
13．在平直公路上行驶的汽车制动后滑行一段距离，最后停下；流星在夜空中坠落并发出明亮的光；降落伞在空中匀速下降．上述三种不同现象中所包含的相同物理过程是(    )
(A)物体的动能转化为其他形式的能
(B)物体的势能转化为其他形式的能
(C)其他形式的能转化为物体的机械能
(D)物体的机械能转化为其他形式的能
14．各式各样的剪刀都是一对对杠杆，要剪开较硬的物体，使用哪种剪刀最合适？（    ）
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15． 在通常情况下，下列物质（或物体）中属于导体的是（    ）
    A. 食盐水


B. 蒸馏水

C. 塑料线


D. 橡胶棒
16．下列用电器中，不属于电磁铁的应用的是（    ）
    A. 电铃



B. 电炉

C. 电磁起重机

D. 电磁继电器
17．下列仪器中，能直接测量电功的是（    ）
    A. 电流表

B. 电压表

C. 温度计

D. 电能表
18．扩散现象说明了（    ）
    A. 物体是由大量分子组成的            B. 分子间存在着相互作用的引力

C. 分子间存在着相互作用的斥力        D. 分子在永不停息地作无规则运动
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19．在如图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变，当滑动变阻器R的滑片P由中点向右移动时，下列判断中正确的是（    ）
    A. 电流表和电压表的示数都增大

B. 电流表和电压表的示数都减小

C. 电流表的示数减小，电压表的示数增大

D. 电流表的示数减小，电压表的示数不变
20．第一位用实验的方法测出大气压强数值的科学家是 (    )

    A．托里拆利    B．牛顿    C．伽利略    D．焦耳
21．在家庭电路中，电能表直接测量的物理量是（   ）
A．电功    B．电压  C.电流   D.电阻

22．关于原子核的组成，下列说法中正确的是（   ）
A．原子核是由质子和电子组成的           B．原子核是由质子和中子组成的

C．原子核是由中子和电子组成的           D．原子核是由质子、中子和电子组成的

23．下列电器设备中，利用电磁感应现象制成的是 （   ）
A．电磁起重机       B．电动机      C．发电机      D．电磁继电器

24．下列现象中，能说明分子运动的是 （    ）  

 A.春天，柳絮飞扬         B．夏天，雷雨交加

C.秋天,桂花飘香           D.雪花飘飘

25．当发现有人角电时,应该立即采取的措施是（    ）
A.迅速用手拉开触电的人

B.迅速用手拉开电线

C．迅速用小刀割断电线

D．迅速切断电源或用绝缘体挑开电线
26．额定电压相同的甲、乙两只白炽灯，串联后接人某电路，甲灯比乙灯亮。则下列说法中正确的是 （     ）
A．甲灯的额定功率和实际功率都比乙灯大

B．甲灯的额定功率大，实际功率小

C．甲灯的额定功率和实际功率都比乙灯小

D．甲灯的额定功率小，实际功率大
27．如图所示的工具中，使用时属于费力杠杆的是（   ）
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28．夏天剥开冰棒纸时,可以看到冰棒的周围冒“白气”,这些“白气”是由空气中的水蒸气遇冷时（    ）

A．升华形成的    　B．凝华形成的  　 C．凝固形成的    D．液化形成的

29．固体和液体都很难被压缩,这是因为（    ）

A．分子间存在着斥力       B．分子间没有间隙

C．分子间存在着引力       D．分子在不停地运动

30．制药时为了从溶液中提取抗菌素，要用加热的方法使溶液中的水沸腾而除去水分，但抗菌素不能在超过80℃的温度情况下提取，应采用的方法是（   ）

A．用微火加热使其沸腾      B．降低容器内的气压，使水的沸点低于80℃

C．缩短加热沸腾的时间      D．增加容器内的气压，使水的沸点低于80℃

三、实验与探究
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31．用图示的两个滑轮组成一个滑轮组，不计动滑轮重和摩擦，要求用G/3的拉力将重为G的物体竖直向上匀速提起，试在图上画出绳子的绕法．
32．某同学在做“用电流表测量电流”的实验中所用的电路如图甲所示，他按电路图正确连接电路并接通开关S后，电流表A1、A2的指针位置如图乙所示，则电流表A1的读数应是______安，电流表A2的读数应是______安．[image: image20.png]



33．某同学在做“测定小灯泡功率”的实验中，得到如下表所示的一组U和I的数据：(1)从上述数据可以看出，在通过灯丝的电流逐渐增大的过程中，灯丝电阻的变化情况是_________________________；(2)该小灯泡的额定功率应为______瓦．
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34．某同学用如图所示的装置验证杠杆的平衡条件．调节左边钩码的个数和悬挂位置，使杠杆水平平衡时,读出弹簧秤的示数F1＝2．61牛，钩码对杠杆的拉力F2＝1．96牛；测得支点O到这两个力作用点的距离OA＝25厘米，OB＝20厘米．他将所得数据直接代入杠杆平衡条件的公式中，发现F1·OA和F2·OB并不相等．从而认为杠杆的平衡条件不一定是F1·l1=F2·l2．这个同学的失误在什么地方?

答:________________________________．

35．1991年8月《新民晚报》报道一则消息：“上海的雨点鸽从内蒙古放飞后，历经20余天，返回上海市区鸽巢．”信鸽这种惊人的远距离辨认方向的本领，实在令人称奇．人们对信鸽有高超的认路本领的原因提出了如下猜想：

(A)信鸽对地形地貌有极强的记忆力        

(B)信鸽能发射并接收某种超声波

(C)信鸽能发射并接收某种次声波   

(D)信鸽体内有某种磁性物质，它能借助地磁场辨别方向

那么信鸽究竟靠什么辨别方向呢?科学家们曾做过这样一个实验：把几百只训练有素的信鸽分成两组，在一组信鸽的翅膀下各缚一块小磁铁，而在另一组信鸽的翅膀下各缚一块大小相同的铜块．然后把它们带到离鸽舍一定距离的地方放飞，结果绝大部分缚铜块的信鸽飞回到鸽舍，而缚着磁铁的信鸽却全部飞散了．科学家的实验支持了上述哪种猜想?答(     )
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36．人的前臂可看作一个杠杆，当用手斜向上拉弹簧时，肘关节O是支点，肌肉收缩产生动力

作用在A点，阻力

作用在B点，试在图中分别画出

和

的力臂

和

。

37．关于“观察水的沸腾”的实验，以下描述中哪一个是正确的？（    ）
    A. 开始加热时，水中就有大量气泡产生

B. 沸腾时，气泡在上升过程中体积逐渐变大

C. 沸腾时，水的温度不断升高

D. 沸腾时，气泡在上升过程中体积逐渐变小

38．在《电工手册》中，列出了白炽灯的常见故障与检修方法，其中一项故障现象及其可能原因如下表所示：
	      故障现象
	可能原因
	检修方法

	灯泡不亮
	1. 灯泡的灯丝断了
	换新灯泡

	
	2. 灯头内的电线断了
	换新线并接好

	
	3. 开关等处的接线松动
	检查加固

	
	4. 熔丝熔断
	更换熔丝


上述故障现象的可能原因可以概括为（    ）
    A. 电路中出现了短路

B. 电路中出现了断路

C. 并联变成了串联

D. 供电电压偏低
39．白炽灯通常用钨丝作为灯丝，这主要是因为钨的（    ）
    A. 熔点较高                    B. 比热较大

C. 导电性好                    D. 容易氧化
40．某研究所为了研究灯丝温度对白炽灯平均使用寿命的影响，做了如下实验：保持灯泡内惰性气体的压强为0.1个大气压、钨丝粗细为250微米，通过改变钨丝中电流的大小来改变灯丝的温度，测得灯泡的平均使用寿命与灯丝温度及电流间的关系如下表所示
	灯丝温度（K）
	电流（A）
	平均使用寿命（小时）

	2400
	6.05
	8000

	2600
	6.61
	377

	2800
	7.48
	29.5

	3000
	8.34
	3.4


    （1）分析实验所得数据可以预测：在与上述实验相同的条件下，钨丝温度在2200K时，其平均使用寿命应最接近于（    ）
    A. 50小时
B. 500小时

C. 8000小时

D. 16000小时
（2）简述你作出上述预测的理由：____________
41．如图所示，把1根铁丝的两端分别与2根铜丝相连接，再与一只小量程的电流表串联成闭合电路。然后把铜、铁丝的一个接点0放在盛有冰水混合物的杯中，另一个接点G用火焰加热时，发现电流表的指针会发生偏转，表明闭合电路中有电流，像这样的电路叫做热电偶电路。
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    进一步的实验表明：热电偶电路中电流的大小跟相互连接的两种金属丝的性质以及接点O和C间的温度差有关。下表中给出了通过实验测得的某铂一铑合金热电偶电路中电流大小与温度差关系的一组数据。

	两接点间的温度差℃
	0
	1
	100
	200
	300
	500
	800
	1000
	1500
	1700

	电路中的电流10-1A
	0.00
	0.01
	0.64
	1.42
	2.29
	4.17
	7.31
	9.56
	15.45
	17.81


    (1)从表中数据可以发现，热电偶电路中电流的大小将随着两接点间温度

差的增大而        ；

    (2)这样的热电偶实际上是一个电源，它的电能是由         能转化而来的；

(3)利用热电偶电路中电流与两接点间温度差的关系可以制成热电偶温度计，根据上述实验数据可以预测：与通常的水银温度计相比，铂—铑合金热电偶温度计的优点之一是_______。

42．随着“神舟五号”载人飞船的成功巡天，华夏儿女的下一个目标是登上月球。关于月球上的物理现象和规律，同学们提出了很多问题和猜想．有关月球周围的磁场问题，洋洋提出了自己的猜想和检验猜想的实验方案．

洋洋的猜想：月球可能像地球一样，本身就是一个巨大的磁体，在它的周围存在磁场，并且也有“月磁”南极和“月磁”北极．
洋洋为检验上述猜想所拟定的实验方案：

（1）取一个小磁针用细线悬挂在月球表面附近，如果它静止时指向某一方向，则可表明月球周围存在磁场；

（2）小磁针静止时，它的N极所指的方向就是“月磁”的北极．

你认为，洋洋为检验猜想所拟定的实验方案中应该改进或改正的是：

43．在如图所示的电路中，电源的供电电压保持不变，
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、
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是两个定值电阻．

[image: image24.png]



（1）闭合开关S，移动变阻器的滑片P，当电流表A的读数增大时，电压表甲的读数将________， 电压表乙的读数将________．（选填“增大”“减小”或“不变”）

（2）实验过程中，若发现两只电压表的读数相同但不为零，则产生这种现象的原因可能有：_________________________________________________________．

44．为了研究由特殊材料制成的某导体元件L的电学特性，小明和小华通过实验，测得通过该元件的电流I与加在它两端电压U的实验数据如下表所示

	U / V
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	I /（×
[image: image5.wmf]3
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A）
	0
	20
	80
	180
	320
	500


观察表中的实验数据，小明、小华对I与U间的关系提出以下猜想：

猜想甲： 通过导体元件L的电流可能与加在它两端电压成正比；
猜想乙： 通过导体元件L的电流可能与加在它两端电压的平方成正比； 

猜想丙： 加在导体元件L两端电压可能与通过它的电流的平方成正比．

经分析与论证，你认为，表中的实验数据支持上述哪种猜想?　

           答：___________．

通过导体元件L的电流I与加在它两端电压U之间的关系式应是：

I ＝_______________________．

45．在电工学中常用物理量“电导”（符号为G）来表示导体的导电能力．导电能力强，则电导G值大；导电能力弱，则电导G值小．对于同一导体，其电导值和电阻值的关系为
[image: image6.wmf]1
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．现有甲、乙两个导体，已知导体甲的电导为G1，导体乙的电导为G2，则导体甲和导体乙串联时的总电导G串=___________________．

46．S195型柴油机的部分技术规格如表所示

	汽缸数
	汽缸直径
	额定功率
	转  速
	燃油消耗率
	冷却方式

	1
	95 mm
	8.8 kW
	2000 R/min
	0.27 kg/kW•h
	蒸发水冷


其中，“额定功率”是指柴油机正常工作时对外所做机械功的功率；“燃油消耗率”是指柴油机正常工作时，每输出1 kW•h的能量柴油机所消耗柴油的千克数．已知柴油的热值为3.3
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J/kg,水的比热容为4.2
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J/(kg•℃).
(1) 若柴油机的水箱中贮有10kg冷却水，当水的温度由20℃上升到40℃时，这些水所吸收的热量是_____________J；

(2) 已知柴油机的效率η＝
[image: image9.wmf]W
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100%（式中W为柴油机在某段时间内对外所做的功，Q为它在这段时间内所消耗的柴油完全燃烧所产生的热量），则该柴油机正常工作时的效率约为__________．
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