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第十二章  机械功与机械能（12.1－12.2）
    一、选择题（把你认为正确的答案序号填写在题后的括号内，第1－10小题只有一个正确答案，每小题2分；第11、12小题，每小题有一个或几个正确答案 ，每小题3分，全部选择正确得3分，选择正确但不全对得1分不选、多选或错选得0分,共28分）
	题  号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答  案 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1．如图3-1所示的四种情景中，人对物体做功的是  
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2．下列关于力做功的说法，正确的是
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  A．人提着箱子站在地面不动，手的拉力对箱子没有做功

  B．人把箱子从二楼提到三楼，手的拉力对箱子没有做功

  C．汽车在水平公路上匀速行驶，汽车所受重力对汽车有做功

  D．过山车向下运动过程中，车上乘客所受重力对乘客没有做功

3.如图3-2所示，用水平力F拉着重为100N的物体，在水平地面上向左匀速移动了5m，物体所受地面的摩擦力大小为20N，则

A.重力做的功是500J                        B.拉力大小为100N 

C.拉力大小为120N                          D.拉力做的功为100J

4.关于力、距离、功与功率的关系，下列说法正确的是

  A．力越大，功率越大         B．距离越长，功率越大

  C．做功越多，功率越大       D．做功越快，功率越大

5．林雨将掉在地上的物理课本捡回桌面，所做的功最接近于

    A．0．02J    B．O．2J    C．2J     D．20J
6.正值农忙季节，农田需要大量的灌溉用水，若水泵在0.5h内把360m3的水抽到5m高处（g取10N/kg），则水泵对水做功的功率至少为

    A．1.8×106J        B．3.6×106W       C．10kW         D．3.6×107W

7．以下事例中，重力做功的是 
A.冰球在水平的冰面上滚动     B.皮划艇在平静水面快速滑行 
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C.跳水运动员下落       D.举重运动员把杠铃举起停在空中静止不动

8．如图3-3所示，一个质量为50kg的人，在10s内连续向上跳12个台阶，已知每个台阶的高度为0.2m，则这个人在这段时间内的功率是（g取10N/kg）        

A. 1200W         B. 10W         C. 12W           D. 120W   

9．在2006年中考体能测试中，某同学选择跳绳。他在1min内跳了120次，每次跳离地面的高度为5cm。设他每跳一次所用的时间相等，则他跳绳时的功率最接近(    )

A．5W    　　B.50W  　　　C.500W  　　　　　D.5000W

10．星期天，小明和爸爸一起去登狼山．小明用了20min登上山顶，爸爸用了25min登上山顶，爸爸的体重是小明的1.5倍，则小明与爸爸登山时所做功的功率之比是

A．5∶6              B．6∶5               C．15∶8            D．2∶3
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11．4月23日，南昌市某商场举行首届跑楼梯比赛，共有500多名选手参加。若要比较参赛者的功率大小，需测出的物理量是（     ）

A.登楼所用的时间

B.参赛者的体重，所登楼层的高度

C.参赛者的体重，所登楼层的高度以及登楼所用的时间，速度

D.参赛者的体重，所登楼层的高度，登楼所用的时间以及参赛者通过的路程

12．当两台机器正常工作时，功率大的机器一定比功率小的机器    

A做功多       B  做同样多的功所用的时间少   

C  做功快     D  相同的时间内做功多

二、填空题：（每空1分，14题（b）2分，共25分）

13．如图3-4所示，建筑工人用滑轮组提升重为220N的泥桶，动滑轮重为20N，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重. 若工人在5s内将绳子匀速向上拉6m，则泥桶上升___________m，手拉绳子的力为______N，拉力的功率为________W。

14．图3-5 ( a )图中小朋友用力推车，虽然累得满头大汗，可是车却一动不动，小孩做了功吗？            。请在（b ）图中画出小车在水平方向上的受力示意图．
( 2 ) ( a )图中，小孩是劳而无“功”，那么你认为（c）图中小鸟做功了吗？_ _ _ _ . 
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15．一架我国自行研制的歼-8Ⅱ战斗机的质量为1.5×103kg，发动机用8×104N的推力使飞机在10s内前进5000m，则飞机受到的重力为___________N，这段时间内飞机的平均速度为_______m/s，推力的功率为___________W。

16．小华用一个动滑轮提升一个重为400N的物体，所用的竖直拉力为250N，物体在10s内匀速上升1m,在此过程中,拉力做功为        J,拉力的功率为          W,物体上升的速度是为       m/s。

17．在生产和生活中，经常见到这样的情形，用木板搭斜坡将货物推上汽车车厢，修盘山公路使汽车驶上高耸的山峰等。从物理学的角度分析，它们的物理模型属于同一种简单机械，即＿＿＿＿，这种简单机械的优点是＿＿＿＿，但不能       。

18．某商场扶梯的高度是5m，扶梯长是7m，小明体重为600N。扶梯把小明从三楼送上四楼的过程中对小明做功＿＿＿＿J。如果要知道扶梯对小明做功的功率，还应该测量的物理量是＿＿＿＿。
19．在新农村建设中，为解决村民饮用水，政府和村民共同兴建了一批蓄水池。吕兵家二楼顶上的蓄水池长3m，宽2m，高1m，楼房每层高3m。水池最大储水量是________t；若这些水是从深2m的井中抽上来的，水泵至少做功_________J。若要求一次灌水的时间不能超过8min，他家所购水泵的功率至少要_________KW。

[image: image7.png]


20．我们可以用两种方法来判断物体做功的快慢。用挖掘机挖土与人力挖上做功的快慢不同，它所用的判断方法是；做功时间相同，比较做功多少。另一种的判断方法是：_____________相同，比较______________。

21.小明利用如图3-6所示的装置沿水平方向将一个重２０００Ｎ，底面积为０.５m2的物体A向左匀速拉动2 m,物体A受到的摩擦力为６００Ｎ，作用在绳端的拉力为２５０Ｎ，则物体A对地面的压强是　　　　Pa；拉力做的功为_________J。

三、探究题:（12分）

22.．汽车是我们熟悉的交通工具，它给我们的生活提供了便利,促进了社会经济的发展。汽车应用了许多物理知识。请你运用所学的物理知识解答下列问题：
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（1）载重汽车都安装了较多的车轮，且轮胎上有凸凹不平的花纹，其目的是                                            ；
（2）据报道因车辆超载损坏公路，每年给我国造成的经济损失高达300亿元。国家规定，载重车辆的轮胎，对地面的压强应控制在7×105Pa以内。有一辆重2×104N的6轮汽车，如果每个车轮与路面的接触面积为200cm2，请你计算该汽车允许装载的货物的最大质量是多少？(g取10N／kg)
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（3）一天，李明乘坐爸爸的汽车到曲阜游玩,从公路交通牌上看到，汽车在一段平直的路段上行驶了5km，汽车速度计的指针一直停在如图3-8所示的位置，爸爸告诉他：汽车在这段时间的功率大约是50kW。请计算汽车在这段时间内做的功和汽车的牵引力。

（4）虽然汽车在现代社会中有很多重要作用，但也造成了一些不利的影响，如能源消耗、大气污染、噪声污染、交通事故等等。请你结合物理知识，就如何减小汽车的某项不利影响，提出一条合理化建议：                                            。

四、计算题:（共35分）
23．（5分）某同学将落在地上的重为1 N 的物理书捡起放到0.8m高的桌面上，在此过程中他至少对书做了多少功？
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    24．（10分）小明用如图3-9所示的滑轮组，在10s钟内将质量为60kg的物体A匀速提升了2m。已知绳子自由端所用的拉力为200N。
⑴画出物体A的重力示意图；
⑵请计算出与此题相关的任意四个物理量（g取10N/kg）。
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    25．（10分）在图3-10装置中，物体m＝10千克，在F的作用下，m以0.4米／秒的速度在水平面上作匀速直线运动，弹簧秤的示数为10牛顿。求：
(1)拉力F为多少牛顿？
(2)物体受到水平面的阻力是多少牛顿？
(3)在10秒钟内拉力做功多少焦耳？
(4)拉力的功率多大？（5分）
　　　

    26．（10分）如图3-11所示，质量为48kg的小华同学骑着一辆自行车在平直公路上匀速运动500m，所用时间为100s。假设自行车在行驶过程中受到的阻力为其体重的1/12。求：
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（1）自行车行驶的速度；    

（2）在这段过程中，该同学所做的功率；

（3）若自行车质量为12kg，车胎与地面总的接触面积为40cm2，则该同学骑车时，自行车对地面的压强为多少？（取g＝10N/kg）
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