第十三章  (四、杠杆五、其他简单机械)(A卷)

一、填空题(每空1分，共35分)

1.在力的作用下能够绕固定点转动的________叫杠杆；杠杆处于静止或________的状态叫杠杆平衡，杠杆的平衡条件是________；当杠杆的动力臂比阻力臂________时是费力杠杆，但可省________.

答案：硬棒  匀速转动  F1L1=F2L2  短  距离

2.下面举出的是几种根据杠杆原理制成的工具：A.钳子；B.铡刀；C.镊子；D.理发剪子；E.剪铁皮剪子；F.天平；G.定滑轮；H.起钉锤；I.指甲刀;J.起子； K.缝纫机踏板.其中________是省力杠杆，________是费力杠杆，________等臂杠杆.

答案：ABEHIJ  CDK  FG

3.滑轮组是由________和________组成的，使用滑轮组既可________又可以改变用力的________.

答案：定滑轮  动滑轮  省力  方向

4.天平实质上是一个________杠杆，它的工作原理是________；定滑轮实质是一个________，它不省力，但可以改变力的________；动滑轮的实质是________，它可以省________力，但不改变力的________.轮轴实质上是一个可以________的杠杆.

答案：等臂  杠杆原理  等臂杠杆  方向  动力臂是阻力臂2倍的杠杆  一半  方向  连续旋转

5.在研究杠杆平衡的条件实验中，所用的器材有带刻度的杠杆、铁架台、钩码、线和________等，在图中每一个钩码质量均相同，杠杆已平衡，如果此时将两边的钩码同时远离支点一格，则杠杆将________平衡(填“能”“不能”).
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答案：弹簧测力计  不能

6.一个杠杆的动力臂与阻力臂之比为4∶1，则该杠杆是________杠杆，动力与阻力之比是________.若此杠杆受到的阻力是60 N，则当动力为________ N时，杠杆处于平衡状态.

答案：省力  1∶4  15

7.用一个滑轮组提升重物，当拉力F将绳子自由端拉下2 m时，物体才上升0.5 m，由此可知该滑轮组是一个________(填“省力”“费力”)机械.如果物重是400 N，则拉力F=________ N.(不计滑轮和绳重，不考虑摩擦)
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答案：省力  100

8.简单机械在我国古代就有了很多巧妙的应用.护城河上安装使用的吊桥就是一个应用.图中是现在演电影场景中模仿古时护城河而设计的一个吊桥，在吊桥上安装了一个定滑轮，它的作用是________，吊桥相当于一个________，其中它的支点是________点.

答案：改变用力方向  杠杆  C
9.如图，把重30 N的物体匀速向上拉起，弹簧测力计的示数是16 N，若不计摩擦，拉力F=________ N，动滑轮重________ N. 
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答案：16  2

10.有一杆秤，若秤砣末端掉了一小块物体，则测得的物体质量比真实值________；若秤盘端掉了一小块物体，则测得的物体质量比真实值________；若两端末同时掉了同质量的一小块物体，则测得物体的质量比真实值________.

答案：大  小  大

二、选择题(每小题3分，共30分)

1.关于杠杆，下列说法正确的是

A.杠杆是用来省力的  




B.杠杆是用来省距离的

C.杠杆可省力或省距离




D.杠杆既省力又省距离

答案：C

2.下列工具正常使用时，是省力杠杆的

A.筷子



B.瓶起子


C.镊子



D.天平

答案：B

3.如图所示，用定滑轮提升重物时

[image: image4.wmf]1

2

3


A.沿1方向拉力最小





B.沿2方向拉力最小

C.沿3方向拉力最小





D.沿三个方向拉力相同

答案：D

4.室内有一种装垃圾的桶，如图所示，使用时用脚踩踏板，桶盖开启，松开脚时，盖由于受到重力作用，而自动盖上，则开启盖子时，根据图中所示结构可知
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A.桶中只有一个杠杆在起作用，且为省力杠杆

B.桶中只有一个杠杆在起作用，且为费力杠杆

C.桶中有两个杠杆在起作用，且都是省力杠杆

D.桶中有两个杠杆在起作用，且一个是省力杠杆，一个是费力杠杆

答案：D

5.许多学校都装有升旗杆，在旗杆的上端装有一种简单机械，下列哪种机械适合

A.杠杆



B.定滑轮


C.动滑轮


D.轮轴

答案：B

6.如图所示，当拉力F=15 N时，重30 N的物体A在水平面匀速直线运动，则此物体受到的摩擦力为
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A.15 N


B.30 N


C.45 N


D.7.5 N

答案：A

7.关于斜面，下列说法中错误的是

A.斜面越长就越省力





B.斜面也是一种简单机械

C.省力但要多移动距离




D.等高的斜面，斜面越长越省力

答案：A

8.下列各种器材中，不是轮轴的有

A.收音机上选台用的旋钮




B.拧螺丝用的螺丝刀

C.自行车前轮的轮和轴




D.录音机的功能按键

答案：D

9.某人用如图机械把绳子的自由端往下拉了3 m，则物体向上升高了
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A.3 m



B.6 m



C.1 m



D.1.5 m

答案：D

10.一个原来处于平衡状态的杠杆，如果再作用一个力后，杠杆仍然平衡，则此力是

A.只能作用在动力的作用点上

B.只能作用在阻力的作用点上

C.只能作用在支点上

D.作用在杠杆的任意一点上，而力的作用线通过支点

答案：D

三、想一想(每题5分，共10分)
1.有10袋50 kg的水泥想运往3楼使用，请你帮忙想想办法，如果你需要的设备都能提供，请设计三种简单装置(只说名称)：

(1)______________________________________________________________________.

(2)______________________________________________________________________.

(3)______________________________________________________________________.

其中你觉得最好的是________种.原因是______________________________________.

答案：（1）斜面  (2)杠杆  (3)滑轮组滑轮组  方便、占位置小

2.物理学中常把实际研究对象看成物理模型，如可以把盘山公路看成一个斜面模型.我们在研究两根粗细、树枝叶茂程度相近但高度不同的两根树易被风吹倒时，可以把树看成一个什么模型？由此可判断哪种树易被风吹倒？

答案：杠杆模型.较高的树易被吹倒.

四、做一做(共20分)

1.(6分)动滑轮和定滑轮可以看成是变形的杠杆，在下图两个滑轮上画出它所对应的杠杆示意图，并标出支点O，画出动力、阻力及动力臂、阻力臂.
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答案：
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2.(4分)下图有两个滑轮，请设计一个最省力的滑轮组将陷在泥中的汽车拉出来.
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答案：
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3.(10分)某人用如图所示的滑轮组，用250 N的拉力在20 s内将重为G=480 N的物体匀速提高h=2 m.如不计摩擦和绳重，求：

(1)动滑轮重；

(2)若再增加150 N的重物，要使物体匀速上升，作用在绳自由端的拉力为多大？

答案：(1)F=(G+G动)/2

G动=20 N

(2)F′=(G+G′+G动)/2=325 N

五、小调查(共5分)

生活中，除了盘山公路利用了斜面省力的原理，还有哪些方面也利用了斜面省力的原理？试举两例.

答案：如螺旋千斤顶、螺丝钉.
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