2013—2014学年度上学期模块一

高二物理试题

一、选择题（本题共10小题，共50分。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有错选的得0分）
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11．（9分）测量“水果电池”的电动势[image: image11.png]S




和内电阻：将一铜片和一锌片分别插入一只苹果内，就构成了简单的“水果电池”，其电动势约1.5V，可是这种电池并不能点亮额定电压为1.5V，额定电流为0.3A的手电筒上的小灯泡．原因是“水果电池”的内电阻过大，流过小灯泡的电流太小了，经实验测得还不足3mA.现用量程合适的电压表、电流表以及滑动变阻器、开关、导线等实验器材尽量精确地测定“水果电池”的电动势和内电阻．

(1)若给出的滑动变阻器有两种规格：A(0～30Ω)　B(0～3kΩ)．本实验中应该选用哪种规格的滑动变阻器？答：________.

（2）在实验中根据电压表的示数U与电流表的示数I的值，经描点、连线得到U－I图象，如图所示，根据图中所给数据，则“水果电池”的电动势的内电阻分别为E＝________V；r＝________Ω.

[来源:Z#xx#k.Com]
12、（12分）有一待测的电阻器Rx，其阻值约在40～50Ω之间，实验室准备用来测量该电阻值的实验器材有： 

电压表Ｖ(量程0～１0Ｖ，内电阻２0ｋΩ)； 

电流表Ａ1(量程0～５0ｍＡ，内电阻约２0Ω)； 

电流表Ａ2(量程0～300ｍＡ，内电阻约４0Ω)； 

滑动变阻器Ｒ1(最大阻值为２0Ω，额定电流为1Ａ)； 

滑动变阻器Ｒ2(最大阻值为300Ω，额定电流为0.1Ａ)； 

直流电源Ｅ(电动势为9Ｖ，内电阻约为0.5Ω)； 

开关；此外还有若干根供连线用的导线． 

实验要求电表读数从零开始变化，并多测出几组电流、电压值，以便画出电流电压的关系图线，为了实验能正常进行，减少测量误差，还要求滑动变阻器便于调节． [来源:学。科。网Z。X。X。K]
(1)电流表应选用_________； 

(2)滑动变阻器应选用_________；(以上均填实验器材的代号) 

(3)请在图甲所示的方框内画出实验电路图，并将图乙中器材连成符合要求的实验电路． 
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三、计算题

13．（9分）电动势为20V的电源向外供电，已知它在1min时间内移动120C[image: image2.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




的电荷量，则：

（1）这个回路中的电流是多大？

（2）电源产生了多少电能？

（3）非静电力做功的功率是多大？

[image: image10.png]


14、（10分）[image: image3.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




如图所示，电源的电动势E=110V，电阻R1=21Ω，电动机绕组的电阻R0=0.5Ω，电键S1始终闭合。当电键S2断开时，电阻R1的电功率是525W；当电键[image: image4.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




S2闭合时，电阻R1的电功率是336W，求

（1）电源的内电阻；

（2）当电键S2闭合时流过电源的电流；

（3）电动机的输出的功率。

15．（[image: image5.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




10分）如图所示,AB为竖直墙壁，A点和P点在同一水平面上。空间存在着竖直方向的匀强电场。将一带电小球从P点以速度v0向A抛出，结果打在墙上的C处[image: image6.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




。若撤去电场，将小球从P点以初速v0/2向A抛出，也正好打在墙上的C点。求：
（1）第一次抛出后小球所受电场力和重力之比
（2）小球两次到达C点时速度之比
参考答案
11.(1)B     (2) 1.5V         500Ω      

12.  A2    (2) R1      (3)略

13.（1）2A   (2)2400J   (3)40W

14.(1) r=1Ω  (2)[image: image7.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




26A  (3)1606W

15.(1)3/1   (2)2/1 
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