高二物理第一次月考试题

一、选择题(1—9题是单选，10—14是不定项选择，每题3分共42分) 

1、在10s内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的电量为2C，向左迁移的负离子所带电量为3C，那么电解槽中电流强度大小为                           （   　）
A．0.1A              B．0.2A               C．0.3A                D．0.5A

2、甲乙两条铜导线质量之比M甲:M乙=4:1,长度之比为L甲:L乙=1:4，则其电阻之比R甲：R乙为

A．1:1
B．1:16
C．64:1
D．1:64
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3、如图所示，图线1表示的导体电阻为R1，图线2表示的导体的电阻为R2，则说法正确的是

A 、R1：R2 =1：3 
B、 R1：R2 =3：1

C、 将R1与R2串联后接于电源上，则电流比I1：I2=1：3

D、 将R1与R2并联后接于电源上，则电流比I1：I2=1：3
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4、在如图所示的电路中，当开关Ｓ闭合时，电灯不亮，电流表无读数，电压表读数接近为电源电压，以下可能的情况是（  ）

Ａ. 电流表中断路，Ｌ１和Ｌ２都完好

Ｂ. Ｌ１灯丝断路，电流表和Ｌ２都完好

Ｃ. Ｌ２灯丝断路，电流表和Ｌ１都完好

Ｄ. Ｌ１和Ｌ２灯丝都断路，而电流表完好
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5、 走廊里有一盏灯，在走廊两端及中间位置各有一个开关，我们希望不论哪一个开关接通都能使灯点亮，那么设计的电路为  （   ）

A.“与”门电路               B.“非”门电路             

C.“或”门电路               D.上述答案都有可能
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6、如图所示的电路中, U=120 V, 滑动变阻器R2的最大值为 200Ω,R1=100Ω.当滑片P滑至R2的中点时，a、b两端的电压为（　　）

A.60 V
B.40 V                

C.80 V                D.120 V
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7、如图，当滑动变阻器的滑片P向上端移动时，则电表示数的变化情况是（     ）

A． V1减小，V2 增大，A增大

B．V1增大，V2减小，A增大

C．V1增大，V2增大，A减小

D．V1减小，V2减小，A减小
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8、如图所示，直线A为电源的U－I图线，直线B为电阻R的U－I图线；用该电源和电阻组成的闭合电路，电源输出功率和电路的总功率分别是　　　　　　　　　
A．4 W，8 
11、下列各种说法中正确的是

（  　）
A．电流的定义式
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，适用于任何电荷的定向移动形成的电流。
B．电源的负载增加，输出功率一定增大
C．电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时，非静电力所做的功
D．从
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可知，导体的电阻跟两端的电压成正比，跟导体的电流成反比
12、关于电动势下列说法正确的是 ………………………………………（    ）
A．电源电动势等于电源正负极之间的电势差
B．用电压表直接测量电源两极得到的电压数值，实际上总略小于电源电动势的准确值
C．电源电动势总等于内、外电路上的电压之和，所以它的数值与外电路的组成有关
D．电源电动势总等于电路中通过1C的正电荷时，电源提供的能量
13、在图中，A. B两图分别为测灯泡电阻 R的电路图，下述说法正确的是（       ）
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A．A图的接法叫电流表外接法，B图的接法叫电流表的内接法
B．A中R测＞R真，B中R测＜R真
C．A中误差由电压表分流引起，为了减小误差，就使R<<Rv，故此法测较小电阻好
D．B中误差由电流表分压引起，为了减小误差，应使R>>RA，故此法测较大电阻好
14、如图所示电路，可能进行的实验有（       ）

A.测定定值电阻的阻值                B.测电池的电动势和内阻

C.测定电阻在某一电压下的电功率      D.测定电阻材料的电阻率

二.实验题(28分)
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15.读数（8分）
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（1）__________cm     （2）__________mm    （3）__________mA    
 （4）__________V 
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16.（10分）测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U-I图像如下:

（1）闭合开关前为防止电表过载滑动变阻器的滑动头P应放在_____处
（2）现备有以下器材：
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A．干电池1个 B．滑动变阻器（0~50Ω） C．滑动变阻器（0~1750Ω） D．电压表（0~3V）E．电压表（0~15V）F．电流表（0~0.6A）G．电流表（0~3A）
其中滑动变阻器应选___    _，电流表应选_ _   __，电压表应选_      _       _。(填字母代号)

（3）由U-I图像。由此可知这个干电池的电动势E=__      V，内电阻r=__   Ω。

（4）由于电压表的分流作用使本实验电路存在系统误差，导致E测_      E真，，r测  _       r真(填“>”“<”或“=”)
17、（8分）如图所示，甲为某一热敏电阻（电阻值随温度的改变而改变，且对温度很敏感）的伏安特征曲线。

（1）（2分）为了通过测量得到图甲所示关系的完整曲线，在图乙、丙两个电路中应选择的是图        ；简要说明理由：                              （电源电动势为9V , 内阻不计，滑动变阻器的阻值为0 ～100Ω）。 

（2）（4分）在图丁所示电路中，电源电压恒为9V，电流表读数为70mA，定值电阻R1＝250Ω。由热敏电阻的伏安特征曲线可知，热敏电阻两端的电压为           V；电阻R2的阻值为          Ω。

（3）（2分）举出一个可以应用热敏电阻的例子：                             。
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三．计算题（本题共3小题，共30分。解答过程中要写出必要的文字说明或重要的演步骤与方程，有具体数值计算的题，要在答案中明确写出数值与单位。）
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18、（9分）如图所示,电动机M的内阻是0.6Ω，R=10Ω,直流电压U=160V,电压表示数110V,求（1）通过电动机的电流多大? （2）电动机消耗的电功率为多少? （3）电动机工作1h所产生的热量为多少? 
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19. （11分）如图是欧姆表的工作原理图完成下列列问题。若表头的满偏电流为Ig=500μA，干电池的电动势为1.5Ｖ，
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 (1)这只欧姆表的总内阻为多少欧姆?

（2）把灵敏电流表的电流刻度值对应的欧姆表表盘电阻值填在下表中： 
	电流刻度
	0
	100μA
	250μA
	300μA
	500μA

	电阻刻度
	
	12KΩ
	
	
	


  
20、（10分）如图电路，变阻器R1最大值为4Ω，此时它的有效阻值为2Ω，定值电阻R2= 6Ω，电源内阻r= 1Ω，当开关S闭合时，电源的总功率为16W，输出功率为12W，这时灯正常发光，求：

（1）电灯的电阻

（2）当开关S断开时，要使电灯仍正常发光，R1的滑片应移到什么位置？并求此时电源的输出功率及电源的效率


高二物理月考试题一答案

一、选择题(1—9题是单选，10—14是不定项选择，每题3分共42分)
1、D   2、D   3、A   4、B  5、C   6、B   7、A   8、C

9、B   10、ACD  11、AC  12、BD   13、AD   14、ABC

二.实验题(28分)

15. （8分）（1）     2.25   cm     （2）__6.860____mm   
 （3）__115____mA     （4）__5.00_____V
16、（12分） (1)a处   (2) BFD   (3)1.5  ,1    （4）<,<
17、（6分）( l )乙，获取更多的数据（2）5.2，111.8 
（3）热敏温度计、电饭煲

三．计算题（本题共3小题，共30分）
18．（9分）本题计算电动机中的电流可以根据电阻R 

两端的电压和R的阻值计算:
UR=U-UM=160-110=50V  电动机电流:IM=IR=UR/R=5A 

电动机的功率:PM=IMUM=550W     
 电动机产生的热量：QM=IM2RMt=5.4×104J 

19. （11分）(1)3KΩ
（2）
	电流刻度
	0       
	100μA
	250μA
	300μA
	500μA

	电阻刻度
	∞
	——
	3 KΩ
	2 KΩ
	0


20. （10分） (1)4Ω (2)R1’=3Ω  7W   87.5%
           不用注册，免费下载！     
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