        高二物理期末质量检测题   2010.1
注意事项：
1.本试题分为第Ⅰ卷、第Ⅱ卷和答题卡。全卷满分100分。
2.考生答题时，必须将第Ⅰ卷上所有题的正确答案用2B铅笔涂在答题卡上所对应的信息点处，答案写在Ⅰ卷上无效。
  第Ⅰ卷 （选择题，共 48分）
一．选择题（每小题4分，共48分，每题所给出的四个选项中，至少有一个正确。）
1.自2009年11月20日起国家发改委对全国非民用电价每度平均提高2.8分钱，未来居民用电将逐步推行阶梯式递增电价。为了减少远距离输电线路上的电能损耗而降低电费价格，近年来国家对农村电网进行了改造。以下措施中切实可行的是（    ）
A．提高输送功率                       B．应用超导材料做输电线
C．提高输电电压                       D．减小输电导线的横截面积
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2. 如图1所示，等腰直角三角形OPQ区域内存在匀强磁场，另有一等腰直角三角形导线框ABC以恒定的速度沿垂直于磁场方向穿过磁场，穿越过程中速度始终与AB边垂直且保持AC平行于OQ。关于线框中的感应电流，以下说法中正确的是（    ）
A、开始进入磁场时感应电流最大   

B、开始穿出磁场时感应电流最大

C、开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向
D、开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向

3. 闭合线圈的匝数为n，所围面积为S，总电阻为R，在
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时间内穿过每匝线圈的磁通量变化为
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，则通过导线横截面的电荷量为（     ）
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4. 如图2所示为光敏电阻自动计数器的示意图，其中R1为光敏电阻，R2为定值电阻，此光电计数器的基本工作原理是 （     ）
A、当有光照射R1时，信号处理系统获得高电压

B、当有光照射R1时，信号处理系统获得低电压

C、信号处理系统每获得一次低电压就记数一次

D、信号处理系统每获得一次高电压就记数一次
5. 飞机在一定高度水平飞行时，由于地磁场的存在，其机翼就会切割磁感线，两机翼的两端点之间会有一定的电势差。若飞机在北半球水平飞行，且地磁场的竖直分量方向竖直向下，则从飞行员的角度看（    ）

A．机翼左端的电势比右端的电势低         B．机翼左端的电势比右端的电势高

C．机翼左端的电势与右端的电势相等
    D．以上情况都有可能
6. 某一电热器接在U = 110V的直流电源上，每秒产生的热量为Q；现把它改接到正弦式交流电源上，每秒产生的热量为2Q，则该交流电压的最大值Um是（    ）
A．110V          B．110eq \A(\R(2))V          C．220V          D．220eq \A(\R(2))V
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7. 如图3所示，螺线管B置于闭合金属圆环A的轴线上，当B中的电流从0逐渐增大到某稳定值的过程中，下列说法正确的是（    ）

A. 环A有缩小的趋势           B. 环A有扩张的趋势

C. 螺线管B有缩短的趋势       D. 螺线管B有伸长的趋势

8. 超导是当今高科技热点之一。当一块磁体靠近超导体时，超导体中会产生强大的电流，对磁体有排斥作用，这种排斥作用可以使磁体悬浮在空中。超导磁浮列车就是运用了这个原理。关于这种磁悬浮，下列说法正确的是（）

   A. 超导体中电流产生的磁场方向与磁体的磁场的方向相同
B. 超导体中电流产生的磁场方向与磁体的磁场的方向相反
C.超导体使磁体处于失重状态
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D.超导体对磁体的磁力与磁体受到的重力相平衡
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9. 铁路上使用一种电磁装置向控制中心传输信号，以确定火车的位置。有一种磁铁能产生匀强磁场，被安装在火车首节车厢下面，如图4所示（俯视图），当它经过安装在两铁轨之间的线圈时，便会产生一种电信号被控制中心接收到。当火车以恒定的速度通过线圈时，表示线圈两端的电压随时间变化的关系是（   ）

10. 假设输电导线的电阻为R，输送的电功率恒为P。现分别用U1和U2两种电压来输电，则两次输电线上损失的功率之比为（    ）

A. U1∶U2                                   B.  U12∶U22          
[image: image18.wmf]v

C. U22∶U12                                  D.  U2∶U1
11.某交变电流的图象如右图5所示，则该交变电流的有  

效值为（   ）

A. 2
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 A                       B. 4 A       

C. 3.5
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 A                     D. 6 A
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12. 如图所示，带铁芯的电感线圈的电阻与电阻器R的阻值相同，A1和A2是两个完全相同的电流表，则下列说法中正确的是（  ）
    A．闭合S瞬间，电流表A1示数小于A2示数

    B．闭合S瞬间，电流表A1示数等于A2示数

    C．断开S瞬间，电流表A1示数大于A2示数

D．断开S瞬间，电流表A1示数等于A2示数
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第Ⅱ卷（非选择题，共52分）
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二、填空题和实验题：（每空2分，共26分。）
13.一交变电流的电流瞬时值
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，则它的有效值为     A，周期为      s。
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14.在日光灯点燃时，镇流器利用自感现象，产生__    ____，在日光灯正常发光时，利用自感现象起_______     _________作用. 
15. 如图7所示为一理想变压器，它的原线圈接在交流电源上，副线圈接有一个标有“12 V  60 W”字样的灯泡，  已知变压器原、副线圈的匝数比为10∶1，那么小灯泡正常工作时，图中的电压表的读数为          V，电流表的读数为              A。
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16. 如图8所示，一个称为“千人震”的趣味物理小实验所用器材是一节电动势为1.5V的新干电池、几根导线、开关和一个用于日光灯上的镇流器，几位同学手拉手连成一排，另一位同学将电池、镇流器、开关用导线连接起来，并将它们和首、尾两位同学两只空着的手相连，在开关            （填“闭合”或“断开”）时就会使连成一排的同学都有触电的感觉，该实验的原理是                                                               。
17. 在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验中，实验室中备有下列可供选择的器材：

A．可拆变压器（铁芯、两个已知匝数的线圈）     
B．条形磁铁 

C．直流电源          

D．多用电表        
E．开关、导线若干

上述器材在本实验中不必用到的是             （填器材前的序号），本实验中还需用到的器材有                         。
18. 如图9所示为“研究电磁感应现象”的实验装置。
（1）将图中所缺的导线补接完整。（连线2分）
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（2）如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上电键后，以下操作中可能出现的情况是：

A．将A线圈迅速插入B线圈时，灵敏电流计指针将向          偏一下；（填“左”或“右”）

B．A线圈插入B线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，灵敏电流计指针将向          （填“左”或“右”）偏一下。
三．本题共3小题，共26分。要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤（推理、说明过程要简洁、清晰），有数字计算的题要写出明确的数值和单位。只有最后结果的得零分。
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19. （7分）如图10所示，在虚线圆形范围内有一均匀的磁场，磁感应强度B正以0.1 T/s的变化率减小。今在这一范围内放置一金属圆环，使圆环平面垂直于磁场.已知环半径为0.1 m。求：
（1）环内产生的感应电动势；

（2）若环的电阻为2 Ω，环内电流为多大？

（3）若环的电阻为2 Ω，在环上某一点将环断开，把两端点稍稍分开，接入一个2 Ω的电阻，则两端点的电压为多大？
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（9分）竖直放置的导轨宽0.5m，导轨中接有电阻为0.2
[image: image10.wmf]W

，额定功率为5W的小灯泡，如图所示，一质量为50g的金属棒可沿导轨无摩擦下滑(导轨和棒的电阻不计)，若棒的速度达到稳定后，小灯泡正常发光。
求：(1)匀强磁场的磁感强度B；
(2)此时棒的速度。
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21.（10分）某发电站的输出功率为
[image: image11.wmf]kW
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，输出电压为4kV，通过理想变压器升压后向80km远处供电。已知输电导线的电阻率为
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，导线横截面积为
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，输电线路损失的功率为输出功率的4%，求：

（1）升压变压器的输出电压；

（2）输电线路上的电压损失。
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