哈尔滨市第六中学2018届3月阶段性检测
高二物理试题
一、选择题（每题4分，共64分，多选题选的不全得2分）
1．(多选)[image: image33.png]A X
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远距离输送一定功率的交变电流，若输送电压升高为原来的n倍，关于输电线上[image: image2.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




由电阻造成的电压损失和功率损失的说法中，正确的是(　　)

A．输电线上的电功率损失是原来的1/n
B．输电线上的电功率损失是原来的1/n2
C．输电线上的电压损失是原来的1/n
D．输电线上的电压损失是原来的n倍
2．(多选)一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示．由图可知 (　　)

[image: image1.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




A．该交流电的电压有效值为100 V

B．该交流电的频率为25 Hz

C．该交流电的电压的有效值为100eq \r(2) V

D．若将该交流电压加在阻值R＝100 Ω的电阻两端，则电阻消耗的功率为50 W

[image: image19.png]100




3．两个完全[image: image3.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




相同的电热器，分别通以图甲、乙所示的峰值相等的矩形交变电流和正弦交变电流，则这两个电热器的电功率之比P甲∶P乙等于(　　)[来源:学|科|网Z|X|X|K]
A.eq \r(2)∶1　　　　　　　

B．2∶1

C．4∶1  

D．1∶1

[image: image20.png]


4．将阻值为5 Ω的电阻接到内阻不计的交流电源上，电源电动势随时间变化的规律如图所示．下列说法正确的是(　　)

A．电路中交变电流的频率为0.25 Hz
B．通过电阻的电流为eq \r(2)A
C．电阻消耗的电功率[image: image4.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




为2.5 W
D．用交流电压表测得电阻两端电压为5 V
[image: image21.png]/x102s



5．(多选)如图所示，两个相同的灯泡，分别接在理想变压器的原副线圈上，(灯泡电阻不随温度变化) 已知原、副线圈的匝数比n1:n2＝2:1，电源电压为U，则(　　)

A．通过A、B灯的电流之比IA:IB＝2:1

B．灯泡A、B两端的电压之比UA:UB＝1:2

C．灯泡A、B两端的电压分别是UA＝eq \f(1,5)U，UB＝eq \f(2,5)U

[image: image22.png]


D．灯泡A、B消耗的功率之比PA:PB＝1:1

6．在下图中L为电感线圈，C为电容，A、B为两只相同的灯泡，将它们接在电压为U的交流电源上，两只灯泡的亮度一样．若保持电源电压不变，而将电源频率增大，下列说法中正确的是(　　)

A．两灯泡的亮度不变
B．A灯泡亮度不变，B灯泡变亮
C．A灯泡变暗，B灯泡变亮
D．A灯泡变亮，B灯泡变暗
[image: image23.png]


7．(多选)如图，一理想变压器原线圈接入一交变电源，副线圈电路中R1、R2、R3和R4均为固定电阻，开关S是闭合的．V1和V2为理想电压表，读数分别为U1和U2；A1、A2和A3为理想电流表，读数分别为I1、I2和I3.现断开[image: image5.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




S，U1数值不变，下列推断中正确的是(　　)[来源:学|科|网Z|X|X|K]
A．U2变小，I3变小  

B．U2不变，I3变大
C．I1变小，I2变小  

D．I1变大，I2变大
8．如图所示，两辆质量相同的小车置于光滑的水平面上，有一人静止站在A车上，两车静止．若这个人自A车跳到B车上，接着又跳回A车，静止于A车上，则A车的速率(　　)

[image: image24.png]~ O




A．等于零  




B．小于B车的速率
C．大于B车的速率  


D．等于B车的速率
9．如图所示，两个小球A、B在光滑水平地面上相向运动，它们的质量分别为mA＝4 kg，mB＝2 kg，速度分别是vA＝3 m/s(设为正方向)，vB＝－3 m/s.则它们发生正碰后，速度的可能值分别为(　　)

A．vA′＝1 m/s，vB′＝1 m/s  
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B．vA′＝4 m/s，vB′＝－5 m/s

C．vA′＝2 m/s，vB′＝－1 m/s  



D．vA′＝－1 m/s，vB′＝－5 m/s
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10．如图所示，具有一定质量的小球A固定在细线的一端，另一端悬挂在小车支架的O点，用手将小球拉至细线水平，此时小车静止于光滑水平面上．放手让小球摆下与B处固定的油泥撞击后粘在一起，则小车此后将(　　)

A．向右运动
B．向左运动
C．静止不动
D．左右不停地运动
11．如图所示，光滑水平面上有一小车，小车上有一物体，用一细线将物体系于小车的A端(细线未画出)，物体与小车A端之间有一压[image: image6.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




缩的弹簧，某时刻线断了，物体沿车滑动到B端并粘在B端的油泥上．关于小车、物体和弹簧组成的系统，下述说法中正确的是(　　)

[image: image27.png]


①若物体滑动中不受摩擦力，则全过程系统机械能守恒
②若物体滑动中有摩擦力，则全过程系统动量守恒
③两种情况下，小车的最终速度与断线前相同
④两种情况下，系统损失的机械能相同
A．①②③  


B．②③④  


C．①③④  

D．①②③④
12．如图所示，位于光滑水平桌面上的滑块P和Q都可视为质点，质量相等．Q与轻质弹簧相连．设Q静止，P以某[image: image7.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞．在整个碰撞过程中，弹簧具有的最大弹性势能等于(　　)

[image: image28.png](7] wmmfo]




A．P的初动能  


B．P的初动能的eq \f(1,2)
C．P的初动能的eq \f(1,3)  

D．P的初动能的eq \f(1,4)
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13.人的质量m＝60kg，船的质量M＝240kg，若船用缆绳固定，船离岸1.5m时，人可以跃上岸。若撤去缆绳，如图所示，人要安全跃上岸，船离岸至多为(不计水的阻力，两次人消耗的能量相等)(　　)

A．1.5m
B．1.2m

C．1.34m
D．1.1m

14．(多选)质量为1 kg的小球以4 m/s的速度与质量为2 kg的静止小球正碰，关于碰后的速度v1′和v2′，下面哪些是可能正确的(　　)

A．v1′＝v2′＝eq \f(4,3) m/s

B．v1′＝－1 m/s，v2′＝2.5 m/s

C．v1′＝1 m/s，v2′＝3 m/s

D．v1′＝[image: image8.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




3 m/s，v2′＝0.5 m/s

[image: image30.png]


15．水平推力F1和F2分别作用于水平面上等质量的a、b两物体上，作用一段时间后撤去推力，物体将继续运动一段时间后停下，两物体的v－t图象分别如图中OAB、OCD所示，图中AB∥CD，则(　　)

A．F1的冲量大于F2的冲量








B．F1的冲量等于F2的冲量
C．两物体受到的摩擦力大小[image: image9.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




相等
D．两物体受到的摩擦力大小不等[来源:中&教&网z&z
16．(多选)如图[image: image10.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




所示，在光滑水平面上，质量为m的小球A和质量为eq \f(1,3) m的小球B通过轻弹簧相连并处于静止状态，弹簧处于自然伸长状态；质量为m的小球C以初速度v0沿AB连线向右匀速运动，并与小球A发生弹性碰撞。在小球B的右侧某位置固定一块弹性挡板(图中未画出)，当小球B与挡板发生正碰后立刻将挡板撤走。不计所有碰撞过程中的机械能损失，弹簧始终处于弹性限度内，小球B与挡板的碰撞时间极短，碰后小球B的速度大小不变，但方向相反。则B与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值Em可能是(　　)
[image: image31.png]


A．mveq \o\al( 2,0)　　　　　　　　

B.eq \f(1,2)mveq \o\al( 2,0)
C.eq \f(1,6)mveq \o\al( 2,0)  

[image: image11.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)







D.eq \f(1,30)mveq \o\al( 2,0)
二、计算题（共36分）

17．（12分）如图所示，某小型水电站发电机的输出功率为10 kW，输出电压为400 V，向距离较远的用户供电，为了减少电能损耗，使用2 kV高压输电，最后用户得到“220 V 9.5 kW”的电能，求：
[image: image32.png](O™




(1[image: image12.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




)水电站升压变压器原、副线圈匝数比eq \f(n1,n2)；
(2)输电线路导线电阻R；
(3)用户降压变压器原、副线圈匝数比eq \f(n3,n4).

18．(12分)2010年1月4日，828米高的全球最高楼——哈里发大楼(此前称为“迪拜塔”)举行了落成启用典礼，如图所示。风速曾是修建的关键，一旦风速超过每秒70米，就必须停止施工，假设风速以v＝70m/s的速度推进，空气的密度ρ＝1.3kg/m3，建筑工人的高度h＝1.7m，平均宽度d＝25cm，风遇到建筑工人后的速度可认为是零，由此估算大风对建筑工人的冲击力为多少？
[image: image13.png]



19．(12分)如图10所示，在高为h＝5 m的平台右边缘上，放着一个质量M＝3 kg的铁块，现有一质量为m＝1 kg的钢球以v0＝10 m/s的水平速度与铁块在极短的时间内发生正碰被反弹，落地点距离平台右边缘的水平距离为L＝2 m，已知铁块与平台之间的动摩擦因数为0[image: image14.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




.5，求铁块在平台上滑行的距离s(不计空气阻力，铁块和钢球都看成质点，取g＝10 m/s2)．
[image: image15.png]



[image: image16.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)





1.BC

2.BD

3.B

4.C
5.BC
6.C
7.BC
8．B　
9．A　
10．C　
11．B　
12．B　
13．C

14.AB

15.C

16.BC

17.(1)水电站升压变压器原、副线圈匝数比eq \f(n1,n2)＝eq \f(U1,U2)＝eq \f(400,2 000)＝eq \f(1,5).

(2)由P损＝Ieq \o\al(2,2)R，输送电流决定于输出电压及输送功率，有I2＝eq \f(P,U2)所以R＝eq \f(P损,I\o\al(2,2))
＝P损/(eq \f(P,U2))2＝eq \f(10 000－9 500,10 000/2 0002)Ω＝20 Ω.

(3)设降压变压器原线圈上电压为U3，U3＝U2－I2R＝(2 000－5×20) V＝1 900 V

所[image: image17.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




以降压变压器原、副线圈匝数比为：eq \f(n3,n4)＝eq \f(U3,U4)＝eq \f(1 900,220)＝eq \f(95,11).

18.  解析：1s内，撞击建筑工人的大风的质量为：m＝ρSvt  S＝hd
又因为大风末速度为零，水平方向只受建筑工人对风的阻力作用   所以：Ft＝mv
综合以上三式并代入数据可得：F＝ρv2hd＝2707N即大风对建筑工人的冲击力2707N。
19.
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               不用注册，免费下载！ 
