灌南二中高二物理第二章阶段性测试
1、 选择题（以下只有一个正确的10*4＝40分）
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1．如图所示，图线1表示的导体电阻为R1，图线2表示的导体的电阻为R2，则下列说法正确的是

A R1：R2 =1：3

B R1：R2 =3：1

C 将R1与R2串联后接于电源上，则电流比I1：I2=1：3

D 将R1与R2并联后接于电源上，则电流比I1：I2=1：3
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2．如图电路中，在滑动变阻器的滑片P向上端a滑动过程中，两表的示数情况为 

A 电压表示数增大，电流表示数减少

B 电压表示数减少，电流表示数增大

C 两电表示数都增大

D 两电表示数都减少
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3．如图，电键S闭合后使滑动变阻器触点P向左滑动，则电路中的电流表读数如何变化

A 增大

B 减小
C 先增大后减小

D 先减小后增大
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4．如图，电源的内阻不能忽略，当电路中点亮的电灯的数目增多时，下面说法正确的是

A 外电路的总电阻逐渐变大，电灯两端的电压逐渐变小

B 外电路的总电阻逐渐变大，电灯两端的电压逐渐不变

C 外电路的总电阻逐渐变小，电灯两端的电压逐渐不变

D 外电路的总电阻逐渐变小，电灯两端的电压逐渐变小

5．一电压表由电流表G与电阻R串联而成，如图所示，若在使用中发现此电压表的读数总比准确值稍大一些，采用下列哪种措施可能加以改进
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A 在R上串联一比R大得多的电阻

B在R上串联一比R小得多的电阻

C 在R上并联一比R小得多的电阻

D 在R上并联一比R大得多的电阻

6．一个门电路的两个输入端A、B与输出端Z的波形如图所示，则可知该门电路是                        

（A）“与”门．

（B）“或”门． 

（C）“与非”门．

（D）“或非”门．
7. 两只相同的电阻串联后接到电压为9V的恒定电路上，用一只0～5～15V的双量程电压表的5V档测其中一只电阻两端电压时，示数为4.2V，则换用15V档测这个电阻两端电压时，示数为
A.小于4.2V

B.等于4.2V

C.大于4.2V

D.不能确定
8．小量程的电流表G和用与此相同的小量程电流表改制成的电流表A、电压表V的内阻分别为RG、RA、RV，它们之间的大小关系是
A.RG<RA<RV
B.RA<RG<RV
C.RV<RA<RG
D.RG>RV>RA
2、 选择题（以下有一个或几个正确的5
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4＝20分）
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9．经过精确校准的电压表V1和V2，分别用来测定如图所示电路中R两端a、b间的电压，读数依次为12.7V和12.3V，则


A．a、b间的实际电压应大于12.7V     

B、a、b间的实际电压应小于12.3V

C、电压表V1的内阻大于V2的内阻     

D、电压表V1的内阻小于V2的内阻
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10．如图所示电路中，三只灯泡原来都正常发光，当滑动变阻器的滑动触头P向左移动时，下面判断正确的是


A．L1和L3变亮，L2变暗

B．LI变暗，L2变亮，L3亮度不变                             

C．L1中电流变化值小于L3中电流变化值

D．Ll上电压变化值小于L2上的电压变化值
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11．在如图电路中，电键S1 、S2 、S3、S4均闭合．C是水平放置的平行板电容器，板间悬浮着一油滴P．断开哪一个电键后P会向下运动（    ）

A S1        B S2      C S3      D S4
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12.右图所示的是伏安法测电阻的部分电路，开关先后接通a和b时，观察电压表和电流表示数的变化，那么
A.若电压表示数有显著变化，测量R的值时，S应接a
B.若电压表示数有显著变化，测量R的值时，S应接b
C.若电流表示数有显著变化，测量R的值时，S应接a
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D.若电流表示数有显著变化，测量R的值时，S应接b
13．如右图所示的电路中，电阻R1=10Ω，R3=5Ω，R4=10Ω，电容器电容C=2μF，电源电动势E=15V，内阻不计，要使电容器不带有电，变阻器R2的阻值应调为　　　　　　

A．8Ω     B．16Ω  C．20Ω     D．40Ω

三、填空题(每格2分共30分)

14．由门电路构成的一简单控制电路如图，其中R’为光敏电阻，光照时电阻很小，R为变阻器，L为小灯泡。其工作情况是：当光敏电阻受到光照时，小灯L不亮，不受光照时，小灯L亮。该逻辑电路是________门电路，要增大该控制电路的灵敏度，可使变阻器R的阻值________（填“变大”或“变小”）。
15、一灵敏电流计，允许通过的最大电流（满刻度电流）为Ig=50μA，表头电阻Rg=1kΩ，若改装成量程为Im=1mA的电流表，应并联的电阻阻值为          Ω。若将改装后的电流表再改装成量程为Um=10V的电压表，应再串联一个阻值为       Ω的电阻。

16．测量电源电动势和内电阻的器材如图A所示，请先画出实验原理图再依据原理图用实线表示导线，将图A中器材连成实验用电路，实验时经测量得出的数据如下表，请在下图B的方格纸上画出U—I图线。利用图线可求出电源电动势和内电阻分别为           、        。（该题有5个记分点）
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I/A
	0.100
	0.200
	0.310
	0.320
	0.500
	0.570

	U/V
	1.37
	1.32
	1.24
	1.18
	1.10
	1.05



一、选择题
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二、填空题

14、          ，          

 15、         ，           
16、         ，            

四、计算题（每题10分共60分。

17、把一个滑动变阻器与电流表串联后再与电压表并联（电表认为理想），然后接于一个电池的两极上.当变阻器的滑动头在某一位置时，电流表的读数是0.3 A，电压表的读数是2.8 V；当滑动头移到另一位置时，电流表读数是0.4 A，电压表读数是2.6 V.试求该自制电池的电动势和内阻.

18、如图21所示的电路中，电源电动势E=10V，电阻R1=2.5Ω，R2=3Ω，当电阻箱Rx调到3Ω时，电流表的示数为2 A.（电表理想处理）求：

（1）电源的内电阻；

（2）调节电阻箱，使电流表的示数为1.6A时，电阻R2消耗的电功率.
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19.如图所示，M为一线圈电阻r=0.4Ω的电动机，R=24Ω，电源电动势E=40V.当S断开时，电流表的示数，I1=1.6A，当开关S闭合时，电流表的示数为I2=4.0A求
（1）电源内阻

（2）开关S闭合时电动机发热消耗的功率和转化为机械能的功率.

（3）开关S闭合时电源输出功率和电动机的机械效率
参考答案
一． 60分
	题　号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	答案
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	C
	B
	AC
	ACD
	C
	AD
	C


三．　14、非、变大　15、52.63欧、　199欧　　16、0.322A、2.45V、7.6欧  17、原理图、连线、坐标图略、1.44－1.48V，0.70－0.83欧
四、18、E＝3.4，r=2
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19、r=1
[image: image4.wmf]W

,P=6.45W

20、57
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21、(1)r=1
[image: image6.wmf]W

、(2)P热=2.5W，P机＝87.5W，(3) P＝144W，97.2% 
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