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时量：60分钟　　　满分：10[image: image2.png]


0分

得分　　　　　　
第Ⅰ卷　选择题(共56分)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、选择题(本题包括14小题，每小题4分，共56分.每小题只有一个选项符合题意)
1.发现电流的磁效应的物理学家是

A.麦克斯韦  B.法拉第  C.奥斯特  D.赫兹

2.下列关于点电荷的说法，正确的是

A.只有体积很小的带电体才可看成点电荷

B.体积很大的带电体一定不是点电荷

C.当两个带电体的形状和大小对相互作用力的[image: image3.png]


影响可忽略时，则[image: image4.png]


它们可看成点电荷

D.任何带电体，都可以看成是电荷全部集中于球心的点电荷

3.下列哪些措施是为了防止静电产生的危害

A.在高大的建筑物顶端装上避雷针  B.在高大的烟囱中安装静电除尘器

C.静电复印  D.静电喷漆

4.一个闭合线圈放在变化的磁场中，线圈产生的感应电动势为E.若仅将线圈匝数增加为原的2倍，则线圈产生的感应电动势变为

A.4E  B.2E  C.  D.
[image: image5.png]



5.根据电场线的模[image: image6.png]


拟实验，描绘出了一个电场的电场线分布图，如图所示.设该电场中a、b两点的电场强度的大小分别为Ea、Eb，则Ea和Eb的关系为

A.Ea>Eb  B.Ea<Eb
C.Ea＝Eb  D.无法确定

6.关于电[image: image7.png]


电动势，下列说法正确的是

A.电两极间的电压一定等于电电动势

B.电在没有接入电路时两极间电压等于电电动势

C.所有电的电动势都是相同的

D.2号电池比5号电池的电动势大

7.由交流电动势瞬时值表达式e＝10sin 4πt(V)，可知

A.此交流电的频率是4π Hz  B.此交流电的周期是0.5 s

C.此交流电动势的最大值为10 V  D.此交流电动势的有效值为10 V

8.下列器件，利用电流的热效应工作的是

A.验电器  B.电感器  C.电容器  D.电热水器

9.关于磁感线，下列说法正确的是

A.两条磁感线可以相交  B.磁感线是磁场中实际存在的线

C.磁感线总是从N极出发，到S极终止  D.磁感线的疏密程度反映磁场的强弱

10.如图所示，通电导线均置于匀强磁场中，其中导线不受安培力作用的是
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11.正电荷沿图示方向进入方向垂直纸面向外的磁场，则该电荷受到的洛伦兹力方向

A.向左

B.向右

C.向外

D.向里

[image: image10.png]



12.右图中箭头所指方向为磁场方向，把小磁针放入该磁场中，[image: image11.png]


小磁针静止时，其N极将

A.指向左方  B.指向右方

C.指向上方  D.指向下方

[image: image12.png]



13.两个相同的灯泡L1和L2，分别与两个相同的电容器C1和C2连接，如图所示.图中甲电路两端加恒定电压U1，乙电路两端加正弦交变电压U2，则两灯的发光情况是

A.L1灯发光，L2灯不发光  B.L1、L2灯都不发光

C.L1灯不发光，L2灯发光  D.L1、L2灯都发光
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14.如图所示，电流表与螺线管组成闭合电路，以下不能使电流表指针偏转的是
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A.将磁铁插入螺线管的过程中

B.磁铁放在螺线管中不动时

C.将磁铁从螺线管中向上拉出的过程中

D.将磁铁从螺线管中向下拉出的过程中
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第Ⅱ卷　非选择题(共44分)
二、填空题(本题包括3小题，每空2分，共18分)
15.真空中有甲、乙两个点电荷，所带电荷量均为q，相距为r，它们间的静电力为　　　 　，若两个电荷间的距离变为2r，则它们之间的库仑力变为　　　 　.
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16.如图为一正弦交流电的图象，该交流电的频率为　　　Hz，电流有效值为　　　A，让这个交流电通过一个阻值为2 Ω的电阻，在4 s内通过电阻的横截面的电荷量为　　　C，在该电阻中产生的热量为　　 　J.
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17.如图所示，匀强磁场中有一个固定的金属框，在框上放一根金属棒AB，金属框与金属棒构成闭合回路ABEF.当AB不动时， 电路中　　　　(填“有”或“无”)感应电流；当AB向右移动时，电路中　　　　(填“有”或“无”)感应电流.当AB不动、磁场向左移动时，电路中　　　　(填“有”或“无”)感应电流.

三、计算题(本题包括3小题，第18题[image: image17.png]


8分，第19题[image: image18.png]


8分，第20题10分，共26分)
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18.在A点放一带电量为Q的正点电荷，在距A点距离为r的B点放一带电量为q的点电荷.求：

(1)带电量为Q的正点电荷在B点产生的电场强度大小和方向；

(2)如果将B点的点电荷撤去，求此时带电量为Q的正点电荷在B点产生的电场强度大小和方向.

[来源:学。科。网Z。X。X。K]
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19.如图所示的线圈有100匝，2 s内穿过线圈的磁通量由0.01 Wb增加到0.09 Wb，则：[来源:学&科&网Z&X&X&K]
(1)线圈产生的感应电动势是多少？

(2)如果[image: image21.png]


1 s内穿过线圈的磁通量由0.09 Wb减小到0.04 Wb，则[image: image22.png]


线圈产生的感应电动势为多少？
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20.如图所示，有一匀强磁场，磁感应强度B＝1 T.有一段长为L＝0.1[image: image25.png]


 m的直导线处于磁场中且垂直磁场方向放置，当导线中通以I＝0.5 A的电流时：

(1) 判断导线所受安培力的方向垂直于导线向上还是向下；

(2) 求导线所受到的安培[image: image26.png]


力的大小F.
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(2)k，方向水平向右(4分)

19.(1)E1＝n＝4 V(4分)

(2)E2＝n＝5 V(4分)

20.(1)向上(5分)

(2)F[image: image29.png]


＝BIL＝0.05 N(5分)

