高二物理（期中）试题

斗鸡中学      徐文斌

一、选择题（共12小题，每小题4分，共48分。每小题给出的四个选项中只有一个选项是正确的，把答案填在答题表中）
1、真空中两个相同的金属小球A和B，带电荷量分别为QA=2×10-8C和QB=4×10-8C，相互作用力为F，若将两球接触后再放回原处，则它们之间的作用力将变为（     ）
A.
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2、在如图1所示的各电场中，A、B两点场强相同的是（     ）
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3、如图2所示，平行金属板A与B相距5cm，电源电压为10v，则与A板相距1cm的C点的场强为（     ）
A.1000V／m

B.500V／m

C.250V／m

D.200V／m

[image: image8.jpg]


4、在如图3所示的实验装置中，平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计相接，极板B接地.若极板B稍向上移动一点，由观察到的静电计指针变化做出平行板电容器电容变小的结论的依据是（     ）
A.两极板间的电压不变，极板上的电荷量变小

B.两极板间的电压不变，极板上的电荷量变大

C.极板上的电荷量几乎不变，两极板间的电压变大

D.极板上的电荷量几乎不变，两极板间的电压变小

5、根据电阻定律，电阻率
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对于温度一定的某种金属来说，它的电阻率（     ）
A.跟导线的电阻成正比

B.跟导线的横截面积成正比

C.跟导线的长度成反比

D.由所用金属材料的本身特性决定

6、一个电流表的满偏电流Ig=1mA.内阻为500Ω，要把它改装成一个量程为10V的电压表，则应在电流表上（     ）
A.串联一个10kΩ的电阻

B.并联一个10kΩ的电阻

C.串联一个9.5kΩ的电阻

D.并联一个9.5kΩ的电阻
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7、如图4所示电路中，电源电动势为E，内阻为r，当开关S闭合时，电流表和电压表读数的变化是（     ）
A.两表读数均变大

B.两表读数均变小

C.电流表读数增大，电压表读数减小

D.电流表读数减小，电压表读数增大

8、关于磁场和磁感线的描述，正确的是（     ）
A.磁感线可以形象地描述磁场的方向，但不能描述其强弱

B.磁感线是从磁铁的N极指向S极

C.磁铁间的相互作用是通过磁场发生的

D.磁感线就是磁场中碎铁屑排列成的曲线

9、关于回旋加速器中电场和磁场的说法中正确的是（     ）
A.电场和磁场都对带电粒子起加速作用

B.电场和磁场是交替地对带电粒子做功的

C.只有磁场才能对带电粒子起加速作用

D.磁场的作用是使带电粒子在D形盒中做匀速圆周运动
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10、如图5所示，A、B、C为电场中同一电场线上的三点.设电荷在电场中只受电场力作用，则下列说法中正确的是（     ）
A.若在C点无初速地释放正电荷，则正电荷向B运动，电势能减少

B.若在C点无初速地释放正电荷，则正电荷向B运动，电势能增加

C.若在C点无初速地释放负电荷，则负电荷向A运动，电势能增加

D.若在C点无初速地释放负电荷，则负电荷向A运动,电势能不变

11、将标有“220V100W”字样的灯泡接在110V电源上(忽略其电阻的变化)，则有（     ）
A.灯泡不能工作，不会发光
B.灯泡的实际功率为50W

C.通过灯泡的电流为额定工作电流的1/2
D.通过灯泡的电流为额定工作电流的1/4
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12、通电矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内.电流方向如图6所示，ad边与MN平行，关于MN的磁场对线框的作用，下列叙述正确的是（     ）
A. 线框有两条边所受的安培力方向相同

B. 线框有两条边所受的安培力大小相同

C. 线框所受安培力合力向里
D. 线框所受安培力合力为零

二、填空题（共3小题，每空2分，共16分。把答案填在答题卡上）

13、在电场中的P点放一电荷量为4×10-9C的点电荷，它受到的电场力为2×10-5N，则P点场强为       N／C，把放在P点的点电荷电荷量减为2×10-9C，则P点的场强为     N／C把该点电荷移走，P点的场强又为        N／C。
14、一条平直的电场线上有A、B、C三点，把m=2×10-9kg，q=-2×10-9C的粒子从A点移到B点，电场力做1.5×10-7J的正功，再把该电荷从B点移到C点，电场力做功-4×10-7J，则UAB=       V，UAC=       V。
15、有一电风扇上标有“220V55W”，若风扇的电动机线圈电阻为8Ω，当它正常工作时，电源供给的电功率是            W，转化为风的电功率是           W，电动机的发热功率是         W。
三、实验题（共22分。把答案填在答题卡上）

16、欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确，现备有以下器材:

A.电池组(3V，内阻10Ω)；
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B.电流表(0～3A，内阻0.0125Ω)；

C.电流表(0～0.6A，内阻0.125Ω)；

D.电压表(0～3V，内阻3kΩ):
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E.电压表(0～15V，内阻15kΩ,)；

F.滑动变阻器(0～50Ω，额定电流1A)；

G.滑动变阻器(0～5000Ω，额定电流0.3A)；

H.开关、导线

(1)上述器材中应选用的是     、     、     、     、     (填写各器材的字母代号)

(2)实验电路应采用电流表_____接法(填“内”或“外”)

(3)设实验中，电流表、电压表的某组示数如图7所示，图示中I=____A，U=____V
(4)请在虚线框内画出你设计的电路图，并根据你没计的电路，将图8所给定的器材连成实验电路。
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四、计算题（14分。把答案填在答题卡上）
17、如图9所示，水平放置的两根平行金属导轨相距0.2m，上面有一质量为0.04kg的均匀金属棒ab，金属棒电阻忽略不计，电源电动势为6V、内阻为0.5Ω，滑动变阻器调到2.5Ω时，要使金属棒ab对轨道的压力恰好为零，需在金属棒所在位置施加一个匀强磁场，问：

（1）流过金属棒的电流多大

（2）该匀强磁场的方向

（3）该匀强磁场的磁感应强度大小为多少.(g=10m／s2)


参考答案
（满分100分）

一、选择题
1、A   2、C   3、D   4、C   5、D    6、C   7、C   8、C   9、D   10、A
11、C   12、B
二、填空题
13、5×103    5×103    5×103     14、-75   125     15、55    54.5   0.5
三、实验题
16、（1）A、C、D、F、H    (2)  外    (3)0.48    2.20    (4)图略
四、计算题
17、解：由题意可知ab中的电流大小为I=
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欲使ab对轨道压力恰为零则mg=BIL
得B=
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