高二物理期末测试题（命题人：斗鸡中学 柳润润）
试题说明： 

1．本套试题适用于沪教版3—2，总分100分，时间90分钟。 

2．试题着眼于基础知识的考查，其中基本概念、基本原理占到本试题分值的70%。

3．本套试题偏重于电磁感应、交流电，高压输电，占90%

一、选择题（每小题至少有一个选项正确，每小题4分，共计48分）
   （   ）1、关于对楞次定律的理解，下面说法中正确的是：


 A．感应电流的方向总是要使它的磁场阻碍原来的磁通量的变化


 B．感应电流的磁场方向，总是跟原磁场方向相同


 C．感应电流的磁场方向，总是跟原磁砀方向相反

 D．感应电流的磁场方向可以跟原磁场方向相同，也可以相反

（   ）2、穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像分别如图甲、乙、丙、丁所示，下列关于回路中产生的感应电动势的论述，正确的是 

A．图甲中回路产生的感应电动势恒定不变　

B．图乙中回路产生的感应电动势一直在变大
[image: image1.wmf]W

C．图丙中回路在0～t0时间内产生的感应电动势大于t0～2t0时间内产生的感应电动势
D．图丁中回路产生的感应电动势可能恒定不变
 (    )  [image: image29.png]


3．一矩形线圈，绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动，线圈内的感应电动势e随时间t的变化如图所示，则下列说法中正确的是 

[image: image30.png]


A．t1时刻通过线圈平面的磁通量为零

B．t2时刻通过线圈平面的磁通量最大

C．t4时刻通过线圈平面的磁通量的变化率的绝对值最大

D．每当感应电动势e变换方向时，通过线圈平面的磁通量的绝对值都为最大

(   )  4．一交流电压的图象如图所示，将该交流电压加在一阻值为22
[image: image45.png]


的电阻两端，下列说法中正确的是

A．该电阻消耗的功率为1100W

[image: image31.png]


B．该交流电压的瞬时值表达式为
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C．并联在该电阻两端的交流电压表的示数为
[image: image4.wmf]2
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D．流过电阻的电流方向每秒改变50次

(    )  5. 如图所示，一理想变压器原线圈匝数n1=1100匝，副线圈匝数n2=180匝，交流电源的电压
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，电阻R=45Ω，电压表、电流表均为理想电表，则

A．交流电的频率为50Hz       B．A1的示数约为0.13A

C．该交变电压不能加在耐压值为300V的电容器上        D．V的示数为36V

(    )  [image: image32.png]


6．给额定功率为60W、额定电压为220V 的白炽灯泡加上如图所示的电压，恰使灯泡正常发光，则所加电压 U0的大小最接近于

A．440V                  
B．350V  

C．310V                  
D．220V

 (    )  7.如图所示为一理想变压器，原副线圈的匝数之比为1︰n，副线圈接一定值电阻R.
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A.若ab之间接直流电压U，则R中的电流为
[image: image6.wmf]nU
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B.若ab之间接直流电压U，则原、副线圈中的电流均为零

C.若ab之间接交流电压U，则原线圈中的电流为
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D.若ab之间接交流电压U，则副线圈中的电流为
[image: image8.wmf]nR
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（    ）[image: image35.wmf]0.01

8、如图所示，同一水平面上足够长的固定平行导轨MN、PQ位于垂直于纸面向里的匀强磁场中，导轨上有两根金属棒ab、cd，能沿导轨无摩擦滑动，金属棒和导轨间接触良好，开始ab、cd都静止。现给cd一个向右的初速度v0，则下列说法中正确的是  

[image: image36.wmf]0.02

A．cd始终做减速运动，ab始终做加速运动，并有可能追上cd

B．cd始终做减速运动，ab始终做加速运动，但肯定追不上cd

C．cd先做减速运动后做加速运动，ab先做加速运动后做减速运动

D．cd做减速运动，ab做加速运动，最终两杆以相同的速度做匀速运动

（    ）[image: image37.wmf]t/s

9、如图，在同一铁心上绕着两个线圈，单刀双掷开关原来接在1位置，现在它从1打向2，试判断此过程中，通过R的电流方向是

A．先由P到Q，再由Q到P      B．先由Q到P，再由P到Q 

C．始终是由Q到P             D．始终是由P到Q

（    ）[image: image38.wmf]u/V

10、如图所示电路中，A、B是两个完全相同的灯泡，L是一个理想电感线圈，当S闭合与断开时，A、B的亮度情况是：

A.S闭合时，A立即亮，然后逐渐熄灭

B.S闭合时，B立即亮，然后逐渐熄灭

C.S闭合足够长时间后，B发光，而A不发光

D.S闭合足够长时间后，B立即发光，而A逐渐熄灭

（    ）11..如图所示，闭合导线框的质量可以忽略不计，将它从图示位置匀速拉出匀强磁场，若第一次用0.3s时间拉出，外力所做的功为W1，通过导线截面的电量为q1；第二次用0.9s时间拉出，外力做的功为W2，通过导体截面的电量为q2，则 
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A．W1＜W2，q1＜q2
B．W1＜W2，q1＝q2
C．W1＞W2，q1＝q2
D．W1＞W2，q1＞q2
(     )  [image: image40.png]


12、如图所示为光敏电阻自动计数器的示意图，其中R1为光敏电阻，R2为定值电阻．此光电计数器的基本工作原理是                                                            

A当有光照射R1时，信号处理系统获得高电压

B当有光照射R1时，信号处理系统获得低电压

C信号处理系统每获得一次低电压就计数一次

D信号处理系统每获得一次高电压就计数一次

二、填空题（每空2分，共计24分）
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13、家用电子调光灯的调光原理是用电子线路将输入的正弦交流电压的波形截去一部分来实现的，由截去部分的多少来调节电压，从而实现灯光的可调，比过去用变压器调压方便且体积小．某电子调光灯经调整后电压波形如图所示，则灯泡两端的电压为   .
14、用电压U和kU通过同距离相同材料的输电线向用户输送同样的总功率，若要求输电线损失的功率相同，则前后两种情况输电线的横截面积之比为__________，若采用同样粗细的导线输电，则前后两种情况输电线损失的功率之比为______________。 

[image: image42.png]


15、一面积为S的矩形线圈在匀强磁场中以一边为轴匀速转动，磁场方向与轴垂直，线圈中的感应电动势如图所示，感应电动势的峰值和周期可由图中读出，则磁感应强度B=_______________。在
[image: image9.wmf]12
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时刻，线圈平面与磁场的方向夹角为___________。

16、在水平方向的匀强磁场中,有一单匝矩形导线框可绕垂直于磁场方向的水平轴转动.在线框由水平位置以角速度ω匀速转过90°的过程中,通过导线横截面上的电量为q,已知线框电阻为R,则上述过程中线框上的焦耳热Q=______________.

17、100匝矩形线圈在匀强磁场中绕其垂直于磁场的一边匀速转动,产生如图所示的电动势.可知线圈转动的角速度ω=____________rad／s.穿过线圈的磁通量最大值φmax=____________Wb,此时的电动势值e=____________V.在t=0.01/6s时刻,线圈平面与磁感应强度的夹角等于___________. 
18、理想变压器在正常使用过程中,如果副线圈处于开路状态,则原线圈的输入功率等于_______；如果副线圈上负载电阻减小,则原线圈从电源获取的功率将_______(选填“增加”、“减小”或“不变”). 
三、 

3、 计算题（共28分）

[image: image43.png]


19、 (8分）如图所示，PQNM是由粗裸导线连接两个定值电阻组合成的闭合矩形导体框，水平放置，金属棒ab与PQ、MN垂直，并接触良好。整个装置放在竖直向下的匀强磁场中，磁感强度B=0.4T。已知ab有效长度为l=0.5m，电阻R1=2Ω，R2＝4Ω，其余电阻均忽略不计，若使ab以v=5m/s的速度向右匀速运动，作用于ab的外力大小为多少？R1上消耗的电热功率为多大？（不计摩擦）

20(10分)有条河流，流量Q=2m3/s，落差h=5m，现利用其发电，若发电机总效率为50%，输出电压为240V，输电线总电阻R=30Ω，允许损失功率为输出功率的6%，为满足用电的需求，则该输电线路所使用的理想的升压、降压变压器的匝数比各是多少？能使多少盏“220V，100W”的电灯正常发光？(g=10m/s2)

21、交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴
[image: image10.wmf]O
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匀速转动，一小型发电机的线圈共220匝，线圈面积S＝0.05m2，线圈转动的频率为50Hz，线圈内阻不计，磁场的磁感应强度B＝
[image: image11.wmf]p
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T。现用此发电机所发出交流电带动两个标有

“220V、11kW”的电机正常工作，需在发电机的输出端a、b与电机之间接一个理想变压器，电路如图所示。求：

（1）发电机的输出电压为多少？

（2）变压器原副线圈的匝数比为多少？

（3）与变压器原线圈串联的交流电流表的示数为多少？
高二物理期末测试题参考答案

一、选择题（每小题至少有一个选项正确，每小题4分，共计48分）
1.AD  2.C  3.CD 4.B  5.BD   6.B   7.C  8.D  9.C   10.AC 11.C 12.AC

二、填空题（每空2分，共计24分）

13. 
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  18. 0,增加
三、 

4、 计算题（共28分）

19（8分）解：ab棒向右运动产生的电动势为：

E=BLV=0.4×0.5×5V=1V              (1分)
电路的总电阻为：

R=
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Ω              （1分）
通过ab棒的电流为：

　I＝E/R＝0.75A                    （1分）
作用于ab棒的外力为：

F＝BIL=0.15N                       （2分）

[image: image20.wmf]1
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消耗的电功率为：


[image: image21.wmf]1

P

＝E2/R1=0.5W                       （3分）
20（10分）解：设ρ为水的密度，ρ=1.0×103kg/m3.
电源端：P输出=Qρgh×50%=5×104w

输出电压U0=240V

线路损耗ΔP损=I送2R

I送=
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送电电压U送=
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升压变压比：n1∶n2=U0∶U送=6∶125     （6分）

输电线损失电压ΔU=I送R=10×30V＝300V

U1=U送－ΔU=4700V

U2=220V

升压变压比：n3∶n4= U1∶U2=235∶11

灯盏数N=
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21（10分）解：（1）由法拉第电磁感应定律得线圈转动产生的电动势最大值为Em＝nBSω＝220×
[image: image25.wmf]p
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×0.05×100πV＝1100
[image: image26.wmf]2

V，则有效值为E＝1100V，由于线圈内阻不计，则输出电压就等于电动势，即U1＝E＝1100V。（4分）

（2）由于电动机的额定电压为220V，所以变压器的匝数比由变压器的电压关系得
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，由于U1＝1100V，U2＝220V，所以变压器的匝数比为
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（3分）

（3）电流表的示数就是原线圈中的电流I1，由能量守恒得I1U1＝P输出＝2×11kW＝22000W。

所以电流表的示数为I1＝P/U1＝22000/1100A=20A。（3分）
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