               高二第二学期期中模        2013-4-15
一、选择题（本题共10小题，每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中，有的只有一项符合题目要求，有的有多项符合题目要求。全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分）
1.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献，下列叙述中符合物理学史实的是（  ）
（A）．安培首先发现了通电导线的周围存在磁场
（B）楞次发现了电磁感应现象，并研究得出了判断感应电流方向的方法一楞次定律
（C）法拉第提出了场的概念，且发明了人类历史上的第一台发电机

（D）麦克斯韦认为，磁场变化时会在空间激发一种电场，我们把它叫做感生电场

[image: image1.wmf]W

2.如图所示，下列几种运动中，可使线圈A中产生感应电流的是(　 )

A．ab杆向右匀速运动

B．ab杆向右匀加速运动

C．ab杆向右匀减速运动

D．ab杆由静止开始向右运动的瞬间

[image: image28.png]1T




3.如图所示，当金属棒a在金属轨道上运动时，线圈b向左摆动，则金属棒a    BC
A、向左匀速运动 




B、向左加速运动

C、向右加速运动





D、向右减速运动
[image: image29.wmf]2

8

4.如图甲，电阻丝绕成的线圈，面积为

0.2m2，匝数为330，总电阻为1.O
[image: image40.jpg]


，

用导线连接线圈端点a、b与标有“3V、

0.9W”的小灯泡组成闭合回路，线圈内

有变化的磁场，如图乙，磁场垂直线圈

平面，取磁场方向垂直纸面向外为正，

则以下说法正确的是      （    ）


A．a端电势高于b端


B．a端电势低于b端


C．为防灯泡损坏，
[image: image2.wmf]o

t

值最小为40s 
 
D．为防灯泡损坏，
[image: image3.wmf]o

t

值最小为44s

5.如图所示，宽40cm的匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面向里，一边长20cm的正方形导线框位于纸面内，以垂直于磁场边界的恒定速度v=20m/s通过磁场区域，在运动过程中，线框有一边始终与磁场区域的边界平行，取它刚进入磁场的时刻t=0，在下面图乙中，正确反映感应电流随时间变化规律的是哪个？(   ) 
[image: image30.wmf]2
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[image: image31.bmp]6.图中回路竖直放在匀强磁场中，磁场的方向垂直于回路平面向外，导体AC可以贴着光滑竖直长导轨下滑．设回路的总电阻恒定为R，当导体AC从静止开始下落后，下面叙述中正确的说法有: (   )  
A．导体下落过程中，机械能守恒 

B．导体加速下落过程中，导体减少的重力势能全部转化为在电阻上产      

生的热量
C．导体加速下落过程中，导体减少的重力势能转化为导体增加的动能 

和回路中增加的内能

D．导体达到稳定速度后的下落过程中，导体减少的重力势能全部转化为回路中增加的内能  

7.如图所示，A，B是两个完全相同的灯泡，L是自感系数较大的线圈，其直流电阻忽略不计。，下列说法正确的是(   )
　A、当电键K闭合时,B比A先亮，然后A逐渐变亮
　B、当电键K闭合时,A、B一齐亮．然后A逐渐变亮．B的亮度不变
[image: image32.png]


　C、当电键K断开时, A、B一起逐渐熄灭
　D、当电键K断开时,A逐渐熄灭，B亮一下然后再熄灭

8. 在磁感应强度为B的匀强磁场中，一个面积为S的矩形线圈匀速转动时所产生的交流电电动势随时间变化的波形如图所示，线圈与一阻值R=9[image: image4.wmf]W

的电阻串联在一起，线圈的电阻为1[image: image5.wmf]W

，则 (   )
[image: image6.jpg]



A. 通过电阻R的电流瞬时值表达式为i=10sin 100[image: image7.wmf]p

t 
B. 电阻R两端的电压有效值为90 V

C. 图中t=1×10-2s时，线圈位于垂直中性面的位置

D. 1 s内电阻R上产生的热量为450 J
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9.矩形导线圈abcd放在匀强磁场中，绕垂直于磁感线的ab边匀速转

动，转动方向如图所示，当转到线圈平面与磁感线平行的位置时


（    ）


A．穿过线圈的磁通量为零


B．线圈中感应电动势为零


C．ab边不受安培力作用


D．线圈中电流沿adcb方向

10.调压变压器是一种自耦变压器，它的[image: image8.png]


构造如图4所示．线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上，AB间加上正弦交流电压U，移动滑动触头P的位置，就可以调节输出电压．在输出端连接了滑动变阻器R和理想交流电流表，变阻器的滑动触头为Q，则(　　)

[image: image9.png]



图4

A．保持P的位置不动，将Q向下移动时，电流表的读数变大

B．保持P的位置不动，将Q向下移动时，电流表的读数变小

C．保持Q的位置不动，将P沿逆时针方向移动时，电流表的读数变大

D．保持Q的位置不动，将P沿逆时针方向移动时，电流表的读数变小
二．填空题：（本题共3小题   共18分.）
[image: image34.png]


11.（6分）图为“研究电磁感应现象”的实验装置．

 （1）将图中所缺的导线补接完整．

 （2）如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上电键后：

    a．将原线圈迅速插入副线圈时，灵敏电流计指针将向          偏一下．

[image: image35.png]


    b．原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，灵敏电流计指针将向              偏一下．（a、b两空选填“左”或“右”）
12. （6分）把一线框从一匀强磁场中拉出，如图所示。第一次拉出的速率是 v ，第二次拉出速率是 3 v ，其它条件不变，则前后两次拉力大小之比是


，线框产生的热量之比是


，通过导线截面的电量之比是


。
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13. （6分）如图表示一交流的电流随时间变化的图像,该电流的有效值为________若此交变电流通过阻值为10 Ω的电阻R时，则电阻R的热功率为________W。
三．计算题（共4小题，共计42分。解答应写出必要的文字说明方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案不给分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位）
14. （10分）水平面内固定一U形光滑金属导轨，轨道宽d=2 m，导轨的左端接有R=0.3Ω的电阻，导轨上放一阻值为R0=0.1Ω，m=0.1kg的导体棒ab，其余电阻不计，导体棒ab用水平轻线通过定滑轮连接处于水平地面上质量M=0.3 kg的重物，空间有竖直向上的匀强磁场，如图所示．已知t=0时，B0=1 T，l=1 m，此时重物上方的连线刚刚被拉直。从t=0开始，磁场以[image: image10.wmf]t

B

D

D

=0.1 T／s均匀增加，取g=10 m／s2。求：

[image: image11.jpg]



（1）经过多长时间t物体才被拉离地面。

（2）在此时间t内电阻R上产生的电热Q。
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15. （10分）如图所示，水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ，它们的电阻可忽略不计，在M和P之间接有阻值为R＝3.0Ω的定值电阻.导体棒ab长l＝0.5m，其电阻为r＝1.0Ω，与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中，磁感应强度B＝0.4T.现使ab以v＝10m/s的速度向右做匀速运动. 

⑴ab两点电势差为多少？

⑵使ａｂ棒向右匀速的拉力F为多少？
⑶拉力的功率为多少？

16．(12分)如图所示，水平放置的U形光滑导轨

如图所示是一个交流发电机的示意图，线框abcd处于匀[image: image12.png]


强磁场中，已知ab＝bc＝10cm，匀强磁场的磁感应强度B＝1T，线圈的匝数N＝100，线圈的总电阻r＝5Ω，外电路负载电阻R＝5Ω，线圈以n＝10r/s，电表是理想电[image: image13.png]


表。求

（1）电压表的示数？

（2）从图示位置开始，写出感应电动势的瞬时值的表达式，并计算经1/60s时感应电动势的瞬时值多大。

（3）从图示位置开始经1/60s的这段时间通过R的电量？

（4）线圈匀速转动一周外力做多少功？
17.（10分）发电机输出功率为100 kW，输出电压是250 V，用户需要的电压是220 V，输电线电阻为10 Ω.若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的4%，试求：

（1）画出此输电线路的示意图. 
（2）在输电线路中设置的升、降压变压器原副线圈的匝数比.

（3）用户得到的电功率是多少？

16题答案.⑴
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电路中的电流
[image: image17.wmf]V

r

R

E

I

44

.

4

=

+

=

；[来源:学,科,网Z,X,X,K]
电压表的示数：
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⑵因
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⑶因
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，故过R的电量[image: image24.png]
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⑷由功能关系：W=Q=I2（R+r）T=1[image: image26.png]


9.7J------------3分[image: image27.png]
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