清河区2007—2008学年度第一学期九年级期末质量检测

九年级物理试卷    2008.1

(试卷满分100分，考试时间100分钟)

[image: image1.png])



一、选择题（每小题2分，共28分）

1．家庭电路中接入的新型电子式电能表是用来测量电路中的

   A．总电流     
B．总功率   C．消耗电能     
D．实际电压

2．如图所示，射箭前拉开弓的过程中，运动员所做的功用于

    A．增大弓的重力势能    B．增加箭的动能

    C．增大弓的弹性势能    D．增加箭的内能
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3．下列各图中，小福娃做功的是

4．下图所示为某同学演示使用测电笔的几种握笔方法，其中正确的是
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A．甲、乙    B．甲、丙    C．乙、丙    D．乙、丁

5．如图是白炽灯泡铭牌提供的信息，下列说法中正确的是

A．灯泡的额定电压是220V

B．灯泡的额定电压是25V

C．灯泡的额定功率是220W

D．灯泡的实际功率是25W

6．关于温度、热量和内能，下列说法正确的是

  A．物体吸收了热量，温度一定会升高

B．物体的温度越高，它所含的热量就越多

  C．0℃的冰内能为零

D．两个物体的温度相同，它们之间就不可能发生热传递

7．在如图所示的电路中，为使灯L1与L2并联，应
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   A．闭合开关S1、S2，断开S3    B．闭合开关S1、S3，断开S2
   C．闭合开关S2、S3，断开S1    D．同时闭合开关S1、S2、S3
8．汽油机的一个工作循环是由四个冲程组成的，图中冲程使气体

内能增加的是
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9．干电池是—种常用的电源．以下关于干电池的说法中，正确的是

A有的干电池提供直流电，有的干电池提供交流电

B．常用的1号、2号、5号、7号干电池的电压随号数的增大而增大
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C．干电池是把内能转化为电能的装置

D．多数干电池中有汞、镉等重金属元素，随便丢弃会污染环境，所以，废弃的干电应该集中分类处理

10．如图所示，在杠杆AOB的A端挂一个重为GA的物体，B端挂—个重为GB的物体时，杠杆处于平衡状态，若AO=BO，杠杆自身重力不计，则

    A．GA=GB    B．GA<GB       C．GA>GB    D．无法判断

11．一台家用彩色电视机正常工作时的电功率最接近于

    A．1W      B．10W 
    C．100W    D．1000W
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12．小明和同组同学利用如图所示的a、b两个电路进行“串联电路和并联电路的比较”的探究活动，在保持电源电压不变的条件下，他们所记录的实验结果如下．你认为其中不可能的是

A．在a电路中，当灯L1和灯L2都发光时，取下灯L1，灯L2将会熄灭

B．在a电路中再串联一个小灯泡，接通电路后，灯L1和灯L2发光会变暗

C．在b电路中，当灯L1和灯L2都发光时，取下灯L1，灯L2将不会熄灭

D．在b电路中，当灯L1和灯L2都发光时，取下灯L1，灯L2将会熄灭

13．学了电学知识后，小明将家里照明电灯的开关断开，从开关内引出两根电线接在—个插座上，然后将录音机的插头插入插座．此时录音机

    A．有电流通过，不能正常工作  B．有电流通过，能正常工作

    C．没有电流通过，不能工作    D．有时能正常工作，有时不能正常工作

14．用如图所示的电路探究半导体的导电性能，电路中
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    电源电压不变，R是—只光敏电阻，当光照射强度增

    大时，其电阻会减小，闭合开关，减小光敏电阻的照

    射强度，电压表和电流表示数的变化情况是

    A．电流表、电压表示数均减小    

    B．电流表、电压表示数均增大

    C．电流表示数增大、电压表示数减小

    D．电流表示数减小、电压表示数增大

二、作图与填空（每图2分，每空1分，共22分）

15．根据如图所示的电流方向，将电池组和电铃填入电路空缺处，使电路完整且正确．

16．如图所示，O为杠杆OAB的支点，请画出杠杆OAB所受两个拉力的力臂．
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第15题                第16题

17．如图所示，是某微波炉的铭牌上的一部分技术数据．由这些数据你可以直接得到的信息是___________________ (只写出一条即可，下同)间接得到的信息是______________。
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18．小华把蚊香片放到电热驱蚊器的发热板上，蚊香片的温度升高．这是通过____________的途径改变蚊香片的内能的；通电一段时间后，整个房间里都能闻到蚊香片的气味，这一现象说明了__________。

19．如右图所示是家用电冰箱及其电路图。冰箱压缩机由温控开关自动控制，冷藏室照明灯由冰箱门联动开关控制，冰箱门关闭后，联动开关处于__________状态，冰箱里的温度降低到—定程度后，温控开关会自动__________ (选填“断开”或“闭合”)．

20．如图是汽车陷进泥潭后，司机实行自救的示意图．自救使用到的滑轮是______ (选填“动滑轮”或“定滑轮”)，其作用是_______________________。
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21．据报道：近几年确有许多重大火灾都是因线路连接处接触不良所造成的，教训十分深刻．线路连接处接触不良引起火灾的原因是：当线路连接处接触不良时，该处的电阻将______ (选填“减小”“增大”或“不变”)，在该接触处就会产生局部过热升温，接触处的电阻又将随着温度的升高而______ (选填“减小”“增大”或“不变”)，……从而形成电热的逐步积累和恶性循环，以致引发火灾．

22．如图所示，B是一个被销钉锁住的活塞，气缸A密封有压缩空气，C是—支温度计．若活塞与气缸壁之间没有摩擦，当把销钉K拔出后，将观察到活塞向右移动，温度计的示数______ (选填“变大”、“变小”或“不变”)，原因是_______________________。

23．超导现象是20世纪的重大发明之一．科学家发现某些物质在温度很低时，如铅在265.95℃以下，电阻就变成了零．超导材料用途很多，它的主要优点是_____________，但目前还不能大量应用，主要困难是_________________________。
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24．用一个400W的电热器对某液体加热，如图所示是液体的温度随时间变化的图线(设电热器提供的热量全部被液体所吸收)．在5min时间内，液体吸收的热量是__________J，若该液体的质量为1kg，则该液体的比热容是______________。

25．有报道说：台湾一家厂商发明了一种“手机自生能”技术．手机上装了电池，上下左右摇晃手机即可产生电能，每摇一分钟可通话两分钟，如果将手机上下摇晃—次，相当于将200g的重物举高10cm，每秒约摇一次，则可推知，每摇一次可以获得电能为________J，该手机通话时的功率约为________W．

三、简答与计算（26、27题各4分，28、29各6分，共20分）
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26．李明同学在研究电热器的性能时，取了两只相同的杯子，装入质量相等的同种液体，将两只待研究的电热器A、B接入家庭，电路，分别给两只杯子中的液体加热如图甲所示．用温度计测出被加热的液体在不同时刻的温度，画出其温度随时间变化的图像，如图乙所示．

(1) 由题意可知，李明同学研究该问题所建立的理想模型是：①电流通过电热器产生的电热全部转化为_____________；②加热过程中，液体对外没有_______________________。

(2) 分析图像可知，电功率较大的电热器是________，电阻值较大的电热器是_________。
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27．张华同学帮助实验老师拆封学校新购的一批仪器时，发现—只标有“6V6W”专用灯泡说明书，带有一幅电流随电压变化的关系曲线，如图所示．
(1) 图片说明，随着灯泡两端电压的增大，通过灯泡的电流是_____．(选填“增大”、“减小”或“不变”)的，灯丝的电阻值是__________ (选填“增大”、“减小”或“不变”)的．

(2) 灯泡正常发光时，灯丝的阻值是多少?
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28．某同学体重为500N，他想粗略地测算在单杠上做引体向上运动的功率．如图所示，他量出握拳时手臂的长度为0.6m，并测出自己连续拉上去5次所用的时间为10s，请计算：

(1) 该同学在这段时间内克服重力所做的功；

(2) 该同学做引体向上运动的功率．
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29．饮水机是一种常见的家用电器，其工作原理可简化为如图所示的电路，其中S是—个温控开关，R1为发热板，当饮水机处于加热状态时，水被迅速加热，达到预定温度时，开关S自动切换到另—挡，饮水机便处于保温状态．

(1) 试确定温控开关S接a或b时，饮水机分别对应的工作状态．

(2) 若饮水机加热时发热板的功率为550W，而保温时发热板的功率为88W，求电阻R2的阻值．(不考虑温度对阻值的影响)

四、实验与探究（每空1分，34题连图2分，共30分）
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30．在水平地面上铺一张纸，将皮球表面涂黑，使其分别从不同高度处自由落下时，能在纸上留下黑色圆斑A、B．球从较高处落下所成的圆斑是其中的_____ (选“A”或“B”)，你判断的依据是_____________。

31．如下图所示，是研究“物体动能的大小与哪些因素有关”的实验装置，实验中让同—钢球从斜面上不同的高度由静止滚下，碰到同—木块上．请回答以下问题：
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(1) 此实验的目的是研究_____ (钢球林块)动能的大小与_______________的关系．
(2) 实验是通过观察___________________，说明钢球对木块做功的多少，从而得出结论的．

(3) 若水平面为光滑的，该实验还能得出结论吗? _________________________________，理由是：_______________________________________．

32．张华同学用同—滑轮组进行两次实验，测量滑轮组机械效率，获得的数据填写表中．
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根据张华同学的实验记录可以确定：

(1) 实验装置所用滑轮的个数至少是_______个，其中动滑轮_______个．

(2) 第一次测得滑轮组的机械效率为_______，第二次测得的滑轮组机械效率_______    (选填“大于”、“小于”或“等于”)第一次测得的机械效率．
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33．学完焦耳定律后，小红和小亮想利用如图所示的装置比较铝和锰铜这两种材料的导电性能．

(1) 他们应该选用______、______都相同的铝丝和锰铜丝．

(2) 小红想在两个烧瓶中分别装入等质量的煤油，而小亮建议用水代替煤油．请你说说哪个方案较妥当，现由是________________________________________。

(3) 按小红的想法进行实验，接通电路后，他们发现甲烧瓶中煤油的温度比乙烧瓶中煤油的温度升高得慢，说明______丝的导电性能较强．

34．小明和小华用图甲所示的器材做“测定小灯泡的额定功率”的实验，小灯泡上标有“2.5V”的字样．

(1) 将图甲中未连接部分连好。(原电路中，已连接部分完好无误)

(2) 小华连完电路并闭合开关后，发现电压表示数为零，电流表示数约为0．3A．产生这一现象的原因是____________________________________________________．

(3) 他们纠正错误并检查电路无误后，闭合开关，发现小灯泡两端的电压只有2V，这时应调节滑动变阻器的滑片向______移动(依实物图)，使电压表的读数为______V，灯泡才能正常发光，这时电流表示数如图乙所示，其示数为______A，则小灯泡的额定功率是______W．

(4) 若电源电压为6V，滑动变阻器有“10Ω1．5A”和“20Ω1A”两种规格，则本实验中应选用规格为____________的滑动变阻器．
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35．铅笔芯的主要成份是石墨．软硬程度不同的铅笔其用途是不同的，例如作画用6B软铅笔、写字用软硬适中的HB铅笔、制图用6H硬铅笔．其铅笔芯都是导体，小华猜想铅笔芯的电阻大小可能与其软硬程度有关，于是他选取了干电池、软硬程度不同的铅笔芯、小灯泡、开关、导线，设计实验对以上问题进行探究．如果你参与小华的探究活动，你认为：

(1) 在如下左图中标出了制成铅笔的几种材料，通常情况下属于绝缘体的是______

A．木材、橡皮    B．石墨、金属    C．木材、金属    D．石墨、橡皮


[image: image8]
(2) 小华在选取软硬程度不同的铅笔芯同时，应考虑它们的______和______因素是相同的；

(3) 如图所示，在考虑以上因素的基础上，若乙图中铅笔芯的硬度比甲图中大，闭合开关后，小华观察灯泡的亮度，可确定乙图中铅笔芯的电阻______ (选填“大”或“小”)，说明铅笔芯的电阻与软硬程度______ (选填“有关”或“无关”)．

(4) 小华想借助电阻箱：用“替代法”较准确的测出铅笔芯的电阻．除了上述的器材和电阻箱外，他还需必备的器材是：_________；他的做法是：用电阻箱替代图中的铅笔芯，调节电阻箱的电阻值，使______的大小与原来接铅笔芯时的大小相同，则电阻箱接入电路的阻值就是铅笔芯的电阻值．

清河区2007—2008学年度九年级第一学期期末考试

物理试卷参考答案

一、选择题(每小题2分，共28分)

	题 号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	答 案
	C
	C
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	D
	A
	D


二、作图与填空(每图2分，每空1分，共22分)

15、略    16、略

17、微波炉的额定电压是220V  (只要合理即可得分)  微波炉的输入电流是4.54A等

18、热传递    分子在不断地运动    19、断开   断开

20、动滑轮    省力    2l、增大    增大    

22、变小    气体对外做功，内能减小，温度降低

23、损失的能量小    不能在正常条件下获得低温(其它合理也可得分)

24、1.2×105    2.4×103J／(kg·℃)    25、0.2    0.1

三、简答与计算(26、27题各4分，28、29题各6分，共20分)

26、液体内能    放出热量    A    B    27、增大  增大    6Ω
28、(1)W=5Fs=5×500N×0.6m=1500J    (3分)

    (2)P=W／t=1500J／10s=150W    (3分)

29、(1) S接a时，饮水机处于保温状态    (1分)
S接b时，饮水机处于加热状态    (1分)

    (2) S接b时，P1=U12／R1  则R1=U12／P1=(220V)2／550W=88Ω    (1分)

       S接a时，P1'=I2R1    则I2=P1'／R1=88W／88Ω=1A2  即I=lA    (1分)

    因R1、R2串联，所以U=U1+U2  即

    U=IR1+IR2  得220V=1A×88Ω+lA×R2    R2=132Ω  (2分)

四、实验与探究(每空1分，34题连图2分，共30分)

30、B    质量相等，高度越高，重力势能越大，转化成的弹性势能越大，球的形变越大

31、(1)钢球  速度    (2)木块被推动距离的远近

    (3)不能  平面光滑，木块将一直做匀速直线运动，无法比较距离的远近

32、(1)3    2    (2)62.5％    大于

33、(1)长度  横截面积
(2)用煤油较好，因为煤油的比热容较小，在吸收热量相同的情况下温度变化明显(若选水的话，只要合理也可得分)    (3)铝

34、(1)图略    (2)灯泡底座短路、电压表短路或电压表开路   (3)左或A端或C端  2.5V  0.28A  0.7W    (4)20ΩlA

35、(1)A    (2)长度  横截面积  (3)大  有关  (4)电流表或电压表    电流或电压
PAGE  

[image: image26.png]


[image: image27.png]aw AH SR B



[image: image28.png]LS

v

2 )

L
A

F il



