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2009-2010学年度第一学期期中考试

      九年级物理试题 2009.11
                                            成绩：           
一、选择题（26分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1．下列仪器或工具在使用过程中，利用了杠杆原理的一组是

 

①量筒，②剪刀，③烧杯，④试管夹，⑤托盘天平，⑥弹簧测力计

    A．①②③    

B．②④⑤    
C．①③⑤    
D．④⑤⑥

2．从楼上抛下的西瓜皮在下落过程中逐渐增大的物理量是（不计空气阻力）
A．重力势能  

B．动能    

C．重力    

D．密度
3．超市的自动扶梯把小明从一楼匀速送到二楼的过程中，小明的 

A．动能减小，势能增大，机械能不变

B．动能增大，势能增大，机械能增大

C．动能不变，势能增大，机械能增大

D．动能不变，势能不变，机械能不变

4．质量和温度相同的铜块和水（C铜<C水），使它们分别放出相同的热量后，将铜块迅速投入水中，它们的内能变化正确的是

A．铜块的内能减小，水的内能增大
 B．铜块的内能增大，水的内能减小

C．铜块和水的内能都增大    


D．铜块和水的内能都减小

5．在四冲程汽油机的工作过程中，通过做功增加燃料混合物内能的是  

A．吸气冲程    
B．压缩冲程
    
C．做功冲程   
D．排气冲程
6．若人和自行车所受的阻力为20N，则骑车人消耗的功率最接近
A．1W



B．10W


C．100W

D．1000W

7．某物体的温度升高了，则
A．它一定吸引了热量




B．它的分子运动速度加快，机械能增大

C．它的内能一定增加




D．它的内能增加一定等于它吸收的热量

8．如图所示，作用在杠杆一端且始终与杠杆垂直的力F，将杠杆缓慢地由位置A拦至位置B，力F在这个过程中
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A．变大

B．变小

C．不变

D．先变大后变小

9．下列四种情境中，人对物体做功的是
A．提着桶在水平地面上匀速前进

B．举着杠铃原地不动

C．用力搬石头但没有搬动



D．推着小车前进

10．机械甲的效率为60%，机械乙的效率为70%，甲、乙两机械相比较
A．机械甲做功快





B．机械乙做功快

C．机械乙做功多





D．以上说法都是不对

11．下列例子中属于热传递改变物体内能的是
A．磨刀时，刀发热




B．用电钻打孔时，钻头发烫

C．热水的温度逐渐降低



D．暖水瓶中的水蒸气把瓶塞推出
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12．如图所示，一只钢球静止在空中，当自由下落弹击固定在地面上的弹簧时，使弹簧压缩到最短的过程中，钢球动能最大的状态是
A．A

B．B

C．两点一样大
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D．条件不足，无法判定
13．如图所示，表示的是汽油机四个冲程中的
A．吸气冲程



B．压缩冲程




C．做功冲程



D．排气冲程

二、填空题（18分）
14．甲同学体重600N，乙同学体重500N，他们进行登楼比赛，甲跑上五楼用30s，乙跑上五楼用24s，则     同学做功较多，      同学的功率较大。
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15．为了在地面上能把五星红旗升到旗杆的顶端，必须在旗杆顶部安装一个      ，它的特点是                      。
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16．如图所示,小森用同样的力把甲、乙两物体匀速提升，如不计摩擦和滑轮重，则重力G甲        G乙（选填“>”“<”“=”）。
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第16题图                    第18题图          第19题图
17．某同学的质量为40kg，他在体育课的爬杆比赛中，用10s时间匀速爬到竖直长杆的4m高处，在这段时间他做的功是        J。（g=10N/kg）
18．如图所示，不考虑动滑轮质量和摩擦时，拉力F应为物重的      ，如果绳子自由端移动了3m，则物体提高        m，假设动滑轮重为50N，F为100N，则最多能拉起重为        N的物体。
19．有两种质量、初温都相同的不同液体，a、b分别用两个完全相同的加热器加热，加热过程中各种热损失也相同。在加热过程中，a、b两种液体的温度随时间变化的曲线如图所示，则比热容较大的液体是             。
20．已知甲、乙、丙三种不同金属的比热容：c甲>c乙>c丙，质量相同的这三块金属，放出相同的热量后，末温相同，那么它们的初温t甲、t乙、t丙由大到小的排列顺序是         。

21．物体的内能随温度的升高而         ，温度越高其所具有的内能      ，温度越低，内能        。
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22．如图所示，O为杠杆支点，OA=40cm，OB=50cm，B点所挂物体重60N，要使杠杆在水平位置平衡，则在A点至少加一个竖直向上的     N的动力，这是一个     
（选填“省力”或“费力”）杠杆。
          第22题图                        第23题图

23．如图所示，用1.2N拉力沿竖直方向匀速拉起重为2N的物体，物体上升0.1m，所用时间为4s。

（1）此过程中拉力的功率为      W。
（2）将物重由2N不断增大，假设动滑轮始终能正常工作，此过程中，它的机械效率变化范围是            。

三、作图（8分）
[image: image16.jpg]


24．在图中画出使用滑轮组提起物体时最省力的绕绳方法。
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   第24题图                               第25题图
25．如图所示，O为杠杆的支点，在B处挂一个小球，AO=OB=BC，为使杠杆在水平位置平衡，画出施加在杠杆上最小动力F1的力臂l1，并标出F1的方向。
26．试画出如下图所示实物图的电路图。
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27．某控制电路的一个封闭部件上有A、B、C三个接线柱和灯泡、电铃各一只，如图所示。①用导线连接A、C时，灯亮铃不响；②连接A、B时，铃响灯不亮；③连接B、C时，灯不亮铃也不响。请根据上述情况画出这个部件的电路图。
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四、实验与探究（34分）
28．下面是两名同学画的电路图，谁对谁错？错在哪里？并改在过来。（6分）
甲生：一个单刀单掷开关控制灯泡         乙生：一个单刀双掷开关控制灯泡


29．小雯同学在“研究定滑轮和动滑轮特点”的实验中，完成了如图所示的实验，并记录了数据(如下表)．（6分）

通过分析数据，她觉得与书中的结论偏差较大．请回答下列问题：

(1)该实验中出现这样结果的主要原因是什么？
(2)请你对小雯的实验方法提出合理的改进意见．
30．交流与评估是科学探究的一个重要环节，三水学校九（1）班的同学，利用如图所示的实验装置完成了“测定滑轮组机械效率”的实验后．进行了小组交流，下表是各小组的实验数据记录．（6分）
	实验小组
	钩码重
G（N）
	动滑轮
G’(N)
	拉力
F(N)
	滑轮组的
机械效率η（％）

	1
	0.5
	0.4
	0.35
	47.6

	2
	0.5
	0.4
	0.38
	43.9

	3
	1
	0.6
	0.62
	53.8

	4
	1
	0.8
	0.71
	46.9

	5
	2
	0.6
	0.98
	68.0

	6
	2
	0.8
	1.06
	62.9


请你对表中各小组的实验数据进行分析比较，回答下列问题：

（1）实验中影响滑轮组效率的主要因素是什么？

（2）1、2两个小组的动滑轮重相同，提起的钩码重也相同，测出的滑轮机械效率却不同，可能的原因是什么？
                                                                           
（3）请你就如何提高滑轮组的机械效率提出自己的建议。

31．如图所示，让钢球从斜面上由静止滚下，打到一个小木块上，能将木块     撞出一段距离。放在同一水平面上相同位置的木块，被撞得越远，表示钢球的动能越大。现用质量不同的钢球从同一高度滚下，看哪次木块被推得远。回答以下问题：（6分）
（1）设计本实验的目的是研究_____________________。
（2）让质量不同的钢球从同一高度滚下是为了____________________。
（3）此实验得出的结论是______________________________。
32．如图所示，在一根横跨河流两岸的硬塑料管内穿有三根完全相同的电线。为了辨别哪两个线头为同一根导线的两端，可以用图示的测通器来测试，其操作过程如下：（10分）
(1)连接A和B，将测通器的m连接在D上。当n连接F时小灯泡发光，连接E时小灯泡不发光。由此可以确定　　　　　为同一导线的两端(填字母，下同)。

(2)为了弄清另两根导线的两端，可连接A和C，测通器的一端必须与　　　　　相连时，另一端只需接触一根导线就能将两根导线辨别开。

[image: image1.png]o
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（3）某家庭装修时，穿过墙的一管内有三根相同颜色的线，由于水泥浇紧了，线拉不动，就不能确定哪两根头为同一根线了，请你用如图所示的测通器，用与上述（1）（2）不同的方法进行辨别。具体做法如下：让m与A相连，用n分别与D、E、F试触，观察       ，则可确定A与其中哪一线头为同一根。接着m与B相连，用n与D、E、F中余下的两端点试触，通过什么现象可以进行辨别。写出你的辨别方法。
五、计算题（34分）
33．阅读短文，回答问题：（4分）
太阳位于太阳系的中心。在太阳内部不停地发生核聚变，其表面温度约6000℃。太阳能以辐射的形式传播，由于太阳距地球太远，辐射的太阳能要用时8min20s才能到达地球，到达地球表面的能量约相当于每秒完全燃烧3×l06t标准煤（标准煤的热值为2.9×l07J/kg）。这种恰当的能量辐射使地球温度适宜，水源充足，动植物茁壮成长。
（1）某天9时40分在地面观察到一次太阳耀斑爆发，则实际爆发时间为多少？

（2）太阳能辐射到地球表面的功率约为多少kw?
34．滑轮是我们日常生活和生产中经常使用的简单机械，使用滑轮能给我们带来许多好处。（8分）
（1）请分析如图(a)所示的实验，说明图中滑轮的特点              ；
（2）小明按如图(b)所示的滑轮组实验时，用F=5N的拉力在3s内将重为12N的物体匀速提高了10cm。求：滑轮组的机械效率为多少？拉力F的功率是多少？

                                                     图(a)       图(b)
35．如图所示滑轮组，动滑轮组重100N，绳子能承受的最大拉力为1000N。站在地面上的人向下拉动绳子使物体匀速上升。人的质量为60Kg,人施加的拉力最大为700N,不计绳重和摩擦(g取10N/Kg)。求在提升物体的过程中滑轮组的最大机械效率为多少?(6分)

36. 物理兴趣小组的同学，做了这样的实验，取500g水放在烧杯中，测得水的温度为20℃，然后点燃酒精灯给烧杯加热，并将温度计插在水中观察水温的变化，当温度计的示数恰为70℃时，共消耗了10g的酒精. [C水＝4.2×103J/（kg·℃）](8分)
（1）请计算出实验中水吸收了多少热量？
（2）有同学想利用水吸收的热量来精确计算酒精热值，请回答这种做法是否可以？并说明理由.

37．S195型柴油机的部分技术规格如表所示（8分）
	汽缸数
	汽缸直径
	额定功率
	转  速
	燃油消耗率
	冷却方式

	1
	95 mm
	8.8 kW
	2000 R/min
	0.27 kg/kW•h
	蒸发水冷


其中，“额定功率”是指柴油机正常工作时对外所做机械功的功率；“燃油消耗率”是指柴油机正常工作时，每输出1 kW•h的能量柴油机所消耗柴油的千克数．已知柴油的热值为3.3
[image: image2.wmf]7

10

´

J/kg,水的比热容为4.2
[image: image3.wmf]3
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´

J/(kg•℃).

(1) 若柴油机的水箱中贮有10kg冷却水，当水的温度由20℃上升到40℃时，这些水所吸收的热量是多少焦？

(2) 已知柴油机的效率η＝
[image: image4.wmf]W

Q

´

100%（式中W为柴油机在某段时间内对外所做的功，Q为它在这段时间内所消耗的柴油完全燃烧所产生的热量），则该柴油机正常工作时的效率约为多少？
(3)柴油机工作时，柴油燃烧所产生的内能，部分用于推动活塞做功，还有相当一部分热能损失，你知道有哪些形式的损耗吗？

参考答案

一、选择题

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	答案
	B
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	B


二、填空题

14．甲   乙苯     15.定滑轮   既不省力，也不费力（可以改变力的方向）

16．   ＜    17.  1600      18.   1/3   1    250      19.   b

20.  t丙、t乙、t甲    21.  75    费力      23.    0.6    83.3%＜η＜100%
三、作图题

24．           25.                26.                27.
四、实验与探究

28．甲错，缺少电源       乙错，S拨到b时出现短路

29．(1)图乙中测量使用定滑轮的拉力时忽略了测力计的重力

      (2)将图乙中测力计倒过来重新调零后使用

  30. (1)钩码重和动滑轮重

      (2)一次是在重物静止时测量的拉力,一次是在重物匀速上升时测量的拉力(测量拉力时读数有误差)(3)减轻动滑轮重  一次提起更重的物体  减小机械内部摩擦

  31.(1)动能大小与物体质量的关系     (2)使钢球到达水平表面时速度相同

     (3)在速度相同时,物体的质量越大,动能越大

  32.(1)CE    (2) E     (3)灯光是否发光

  33.(1)9时31分40秒     (2)8.7×1014
  34.(1)可以省一半力  (2)  80%    0.5W

  35.   91.7%

  36.(1)   105000J    (2)不行,因为酒精并不能完全燃烧,而且它所放出的热量不能完全被水吸收(或:可以,但误差会很大)

  37. (1)  840000J      (2)  40%    (3)  散热损耗  机械损耗  废气损耗等
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