[image: ]铜仁市2022年初中毕业生（升学）统一考试
一、物理选择题（本题共9小题，每小题2分，共18分，在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题意。）
1. 在经过路口时，一小车为了避让突然跑出来的学生，只能冲出马路并造成了严重的交通事故。这个案例告诉我们（　　）
A. 只要无车辆通行，即使是红灯，也可以通过
B. 无斑马线的路口，想怎么过就怎么过
C. 遵守交通规则，过马路时走斑马线
D. 车辆会礼让行人，过马路时可以不用看两边车辆行驶情况
【答案】C
【解析】
【详解】小车为了避让突然跑出来的学生，由于惯性，小车不能立马刹车停住，因而只能冲出马路并造成交通事故。因此这个案例告诉我们要遵守交通规则，过马路走斑马线，并且要看两边车辆的情况，不能想怎么过就怎么过，遵守红灯停，绿灯行的交通规则。故C符合题意，ABD不符合题意。
故选C。
2. 下列测量工具读数正确的是（　　）
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]一元硬币的直径为2.5cm
B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 弹簧测力计的读数为3.6N
C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 天平的读数为26.9g

D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 电能表显示一周消耗的电能为
【答案】B
【解析】
【详解】A．图中刻度尺的分度值为1mm，刻度尺读数时，要估读到分度值下一位，硬币左端对齐刻度5.00cm，硬币右端对齐刻度7.50cm，故一元硬币的直径为
7.50cm -5.00cm =2.50cm
故A错误；
B．图中弹簧测力计的分度值为0.2N，指针指示在3.0N下3格的位置，所以弹簧测力计的读数为3.6N，故B正确；
C．天平的读数为砝码质量加游码左边对齐的刻度，标尺上分度值为0.1g，所以游码在标尺上刻度为1.6g，故天平的读数为
20g+5g+1.6g=26.6g
故C错误；


D．电能表表盘上示数最后一位是小数，所以上周一中午示数为，本周一中午示数为，所以电能表显示一周消耗的电能为


故D错误。
故选B。
3. 某校“五四”青年节举行合唱比赛，在乐队的伴奏下，同学们满怀深情地放声高歌，下列有关声现象的说法，正确的是（　　）
A. 同学们的歌声是由声带的振动产生的
B. 现场观众听到的歌声是由空气传播而来，是因为声音只能在空气中传播
C. 观众能辨别不同乐器的声音，是因为响度不同
D. “放声高歌”中的“高”，是指声音的音调较高
【答案】A
【解析】
【详解】A．声音是由物体振动产生的，歌声是同学们的声带振动产生的，故A正确；
B．声音的传播需要介质，声音可以在气态、液态、固态中传播，故B错误；
C．每个发声体的音色是不同的，所以能分辨出不同乐器发出的声音，故C错误；
D．“放声高歌”中的“高”指的是声音的响度大，音调高一般用尖、细来形容，故D错误。
故选A。
4. 下列有关物质的结构和物质世界的尺度，说法正确的是（　　）
A. 晶体在熔化过程中不断吸热，温度不断升高
B. 一般分子的直径大小为10-10m
C. 组成物质的所有分子只有在高温条件下才做无规则运动
D. “光年”不是长度单位而是时间单位
【答案】B
【解析】
【详解】A．熔化时吸热过程，晶体在熔化时需要不断吸热，但温度不变，故A错误；
B．分子是保持物质化学性质不变的最小微粒，一般分子的直径大小为 10-10m，故B正确；
C．分子在永不停息的做无规则运动，温度越高，分子的热运动越剧烈，故C错误；
D．“光年”是光在一年的时间中传播的距离，是长度单位，故D错误。
故选B。
5. 近年来，我国在材料、能源等领域取得了辉煌的成就，下列说法正确的是（　　）
A. 量子计算机中的电子器件都是由超导体制成
B. 水力、风力、火力发电是不可再生能源的利用
C. 新能源汽车的动力部件是畜电池，其工作原理与内燃机的工作原理相同
D. 光纤通信，是利用光在纤维材料中多次反射传输信息的
【答案】D
【解析】
【详解】A．量子计算机中的电子器件主要是由半导体材料制成的，故A错误；
B．水力发电、风力发电属于可再生能源的利用，火力发电属于不可再生能源的利用，故B错误；
C．新能源汽车的动力部件是畜电池，是将电能转化机械能，而内燃机的工作原理是将内能转化为机械能，故C错误；
D．光纤通信是以光波作为信息载体，利用光在纤维材料中多次反射传输信息的，故D正确。
故选D。
6. 如图所示，一密闭容器放在桌面上，如图（a）所示，此时液体对容器底的压力为F1，容器对桌面的压强为p1，将容器倒立放置，此时没体对容器底的压力为F2，容器对桌面的压强为p2，如图（b）所示。则下列说法正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. F1=F2，p1=p2	B. F1>F2，p1<p2
C. F1>F2，p1>p2	D. F1<F2，p1<p2
【答案】B
【解析】

【详解】AC．容器质量相同，水质量相同，则总重力相等，因为在水平面上压力等于重力，所以容器对桌面的压力相等，根据知，倒置受力面积减小，压强增大，即
p1<p2
故AC错误；
BD．正立时，液体对容器底的压力
F1=p1S1=ρgh1S1>G
倒置时，液体对容器底的压力
F2=p2S2=ρgh2S2<G
所以F1>F2，故D错误，B正确。
故选B。
7. 学习了电学知识后，下列说法你认为正确的是（　　）
A. 用毛皮摩擦过的橡胶棒由于失去电子而带正电
B. 验电器的工作原理是异种电荷互相吸引
C. 规格不同的两只灯泡并联在电路中，两灯亮度不同，是因为流过两灯的电流不同
D. 在电源外部，电流的方向是从电源的正极经过用电器流向负极
【答案】D
【解析】
【详解】A．用毛皮摩擦过的橡胶棒得到电子带负电，用丝绸摩擦过的玻璃棒失去电子带正电，故A错误；
B．验电器的工作原理是同种电荷相互排斥，验电器带电，其金属箔片才会张开，故B错误；
C．规格不同的两只灯泡并联在电路中，两只灯泡两端的电压相等，通过灯泡的电流不同，根据P=UI可知，两灯的实际功率不同，所以两灯的亮度不同，故C错误；
D．电流从电源的正极出发，经过用电器，流回电源负极，在电源内部，电流从负极流到正极，故D正确。
故选D。
8. 科技是强国的支撑，以下所列我国取得的科技成就中，说法不正确的是（　　）
A. 东汉时期《论衡》一书中所记载的“司南”，其在水平面自由静止时长柄指向北方
B. “两弹一星”元勋邓稼先毕生致力于核能开发，为我国国防事业作出了巨大贡献，其中的核技术原理也应用于当代的核能发电
C. 医学专家钟南山对新冠病毒流行病学进行科学调查，发现飞沫、气溶胶流动会传播病毒，强调“戴好口罩”，口罩中的熔喷布具有静电吸附作用
D. 航天员王亚平在太空授课中用实验表明，太空舱中水里的乒乓球不会受到浮力作用
【答案】A
【解析】
【详解】A．司南利用地磁场对磁体有力的作用来指示南北方向的，最早的指南针“司南”静止时它的长柄指向南方，故A错误，符合题意；
B．“两弹一星”的原理是核聚变和核裂变，目前核电站利用核裂变来发电，故B正确，不符合题意；
C．熔喷层通过静电吸附病毒的原理是带电体能够吸引轻小物体，所以经过处理的熔喷布带有大量静电，利用静电的吸附作用能提高防护效果，故C正确，不符合题意。
D．浮力是由液体中的压强差产生的，而液体压强的产生，正是由于液体受到了重力的作用和具有流动性。在太空中，由于处于失重状态，液体不再具有压强，因此也无法产生浮力，所以浸没在水里的乒乓球没有受到浮力作用，故D正确，不符合题意。
故选A。
9. 如图所示，电源电压12V保持不变，小灯泡标有“4V　1.6W”字样（灯丝电阻不受温度影响），滑动变阻器标有“50Ω　1A”字样，电流表量程为0~0.6A，电压表量程为0~15V；闭合开关，保证各元件不损坏，下列选项正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 移动滑动变阻器滑片，小灯泡可能正常发光
B. 电路中消耗的最大功率为4.8W
C. 滑动变阻器两端电压变化范围为9~10V
D. 当滑动变阻器滑片P置于b端时，滑动变阻器通电1min产生的热量为140J
【答案】AB
【解析】
【详解】A．小灯泡的额定电压为4V，电源电压为12V，滑动变阻器与小灯泡串联，调节滑动变阻器可以改变小灯泡两端的电压，小灯泡正常发光时的电流


当小灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路中的阻值


当移动滑动变阻器的滑片，让其接入电路中的电阻为20Ω时，小灯泡正常发光，故A正确；
B．当灯泡正常发光时电路中电流最大，则电路中消耗的功率最大，为


故B正确；
C．当灯泡正常发光时，则滑动变阻器两端电压最小为8V。
灯泡电阻为


当滑动变阻器接入电路中的阻值最大时，其两端电压最大，根据串联电路特点可得


解得


则滑动变阻器两端电压最大为10V；变化范围为8~10V，故C错误；
D．当滑动变阻器滑片P置于b端时，滑动变阻器阻值为
R滑m=50Ω
可知，滑动变阻器通电1min产生的热量为


故D错误。
故选AB。
二、物理非选择题
（一）填空题（本题共8小题，每空1分，共22分。）
10. 目前，中国是世界上高铁规模最大、发展速度最快的国家。坐在行驶列车上的乘客以自己为参照物，列车是　　　　 （选填“静止的”或“运动的”）；列车进站时动能______（选填“增大”“不变”或“减小”）候车时，需站在安全黄线以外，是因为列车经过时，空气流速变大，压强变______，形成压强差，造成安全事故。
【答案】    ①. 静止的    ②. 减小    ③. 小
【解析】
【详解】[1]坐在行驶列车上的乘客，与列车之间的位置没有发生变化，以乘客为参照物，列车是静止的。
[2]动能的大小与速度和质量有关，质量越大，速度越大，动能越大；列车进站时，速度减小，动能减小。
[3]根据流体压强与流速的关系可知，流速大的地方，压强小，列车经过时，人与列车之间的空气流速大，压强小，人身后的空气流速小，压强大，所以人容易被前后的压强差压向列车，造成安全事故。
11. 夏天，教室里的电风扇工作时，主要将电能转化为______能，电风扇的核心部件是电动机，电动机的工作原理是______。
【答案】    ①. 机械    ②. 通电导体在磁场中受力转动
【解析】
【详解】[1]电风扇转动时消耗电能，产生机械能，所以[image: ]将电能转化为机械能。
[2]电动机的工作原理是通电导体在磁场中受力转动，发电机的原理是电磁感应现象。
12. 我国电网以交流供电，频率为______Hz；如图所示的家庭电路中，只闭合开关S1，电冰箱正常工作，保持开关S1闭合，再闭合开关S2，总闸立即跳闸，电冰箱、电视机均不工作，则故障原因是______。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. 50    ②. 总功率过大，造成干路电流过大
【解析】

【详解】[1]我国电网以交流供电，交流电的周期是次，周期是频率的倒数，故频率为50Hz。
[2]保持开关S1闭合，再闭合开关S2，电冰箱、电视机并联，，总功率变大，干路总电流超过保险丝允许通过的最大电流，导致跳闸，起到保护电路的作用。
13. 据统计，我国约70%的中学生因用眼习惯不良，导致不同程度的近视眼，近视眼成像的光路图如下______图。矫正近视眼的光路图如下______图。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. （a）    ②. （c）
【解析】
【详解】[1]近视眼是像成在视网膜前面，由图可知，其成像的光路图如图（a）所示，（b）是远视眼的成像光路图。
[2]近视眼成的像在视网膜前面，要戴具有发散作用的凹透镜，使像成在视网膜上，所以应该选择（c）图像，（d）图像是远视眼的矫正光路图。
14. 冬奥会场馆内，一名志愿者正在搬运一长方体器材箱，从边线开始向右水平移动一段距离，如图（a）所示，他对器材的水平推力为300N，箱子运动过程中的位置（s）与时间（t）关系图像如图（b）所示。4s内箱子的平均速度为____ m/s；4s内志愿者克服摩擦力做功的功率为_____ W；若将两个规格相同的器材箱水平并排放置，一起匀速推动，与推动一个器材箱相比，志愿者施加的推力将______（选题“增大”“不变”或“减小”）；如果有一个与箱子质量相等的物体，被天宫二号宇航员在空间站舱内板面上推动，推力与板面平行，物体所受摩擦力是其在地球表面的______倍。（物体在空间站所受的引力约是在地球表面的0.9倍）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. 0.5    ②. 150
    ③. 增大    ④. 0.9
【解析】
【详解】[1]由图可知，4s内箱子的平均速度



[2]水平推力为300N，4s内志愿者克服摩擦力做功的功率

P=Fv=300N×0.5m/s=150W
[3]将两个规格相同的器材箱水平并排放置，器材箱对水平面的压力增大，滑动摩擦力的大小与压力大小与接触面粗糙程度有关，接触面粗糙程度不变，压力大小变大，所以滑动摩擦力变大，匀速运动时，滑动摩擦力的大小等于推力大小，所以推力大小增大。
[4]由题意可知，物体在空间站所受的引力约是在地球表面的0.9倍，所以物体在空间站受到的重力为地球上受到重力的0.9倍，即物体对水平面的压力大小为地球上的0.9倍，则物体所受摩擦力是其在地球表面的0.9倍。
15. 如图所示电路中，R1=R2=10Ω。当开关S闭合时，电流表的示数为0.6A，电源电压为______ V；若把电流表换成电压表，电压表示数为______ V；这两种情况下R2消耗的功率之比为______。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. 6    ②. 3    ③. 4∶1
【解析】
【详解】[1]由图可知，开关S闭合，电阻R2接入电路中，R1被短路，电流表的示数为0.6A，则电源电压
U=IR2=0.6A×10Ω=6V
此时R2消耗的功率
P1=UI=6V×0.6A=3.6W
[2]若把电流表换成电压表，开关S闭合，电阻R1、R2串联，电压表测量R1两端电压，电源电压为6V，电路中的总电阻
R总=R1+R2=10Ω+10Ω=20Ω
则电路中的电流



则R1两端的电压
U1=I'R1=0.3A×10Ω=3V
[3]此时R2消耗的电功率
P2=I'2R2=(0.3A)2×10Ω=0.9W
这两种情况下R2消耗的功率之比


16. 全球汽车保有量在迅速增长，截止2011年，全球处于使用状态的汽车数量已突破10亿辆。设汽车的燃油为汽油，每辆汽车每年耗油约2.1t，若不计热量损失，这些燃料完全燃烧可供1×106kg的水温度升高______℃；汽车内燃机的效率平均值取30%，如果能把内燃机的效率提高1%，全球每年可以节约______kg燃油，从而减小全球的碳排放，为环保作出贡献。（已知水的比热容为4.2×103J/(kg⋅℃)，汽油的热值为4.6×107J/kg）
【答案】    ①. 23    ②. 7×1010
【解析】
【详解】[1]每辆汽车每年耗油约 2.1t ，汽油完全燃烧放出的热量
Q放=mq= 2.1×103kg×4.6×107J/kg=9.66×1010J
不计热量损失，汽油完全燃烧的热量全部被水吸收，则水吸收的热量
Q吸=Q放=9.66×1010J
则水升高的温度



[2]每辆汽车做有用功所需燃油
m'=30%m=30%×2.1t=0.63t
内燃机效率提高后为


效率提高后所需燃油量


每辆车每年节约燃油
m省=m-m''=2.1t -2.03t=0.07t
10亿辆车每年节约燃油
m总=109×m省=109×0.07t=7×107t=7×1010kg
17. （1）凡在道路上通行的车辆驾驶人、行人、乘车人以及在道路上进行与交通有关活动的人员______（选填“必须”或“有时”）遵守《中华人民共和国道路交通安全法》；当你和爸爸外出聚会，爸爸喝完酒后要驾车回家，你应该______（选填序号）；
①为坚决阻止其驾车
②为劝诫其系好安全带
（2）在炎热的夏天，为防溺水以下做法正确的是（    ）
①可以私自下河（水）游泳
②可以擅自与他人结伴游泳
③不到不熟悉的水域游泳
④不到无安全设施的游泳馆游泳
【答案】    ①. 必须    ②. ①    ③. ③④
【解析】
【详解】（1）[1]在道路上通行的车辆驾驶人、行人、乘车人以及在道路上进行与交通有关活动的人员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，否则容易发生交通事故。
[2]《中华人民共和国道路交通安全法》规定禁止酒驾，所以此时应该坚决阻止其驾车。
（2）[3]为防溺水，禁止私自下河（水）游泳，不能擅自与他人结伴游泳，要在游泳馆，并存在安全员的情况下游泳，故③④正确，①②错误。
故选③④。
（二）简答题（本题1小题，每问2分，共6分。）
18. 2022年6月5日10时44分，我国载人航天工程神舟14号飞船在酒泉卫星发射中心点火升空，按计划送入预定轨道，航天工程火箭发射系统续写辉煌。为确保航天员生命安全，火箭的顶端设计有逃逸塔。在发射的初始阶段，顺利升空后，逃逸塔被抛出与火箭分离，脱离火箭后还会继续上升一段距离，之后，在重力作用下向下运动。火箭在上升过程中动力来源于火箭燃料的燃烧，火箭向下高速喷出气体，从而使火箭受到一个向上的推力。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
根据材料回答下列问题：
（1）逃逸塔脱离火箭后，在无动力作用下还会继续上升的原因；
答：____________
（2）请从上述材料中找出能说明“力是改变物体运动状态的原因”的现象；
答：____________
（3）火箭向下高速喷出气体而上升，其原理是什么？
答：____________
【答案】    ①[image: ] 见解析    ②. 见解析    ③. 见解析
【解析】
【详解】（1）[1]物体保持原来的运动状态不变的性质叫惯性。逃逸塔具有惯性，所以逃逸塔脱离火箭后，仍保持原来的运动状态不变，继续上升。
（2）[2]逃逸塔脱离火箭后会继续上升一段距离，然后再重力作用下向下运动，说明力是改变物体运动状态的原因。
（3）[3]火箭向下高速喷出气体，气体对空气有力的作用，火箭也受到空气对它的反作用力，所以火箭上升。
（三）作图题（本题1小题，每图2分，共6分。）
19. 1）如图（a）所示，一束光斜射向玻璃砖，并穿过玻璃砖。画出这束光进入玻璃和离开玻璃后的光线（注意标出法线）；
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（2）如图（b）所示为一根“[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] ”形杠杆，O为支点，左端悬挂一重物M，现要在A端施加一个最小的力，使M在图示位置保持平衡。某同学在A点画出了最小力F的示意图，请对该同学的作图结果予以评价（用作图方式体现）；
（3）如图（c）所示，根据小磁针的指向，用物理符号标出螺线管左端和电源左端极性。
【答案】见解析
【解析】
【详解】（1）过入射点先作法线，当光从空气斜射入玻璃时，折射光线和入射光线分居法线[image: ]两侧，折射角小于入射角，由此在法线右侧的玻璃中画出折射光线；当光从玻璃斜射入空气时，折射光线和入射光线分居法线的两侧，折射角大于入射角，由此在法线右侧的空气中画出折射光线。如图所示：
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（2）根据杠杆平衡条件可知，阻力与阻力臂的乘积不变，要使得动力F最小，则动力臂最大，从图看出，连接O点到A点，OA即为动力臂，此线段最长，即动力臂OA最长，作过A与OA垂直的垂线段，根据力的示意图画出F，此时F最小，故该同学的画法不符合题意，应为如图所示：
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（3）小磁针静止时，根据磁极间的相互作用规律可知，相互靠近的一定是异名磁极，因此螺线管的右端是S极，左端是N极；根据右手定则，右手握住螺线管，使拇指指向N极。则四指环绕的方向就是电流的方向，可以判断出，电流的整体走向是从螺线管的右端流进，因此电源右端是正极，左端是负极；如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（四）实验与科学探究题（本题共3小题，每空2分，共26分。）
20. （1）在“探究水沸腾时温度变化特点”的实验中，某同学利用如图所示的装置进行实验，记录不同时刻的温度如下：
	时间/min
	…
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	…

	温度/℃
	…
	90
	92
	94
	96
	98
	99
	99
	99
	…


根据实验记录，回答下列问题：
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水的沸点为______

②已知1标准大气压下水的沸点为，由此可知，杯内水面处的大气压______（选填“大于”“等于”或“小于”）1标准大气压。
（2）兴国同学路过学校竖直仪容镜时，发现仪容镜中有另一个“兴国”，他整理仪容仪表时，发现“兴国”同步变化，自问：镜中的“兴国”与本人有何不同？于是决定通过实验来探究仪容镜成像特点。他用薄玻璃板代替仪容镜，按如图所示装置进行实验
①若要知道所成的像是实像还是虚像，操作方法应是______（填选项代码）

A．将光屏放在被点燃蜡烛位置，直接观察光屏上是否成像

B．将光屏放在未点燃蜡烛位置，透过玻璃板观察光屏上是否成像

C．将光屏放在未点燃蜡烛位置，直接观察光屏上是否成像
②蜡烛靠近玻璃板的过程中，玻璃板中像的大小将______（选填“变大”“不变”或“变小”）。
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【答案】    ①. 99℃    ②. 小于    ③. C    ④. 不变
【解析】
【详解】（1）[1]水沸腾过程中温度保持不变，由表中数据可知，从第10min开始，温度就保持99℃不变，故水的沸点是99℃。
[2]水的沸点与大气压有关，气压越高，沸点越高。此时水的沸点100℃，所以杯内水面处的大气压小于1标准大气压。
（2）[3]因为光屏只能接收实像，不能接收虚像，所以移去后面的蜡烛B，并在其所在位置上放一光屏，光屏上不能接收到蜡烛烛焰的像，由此说明平面镜成的像是虚像。故AB不符合题意，C符合题意。
[4]平面镜成像的特点：像与物的大小相等，故蜡烛靠近玻璃板的过程中，蜡烛大小不变，像也不变。
21. 课后延时服务社团活动中，“勇创”兴趣小组计划探究“影响滑轮组机械效率的因素”的实践活动，提出如下科学猜想；
猜想一：滑轮组机械效率可能与被提升物体[image: ]重力大小有关
猜想二：滑轮组机械效率可能与被提升物体的高度有关
现有实验器材支架、细绳、轻质滑轮2个、弹簧测力计（量程合适）、规格2N[image: ]钩码多个，实验装置如图所示；请你协助“勇创”兴趣小组完成实验；
（1）除上述实验器材，完成该实验还需要的测量工具是______；
（2）实验数据记录如下表：
	次数
	物体重力（N）
	物体上升的高度（cm）
	弹簧测力计的示数（N）
	绳子自由端移动的距离（cm）
	机械效率

	1
	2
	10
	1.0
	30
	66.75

	2
	4
	10
	1.7
	30
	

	3
	6
	10
	2.4
	30
	83.3%
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①根据表格中的数据，第二次实验时滑轮组的机械效率为______；
②分析实验数据可得出结论同一滑轮组，物体提升相同高度，______，机械效率越高；
③若要验证猜想二，你的关键操作是______。
【答案】    ①. 刻度尺    ②. 78.4％    ③. 物体的重力越大    ④. 控制物体的重力和动滑轮的个数不变，改变物体上升的高度
【解析】
【详解】（1）[1]在探究影响滑轮组机械效率的因素的实验中，需要测量物体和绳子端移动的距离，故还需要刻度尺。
（2）[2]由表格中的数据可知，物体上升的高度h=10cm=0.1m，绳子自由端移动的距离s=30cm=0.3m，则第二次实验时滑轮组的机械效率为


[3]分析实验数据可得，同一滑轮组，物体提升相同高度时，物体的重力越大，有用功越大，机械效率就越高。
[4]要验证滑轮组机械效率可能与被提升物体的高度有关，需要控制物体的重力和动滑轮的个数不变，改变物体上升的高度从而探究机械效率的变化情况。
22. 在“测量小灯泡的电功率”时，某同学选好实验器材开完成了部分连线，如图（a）所示电源电压可调，小灯泡的额定电压为4V、阻值约为9Ω，请协助该同学完成实验：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（1）请用笔画线代替导线将实物图连接完整_____；（要求导线不能交叉、考虑电流表量程的选择和滑动变阻器对电路的保护）
（2）连接好电路后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P的位置，眼睛观察表并记录小灯泡在多个工作状态下的电压（U）、电流（I）；
（3）根据测量数据，绘出小灯泡的I-U图像如图（b）所示，发现图线是一条曲线，该同学由此得出结论灯丝电阻随两端的电压升高而增大，这是一个错误结论，请你分析结论错误的原因：______；
（4）I-U图像中，Ix为额定电压下小灯泡的工作电流，电流表的示数如图（c）所示，小灯泡的额定功率为______ W；
（5）该同学了解小灯泡消耗功率的变化特点后，联想到已学知识通过定值电阻的电流随两端电压变化的关系，于是拆下滑动变阻器，选用一个R0=7.5Ω的定值电阻与小灯泡串联，接入电路，再次进行实验，此时小灯泡和定值电阻功率同为______ W。
【答案】    ①. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    ②. 见解析
    ③. 1.44
    ④. 0.768
【解析】
【详解】（1）[1]测量小灯泡电功率时，应将电压表并联在小灯泡两端，电流表串联在电路中，闭合开关前，将滑动变阻器的最大值接入电路中，小灯泡的额定电压为4V、阻值约为9Ω，小灯泡的电流



所以电流表的量程选择0~0.6A，电路连接如图所示：
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（3）[2]该同学的实验具有偶然性，不能得出普遍规律，所以实验结论是错误的，应该换不同规格的灯泡，多次实验，得出结论。
（4）[3]由图（c）可知，电流表的示数为0.36A，则小灯泡的额定功率
P=UI=4V×0.36A=1.44W
（5）[4]由图（b）可知，当小灯泡两端电压为2.4V时，流过小灯泡的电流为0.32A，此时小灯泡的电功率
P'=U'I'=2.4V×0.32A=0.768W
此时小灯泡的电阻



所以定值电阻的电功率为0.768W。
（五）综合应用题（本题共2小题，每小题6分，共12分。解答时须写出必要的文字说明、计算公式和过程，若只写出计算结果不得分。）
23. 如图所示，将边长为20cm的正方体放入水中，正方体浸入水中的深度为10cm，已知水的密度为1×103kg/m3 ，g=10N/kg。求：
（1）水对正方体下表面的压强；
（2）正方体受到的浮力；
（3）正方体的密度。
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【答案】（1）1×103Pa；（2）40N；（3）0.5×103kg/m3
【解析】
【详解】解：（1）正方体浸入水中的深度为10cm，则水对正方体下表面受到的压强
p=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×10×10-2m=1×103Pa
（2）正方体受到的浮力
F浮=ρgV排=1×103kg/m3×10N/kg×20×10-2m×20×10-2m×10×10-2m=40N
（3）正方体漂浮在水面上，根据浮沉条件可知，浮力大小等于重力大小，所以
G=F浮=40N
则正方体的质量


正方体的的密度



答：（1）水对正方体下表面的压强是1×103Pa；
（2）正方体受到的浮力是40N；
（3）正方体的密度是0.5×103kg/m3。
24. 你知道串联、并联电路的特点吗？请观察如图所示的电路，已知电源电压恒定，电阻R1=10Ω ，R3=30Ω。当开关S1、S2断开，S闭合，电流表的示数为0.3A；当开关S、S1、S2均闭合，电流表的示数变化数值为0.2A。求：
（1）电源电压；
（2）设电路中有两个电阻被烧坏，只有一个电阻处于工作状态，且电流表示数不为零，请你分析并计算电路中电流的大小。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】（1）12V；（2）0.5A
【解析】
【详解】解：（1）由图可知，当开关S1、S2断开，S闭合，电路为R1、R3的串联电路，电阻R1=10Ω ，R3=30Ω，此时电流表的示数为0.3A，电源电压
U=IR=I(R1+R3)=0.3A×(10Ω+30Ω)=12V
（2）由图可知，当开关S、S1、S2均闭合，电阻R1被短路，R2、R3并联在电路中，电路中有两个电阻被烧坏，若电阻R2、R3被烧坏，则电路断路，电流表没有示数，所以电阻R2、R3中有一个是正常工作的，则被烧坏的电阻中一定有R1，若电阻R2被烧坏，电路是R3的简单电路，电源电压是12V，则电路中的电流



此时电流表示数的变化量



与题中电流表变化0.2A不符，所以电阻R2正常工作，电阻R3烧坏，电流表的示数变化数值为0.2A，此时电路中的电流为
I2=I+0.2A=0.3A+0.2A=0.5A
答：（1）电源电压为12V；
（2）电路中电流的大小为0.5A。
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