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一、选择题（共10小题，每小题2分，共20分，每小题给出的四个选项中只有一个选项正确）
1. “天宫”课堂中，航天员王亚平与地面的同学进行了天地对话。传递信息利用的是（　　）
A. 次声波	B. 电磁波	C. 红外线	D. 紫外线
【答案】B
【解析】
【详解】A．次声波属于声音，而声音的传播需要介质，太空中没有空气，不能传声，所以不能利用次声波来传递航天员与地面的信息。故A不符合题意；
B．电磁波可以在真空中传播，航天员与地面的互动利用电磁波来传递信息，故B符合题意；
CD．红外线与紫外线属于不可见光，虽然可以在真空中传播，但不是用来传递信息的，故CD不符合题意。
故选B。
2. 初夏的傍晚，鸟鸣悠扬，蛙声一片，分辩鸟鸣和蛙声的主要依据是声音具有不同的（　　）
A. 音色	B. 音调	C. 频率	D. 响度
【答案】A
【解析】
【详解】音色反映了声音的品质和特色，不同发声体的材料、结构不同，发出声音的音色也就不同。我们能区分鸟鸣和蛙声，这是因为鸟和蛙发出.声音的音色不同，故A符合题意，BCD不符合题意。
故选A。
3. 风力发电路灯[image: ]核心部件是小型风力发电机，其工作原理是（　　）
A. 电磁感应	B. 电流的磁效应
C. 磁场对电流的作用	D. 磁极间的相互作用
【答案】A
【解析】
【详解】当风吹过的时候，线圈会在磁铁中做切割磁感线运动，线圈中就产生感应电流，这是电磁感应现象，利用电磁感应现象制成了发电机，故A符合题意，BCD不符合题意。
故选A。
4. 下列四个情境中，属动能转化为势能的是（　　）
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 拉弓放箭	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 踩板下滑
C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 秋千上摆	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 弹簧拉车
【答案】C
【解析】
【详解】A．拉弓放箭的过程是将弓的弹性势能转化为箭的动能，故A不符合题意；
B．踩板下滑的过程是重力势能转化为动能，故B不符合题意；
C．秋千上摆的过程，是动能转化为重力势能，故C符合题意；
D．弹簧拉车的过程是弹簧的弹性势能转化为车的动能，故D不符合题意。
故选C。
5. 花园里各种鲜花竞相开放，争奇斗艳。下列现象与对应的原因不正确的是（　　）
A. 香味——分子做永不停息地无规则运动
B. 花红——花瓣反射了太阳光中的红光
C. 叶动——力是改变物体运动状态的原因
D. 果落——物体间力[image: ]作用是相互的
【答案】D
【解析】
【详解】A．在花园里闻到香味，体现了分子在不停地做无规则运动，属于扩散现象，故A正确，不符合题意；
B．花红，不透明的花是红色的，表明花可以反射红色的光，故B正确，不符合题意；
C．叶动，叶子在运动，速度发生了变化，体现了力可以改变物体的运动状态，故C正确，不符合题意；
D．果落，果实落下来，只体现地球对果实的吸引力，即果实受到重力，并没有体现力的作用是相互的，故D不正确，符合题意。
故选D。
6. 如图所示电路，闭合开关S，灯泡L不亮且电流表和电压表均无示数，用电压表检测电路，当电压表分别接a、b两点和b、d两点时，电压表均无示数，接c、d两点时电压表有示数，则可判定（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 变阻器短路	B. 灯泡短路	C. 开关断路	D. 电流表断路
【答案】C
【解析】
【详解】A．如果变阻器短路，灯泡发光，电流表、电压表有示数，故A不符合题意；
B．如果灯泡短路，那么灯泡不能发光，电流表有示数，故B 不符合题意；
C．如果开关断路，电压表接a、b两点和b、d两点时，没有电流通过电压表，电压表均无示数，接c、d两点时有示数，故C符合题意；
D．如果电流表断路，电压表接c、d两点时，电压表无示数，故D不符合题意。
故选B。
7. 如图所示，烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上，无论怎样移动光屏都不能在光屏上得到烛焰清晰的像。可以观察到烛焰清晰像的操作是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 向左移动透镜同时调节光屏的位置
B. 光屏移到透镜左侧调节光屏的位置
C. 从透镜左侧透过透镜向右观察
D. 从透镜右侧透过透镜向左观察
【答案】D
【解析】
【详解】根据题意知道，实验时凸透镜与光屏的高度已调好，所以，无论怎样移动光屏都得不到清晰的像的原因是
u＜f或u=f
AB．为了在光屏上观察到烛焰清晰像，可以的操作是：凸透镜位置不变，蜡烛向左移动，物距增大，像距减小，同时光屏向左移动可以接到清晰的像，故A不符合题意，B不符合题意；
CD．若光屏上没有像，可能是因为物距小于焦距，成了虚像，为了观察到烛焰清晰像，也可以从透镜右侧透过透镜向左观察，故C不符合题意，D符合题意。
故选D。
8. 如图所示，用充气的气球模拟“喷气火箭”，把封口的夹子松开，球内气体向后喷出，气球向前运动。此过程中（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 气球的弹性势能增大	B. 喷出的气体内能减小
C. 喷出的气体热运动加剧	D. 喷出的气体向外界传递热量
【答案】B
【解析】
【详解】A．把封口的夹子松开，球内气体向外喷出，气球弹性形变变小，气球的弹性势能变小，故A不符合题意；
B．喷出的气体对外做功，内能减小，故B符合题意；
C．喷出的气体对外做功，内能减小，温度降低，热运动变慢，故C不符合题意；
D．喷出的气体对外做功，内能减小，温度降低，从外界吸热，故D不符合题意。
故选B。
9. 在内径约为1cm的玻璃管中注水近满，上端留一个气泡，用橡皮塞塞住管口，再将玻璃管翻转后竖直放置，气泡上升，如图所示。测得气泡上升40cm用时20s，则该过程中气泡所受浮力做功的功率最接近于（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 2×10﹣5W	B. 2×10﹣4W	C. 2×10﹣3W	D. 2×10﹣2W
【答案】B
【解析】
【详解】玻璃管的内径约为1cm，则玻璃管的半径约为0.5cm；气泡的形状近似为球形，则气泡的体积


由于气泡浸没在水中，故气泡排开水的体积


气泡在水中受到的浮力


气泡上升距离
s=40cm=0.4m
气泡所受浮力做的功


气泡所受浮力做功的功率


故气泡所受浮力做功的功率最接近于2×10﹣4W，故ACD不符合题意，B符合题意。
故选B。
10. 混凝土的抗压强度与混凝土的容重有关，工程上把容重定义为1m3混凝土的重。某发泡混凝土的抗压强度与其容重的关系数据如表。下列关于混凝土容重γ、抗压强度p与密度ρ的关系图像可能正确的是（　　）
	抗压强度p（106Pa）
	3[image: ]3
	3.8
	4.3
	5.0
	5.5
	6.2
	7.4

	容重γ（103N·m-3）
	8.2
	8.6
	8.9
	9.3
	9.5
	9.7
	10.0



A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】C
【解析】
【详解】AB．根据容重定义可知，混凝土容重为


即混凝土容重γ与密度ρ成正比，故AB错误；
CD．由表中数据可知，混凝土的抗压强度p与其容重γ的关系图大致如下
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
因为混凝土容重γ与密度ρ成正比，所以混凝土的抗压强度p与密度ρ的关系图像和抗压强度p与容重γ的关系图像的变化趋势一样，故C正确，D错误。
故选C。
二、填空题（共5小题，每空1分，共21分）
11. 2022年6月5日上午，长征2F火箭载着带有三名宇航员的神舟十四号飞船点火升空。升空过程中，飞船外面的整流罩与大气产生强烈摩擦，以______的方式产生大量热量。为保护飞船安全，整流罩必须具有极好的______性，随着火箭高度的增如，大气压逐渐______。最终冲出大气层，与中国空间站会合。
【答案】    ①. 做功    ②. 隔热    ③. 降低
【解析】
【详解】[1]摩擦生热是机械能转化为内能，是用做功的方式产生了大量的热量。
[2]飞船外面的整流罩与大气产生强烈摩擦，会产生大量的热，为了防止大量的热传给飞船，整流罩必须具有极好的隔热性。
[3]大气压随着高度的增加而减小，随着火箭高度的增如，大气压逐渐降低。
12. 长江生态不断恢复，江面上再现“江豚群舞”的场最。小明利用3D打印机打印出江豚模型如图甲所示，该模型的长度是______cm。把模型放在天平的左盘，天平平衡时，右盘中无砝码，游码的示数如图乙，模型的质量为______g。将模型放入盛满水的溢水杯中，溢出水2.8g。该模型在水中静止时的状态是______，放入模型后，水对杯底的压强大小将______。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. 3.35    ②. 3.6    ③. 沉底    ④. 不变
【解析】
【详解】[1]由图可知，刻度尺的分度值为0.1cm，由于刻度尺读数时需估读到分度值的下一位，所以物体的长度为3.35cm。
[2]由图乙可知，标尺的分度值为0.2g，所以模型的质量为3.6g。
[3]模型的质量
m=3.6g=0.0036kg
模型的重力
 G=mg=0.0036kg×10N/kg=0.036N
将模型放入盛满水的溢水杯中,排开水的质量
m排=2.8g=0.0028kg
根据阿基米德原理可知，模型受到的浮力为
F浮=G排=m排g=0.0028kg×10N/kg=0.028N
由于F浮< G,所以模型放入水中静止时处于沉底状态。
[4]放入模型后，溢水杯中水面高度不变，水的密度不变，根据p=ρgh可知，水对杯底的压强不变。
13. 某品牌能热水器具有电加热功能。太阳能属于______能源，电加热器的功率为2.1kW，则加热两小时消耗的电能为______kW·h；热水器储水100kg，水的比热容为4.2×103J/（kg·℃），某天阳光照射水温升高60℃，水吸收的热量为______J，要产生同样多的热量，需要电加热______s。
【答案】    ①. 可再生    ②. 4.2    ③. 2.52×107    ④. 1.2×104
【解析】
【详解】[1]在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源，太阳能是可再生能源。

[2]电加热器的功率为2.1kW，根据可得，加热两小时消耗的电能为


[3]水吸收的热量为


[4]要产生同样多的热量，消耗的电能为


需要加热的时间为


14. 学校开展“家务劳动我来做”活动。同学们积极响应。
（1）小芳用抽气机对装被子的密封袋抽气，这是利用______的作用减小袋内体积。浴室里的镜子模糊不清，小芳擦干水珠后又能看清自己，因镜子发生的是______反射；
（2）小红发现，鸡翅用油炸比用水煮熟得快。因为油炸时油的______比水高，她测得家里每天用米480g，米的体积为400cm3，米的密度约为______g/cm3；她还发现米与水质量比按1：1煮的饭更可口，则米与水的体职比为______。
【答案】    ①. 大气压    ②. 镜面    ③. 沸点    ④. 1.2    ⑤. 5:6
【解析】
【详解】（1）[1]抽气机把密封袋的空气抽走，导致密封袋内的气压小于外界大气压，密封袋在大气压的作用下把密封袋压扁，从而减小袋内的体积。
[2]平行光射到反射面后，如果反射光线也是平行的，这种反射角镜面反射。由于镜子的表面光滑，因此镜子发生的是镜面反射。
（2）[3]液体在沸腾的过程中继续吸热，温度保持不变，在标准大气压下，水的沸点是100℃，食用油的沸点比水高得多，所以鸡翅用油炸比用水煮熟得快。
[4]质量480g的米的体积为400cm3，则米的密度为



[5] 米与水的质量比为1：1，由可知，米与水的体积比为


15. 实验小组做“探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验。
（1）如图甲，沿水平方向______拉动木块测出滑动摩擦力大小；
（2）在木块上添加砝码，重复（1），发现弹簧测力计示数变大，说明滑动摩擦力的大小与______有关；在长木板上分别铺上毛巾和棉布，进行对照实验，这是为了探究滑动摩擦力的大小与______的关系；
（3）图甲中，增大拉力使木块加速运动，木块受到的滑动摩擦力大小将______；
（4）实验中发现弹簧测力计的示数不易稳定，改用如图乙的装置水平拉动长木板，结果发现测力计示数仍然不够稳定，可能的原因是______。
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【答案】    ①. 匀速    ②. 压力大小    ③. 接触面的粗糙程度    ④. 不变    ⑤. 木板表面的粗糙程度不均匀
【解析】
【详解】（1）[1]实验时，用弹簧测力计沿水平方向匀速拉动木块，并使木块做匀速直线运动，根据二力平衡可知，弹簧测力计拉力大小与摩擦力大小相等，可以测出木块在木板上滑行时受到的摩擦力。
（2）[2]添加砝码，木块对木板的压力变大，重复（1），发现弹簧测力计示数变大，说明物体所受的滑动摩擦力变大，故滑动摩擦力的大小与压力大小有关。
[3]在长木板上分别铺上毛巾和棉布，接触面的粗糙程度变大，压力大小不变，进行对照实验，这是为了探究滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度的关系。
（3）[4]物体所受的滑动摩擦力的大小与压力大小及接触面的粗糙程度有关，图甲中，增大拉力使木块加速运动，木块受到的滑动摩擦力大小将不变。
（4）[5]实验中发现弹簧测力计的示数不易稳定，改用如图乙的装置水平拉动长木板，结果发现测力计示数仍然不够稳定，可能的原因是木板表面的粗糙程度不均匀，木块在木板不同的地方受到的摩擦力不一样导致的。
三、解答题（共9小题，共49分）
16. 如图，重为G的小球漂浮在水面上，请画出小球的受力示意图。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【解析】
【详解】小球漂浮在水面上时，其受到的重力和浮力是一对平衡力，二力大小相等、方向相反、作用在同一直线上，过小球的重心作出竖直向下的重力和竖直向上的浮力，并标上符号。如下图所示:
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
17. 如图，物体AB正立在平面镜前，请作出物体AB在平面镜中所成的像。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【解析】
【详解】根据平面镜成像的特点，先作出物体AB的端点A、B在平面镜中的对称点A′、B′，连接A′、B′点即为物体AB在平面镜中的像，辅助线与像用虚线，如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
18. 如图，请用笔画线代替导线，将三孔插座、开关和电灯分别接入电路。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【解析】
【详解】由图知，中间线与三孔插座左孔连接的应该是零线，下方与大地连接的应该是地线，则上方的应该是火线。
（1）三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。
（2）灯泡的接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。
接线如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
19. 氢能源汽车具有零排放的环保优势，某款氢能源汽车总质量为1.5×103kg，在水平公路上以70km/h的速度匀速行驶时受到的阻力为1.2×103N，行驶0.5h消耗氢0.6kg，已如氢的热值为1.4×108J/kg，g取10N/kg。求汽车：
（1）受到的重力和牵引大的大小；
（2）行驶的距离和牵引力做的功；
（3）利用氢能的效率。
【答案】（1）1.5×104N，1.2×103N；（2）3.5×104m，4.2×107J；（3）50%
【解析】
【详解】解：（1） 汽车受到的重力
G=mg=1.5×103kg×10N/kg=1.5×104N
因为匀速行驶，根据二力平衡原理，汽车受到的牵引力
F牵=f=1.2×103N
（2）汽车行驶的距离为
s=vt=70km/h×0.5h=35km=3.5×104m
牵引力做的功为
W=F牵s=1.2×103N×3.5×104m=4.2×107J
（3）氢完全燃烧所产生的热量
Q=mq=0.6kg×1.4×108J/kg=8.4×107J
汽车利用氢能的效率


答：（1） 汽车受到的重力为1.5×104N，汽车受到的牵引力为1.2×103N；
（2）汽车行驶的距离为3.5 × 104m，牵引力做的功为4.2×107J；
（3）汽车利用氢能的效率为50%。
20. 如图所示，电源电压恒定，R0是定值电阻，小灯泡L标有“6V 3W”，滑动变阻器R1的最大阻值为20Ω。三个开关均闭合时，小灯泡恰好正常发光，电流表示数为1.5A。
（1）求小灯泡的额定电流；
（2）求电阻R0的阻值；
（3）闭合S，断开S1和S2，移动变阻器的滑片P，求电路总功率的最小值和最大值。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】（1）0.5A；（2）6Ω；（3）1.4W，1.6W
【解析】
【详解】解：（1） 根据P=UI可知小灯泡的额定电流


（2）三个开关均闭合时，灯泡和定值电阻并联，小灯泡恰好正常发光，根据并联电路的电压特点可知电源电压
U=UL=6V
电流表示数为1.5A，根据并联电路的电流特点可知通过定值电阻的电流
I0=I-IL=1.5A-0.5A=1A
根据欧姆定律可知电阻R0的阻值




（3）闭合S，断开S1和S2，定值电阻和滑动变阻器串联，滑动变阻器接入电路的阻值最大时，总电阻最大，电源电压不变，根据可知电路的总功率最小；滑动变阻器R接入电路的阻值为0N时，总电阻最小，电源电压不变，根据可知电路的总功率最大。电路总功率的最小值


电路总功率的最大值


答：（1）小灯泡的额定电流为0.5A；
（2）电阻R0的阻值为6Ω；
（3）电路总功率的最小值和最大值分别为1.4W、6W。
21. 实验小组用图甲装置做“观察水的沸腾”实验，水温使用精密温度计测量（图中未显示）。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（1）安装实验装置时调节石棉网的高度，使用酒精灯火焰的______给水加热；
（2）从水温达到90.0℃开始每隔1min记录一次水温，直到水沸腾一段时间后停止加热。数据记录如下表所示：
	时间/min
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	温度/℃
	92.5
	94.8
	96.9
	98.2
	98.8
	99.0
	99.0


（3）根据实验数据在图乙中描点画出温度随时间变化的图像______；
（4）观察可知，水沸腾时温度______，水的沸点是______℃；
（5）水沸腾时上升的气泡越来越大，请对此作出解释______。
【答案】    ①[image: ] 外焰    ②. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    ③. 不变    ④. 99.0    ⑤. 见解析
【解析】
【详解】（1）[1]因为酒精灯的外焰温度最高，故实验时，应当用酒精灯外焰给水加热。
（3）[2]横轴代表加热时间，纵轴代表水[image: ]温度，确定对应点，描点连线做出如下图像
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（4）[3][4]由表中数据分析可知，水在99.0℃时，不断吸收热量，温度保持99.0℃不变，因此水的沸点是99.0℃。
（5）[5]水沸腾时，水大量汽化，汽化的水蒸气进入气泡，气泡不断增大。
22. 用图甲滑轮组做“探究动滑轮的重对滑轮组机械效率的影响”实验。实验中把不同的磁铁吸附在动滑轮边框上以改变滑轮的重，每次实验都匀速拉动绳端使物体上升10cm。不计绳重，实验数据如表。
	次数
	G物/N
	G动/N
	F/N
	η/%

	1
	6.0
	0.3
	2.2
	90.9

	2
	6.0
	1.0
	
	

	3
	6.0
	1.9
	2.9
	69.0

	4
	6.0
	3.2
	3.4
	58.8


（1）每次实验绳端移动距离为______cm；
（2）第2次实验中拉力F的示数如图乙，读数为______N，第2次实验滑轮组的机械效率为______%。分析数据可知：在物重不变的情况下，动滑轮越重滑轮组的机械效率越______；
（3）实验中若仅增大绳端移动的距离，则滑轮组的机械效率将______；
（4）本实验中，在物重不变的情况下，动滑轮变重时，由摩擦引起的额外功占总额外功的比例______（选填“变大”“变小”或“不变”）。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. 30    ②. 2.5    ③. 80    ④. 低    ⑤. 不变    ⑥. 变小
【解析】
【详解】（1）[1]从图甲可以看出，绳子承重股数为n=3，因此绳端移动距离为


（2）[2]测力计的分度值为0.1N，从图乙看出，其读数为2.5N。
[3]第2次实验中，滑轮组的机械效率为


[4]分析数据可知，在物重不变的情况下，从实验1至实验4，动滑轮的重力逐渐变大，滑轮组的机械效率逐渐变小，故动滑轮越重滑轮组的机械效率越低。
（3）[5]实验中若仅增大绳端移动的距离，根据


可知，滑轮组的机械效率将不变。
（4）[6]四次实验中，物体上升的高度为


有用功为


第1次实验中，克服动滑轮的重力所做的额外功


总功为


摩擦引起的额外功为


摩擦引起的额外功占总额外功的比例为


第3次实验中，克服动滑轮的重力所做的额外功


总功为


摩擦引起的额外功为


摩擦引起的额外功占总额外功的比例为


第4次实验中，克服动滑轮的重力所做的额外功


总功为


摩擦引起的额外功为


摩擦引起的额外功占总额外功的比例为


由此可知，在物重不变的情况下，动滑轮变重时，由摩擦引起的额外功占总额外功的比例变小。
23. 小明在学习电阻概念的过程中，经历了以下三个探究活动。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
活动一：在如图甲所示电路中的A、B两点间先后接入：铜线、铅笔芯、镍铬合金丝，通电后观察到灯泡的亮度分别为：亮、较亮、较暗；
（1）该实验现象说明：______；
活动二：小明将三个不同的导体分别接入如图乙所示电路中的M、N两点间，分别测出不同导体两端的电压U和通过的电流I，实验结果记录在表1中；
表1
	导体
	导体a
	导体b
	导体c

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	电压/V
	2
	4
	6
	1
	2
	3
	4
	6
	8
	

	电流/A
	0.2
	0.4
	0.6
	0.2
	0.4
	0.6
	0.2
	0.3
	0.4
	


（2）①请用笔画线代替导线把图乙电路连接完整______，要求当滑片P向左滑动时，变阻器接入电路的电阻变大；
②分析表1数据，可知，同一导体，______；不同导体，______。可见，______反映了导体本身的一种性质，物理学上把导体的这种性质定义为电阻；
活动三：利用表2中提供的导体，探究影响电阻大小的因素；
表2
	导体序号
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥

	材料
	镍铬
	镍铬
	镍铬
	镍铬
	锰铜
	锰铜

	长度/m
	1
	0.8
	1
	0.5
	1
	0.8

	横截面积/mm2
	0.5
	0.8
	1.8
	0.5
	0.5
	1.2


（3）为了探究导体电阻的大小与导体的材料、长度和横截面积的关系，至少需要选择表2中的______（填导体的序号）导体作为研究对象，若仅选择导体③和⑤用来探究导体电阻的大小与横截面积的关系，你觉得是否可行？请作出判断并说出理由：______；
（4）电阻的定义方法，反映了导体阻碍电流的物理性质。物理学上还有一些用这种方法定义的。能反映出物质或物体某种物理性质的物理量，请列举一个：______。
【答案】    ①. 导体的电阻与导体的材料有关    ②. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    ③. 电压与电流的比值相同    ④. 电压与电流的比值不相同    ⑤. 电压与电流的比值    ⑥. ①、③、④、⑤    ⑦. 不可行，没有控制导体的材料相同    ⑧. 密度
【解析】
【详解】（1）[1]实验中的A、B两点间先后接入铜线、铅笔芯、镍铬合金丝，即接入电阻的材料不同，通电后灯泡的亮度不同，说明导体的电阻与导体的材料有关。
（2）①[2]滑片P向左滑，变阻器接入电路的电阻变大，故滑片以右下接线柱连入电路中，如下图所示
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
②[3][4][5]由表1知导体a电压与电流的比都为10，导体b电压与电流的比都为5，导体c电压与电流的比都为20，故可以得出：同一导体，电压与电流的比值相同；不同导体，电压与电流的比值不相同。由此可见，电压与电流的比值可以反映导体本身的一种性质，在物理学上把导体的这种性质定义为电阻。
（3）[6]为了探究导体电阻的大小与导体的材料的关系，需要控制长度和横截面积相同，改变导体的材料，①、⑤符合题意；为了探究导体电阻的大小与长度的关系，需要控制导体的材料和横截面积相同，改变导体的长度，①、④符合题意；为了探究导体电阻的大小与横截面积的关系，需要控制长度和导体的材料相同，改变导体的横截面积，①、③符合题意；故要探究导体电阻的大小与导体的材料、长度和横截面积的关系，至少需要选择表2中的①、③、④、⑤导体作为研究对象。
[7]由表格数据知③和⑤的长度相同，材料不同，横截面积不同，由于没有控制导体的材料相同，根据控制变量法，所以不能选择导体③和⑤用来探究导体电阻的大小与横截面积的关系。
（4）[8]用电压与电流的比值表示电阻，这种方法叫比值定义法，物理学中用某种物质的质量与其体积的比值来表示这种物质的密度。
24. 阅读短文，回答问题。
激情冰雪
纯洁冰雪，激情冬奥，北京冬奥会点燃了人们对冰雪运动的激情。周日，小华跟爸爸去游乐场体验冰雪运动，还学到了很多知识。
冰雪梯是很刺激的游乐项目，图甲为冰雪示意图。小华发现，选用不同材料的滑板，从倾斜滑道顶端由静止滑下后，沿滑道运动的水平方向总距离L不同，设滑板对水平滑道压力和滑板所受阻力的比值为k，已知L的大小随k值的变化关系如图乙。
小华乘雪地车来到滑雪场，首先看到是的积雪深度测量仪，其基本结构如图丙所示。测量仪工作时竖直向下发出超声波，超声波经雪面反射返回检测仪，测出超声波从发出到返回的时间，就可知道积雪的深度。已知测量仪的超声波发射和接收端口距地面4.3m。
测量仪内置温度修正装置用以稳定仪器内部的温度环境，如图丁所示是修正装置的部分电路图，两个独立的电路中电源电压相等，R1为热敏电阻，阻值随温度的升高而降低，R2、R4为定值电阻，R3为滑动变阻器，R1的阻值随环境温度变化时，其两端的电压随之发生变化，被控制电路根据R1与R3两端电压差值ΔU对温度进行修正。
滑雪场使用的是人造雪，造雪机用高压空气把吸入的水吹成小水珠，小水珠落地前凝结成小冰晶，这小冰晶就是雪花。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（1）小华从冰滑梯上运动到水平轨道后，还能继续滑行一段距离，是由于______的缘故，以滑板为参照物，小华是______的；
（2）关于在雪地里活动的体验和造雪机的工作特点，下列说法正确的是______；
A．戴墨镜是为了防止强光伤害眼睛
B．听不清远处声音是因为温度低声速小
C．造雪机用水造雪属于凝华现象
D．造雪机可以在任何温度环境下制雪
（3）在冰滑梯上运动时小华与滑板的总重为500N，他在冰滑梯项目中沿滑道运动的水平方向总距离L为120m，则滑板对水平滑道压力和滑板所受水平阻力的比值k为______，运动中滑板受到的水平阻力为______N；
（4）图丁所示电路中，R2＝100Ω，R4＝1kΩ，某温度时R1＝20Ω，为使R1和R3两端的电压相等，R3接入电路的阻值为______Ω。保持R3接入电路的阻值不变，当温度降低时，测得ΔU＝1V，R2两端的电压为3V。则电源电压为______V；
（5）积雪深度测量仪工作时，测出超声波从发射到返回的时间为0.02s，超声波的传播速度为340m/s，则积雪的深度为______m；履带式雪地车两条履带的总宽度为1.6m，满载时雪地车对水平雪地的压强为1.5×104Pa，可将积雪压实0.34m的深度。当满载的雪地车以某一速度在水平雪地上匀速行驶时，发动机的总功率为3.4×104W，其中60%用于压实积雪，则雪地车行驶的速度为______m/s。
【答案】    ①. 惯性    ②. 静止    ③. A    ④. 5.0    ⑤. 100    ⑥. 200    ⑦. 4.8    ⑧. 0.9    ⑨. 2.5
【解析】
【详解】（1） [1][2]小华从冰滑梯上运动到水平轨道后，由于惯性，还要保持原来的运动状态，继续向前运动，以滑板为参照物，小华与滑板之间的位置不变，处于静止状态。
（2）[3]A．墨镜可以吸收一部分光， 能防止强光伤害眼睛，A正确；
B．听不清远处声音，是因为雪疏松多孔，吸收了部分声音，故B错误；
C．造雪机用水造雪，小水珠变成小冰晶，是凝固现象，故C错误；
D、造雪机造雪是小水珠变成小冰晶，只能在温度等于或低于水的凝固点（0°C）时发生，故D错误。
故选A。
（3）[4][5]因为滑板沿滑道运动的水平方向总距离L为120m，由图乙知，k=5.0，滑板对水平滑道压力
F=G总=500N

由题意知，所以，水平阻力


（4）[6][7]设图丁两个独立的电路中电源电压均为U，根据串联电路电压分配与电阻成正比，可得



所以，，使R1和R3两端的电压相等，即




所以




当温度降低时，热敏电阻R1的阻值会升高，由串联分压规律可知，其两端电压增大，已知R2两端的电压为3V，则
U1′ =U- 3V
已知ΔU =1V，即
U1′-U3=1V


解得U=4.8V。
（5）[8]超声波发射和接收端口到雪表面距离


积雪的深度
h=H-s=4.3m-3.4m=0.9m
[9]雪地车行驶的速度为v，行驶时间为t，则雪地车压下雪的面积：S=vtL，压雪做的功
W=Fh'=pSh'

压雪功率，已知总功率的60%用于压实积雪，即P压= 60%P，所以





解得v=2.5m/s。
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