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南通市2022年高中阶段学校招生暨初中学业水平考试
物理
本试卷分试题卷和答题卡两部分。试题卷共10页，答题卡共6页。满分90分。考试时60分钟。
注意事项：
1.答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米的黑色墨迹签字笔填写在答题卡上，并认真核对条形码上的姓名、准考证号、考点、考场号。
2.第Ⅰ卷答案使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上，第Ⅱ卷答案使用0.5毫米的黑色墨迹签字笔书写在答题卡的对应框内（1-14题须用2B铅笔填涂）。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。
3.考试结束后，将试题卷和答题卡一并交回。
第I卷（选择题）
一、单选题
1. 与美国、印度等国对比，我国疫情防控的成就充分体现了我国制度的优越性。为了有效防范疫情再度爆发，接种疫苗是最佳途径。在接种疫苗过程中，下列估测正确的是（　　）

A. 注射器的长度约为

B. 疫苗存放环境的温度约为

C. 一人一次注射疫苗的剂量约为

D. 注射器的针尖刺入皮肤时的压强约为
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】A．注射器的长度约为6cm，故A错误；

B．疫苗存放环境的温度约为，故B错误；

C．一人一次注射疫苗的剂量约为，故C错误；
D．针尖的面积大约是4×10-4cm2，压力大约是2×10-5N，注射器的针尖刺入皮肤时的压强

=500Pa
故D正确。
故选D。
2. 如图所示，弹簧的一端固定在墙上，在弹性限度内，另一端用手向右拉长弹簧，且保持不动，下面有关说法不正确的是（　　）
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A. 弹簧产生的弹力的施力物体是“弹簧”
B. 弹簧产生的弹力的受力物体是“手和墙”
C. 手受到弹力是因为弹簧发生了弹性形变
D. 手受到弹力是因为手发生了弹性形变
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】AB．物体因为弹性形变而产生的力叫做弹力，发生弹性形变的物体弹簧即为施力物体，弹簧发生弹性形变产生对手和墙的拉力，则墙和手为受力物体，故AB正确，AB不符合题意；
CD．手受到弹力的原因是弹簧发生弹性形变，弹簧要恢复到原状，故C正确，C不符合题意，D错误，D符合题意。
故选D。
3. 为预防新冠肺炎，需要用手持测温枪测量体温。下列相关物理量的估测最接近实际的是（　　）

A. 一只测温枪的重力约为40N	B. 测得的正常体温约
C. 测温仪距离被测者约2m	D. 测量一人体温用时约5min
【答案】B
【解析】
【详解】A．一只测温枪的重力约为1N，故A不符合题意；


B．人的正常体温约，所以测得的正常体温约，故B符合题意；
C．测温仪距离被测者约2cm，故C不符合题意；
D．测量一人体温用时约5s，故D不符合题意。
故选B。
4. 小明家上次查看电能表示数为[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]本次查看时电能表读数如图所示，则下列说法正确的（　　）
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A. 电能表是测量电功率的仪表
B. 这个电能表的额定功率为2200W
C. 他家在这段时间内消耗[image: ]电能为903kW•h
D. 若只让一个标有“220V 1000W”电热水器正常工作10min，则该表圆盘转了600转
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】A．电能表是测量用电器消耗电能的仪表，不是测量电功率的，故A错误；
B．电路允许接的用电器的最大功率
P最大=UI最大=220V×10A=2200W
这个功率不是电能表的额定功率，故B错误；
C．他家在这段时间内消耗的电能
W=8633.5kW•h-8543.2kW•h=90.3kW•h
故C错误；
D．3600r/（kW•h）表示电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转过3600r，只让一个标有“220V 1000W”的电热水器正常工作10min，其消耗的电能为


则电能表的圆盘转过的圈数


故D正确。
故选D。
5. 下列几种估测最符合实际情况的是（　　）
A. 人正常步行的速度约为1.1 m/s
B. 人讲话时声音的响度约为200dB
C. 人体感觉最舒适的温度约为50℃
D. 一张试卷的厚度大约1cm
【答案】A
【解析】
【详解】A．成年人的步行速度约为


故A符合题意；
B．人正常讲话时声音的响度约为50分贝，过高的声音会损坏人的听觉，故B不符合题意；
C．对人体而言，较为舒适的温度区间为18～25℃，故C不符合题意；
D．一页纸的厚度约为
0.1mm＝0.01cm
故D不符合题意。
故选A。
6. “六•一”期间，小莉和同学们到七星峰旅游时进行了一场登山比赛。下列有关功率的说法正确的是（　　）
A. 用时最短的功率最大	B. 速度最快的功率最大
C. 体重最大的功率最大	D. 做功最快的功率最大
【答案】D
【解析】
【详解】功率是指物体做功快慢的物理量，做功最快的功率最大。比较功率的大小，需要知道所做的功及所用时间的多少。故ABC错误，D正确。
故选D。
7. 如图所示，轻质杠杆AB绕O点转动，某同学在杠杆的左端挂一重为G的物块，在A端施加一个始终竖直向下的力F，将重物慢慢提升到一定高度，使杠杆处于图示的位置静止。下列说法错误的是（　　）
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A. 此时杠杆是平衡的
B. 此时该杠杆是省力杠杆
C. 此时G×OB≠F×OA
D. 要使A端的力最小，则F的方向应垂直OA向下
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A．杠杆处于图示的位置静止，此时杠杆是平衡的，故A正确，不符合题意；
B．如下图所示，此时该杠杆的动力臂大于阻力臂，故此时是省力杠杆
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故B正确，不符合题意；
C．此时杠杆平衡，由杠杆平衡条件得G×l1=F×l2，由两个直角三角形相似得


所以此时
G×OB=F×OA
故C错误，符合题意；
D．要使A端的力最小，需要动力臂最长，即动力臂为OA时，动力最小，则F的方向应垂直OA向下，故D正确，不符合题意。
故选C。
8. 如图所示是“探究电动机转动原理”的实验装置，闭合开关后，金属杆向左运动，要使金属杆向右运动，应采取的措施是（　　）
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A. 磁场方向不变，改变电流方向
B. 同时改变电流方向和磁场方向
C. 电流大小不变，改变磁场强弱
D. 同时改变电流大小和磁场强弱
【答案】A
【解析】
【详解】AB．若要让金属杆向右运动，改变金属杆的受力方向，可以改变电流方向或改变磁场方向，但不能同时改变电流方向、磁场方向，故A正确、B错误；
CD．导体受力方向与电流的大小和磁场的强弱无关，故CD错误。
故选A[image: ]
9. 如图所示，是四冲程内燃机其中一个冲程的示意图，该冲程的能量转化情况是(     )
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A. 化学能转化成内能
B. 机械能转化成内能
C. 机械能转化成化学能
D. 内能转化成机械能
【答案】B
【解析】
【详解】由图可知，两个气门关闭，活塞向上运动，是压缩冲程，该过程消耗机械能获得内能，是将机械能转化为内能．故B符合题意．
10. 节约能源，人人有责。不提倡的做法是（　　）
A. 用节能灯代替白炽灯照明；
B. 私家车代替公交车出行
C. 离开教室，人走灯灭
D. 夏天空调温度调得不要太低
【答案】B
【解析】
【详解】A．用节能灯代替白炽灯节约电能，光照效果好，故A不符合题意；
B．私家车代替公交车出行，增加碳排放和能源的消耗，故B符合题意；
C．离开教室，人走灯灭，减少不必要的消耗，节约电能，故C不符题意；
D．夏天空调温度调得过低，会使得功率增大，消耗电能较多，浪费能源，所以调得不要太低可以节约电能。故D不符合题意。
故选B。
11. 青春期的女生声音变得尖细，而男生变得低沉，就其原因，王青同学建议可以上网查询。对于“王青同学建议可以上网查询”是科学探究环节中的（　　）
A. 提出问题	B. 猜想与假设	C. 制定计划	D. 进行实验
【答案】C
【解析】
【详解】A．青春期的女生声音变得尖细，而男生变得低沉的原因是什么？是提出问题，故A不符合题意；
B．猜想男生和女生声音不同可能与哪些因素有关，是猜想与假设，故B不符合题意；
C．确定明确的探究目标，选择可行的探究工具，列出完整的探究步骤是制定计划，可以通过网络查询的方式得到结果，是制定计划，故C符合题意；
D．根据计划，进行实验操作，是进行实验，故D不符合题意。
故选C。
12. A、B、C三个物体分别从位于同一水平直线上的a、b、c三点开始沿该直线运动，如图甲所示，a、c之间的距离为80m，a、b之间的距离为30m。其中B、C两物体同时出发，物体A向右运动，其运动的s~t图如图乙所示，物体B作匀速直线运动，物体C运动的v~t图如图丙所示，前2s物体C通过的路程为3m，从开始计时10s后，A、C相距67m，A、B相距20m。则下列说法正确的是（　　）
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A. 物体B向右运动，速度为2m/s
B. 物体C向左运动，前10s的平均速度为2.7m/s
C. 开始计时20s后，A、C两物体相距57m
D. 开始计时10s后，B、C两物体可能相距87m
【答案】D
【解析】
【详解】AB．由图乙可知，物体A的速度



由图乙可知，物体A计时2s后出发，则10s后，由可得物体A从a点出发向右走的路程为



由图丙可知，10s后根据可得物体C从c点出发运动的路程为


根据题意，a、c之间的距离为80m，计时10s后，物体A、C相距67m，可判断物体C往右运动，其前10s的平均速度


根据题意，计时10s后，物体A、B相距20m，无法判断物体B往哪边运动。若物体B往左运动，则根据10s后物体A从a点出发向右走的路程为40m和a、b之间的距离为30m，可知物体B往左运动了10m，速度为


若物体B往右运动，则根据10s后物体A从a点出发向右走的路程为40m和a、b之间的距离为30m，可知物体B往右运动了30m，速度为


故AB错误；

C．计时20s后，由可得物体A从a点出发向右走的路程为



根据可得物体C从c点出发运动的路程为


a、c之间的距离为80m，则计时20s后，A离a点
90m-80m=10m
则此时A、C两物体相距
57m-10m=47m
故C错误；
D．由上已知计时10s后，物体C从c点出发运动的路程为27m，若物体B往左运动，则计时10s后，物体B向左运动10m，而b、c两点之间相隔
80m-30m=50m
此时B、C两物体相距
50m+10m+27m=87m
故D正确。
故选D。
13. 如图所示，将钢尺一端紧压在桌面上，另一端伸出桌面，用大小不同的力拨动钢尺，钢尺会发出不同的声音（　　）
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A. 音调	B. 音色	C. 响度	D. 速度
【答案】C
【解析】
【详解】将钢尺一端紧压在桌面上，另一端伸出桌面，用大小不同的力拨动钢尺，钢尺的振幅变化，则发出声音的响度变化，故ABD不符合题意，C符合题意。
故选C。
14. 如图所示是我国自主研制的一种中低空、长航时、多用途电动无人机。以下关于电动无人机的说法正确的是（　　）
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A. 无人机机身采用的复合材料密度小，可增大自重，便于操控
B. 无人机在加速起飞时，受平衡力的作用
C. 无人机降落后关闭发动机；由于惯性的作用还能继续向前运动一段距离
D. 无人机机身设计成流线型，是为了在飞行时减小阻力
【答案】D
【解析】
【详解】A．无人机机身采用的复合材料密度小，可减小自重，便于操控，故A错误；
B．无人机在加速起飞时，运动状态发生改变，受非平衡力[image: ]作用，故B错误；
C．无人机降落后关闭发动机；由于具有惯性，还能继续向前运动一段距离，惯性是物体的一种属性，不是作用，故C错误；
D．无人机机身设计成流线型，可以在飞行时减小空气对它的阻力，故D正确。
故选D。
第II卷（非选择题）
二、填空题
15. 文山地势西北高、东南低，海拔落差较大，最高的薄竹山主峰海拔为2991.2m。在山顶，水的沸点较低，其原因是山顶海拔高，大气压__________；连通器在生产生活中的应用非常广泛，请你举出一个应用连通器的实例：__________。
【答案】    ①. 小    ②. 见解析
【解析】
【详解】[1]液体的沸点随着表面气压的增大而升高，随气压减小而降低，由于山顶海拔高，大气压低，水的沸点较低。
[2]茶壶的壶嘴和壶身构成了连通器，锅炉水位计符合上端开口，下部连通的特点，构成了连通器。
16. 图中画出了两个磁极间的磁感线，这两个磁极都是______（选填“N”或“S”）极，图中B点的小磁针静止时北极所指的方向向______（选填“上” 或“下”）。
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【答案】    ①. N    ②. 下
【解析】
【详解】[1]磁体外部的磁感线方向总是从N极出发回到S极，有图可知，两个磁极都是N极。
[2]磁场中的小磁针的北极方向与所在位置磁感线方向相同，B点磁感线方向向下，故图中B点的小磁针静止时北极所指的方向向下。
17. 如图所示，两长方体A和B叠放在水平地面上，A受重力10牛，B受重力30牛，已知A对B的压强与B对地面的压强之比为3:2，则A与B的底面积之比为________，若把B放在A上，那么B对A的压强与A对地面的压强之比为______。
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【答案】    ①. 1:6    ②. 3:4
【解析】
【分析】

【详解】[1]由题意可知，A对B的压力大小等于A自身的重力，B对地面的压力大小等于A和B的重力之和，根据压强公式可知道A对B的压强与B对地面的压强分别是




数学变换可得




因为A对B的压强与B对地面的压强之比为3:2，即


A受重力10N，B受重力30N，所以A与B的底面积之比是


A与B的底面积之比是1:6。

[2]若把B放在A上，那么B对A的压力大小等于B自身的重力，即，A对地面的压力大小等于A和B重力之和，即





B对A的压力受力面积是，A对地面的压力受力面积也是，根据压强公式可知道B对A的压强与A对地面的压强分别是




B对A的压强与A对地面的压强之比是


B对A的压强与A对地面的压强之比是3:4。
18. 在“探充水沸腾时的温度变化特点”的实验中，两组同学在相同的环境中，用如图甲所示 的装置分别进行实验，并绘制出如图乙所示的a、b两个图像，由图像可知：实验时水的沸点为 ______ ℃； 此时大气压 ______ 1个标准大气压；如果两组同学的实验中，水从开始加热到沸腾所用的时间相同，则他们所用水的质量的大小关系为ma______mb。（后两空选填“大于”、“等于”或“小于”）
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【答案】    ①. 98    ②. 小于    ③. 大于
【解析】
【详解】[1][2]由所绘制的乙图象可知，当水温度达到98℃时，继续加热，水吸收热量，温度保持不变，所以可得此时水的沸点是98℃，水的沸点低于100℃，此时周围环境的大气压小于一标准大气压。
[3]水从开始加热到沸腾所用的时间相同，水吸收相同的热量，温度变化不同，可以判断所用水的质量不同；a初温高，所以a的质量大。
19. 空气中的水蒸气遇强冷才能发生______现象（填写物态变化名称）凝结成小冰晶，雪熔化时会______（填“吸收”或“放出”）空气中的热量，所以才会有俗语“霜前冷，雪后寒” 。
【答案】    ①. 凝华    ②. 吸收
【解析】
【详解】[1]水蒸气遇强冷才能发生凝华现象，凝结成小冰晶。
[2]雪熔化时会吸收空气中的热量，导致气温下降。
20. 如图甲所示，放在水平地面上的物体，受到方向不变的水平拉力F的作用，其F-t和v-t图像分别如乙、丙所示，由图像可知，当t=1s时，物体受到的摩擦力是_____N，物体在1s处于_____（“静止”、“加速”、“匀速”）状态，当t=3s时，物体受到的摩擦力是_____N。
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【答案】    ①. 3    ②. 静止    ③. 5
【解析】
【分析】
【详解】[1][2]物体在水平方向受水平的拉力F与摩擦力f作用，由图丙知，物体在t=1s时静止，处于平衡状态，由图乙知，在t=1s时物体受的拉力F=3N，由平衡条件得，摩擦力为
f=F=3N

[3]由丙图知，在4s~6s内，物体做匀速直线运动，处于平衡状态，由乙图知此时拉力，由平衡条件得，滑动摩擦力为


在t=3s时，物体做加速运动，由于压力大小和接触面的粗糙程度不变，所以滑动摩擦力不变，因此在t=3s时，物体受到的摩擦力为5N。

21. 一束平行光射向凸透镜的光路图如图所示，若把蜡烛放在距该透镜30cm处时，将得到一个倒立、______（选填“放大”、“等大”或“缩小”）的实像。利用这一成像原理可以制成的光学仪器是______（答出一个即可）。
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【答案】    ①. 缩小    ②. 照相机
【解析】
【分析】
【详解】[1][2]平行光通过凸透镜会聚于一点，该点即焦点，焦点到凸透镜光心的距离即为焦距；则从图可知，凸透镜的焦距为
f=10cm
则
2f=20cm
而蜡烛距离该透镜30cm，即物距为
u=30cm
此时u>2f，成倒立、缩小的实像，应用是照相机。
三、作图题
22. 如图所示电路中有两个小灯，请在图中〇内，分别填入×及A或V的符号，要求电键闭合时两灯均能发光，且两电表的示数均不为零。
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【解析】
【详解】1、如果两灯串联，则电流从电源正极出发，分别经过开关、已有的灯泡以及另一个灯泡回到电源负极，因此最上面〇中为灯泡，另外两个〇内为电压表；
2、如果两灯并联，一种情况为电流表测电路中一个小灯的电流，电压表测电源并联电路两端电压；另一种情况为电流表测干路中的电流，电压表仍然测量并联电路两端电压。
如下图所示
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四、实验题
23. 小明利用标有2.5mL的一次性注射器、弹簧测力计、细绳、橡皮帽等器材，对大气压的值进行测量。 
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（1）该实验还缺一个实验器材是______； 
（2）实验前把注射器的活塞推到底端，目的是______，然后用橡皮帽封住小孔；
（3）该实验必须在水平方向进行测量，而不是竖直方向，这是为了 ______；
（4）下面是记录实验情况的表格，请将其中两项空白处内容补充完整。 
	大气压力F/N
	注射器容积V/ml
	______
	活塞面积S/cm2
	大气压强p/Pa

	7.5
	2.5
	4
	0.625
	______


（5）小明发现，同学们在做此实验时测得的大气压值误差很大，对此小明与同学找出了下列可能的原因： ①橡皮帽封住的注射器小孔中有残余气体；②活塞与注射器筒壁间有摩擦；③弹簧测力计的示数没有读准； ④活塞与注射器筒壁不完全密封。 上述原因可能会使测量值大于真实值的是 ______。 
A.①③    B.①④    C.②③     D.②④
【答案】    ①. 刻度尺    ②. 排尽筒内空气    ③. 防止活塞重力的影响    ④. 有刻度部分的长度/cm    ⑤. 1.2×105    ⑥. C
【解析】
【分析】

【详解】（1）[1]该实验的实验原理是，为了测出活塞的面积，根据注射器的容积公式V=SL知道，需要测出刻度部分的长度，所以，还需要的器材是刻度尺。
（2）[2]实验中要排出注射器内的空气，这样在拉动活塞时，注射器内部会接近于真空，这样才能测出大气的压力。所以，把活塞推至注射器筒底端是为了排出注射器中的空气，使注射器密封。
（3）[3]实验时，若弹簧测力计不在水平方向，由于弹簧测力计受重力的作用，弹簧测力计的示数会增大，测量的误差增大，所以托住弹簧测力计保持在水平方向的目的是消除弹簧测力计的重力对实验的影响，提高实验的准确度。
（4）①[4]从表中数据知道，注射器容积V=2.5mL=2.5cm3，活塞面积S=0.625cm2，根据注射器的容积公式V=SL知道，刻度部分的长度


与表中数据对比知道，①处应为刻度部分的长度L/cm。
②[5]已知大气压力F=7.5N，活塞面积S=0.625cm2，所测大气压强


故表格②处应填1.2×105。
（5）[6]①橡皮帽封住的注射器小孔中有残余气体；会使拉力变小，算出的大气压会偏小；
②活塞与注射器筒壁间有摩擦，会使力的测量值偏大，算出的大气压会偏大；
③弹簧测力计的示数没有读准，会使力的测量值偏大或偏小，算出的大气压也可能偏大，也可能偏小；
④活塞与注射器筒壁不完全密封，会使拉力变小，算出的大气压会偏小。
综上所述，可能会使测量值大于真实值的是②③。
故选C。
24. 利用轻质杠杆探究杠杆平衡条件的实验中：
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（1）杠杆静止时如图甲所示，要使杠杆在水平位置平衡，则应将平衡螺母向______（选填“左”或“右”）调节；
（2）如图乙所示，在A点挂4个钩码，在B点挂______个钩码，仍可使其在水平位置平衡；
（3）用弹簧测力计代替钩码，如图丙所示，不断改变弹簧测力计的作用点和力的大小，使杠杆在水平位置平衡，弹簧测力计的拉力F与其力臂l1的图像如图丁所示。图像中每个点与两坐标轴围成的方形面积______（选填“相等”或“不等”），其原因是______。

【答案】    ①. 左    ②. 6    ③. 相等    ④. 
【解析】
【详解】（1）[1]调节杠杆在水平位置平衡时，杠杆左端偏高，说明杠杆右侧偏重，则应将平衡螺母向左调节，使杠杆在水平位置平衡。

（2）[2]设杠杆每个格的长度为L，每个钩码的重力为G，根据杠杆的平衡条件 有


解得


在B点挂6个钩码，仍可使其在水平位置平衡。
（3）[3][4]图像中每个点与两坐标轴围成的方形面积相等，原因是左侧钩码对杠杆的拉力与其力臂的乘积不变，要想使杠杆平衡，右侧的拉力与力臂的乘积需等于左侧拉力与其力臂的乘积；即左侧拉力与其力臂的乘积不变时，右侧拉力与其力臂的乘积成反比，表达式为


25. 在测定小灯泡电功率（正常发光时电阻约为8Ω）的实验中额定电压为“2.5V”，电源为两节新干电池．
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（1）连接电路时，开关断开，请用笔画线将图甲电路连接完整，要求滑片P向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小．
（2）电路连接后，闭合开关，移动滑片，观察到电流表指针示数为零，电压表示数为2V．请你判断：电路中哪一个元件发生了什么故障？答：______；
（3）排除故障后，为了测量小灯泡的额定功率，调节滑片使电压表的示数为______V，此时电流表的示数如图丙所示，则小灯泡额定功率是______W．

（4）某同学在测另外一个小灯泡额定功率过程中，她用同一套器材做了三次实验，获得三组数据，并进行了数据处理，如下表：
	实验序号
	电流示数/A
	额定功率/W
	额定功率的平均值/W

	1
	0.71
	2.698
	
P额=2.635

	2
	0.69
	2.622
	

	3
	0.68
	2.584
	







这样处理数据的方法是否正确？______（正确/不正确），其理由是______．
（5）为了考察同学们的能力，老师拿来了一个额定电流为0.2A，但额定电压未知的小灯泡、一个已知阻值为R的电阻和两个开关S1、S2，利用上面的部分器材为同学们设计了如图丁所示的电路来测量小灯泡的额定功率，请你将下列实验步骤补充完整．
①闭合开关______，断开其它开关，调节滑动变阻器的滑片使电压的示数为______；
②闭合开关______，断开其它开关，同时______（选填“适当调节滑动变阻器的滑片”或“保持滑动变阻器的滑片不动”），读出电压表的示数为U；
③灯泡额定率的表达式为：P=______．
【答案】    ①. 灯泡断路    ②. 2.5    ③. 0.75    ④. 不正确    ⑤. 灯在额定电压下为额定功率，灯在不同电压下的功率不同    ⑥. S、S1    ⑦. 0.2A×R    ⑧. S、S2    ⑨. 保持滑动变阻器的滑片不动    ⑩. （U-0.2A×R ）×0.2A
【解析】
【详解】（1）滑片P向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下所示：
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（2）电路连接后，闭合开关，移动滑片，观察到电流表指针示数为零，电压表示数为2V，电路中灯泡断路；
（3）灯在额定电压下正常发光，为了测量小灯泡的额定功率，调节滑片使电压表的示数为2.5V，此时电流表的示数如图丙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，则小灯泡额定功率是：
P=UI=2.5V×0.3A=0.75W；
（4）这样处理数据的方法不正确，其理由是：灯在额定电压下为额定功率，灯在不同电压下的功率不同
故取平均值没有意义；
（3）①闭合开关S、S1，断开其它开关，调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为0.2A×R；
②闭合开关S、S2，断开其它开关，保持滑动变阻器的滑片不动，读出电压表的示数为U；
③在①中，由欧姆定律知，电流中的电流为0.2A，灯正常发光，在②中，电压表测灯与R的电压，因电路连接没有改变，各电阻的大小和电压不变，根据串联电路电压的规律，灯的额定电压为：

U额定=U0.2A×R，灯泡额定功率的表达式为：

P=U额定I额定=（U0.2A×R）×0.2A．
五、计算题
26. 如图工人用250N的力F将重为400N的物体在10s内匀速提升2m。不计绳重和摩擦．求：
（1）工人对物体做的有用功；
（2）拉力F做功的功率；
（3）若将重为900N的物体提升相同高度，此滑轮组的机械效率。
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【答案】（1）800J；（2）100W；（3）90%
【解析】
【详解】解：（1）由图知道，承担物重的绳子股数n=2，则拉力F移动的距离
s=2h
克服物体的重力所做的功是有用功，故工人对物体做的有用功
W有=Gh=400N×2m=800J
（2）拉力F移动[image: ]距离
s=2h=2×2m=4m
拉力F所做的总功
W总=Fs=250N×4m=1000J
拉力做功的功率


（3）由于不计绳重和摩擦，提升过程做的额外功是克服动滑轮重力做功，故提升400N的物体时做的额外功是


将重为900N的物体提升相同高度，做的有用功

 
所做的总功

 

由知道 ，此滑轮组的机械效率


答：（1）工人对物体做的有用功800J；
（2）拉力F做功的功率100W；
（3）将重为900N的物体提升相同高度，此滑轮组的机械效率90%。
27. 张彬同学为了检测空气污染的指数，设计了如图甲所示的电路，R为气敏电阻，其电阻的倒数与空气污染指数的关系如图乙所示，已知电源电压12V保持不变，R0＝5Ω，当电压表为4V时，求：
（1）通过R0的电流；
（2）此时电路总电阻的阻值；    
（3）当电路中电流为1.2A时，空气污染指数[image: ]多少API？
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】（1）0.8A；（2）15Ω；（3）50API
【解析】
【详解】解：（1）由电路图可知，R0与R串联，电压表测R0两端的电压。当电压表示数U0＝4V时，通过电阻R0的电流


（2）串联电路中，各处的电流相等，电路电流


此时电路总电阻


（3）当电路中电流I'＝1.2时，电路中的总电阻为


根据串联电路的总电阻等于各分电阻之和可知


则


由图乙可知，此时空气污染指数为50API。
答：（1）通过R0的电流为0.8A。
（2）此时电路总电阻的阻值为15Ω。



（3）当电路中电流为1.2A时，空气污染指数为50API。


第一试卷网    Shijuan1.Com    提供下载
[bookmark: _GoBack]
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