[image: ]菏泽市二○二二年初中学业水平考试（中考）物理试题
注意事项：
1.本试题共4页，满分70分，考试时间70分钟。
2.答题前考生务必将答题卡上的项目填写清楚。
选择题（共24分）
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分。每小题只有一个选项符合题意，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，选对的得2分，多选、错选均不得分）
1. 下列数据最接近一名中学生实际的是（　　）
A. 心脏跳动一次的时间约0.5s	B. 正常体温约为25℃
C. 重力约为50N	D. 步行的速度约为1.2m/s
【答案】D
【解析】
【详解】A．心脏正常跳动一次的时间约1s，故A不符合题意。
B．人体正常的体温在37℃左右，变化幅度很小，故B不符合题意；
C．某中学生的质量约为50kg，中学生的重力为
G=mg=50kg×10N/kg=500N
故C不符合题意；
D．中学生正常步行的速度约为1.2m/s，步距大概60-75cm；故D符合题意。
故选D。
2. 曾侯乙编钟包含若干个大小不同的钟，钟的大小决定了声音的（　　）
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A. 响度	B. 音调	C. 音色	D. 传播速度
【答案】B
【解析】
【详解】A．响度与振幅有关，振幅越大响度越大。响度与钟的大小无直接关系。故A不符合题意；
B．音调与振动的频率有关。钟的大小不同，即体积不同，则质量不同，用相同的力敲击时，振动的快慢不同，即振动的频率不同，所以发出的音调不同。故B符合题意；
C．音色由发声体的材料和结构决定，同一套编钟材料和结构相同，发出的音色相同。故C不符合题意；
D．声音的传播速度与介质的种类和温度有关，与钟的大小无关。故D不符合题意。
故选B[image: ]
3. 下列与“影”相关的光现象中，由光的反射形成的是（　　）
A. 曹州古城永安塔在湖中的倒影	B. 小孔成像形成的倒影
C. 灯光下人手在墙上形成的手影	D. 透过玻璃窗看到的老师背影
【答案】A
【解析】
【详解】小孔成像形成的倒影、灯光下人手在墙上形成的手影、都是因为光的直线传播，透过玻璃窗看到的老师背影是因为光的折射，曹州古城永安塔在湖中的倒影是因为光的反射形成的，故BCD不符合题意，A符合题意。
故选A。
4. 下列有关电和磁的说法正确的是（　　）
A. 验电器的工作原理是异种电荷相互排斥	B. 磁体周围的磁感线实际上并不存在
C. 通电螺线管的内部没有磁场	D. 地磁极的北极在地理北极附近
【答案】B
【解析】
【详解】A．验电器的金属箔片张开，是因为同种电荷相互排斥，故A错误；
B．磁感线并不是客观存在于磁场中的真实曲线，只是一种假想的曲线；故B正确。
C．当螺线管通电时，螺线管周围有磁场；螺线管外部的磁场方向从N极到S极，内部从S极到N极，故C错误；
D．地磁的北极在地理的南极附近，地磁的南极在地理的北极附近，故D错误。
故选B。
5. 在北方的冬天，湿度较大的清晨会看到雾淞，形成雾淞的物态变化是（　　）
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A. 汽化	B. 液化	C. 凝固	D. 凝华
【答案】D
【解析】
【详解】物质由气态直接变为固态叫凝华，雾凇是由空气中的水蒸气遇冷放出热量直接变为固态的冰晶而形成的景观，这是凝华现象。故ABC不符合题意，D符合题意。
故选D。
6. 下列现象用分子动理论的观点解释，其中正确的是（　　）
A. 落叶在风中飞舞表明空气分子在不停地做无规则运动
B. 铁块很难被压缩表明分子间没有间隙
C. 鲜花香气四溢是一种扩散现象
D. 水和酒精混合后总体积减少表明分子间有引力
【答案】C
【解析】
【详解】A．落叶在风中飞舞属于机械运动，故A错误；
B．铁块很难被压缩表明分子间存在斥力，故B错误；
C．鲜花香气四溢是花香分子无规则运动的结果，是一种扩散现象，故C正确；
D．水和酒精混合后总是体积减少表明分子间有间隙。
故选C。
7. 如图为我国运动员参加北京冬奥会冰壶比赛的场景，下列对冰壶运动过程的认识中，正确的是（　　）
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A. 冰壶被推出后继续向前滑行，说明冰壶具有惯性
B. 冰壶被推出后减速滑行，说明物体的运动需要力来维持
C. 运动员用毛刷持续摩擦冰面是为了增大摩擦力
D. 冰壶所受重力和它对冰面的压力是一对平衡力
【答案】A
【解析】
【详解】AB．惯性是物体的一种属性，冰壶被推出后，由于惯性会继续向前滑行一段距离，在摩擦力的作用下，速度逐渐减小，最后停下来。这也说明力是改变物体运动状态的原因，物体的运动不需要力来维持。故A正确，B错误；
C．运动员用毛刷持续摩擦冰面，是通过做功的方式使冰面的内能增加，温度升高，从而使冰面熔化，形成一层水膜，进而减小摩擦力。故C错误；
D．冰壶所受的重力的受力物体是冰壶，冰壶对冰面的压力的受力物体是冰面。受力物体不同，不满足二力平衡的条件，所以这两个力不是一对平衡力。故D错误。
故选A。
8. 2022年4月16日神舟十三号飞船返回舱在东风着陆场平安落地，标志着我国空间站关键技术验证阶段的最后一次飞行任务结束。在返回舱减速下落的过程中（　　）
A. 动能减少，重力势能不变	B. 动能不变，重力势能减少
C. 机械能不变	D. 机械能减少
【答案】D
【解析】
【详解】在返回舱减速下落的过程中，质量不变，速度变小，故动能变小；因高度变小，故重力势能变小；动能和势能统称为机械能，故机械能变小。故ABC不符合题意，D符合题意。
故选D。
9. 下列用电器的工作原理与发电机相同的是（　　）
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【答案】B
【解析】
【详解】发电机的原理是电磁感应现象，即闭合电路中一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中会产生感应电流。
A．家用电水壶是根据电流的热效应工作的，不是电磁感应原理，故A不符合题意；
B．无线充电器底座发射变化的磁场，变化的磁场通过手机中的线圈后产生感应电流，采用了电磁感应原理，故B符合题意；
C．通电导体在磁场中受力运动，据此制成了电动机。小型电风扇里面有一个小电动机，工作时主要将电能转化机械能，故C不符合题意；
D．舞台扬声器的原理与电动机的原理相同，在工作时利用磁场对电流的作用，将电能转化为机械能，故D不符合题意。
故选B。
10. 下列有关安全用电的说法中，正确的是（　　）
A. 功率为3000W的电烤箱可以插在标有“220V10A”的插板上使用
B. 保险丝应接在零线上且与被保护的用电器串联
C. 更换灯泡或维修电器前应先断开电源
D. 正在充电的电动车着火时直接浇水灭火
【答案】C
【解析】
【详解】A．插线板的额定功率为
P=UI=220V*10A=2200W<3000W
所以3000W的电烤箱不能接在插线板上，故A错误；
B．保险丝应串联在火线上，故B错误；
C．更换灯泡或维修用电器之前必须断开开关，否则会发生触电事故，故C正确；
D．出现用电器着火时，首先要断开电源，切不可用水直接浇灭，自来水是导体，会造成触电，故D错误。
故选C。
11. 关于如图所示的电路有以下判断：①L1和L2两灯泡串联，②L1和L2两灯泡并联，③电流表A1测灯泡L1的电流，④电流表A2测电路中的总电流。其中正确的有（　　）
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A. ①③	B. ①④	C. ②③	D. ②④
【答案】D
【解析】
【详解】由电路图分析可知L1和L2两灯泡是并联，电流表A1测灯泡L2的电流，电流表A2测电路中的总电流，故②④符合题意，故D符合题意，ABC不符合题意。
故选D。
12. 如图所示，在快递仓库内工人把重为600N的货物用滑轮组以0.2m/s的速度匀速提升，忽略摩擦及绳重，该过程中滑轮组的机械效率为80%，则（　　）
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A. 工人所用的拉力为200N
B. 动滑轮的重力为100N
C. 拉力的功率为150W
D. 提升重力不同的货物时，此滑轮组机械效率不变
【答案】C
【解析】
【详解】A．由图可知绳子的有效段数n=3，滑轮组的机械效率


工人所用的拉力为


故A不符合题意；
B．忽略摩擦及绳重，作用在绳子自由端的拉力为


动滑轮重
G动=3F-G=3×250N-600N=150N
故B不符合题意；
C．拉力F的功率


即
P=Fv=Fnv物=250N×3×0.2m/s=150W
故C符合题意；
D．忽略摩擦及绳重，克服动滑轮的重力做的功为额外功的唯一来源，故滑轮组机械效率为


G动保持不变，提升重力不同的货物时，此滑轮组机械效率发生变化，故D不符合题意。
故选C。
非选择题（共46分）
二、填空题（本题共6小题，每空1分，共12分。把答案写在答题卡相应位置）
13. 2022年6月6日是第27个全国“爱眼日”。近年来青少年近视眼患病率呈上升趋势，需要佩戴___________透镜制作的眼镜进行视力矫正，这种透镜对光线有___________作用。
【答案】    ①. 凹    ②. 发散
【解析】
【详解】[1]与视力正常的眼睛相比，近视眼的晶状体，对光线的会聚能力较强，使像成在视网膜的前方，要想看清远处的物体，让光线发散一些，使用凹透镜进行矫正，使像成在视网膜上。
[2]凹透镜对光线有发散作用，凸透镜对光线有会聚作用。近视镜是凹透镜，所以对光线有发散作用。
14. 自行车是我们常用的交通工具，在下面列举的自行车结构或设计采取的措施中，属于杠杆的是______，属于减小摩擦的是______。（选填前面的序号）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]

①轮盘和飞轮组成的系统，②刹车把手和刹车装置组成的系统，③车胎上有凸凹不平的花纹，④转轴上安装有轴承。
【答案】    ①. ②    ②. ④
【解析】
【详解】[1][2]①轮盘和飞轮组成的系统，属于轮轴；②刹车把手和刹车装置组成的系统，刹车把手处绕一固定点旋转相当于一个杠杆，刹车装置是通过增大压力来增大摩擦力的；③车胎上有凸凹不平的花纹，是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力的；④转轴上安装有轴承，是通过用滚动代替滑动的方法来减小摩擦力的。综上可知，属于杠杆的是②，属于减小摩擦力的是④。
15. 甲、乙两位同学分别骑自行车沿平直公路自西向东行驶，他们运动的s～t图像如图所示，则甲同学骑行的速度为___________m/s；以甲为参照物，乙运动的方向为___________。
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【答案】    ①. 4    ②. 向西
【解析】
【详解】[1]由图像知，甲、乙运动的s～t图像都为过原点的直线，故甲、乙都做匀速直线运动，15s内甲同学运动的路程为s甲=60m，故甲同学的运动速度为


[2]15s内乙同学运动的路程小于60m，根据速度公式可知乙同学的运动速度小于甲的速度。已知甲、乙两位同学分别骑自行车沿平直公路自西向东行驶，若以速度较大的甲同学为参照物，乙与甲的距离不断增大，以甲为参照物，乙向相反的方向运动，即乙运动的方向为向西。
16. 中医药是中华文化的瑰宝，中医的理疗方式中蕴含了许多物理知识，如“拔火罐”时玻璃罐能被吸附在皮肤上利用了___________；“艾灸”时通过___________（选填“做功”或“热传递”）的方式改变了穴位处的内能。
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【答案】    ①. 大气压（强）    ②. 热传递
【解析】
【详解】[1]拔火罐时，先把酒精在罐内烧一下，罐内空气受热排出，此时迅速把罐扣在皮肤上，使罐内气体温度升高，等到罐内的空气冷却后压强降低，内部气压小于外面的大气压，外面的大气压就将罐紧紧地压在皮肤上，所以玻璃罐吸附在皮肤上是由于大气压引起的。
[2]“艾灸”时点燃的“艾棒”温度高，这是通过热传递的方式来改变穴位处的内能的。
17. 水从高处流向低处后，无法自发回到同样的高度，说明能量的转化具有___________，所以尽管能量是守恒的，我们仍然要节约能源。请列举一例可再生能源：___________。
【答案】    ①. 方向性（不可逆性）    ②. 风能（水能、太阳能、潮汐能等，）
【解析】
【详解】[1][2]水在高处时，由于位置较高，所以高处的水具有较大的重力势能，当水流向低处时，由于水的流速加快，所处的位置降低，所以水具有的动能增加，重力势能减小，因此“水往低处流”是将重力势能转化为动能；水从高处流向低处后，无法自发回到同样的高度，说明能量的转化具有方向性。比较常见的可再生能源有太阳能、水能、风能、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能、地热能等。
18. 三峡水电站年发电量约为8×1010kW·h，合______J（用科学计数法表示）。已知燃煤发电的效率为40%，标准煤的热值为3×107J/kg，三峡水电站运行一年大约为国家节约______万吨标准煤。
【答案】    ①. 2.88×1017    ②. 2400
【解析】
【详解】[1]由
1kW·h=3.6×106J
可知，三峡水电站年发电量约为8×1010kW·h，所以有
8×1010kW·h=8×1010×3.6×106J=2.88×1017J
[2]已知燃煤发电的效率为40%，则发出2.88×1017J的电量需要完全燃烧煤产生的热量是


所需煤的质量是


合2400万吨。故三峡水电站运行一年大约为国家节约2400万吨的标准煤。
三、作图与实验探究题（本题共5小题，共19分。按题目要求在答题卡上相应位置作答）
19. 在防溺水教育活动中，老师告诉学生，池塘里水的实际深度比看起来的深度要大不能贸然下水游泳。下图为解释这一现象的情景，其中A为水底的物体，A′是岸边儿童看到的A的像。请你在图中作出过O点的入射光线和折射光线。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【解析】
【详解】人在空气中看到A'在水中的位置就是A在水中的像的位置，所以找到A在水中的像的位置，A发出的光经水面折射进入人眼，所以找到此光线的入射点；分别连接A'到人眼找到入射点O，实际是A发光，所以连接AO为入射光线；A'到O是找到入射点所做的辅助线，应用虚线表示。如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
20. 小磁针静止时的指向如图所示，请在图中的括号内标出电磁铁右端的极性，在导线上a点标出电流的方向。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【解析】
【详解】由图可知，小磁针静止时的左端为N极，根据异名磁极相互吸引、同名磁极相互排斥，则电磁铁左端为S极，右端为N极；根据安培定则，伸出右手使大拇指指向通电螺线管的N极，则四指弯曲所指的方向为电流的方向，所以电流从通电螺线管的右端流入，导线上a点电流的方向如下图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
21. 小明同学在家研究不同种类灯泡的发光效率（电能转化为光能的效率），可选用的灯泡有：白炽灯①“220V40W”、②“220V15W”各一只；普通节能灯③“220V30W”、④“220V15W”各一只；LED灯⑤“220V15W”、⑥“220V7W”各一只。他从每种灯泡中各选出一只接入家庭电路进行对比实验，用温度计分别测出通电前和通电2分钟后每种灯泡的表面温度，记录如下表：
	灯泡的种类
	白炽灯
	普通节能灯
	LED灯

	通电前
	24℃
	24℃
	24℃

	通电20分钟后
	大于100℃
	76.2℃
	48.4℃


忽略其他因素的影响，认为三种灯泡每升高1℃吸收的热量都相同。回答下列问题：
（1）如果你是小明，对比实验中你选择的三只灯泡是___________（填灯泡前面的序号）；
（2）根据实验数据，可以判断发光效率最高的灯泡是___________（填灯泡的种类）。
【答案】    ①. ②④⑤    ②. LED灯
【解析】
【详解】（1）[1]要研究不同种类灯泡的发光效率，这里需要利用控制变量法控制灯泡的电功率相同，灯泡种类不同，故应该选择②④⑤三个灯泡。
（2）[2]根据实验数据，相同时间灯泡消耗的电能相同，但是从表中数据可知白炽灯的温度变化量最大，故此段时间灯泡消耗的电能转化为热能最多的是白炽灯，消耗电能转化为热能最少的是LED灯，故可以判断发光效率最高的灯泡是LED灯。
22. 甲、乙两位同学现要测定一小块不规则矿石的密度。实验室提供的器材有：托盘天平（带砝码）、量筒、弹簧测力计、细线和足量的水。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（1）甲同学的实验过程如下：
①把天平放在水平台面上，将游码移至标尺左端的零刻线处，发现指针指向如甲图所示，他应该向___________调节平衡螺母使横梁平衡；
②测量矿石质量时，右盘中的砝码和游码的位置如乙图所示，矿石的质量为___________g；
③用细线系住矿石放入盛水的量筒中，如丙图所示，则矿石的密度为___________kg/m3；
（2）乙同学认为水的密度ρ水通常可作为已知量，他设计了以下实验方案：
①用弹簧测力计测出矿石的重力为G；
②把用弹簧测力计挂着的矿石悬浮在水中，静止后读出弹簧测力计的示数为F，矿石在水中受到的浮力F浮=___________；
③矿石的密度ρ=___________（用ρ水、G和F表示）。

【答案】    ①. 右    ②. 84    ③. 4.2×103    ④. G-F    ⑤. 
【解析】
【详解】（1）①[1]如图甲所示，指针偏向分度盘中央红刻度线的左侧，说明左边沉，所以平衡螺母向右调节，直到指针指在分度盘的中央。
②[2]矿石的质量为

 
矿石的体积为


③[3]矿石的密度为


（2）[4]用弹簧测力计测出矿石的重力为G；所以矿石的质量为


矿石悬浮在水中，静止后读出弹簧测力计的示数为F，利用称重法可得，矿石受到的浮力为


[5]利用阿基米德原理可得，矿石的体积为


矿石的密度为


23. 在物理实验课上，同学们要探究“电流与电压的关系”。实验室提供的器材有：
A．两节干电池，B．电压表（0～3V-15V），C．电流表，D．定值电阻，E．滑动变阻器，F．开关和导线若干。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（1）请用笔划线代替导线将图甲（见第3页下端）中的电路连接完整；（     ）
（2）连接好电路后，闭合开关，发现电压表有示数，电流表示数为零，经检查两电表均完好，则电路中出现的故障是___________；
（3）正确进行实验，得到实验数据如下表：
	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	电压U/V
	1.2
	1.5
	1.8
	2[image: ]0
	2.4

	电流I/A
	0.24
	0.30
	？
	0.40
	0.48


当电压表示数为1.8V时，电流表示数（如乙图所示）为___________A，电路中定值电阻的阻值为___________ Ω；
（4）实验中获得了多组实验数据，这是通过___________实现的；
（5）根据实验数据分析可得：电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成___________。
【答案】    ①. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    ②. 电阻断路，电压表串联了    ③. 0.36    ④. 5    ⑤. 调节滑动变阻器连入电路中的电阻    ⑥. 正比
【解析】
【详解】（1）[1]电压表应该与电阻并联，电路连接完整如下
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（2）[2]连接好电路后，闭合开关，电压表有示数，电流表示数为零，两电表完好，则电路中出现的故障一定是电压表串联了，也就是说电阻断路了。
（3）[3][4]根据电表的接线柱和表的分度值，可知此表的分度值为0.02A，由表中指针所指示的位置，可读出此时电流表的示数为0.36A。根据欧姆定律可得电阻的阻值为


（4）[5]实验中获得了多组实验数据，是通过调节电路中的滑动变阻器，改变接入电路中的电阻阻值来实现的。
（5）[6]根据实验数据分析可知：电阻一定时，导体两端的电压越大，通过导体中的电流越大，故电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比。
四、计算题（本题共2小题，共15分。在答题卡相应位置作答。解答应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤，计算过程中物理量必须带上单位，只写出最后答案的不能得分）

24. 如图所示为某用电器的内部简化电路，R1和R2为定值电阻， 。现将该用电器接入电压为220V的电路，当S1断开、S2接b时用电器消耗的电功率为220W。求：
（1）只闭合S1时，流过R1的电流；
（2）电阻R2的阻值；
（3）该用电器的最大电功率。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】（1）1.25A；（2）44Ω；（3）1375W
【解析】
【详解】解：（1）只闭合S1时，流过R1的电流为


（2）当S1断开，S2接b时，R1和R2串联，由公式P=UI得电路总电流


R1[image: ]电功率为


R2的阻值为


（3）当S1闭合，S2接a时，R1和R2并联，该用电器功率最大。R1和R2的电功率分别为




该用电器最大电功率为


答：（1）只闭合S1时，流过R1的电流是1.25A；
（2）电阻R2的阻值是44Ω；
（3）该用电器的最大电功率为1375W。
25. 深海养殖技术在海洋渔业中被普遍推广。甲图为某深海大黄鱼渔场引进[image: ]单柱半潜式养殖网箱，乙图为其简化模型。在乙图中，中央的柱形容器是由横截面积为2m2、高20m的镀锌铁皮（不计铁皮体积）制成的空心圆柱体，可进水或充气，使整个网箱按要求上浮或下沉；网箱与海水相通，是养鱼的空间，并与圆柱体固定在一起；网箱的底部悬挂质量为20t的铸铁块（不与海底接触），铸铁块相当于“船错”，起稳定作用。已知制作网箱材料的总质量为10t，网箱材料和铸铁块能够排开海水的最大体积为6m3，海水的密度按1.0×103kg/m3计算，g取10N/kg。求：
（1）海面以下15m处海水的压强；
（2）当网箱的底部下沉到海面下15m处静止时，空心圆柱体内海水的高度；
（3）该装置能否在海面下40m深处进行悬浮养殖，请简要说明理由。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]


【答案】（1）；（2）；（3）能；见解析。
【解析】
【详解】解：（1）海面以下15m处海水的压强


（2）解法一：网箱材料和铸铁块[image: ]总质量


网箱静止在海水中，整个装置受到的浮力等于它的总重力，即浮力的大小为


根据阿基米德原理可得，排开海水的体积


空心圆柱体排开海水的体积


空心圆柱体内海水的体积


空心圆柱体内海水的高度


解法二：网箱在15m深处所处的状态如图所示，由题意知
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
网箱静止在海水中，整个装置受到的浮力等于它的总重力，即浮力的大小为
F浮=G=mg．．．．．．．．．．．．．．．①
根据阿基米德原理可得，浮力的大小为
F浮=ρgV排 ．．．．．．．．．．．．．．． ②
排开水的体积为
V排=V0+S（H-h）．．．．．．．．．．．．．．．③
代入数据
V0=6m3，S=2m2，H=15m
整理可得
h=3m
（3）能；通过气阀改变空心圆柱体内海水的高度，使整个装置所受的浮力等于它的总重力，该装置能在海面下任意深处进行养殖。

答：（1）海面以下15m处海水的压强为；
（2）当网箱的底部下沉到海面下15m处静止时，空心圆柱体内海水的高度3m；



（3）该装置能在海面下40m深处进行悬浮养殖，理由是通过气阀改变空心圆柱体内海水的高度，使整个装置所受的浮力等于它的总重力，该装置能在海面下任意深处进行养殖。
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