2010—2011学年无锡市锡山区九年级一模物理试卷   2011.3
一、选择题（共12小题，每小题只有一个符合题意的选项，每小题2分，共计24分）
1．如图所示，用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉，乒乓球会被多次弹开．这个实验是用来探究（　　）
Ａ．声音能否在真空中传播          Ｂ．声音产生的原因 

Ｃ．音调是否与频率有关            Ｄ．声音传播是否需要时间
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2．如图所示为海波的熔化图像，从图像中获得的信息说法正确的是（　　）
Ａ．海波的沸点是48℃              Ｂ．海波在BC段吸收了热量 
Ｃ．海波在CD段是气态             Ｄ．6min时海波已全部熔化
3．下列装置中应用电磁感应现象原理工作的是（　　）

Ａ．发电机                         Ｂ．电磁继电器

Ｃ．电热器                         Ｄ．直流电动机

4．下列生活实例中，为了增大有益摩擦的是（　　 ）
Ａ．给自行车轴加润滑油             Ｂ．移动重物时，在它下面垫上钢管
Ｃ．在机器的转动部分装滚动轴承     Ｄ．汽车轮胎上刻有凸凹不平的花纹

5．医务人员工作时所采取的许多措施和使用的器材中，包含着许多物理知识，有关下列说法正确的是（     ）

A、医生用听诊器接听患者心跳和呼吸声音，能升高音调

B、注射时针筒能抽取到药液，是因为药液受到针筒的吸引力作用

C、喷洒消毒液后，过一会儿病房里闻到消毒液的气味，这是扩散现象

D、医生夹取消毒棉擦伤口的镊子是省力杠杆
6．如图所示的是A、B两种物质的质量m与体积V的关系图像。由图像可知，A、B两种物质的密度ρA、ρB和水的密度ρ水之间的关系是 (     )

Ａ.ρB>ρ水>ρA    



  Ｂ．ρB>ρA>ρ水
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Ｃ.ρA>ρ水>ρB        


  Ｄ．ρ水>ρA>ρB
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7．园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时，常把树枝尽量往剪刀轴O靠近，这样做的目的是为了（　　）

Ａ．增大阻力臂，减小动力移动的距离     Ｂ．减小动力臂，减小动力移动的距离
Ｃ．增大动力臂，省力
                  Ｄ．减小阻力臂，省力
8. 如下图所示电路中，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是（　　）
Ａ. 灯泡变暗，电压表示数变大

Ｂ. 灯泡变亮，电压表示数不变 
Ｃ. 电路消耗的总功率变小，电压表示数不变
Ｄ．电路消耗的总功率变大，电压表示数变大[image: image7.jpg]


[image: image8.png]



9．小明同学在倒置的漏斗里放一个乒乓球，用手指托住乒乓球．然后将手指移开同时从漏斗口向下用力吹气，如上图所示，则乒乓球（　　）
Ａ．不会下落，因为其上方气体流速增大，压强变大
Ｂ．不会下落，因为其上方气体流速增大，压强变小
Ｃ．会下落，因为其上方气体流速增大，压强变大
Ｄ．会下落，因为其上方气体流速增大，压强变小
[image: image9.png]- o -
- w -

'-‘
Zo
- W W e
- e o e
- e o o
- o> e e
gy
NS



10．如图所示为条形磁铁和电磁铁，虚线表示磁感线，则甲、乙、丙、丁的极性依次是（　　）
A．S、N、S、S 

B．N、N、S、N 

C．S、S、N、N 

D．N、S、N、N

11．一长方体铁块按图所示，从下表面与液面刚刚接触时下放至图中虚线位置。能大致反映铁块下降过程中所受浮力的大小F浮与铁块下表面浸入液体深度h深关系的图像是（　　）
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12．某次实验中，李明同学连接了如图所示的电路，若电源电压为6V，且保持不变，电阻R1=8Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为10Ω。他所选用的电压表量程为0～3V，电流表量程为0～0.6A。为了保证电路安全，实验中滑动变阻器接入电路的阻值范围是（    ）
A．0～2Ω      B．0～8Ω
C．2Ω～8Ω    D．8Ω～10Ω
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二、填空题（共12小题，每空1分，共计27分）
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13．我们家庭中的电视机正常工作的电压为           V，它与家中其它用电器是       连接的(选填“并联”或“串联”)．

14. 内燃机的一个工作循环包括四个冲程，图中表示的是其中的      冲程；它将         能转化成         能．
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15. 工人只用一只动滑轮将重400N的木箱匀速向上提升，不计摩擦和滑轮重在此过程中，工人所用的拉力大小为         N，木箱的重力势能         （选填“增大”、“减小”或“不变”）．
16. 能源问题是现代社会发展的三大基本问题之一．能源家族中：①煤炭、②核能、③石油、④天然气、⑤水能、⑥风能、⑦地热能等，属于不可再生的是          ；不是直接或间接来自于太阳的是          ．(填序号)

17．一千多年前，唐朝的大诗人李白曾感叹长江的壮美景观：“天门中断楚江开，碧水东流至此回，两岸青山相对出，孤帆一片日边来。”从物理学的角度看，“两岸青山相对出”和“孤帆一片日边来”所选的参照物分别是         和         。

18．吸钢笔水时，先用手捏笔胆排出里面的空气，松手后墨水在          的作用下进入笔胆，有些饮料瓶的塑料盖的外缘有竖条纹，制作这些条纹的目的是                。

19．一台额定功率为0.08W的收音机，在接收频率逐渐减小的过程中，所对应电磁波的波长将逐渐        （填“增大”、“减小”或“不变”）；该电磁波在空间传播的速度约为         m/s；在正常工作情况下，若持续收听1h，将消耗         J的电能。

[image: image15.bmp]20．小明手中有一只白炽灯泡，上面标有“220V 100W”字样，说明这只灯泡正常发光时的电阻大小为        Ω；当通过它的电流大小为0.2A时，它消耗的实际电功率大小为         ________W。 
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21．将完全相同的三个小球，分别放入盛有不同种液体的A、B、C三个容器中，静止后的位置如图所示，若三个小球所受的浮力分别用FA、FB、Fc表示，则它们的大小关系是        _____         ；其中      容器中的液体密度最大。
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22. 如图所示，将重为5N的木块放入烧杯中，静止时木块所受浮力的大小为     N，方向为       .放入木块后，烧杯底部所受水的压强比原来        （填“变大”、“变小”或“不变”）.
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23．如图所示电路，电源电压保持不变，开关S闭合后，将滑动变阻器滑片P向右端滑动时，电压表V1读数        ，电压表V2读数________,电流表的读数        。（分别选填“增大”、“减小”或“不变”）  
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24．如图所示电路中，电源电压为3V且保持不变，小灯泡L的规格为“6V 3.6W”，滑动变阻器的最大阻值R’＝20Ω。当开关S闭合后，在滑动变阻器的滑片由A端移动到B端的过程中，电流表示数的变化范围是              ，灯Ｌ的实际电功率变化范围是               。(假定灯丝电阻不受温度影响).
三、作图和实验题（共8小题，计29分）
25．（2分）如图所示杠杆OBA处于平衡状态，请分别画出F1的力臂L1和F2的力臂L2。

26．（2分）根据下图中的入射光线或折射光线，分别作出相应的折射光线或入射光线。．




27.（2分）通电螺线管通电时，小磁针指向如图所示，请标出螺线管的N极和电源的正负极。
28.（2分）如图所示重为3N的玩具小车沿斜面向上运动，请作出小车所受重力的示意图。
29.（4分）某同学探究平面镜成像时，将一块玻璃板竖直架在一把直尺的上面，再取两段等长的蜡烛A和B一前一后竖放在直尺上，点燃玻璃板前的蜡烛A，
用眼睛进行观察，如图所示。在此实验中：

　　(1)直尺的作用是            ；

　　(2)两段等长的蜡烛作用是_______________；

　　(3)移去蜡烛B，并在其所在位置上放一光屏，则光屏上      
接收到蜡烛A的烛焰的像(填“能”或“不能”)．这说明平面
镜成的是       像。
30.（5分）用如图所示器材测滑轮组的机械效率。

（1）在图上画出滑轮组最省力的绕线方式。
（2）安装好实验器材后，记下钩码和拴住弹簧测力计的线端原先的位置，
（3）某同学正确测得钩码上升的高度为0.2m，钩码重1.5N，其他被
测和计算的数据如下表：

	拉力F/N
	拉弹簧测力计的线端通过距离S/m
	有用功W有用/J
	总功W总/J

	0.6
	0.4
	0.3
	0.24


上表中肯定错误的数据是             和           。

（4）若用上述装置提起重1.5N的钩码，机械效率为ŋ1；提起重3N的钩码，机械效率为ŋ2，则ŋ1       ŋ2（填“>”、“<”或“=”）
31．（6 分）在测定“小灯泡的电功率”的实验中，已知电源电压为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡的电阻约为10Ω，滑动变阻器上标有“20Ω 1A”字样．左图是小向同学没有连接完的实物电路。
（1）请你用笔画线代替导线，将实物电路连接完整；
（2）实验中，小向同学连接好电路后，闭合开关，移动滑片，发现小灯泡始终不亮，且电压表有示数，电流表无示数，则故障的原因是                              ；

（3）故障排除后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片到某一位置 ，电压表的示数如右图甲所示，此时电压为       V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向      端滑动（选填“左”或“右”）；

（4）当小灯泡正常发光时，电流表的示数如右图乙所示，则小灯泡的额定功率是      W。
32.（6分）如图所示，甲是探究“动能的大小与什么因素有关”的实验装置,实验中让同一钢球从斜面上不同的高度由静止滚下，碰到同一木块上．乙是探究“阻力对物体运动的影响”的实验装置，实验中让同一小车从斜面上相同的高度由静止滑下，在粗糙程度不同的水平面上运动．请回答下列问题：

　　（1）甲实验的目的是探究钢球动能的大小与              的关系；实验时，它是通过观察             ，从而判断钢球动能的大小。

　　（2）进行乙实验时，每一次都让同一小车从斜面上相同的高度由静止滑下，其目的是使小车在水平面运动的起始              相同；通过观察小车在粗糙程度不同的水平面上运动             来判断小车在不同的水平面受到             的大小．从而可以推理：如果运动的物体不受力，它将                 。


四、应用与实践题（共3小题，第33小题6分，第34.35小题各7分，计20分）
33.用如图所示滑轮组提升重物．人用500N的拉力F，在15s内将重为900N的物体匀速提升了3m．不计绳重和摩擦，求：
（1）绳子自由端移动的速度． 

（2）人拉绳子做功的功率．

（3）滑轮组的机械效率．

34. 在3月27日世界无碳日中，某城市在晚间将总功率为2000kw的景观灯熄灭1h．如果这些电能由燃烧煤炭的火电站提供（如图所示），已知煤炭的热值为4．6×107J/kg，煤炭提供的能量最终只有20%转化为电能．

（1）写出火力发电的两个能量转化．

（2）该城市在无碳日中少消耗了多少煤炭？

（3）低碳生活中的“碳”指什么？它过多对环境有什么影响？

35. 电动自行车是倍受人们青睐的一种交通工具．电动骑行时，蓄电池对车上电动机供电，电动机为车提供动力．下表是某型号电动自行车主要技术参数．

（1）行驶过程中每个轮胎与地面的接触面积为50cm2，当一个质量为50Kg的中学生骑着该电动自行车在平直的公路上行驶时，地面受到的压强是多大？（取g=10N/[image: image2.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




kg）

（2）若蓄电池储存能量的80%用于电动自行车行驶克服阻力做功，电动自行车在平直公路上匀速行驶时受到的平均阻力为40N，蓄电池充满一次电最多能连续电动行驶多远？ 

（3）从环保的角度，与摩托车相比，电动自行车有什么优缺点？（各举一条）

	整  车
	整车质量
	40kg

	
	最高车速
	≤30km/h

	
	最大噪声
	≤62dB

	蓄电池
	蓄电容量
	0．576kw·h

	电动机
	额定电压
	48V

	
	额定功率
	240W
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