昌平区2010—2011学年第二学期初三年级第二次统一练习

                物 理 试 卷             （120分钟）   2011.5
一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共24分，每小题2分）
1．下列物理量中，以瓦特作为单位的物理量是 

A．电压         B．电流       C．电阻       D．电功率

2．图1所示的现象中，由于光的直线传播形成的是  
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3．如图2所示，下列物品中，通常情况下属于导体的是   
A．钢制刀片        
B．玻璃杯
C．陶瓷盘          

D．塑料刀把
4．四冲程内燃机工作时，将机械能转化成内能的冲程是

  

   
   

A．吸气冲程  B.压缩冲程    C.做功冲程   
D.排气冲程 
5．炎热的夏天，从冰箱中取出的冰棍周围冒“白气”，形成“白气”的物态变化过程是 

A．升华       B．熔化       C．液化        D．汽化

6．下列现象中，属于通过做功途径改变物体内能的是        
A．在火炉上烧水，水温升高　  
     B．感冒发烧，用冷毛巾敷额头
C．冬天对手“哈气”，手感到暖和      　 D．冬天两手相互摩擦，手感到暖和
7．图3所示的实例中，目的是为了增大压强的是  
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8．下列用电器中，利用电流热效应工作的是  
A．电风扇           B．电动机          C．电冰箱           D．电热毯
9．下列选项是对质量和长度的估测，其中最接近实际的是  

A．一位普通中学生的质量约为50kg

B．物理课本的长度约为2.6m
C．一块普通学生橡皮的质量约为200g
D．一支未用过的2B铅笔的长度约为15mm

10．以下四种实例中，运动员所受的重力不做功的是  

A.跳伞运动员从空中匀速下落的过程
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B.跳水运动员从10m跳台上跳下的过程

C.体操运动员在平衡木上速度越来越快的水平走动过程

D.花样游泳运动员，从水面潜到2m深的水下过程

11．在如图4所示的电路中，电源两端电压保持不变，当开关S闭合时，电路正常工作。但过了一段时间，小灯泡发生断路，这时电流表和电压表的变化是                                           
A．电压表示数变大，电流表示数变为零     B．电压表示数变大，电流表示数变大

C．电压表示数变小，电流表示数变大       D．电压表示数变小，电流表示数变为零
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12．科技小组的同学想利用学到的浮力知识制作一个浮力秤。他们找来一个瓶身为柱状体的空饮料瓶，剪掉瓶底，旋紧瓶盖，在瓶盖系一块质量适当的石块，然后将其倒置在水桶里，使用时，只要把被测物体投入瓶中，从水面所对的刻度就可以直接读出被测物体的质量, 经测量，该饮料瓶圆柱状部分的横截面积为12cm2 （忽略塑料瓶厚度），当浮力秤中不放被测物体时，水面所对位置为零刻度，如图 5 所示。g取10N/kg，下列说法正确的是  

A. 如图 5 所示，浮力秤静止时，浮力秤所受的重力大于其所受的浮力

B. 这种浮力秤的质量刻度是不均匀的

C. 如果浮力秤柱状体的最大刻度是4cm，那么浮力秤所测的质量的最大值是480g

D.根据图5中标明的长度值，通过计算在1刻度线右侧对应的质量 值是12g

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。本大题共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分，）
13．下列说法正确的是 

A．奥斯特实验说明了通电导线周围存在磁场

B．通电螺线管磁性的强弱只与电流大小有关

C．电动机是根据电磁感应现象制成的

D．光是电磁波，电磁波在真空中的传播速度为3×108m/s
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14．小莉根据下列表中的数据，得出以下四个结论，其中正确的是 
A．用来熔化铅的器皿可以用锡制作
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B．体积相等的纯水和煤油，纯水的质量较大

C．体积相等的铜块和铝块，升高相同的温度，铜块吸收的热量较多

D．质量相等的干泥土和水，吸收相等热量，干泥土温度升高得较多

15．小玲和小聪面对面站在水平地面上静止，小玲穿着旱冰鞋。小玲所受的重力为G玲，小玲对地面的压力为N玲，地面对小玲的支持力为N′玲，然后小玲推小聪一下，如图6所示，小玲自己却向后运动，而小聪依然静止的站在原地，则下列选项正确的是 

A. N玲与N′玲是一对相互作用力    

B. G玲与N′玲是一对平衡力

C. 小玲推小聪时，小玲给小聪的力小于小聪给小玲的力

D. 小玲推小聪时，小聪所受地面给他得的摩擦力大于小玲给他的推力
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16．标有“6V  1.5W”的灯泡L，通过它的电流随两端电压变化的关系如图7所示，若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，此时关于每只灯泡L的电阻和实际功率正确的说法是 
A．灯泡L的电阻为24Ω         B．灯泡L的电阻为20Ω      
C．灯泡L实际功率为0.96W      D．灯泡L实际功率为0.8W
三、填空题（共14分，每空2分）
17．当衣服上粘了灰尘后，用手拍打一下，灰尘就会飞离衣服，这是因为
     具有惯性的缘故。（选填“衣服”或“灰尘”）  

18．收音机里响起“说一声listen to me 有一道绿光，幸福在哪里……”的歌声，小颖说：“是孙燕姿演唱的” ．她的判断是根据声音的           。（选填“音调”、“ 音色”或“响度”）
19．凹透镜对光有         作用。（选填“会聚”或“发散”）
20．木炭的热值是3.4×107J/kg，完全燃烧2kg的木炭放出的热量为        J。
21．一根阻值为50Ω的电阻丝，通电10s，通过的电流为0.2A，则电流通过电阻丝产生的热量为        J。
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22． 如图8所示，电源电压恒定．闭合开关S1、S2，电压表示数为9 V，电流表示数为1.5A；闭合开关S1,断开开关S2，电压表示数为6V．[image: image52.wmf]C1

T

则R2的阻值[image: image2.png]K B 2R (ZXXK.COM)




是       Ω.  
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23．小峰利用滑轮组将一个正方体金属块A(其密度为ρA)从一溶液池内匀速提出液面，当金属块A浸没在液面下，上表面距液面的距离为h时开始计时，如图9甲所示，计时后调整滑轮组绳端竖直向上拉力F的大小使金属块A始终以大小不变的速度v匀速上升， 提升过程中拉力F与金属块A向上运动时间关系如图9乙所示，已知金属块A被提出液面后，滑轮组的机械效率为80%，h=1m,(假设溶液池足够大，金属块被提出液面前后液面高度不变，不计绳重及摩擦，g取10N/kg。)此溶液池内溶液的密度为ρ液，则ρA-ρ液大小为             kg/m3.  
四、实验与探究题（共34分，24~26、29、32、33题各2分，27题4分，28、30、31、34题各3分， 35题6分）
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24．如图10所示，O点为杠杆的支点，请画出力F的力臂，并用字母L表示。
25．如图11所示，物体A的长度是________cm。
26．图12所示的电阻箱的示数是________Ω。
[image: image35.png];»p@k



27．小英按图13甲所示的电路图连接实验电路，测量电阻R的阻值。闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P后，观察到电压表和电流表的示数分别如图13乙、丙所示，则电流表的示数为     A，电阻R的阻值为        Ω。 

[image: image36.bmp]28．小敏在实验室测量金属块的密度。小敏先用调节好的天平测量金属块的质量。天平平衡后，右盘中所放砝码及游码在标尺上的位置如图14甲所示，则金属块的质量为      g。然后，小敏将金属块用细线系好放进盛有40ml水的量筒中，量筒中的水面升高到如图14乙所示的位置，则金属块的体积为     cm3。该金属块的密度与下表中      的密度相同。 
	物质名称
	密度ρ/（kg·m-3）

	银
	10.5×103

	铜
	8.9×103

	铁
	7.9×103

	铝
	2.7×103
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29． 如图15所示，小刚用焦距为10cm的凸透镜做实验。他点燃蜡烛后，沿光具座移动光屏，在光屏上始终得不到烛焰完整的像。经过分析，他发现造成这种现象的原因是烛焰中心、      中心和光屏中心没有被调整到同一高度。上述问题解决后，小刚在光屏上看到烛焰清晰、完整的像，并测得蜡烛与凸透镜的距离为25cm，则该像是倒立、       （选填：“放大”或“缩小”）的实像。 
30．在探究海波和石蜡熔化规律时，小琴记录的实验数据如下表所示。根据表中的实验数据解答下列问题。
	时间/min
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	海波的温度/℃
	40
	42
	44
	46
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	50
	53
	56

	石蜡的温度/℃
	40
	41
	42
	44
	46
	47
	48
	49
	51
	52
	54
	56
	59


[image: image38.png]


（1）在海波和石蜡这两种物质中，属于晶体的是________；
（2）该晶体的熔点是________℃；

（3）海波在第4min到第9min这段时间内，         （选填“吸收”或“不吸收”）热量，温度不变。 
31．用一个定滑轮和一个动滑轮组成滑轮组有两种绕线方法。小月和小亮各选取一种绕线方法做实验。

（1）小月采用了如图16甲所示的绕线方法组装滑轮组。她通过滑轮组用2N 的拉力F将重3.2N的物体匀速提升了0.1m的距离，则有用功为         J，此滑轮组的机械效率为            %。

（2）小亮采用了另一种绕线方法组装滑轮组，请帮助小亮在图16乙中画出滑轮组的绕线。
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32．为了探究“电阻消耗的电功率与该电阻阻值之间的关系”，小芳设计了如图17所示的实验电路，其中R1 和R2均是电阻箱。电流表测量的是串联电路中的电流I，电压表测量的是A、B两点间的电压U。小芳通过实验记录的数据如下表所示。请根据表中实验数据，归纳出电阻R1消耗的电功率P跟电阻R1的关系：    。

	R1 /Ω
	5
	10
	15
	20
	35
	45

	U/V
	1.5
	3
	4.5
	6
	10.5
	13.5

	I/A
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3

	P/W
	0.45
	0.9
	1.35
	1.8
	3.15
	4.05
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33.小刚家的一个水龙头拧不紧，水一滴一滴不停地滴落到地上．小刚发现，  在耳朵听到前一滴水滴在地上的声音的同时，看到下一滴水刚好开始下落，如图18所示．他为了测算水滴下落的平均速度和一天（按24h计算）浪费的水量，找来了秒表和卷尺．首先量出水龙头口离地面的高度h，再用秒表计时． 计时的方法是：当听到某一水滴滴在地上的声音的同时，开启秒表开始计时，并数“1”，以后每听到一声水滴声，依次数“2、3……”，一直数到“n”时，按下秒表停止计时，读出秒表的示数为t．小刚测得h=1.25 m，当数到n=20时秒表的示数t=9.5 s，若每滴水质量是O．2 5 g，则水滴下落的平均速度v是         m/s,一昼夜（按24h计算）要浪费            kg的水。     
[image: image41.jpg]Q)



34.如图19甲所示是用液体压强计测液体压强的实验，小华认为图19甲中使用的压强计不能直观比较液体中某两个液面的压强，为了同时观察、比较液体中某两个液面的压强大小，小华自己设计了一个实验装置，装置如图19乙所示，玻璃容器A的上、下表面分别用橡皮膜C和D封住，玻璃管B与玻璃容器A连通，B的上端配有一个密封小塞子E。小华做实验前用塞子E塞住B的上端，当把装置至于水面下某一深度时，橡皮膜D向上突起，橡皮膜C也向上突起，如图19丙所示，请你简要分析出现橡皮膜C向液体一面凸起的这种现象的原因，并简述在不增加器材的情况下，如何简单改进此装置，就可以同时观察液体中某两个液面的压强大小了。

35．实验桌上有如下器材：符合实验要求的电源一台，调好的电流表、电压表各一块，开关一个，滑动变阻器一个，电阻箱一个，导线若干。请你从中选择器材，设计一个实验证明：“当电阻两端的电压保持不变时，电阻消耗的电功率跟电阻值成反比”。
⑴画出实验电路图；

⑵写出主要实验操作步骤；

⑶设计实验记录表格。

五、计算题（共16分，36题3分，37题6分，38题7分）
36．质量为20kg的水，温度从25℃升高到75℃，需要吸收多少焦的热量？[水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)]
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37．图20所示的电路中，电源两端电压U保持不变。当闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P置于a端时（a、b是滑动变阻器的两个端点），电压表的示数为U1，电流表的示数I1为1A，电阻R1消耗的电功率P1为6W，电阻R2消耗的电功率为P2。当闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P置于b端时，电压表的示数为U2，电流表的示数为I2，电阻R2消耗的电功率为P2′。已知P2 ：P2′=1：9，U1：U2=7：3。求：

（1）电流表的示数I2为多少安？

（2）电源两端的电压U为多少伏？

（3） 当闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P置于滑动变阻器中点时，通电2min，电阻R2放出的热量为多少焦？

38.如图21所示是一套提升装置的结构示意图，杠杆OC可绕固定点O在竖直平面内转动，OD: DC=1:9,系在杠杆D端的细绳通过定滑轮E与物体B的一端相连，滑轮组Y由定滑轮Z和动滑轮H组成，滑轮组Y的自由端细绳通过定滑轮M与物体B的另一端相连，整个装置在同一竖直平面内。小明通过定滑轮拉动C端的细绳提升水中实心均匀物体A，当物体A始终浸没在水中且匀速上升时，小明对地面的压力为N1,对地面的压强为1.6×104Pa,滑轮组Y的自由端细绳对物体B向右的拉力为T1；当小明利用装置把物体A完全拉出水面，物体A在空中匀速上升时，小明对地面的压力为N2,滑轮组Y的自由端细绳对物体B向右的拉力为T2。已知：小明所受重力为660N，在所有拉动过程中，小明始终双脚着地，每只脚与地面的接触面积为125cm2,物体A的密度为2×103 kg/m3， N1：N2=8:3，T1：T2=101:201，（不计绳重和细绳与滑轮间的摩擦及水对物体A的阻力，g取10N/kg）求：

（1） 物体A在空中匀速上升时，小明对地面的压力N2为多少；

（2） 水平地面对物体B的摩擦力大小和动滑轮组H所受的重力大小分别是多少。
[image: image43.wmf] 
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昌平区2010—2011学年第二学期初三年级第二次统一练习
物理试卷参考答案及评分标准   2011.5
一、单项选择题（共24分，每小题2分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	A
	D


二、多项选择题（共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分）
	题号
	13
	14
	15
	16

	答案
	AD
	BCD
	AB
	BD


三、填空题（共14分，每小题2分）
	题号
	答案
	题号
	答案

	17
	灰尘
	18
	音色

	19
	发散
	20
	6.8×107

	21
	20
	22
	3

	23
	5.375×103
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四、实验与探究题（共34分，24~26、29、32、33题各2分，27题4分，28、30、31、34题各3分， 35题6分）
24．图略
25．2.7
26．2012
27．0.8    5 
28．89   10  铜
29．凸透镜  缩小
30．海波   48   吸收
31．（1）0.32  80   （2） 如图1所示

32．当通过电阻R1的电流为0.3A时，R1消耗的电功率[image: image3.wmf]1
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33． 2.5   43.2
34. 原因：实验前塞上塞子E时，容器中有一定量的气体，(1分)橡皮膜C上方的液体压强小于橡皮膜C下方气体产生压强；(1分)

改进措施：测液体压强实验时，拔掉密封小塞子E，使容器内气体压强与外界大气压相等。（1分）
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35．⑴见图（1分）
⑵①按照电路图连接电路；
②调节电阻箱使电阻Rx为某一适当值，闭合开关S，调节滑动变阻器R大小到适当位置，用电压表测出电阻Rx两端的电压，电压数值大小用U表示，用电流表测出电路中的电流，电流表数值用I表示，并把Rx、U、I的数据记录在表格中；……… 1分

③断开开关S，调节电阻箱使电阻Rx为另一数值，闭合开关S，调节滑动变阻器R大小使电阻箱两端电压大小不变，用电压表测出电阻Rx两端的电压，记录此时电压 U的数值，用电流表测出电路中的电流，记录此时电流I的数值，并把Rx、U、I数据记录在表格中；………………… 1分

④仿照步骤③，再分别调节电阻箱Rx的电阻值为4次不同数值，同时调节调节滑动变阻器R大小使电阻箱两端电压大小不变，用电压表测出电阻Rx两端的电压，记录此时电压 U的数值，用电流表测出电路中的电流，记录此时电流I的数值，并把Rx、U、I数据记录在表格中；………………… 1分

⑤利用公式P＝UI 和测量数据依次计算出电阻Rx消耗的电功率P，并把数据记录在表格中。………………………………………………………………1分
⑶实验记录表格（1分）
	Rx/(
	
	
	
	
	
	

	U/V 
	
	
	
	
	
	

	I/A
	
	
	
	
	
	

	P/W
	
	
	
	
	
	


五、计算题 （共16分，36题3分，37题6分，38题7分）
36．解：Q吸=cm（t0- t）                                    （1分）
= 4.2×103J/（kg•℃）×20 kg ×（75℃－25℃）           （1分）
       = 4.2×106J                                          （1分）
37．解：设滑动变阻器的最大阻值为R3，当闭合开关S, 将滑动变阻器的滑片P置于a端时，等效电路如图2甲所示；当闭合开关S, 将滑动变阻器的滑片P置于b端时，等效电路如图2乙所示。
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（1分）

（1）由图2甲得：
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由图2甲、乙得：
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        解得：I2=3A…………………（1分）
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     解得：R3=6R2…………………（1分）

根据电源两端电压不变，由图2甲、乙得：
I1（R1+ R2+ R3）= I2（R1+ R2）      解得：R2=3Ω…………………（1分）

根据图2乙得：
U= I2（R1+ R2）=3A×（6Ω+ 3Ω）=27V……………………………………（1分）

（3）当闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P置于滑动变阻器中点时，通电2min，电阻R2放出的热量
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×3Ω×2×60s=810J……………………………………（1分）
（其他解法正确的，均可相应得分）
38. （1）拉物体A在水中匀速上升时，以人为研究对象，进行受力分析，如图3所示，

[image: image47.bmp][image: image48.bmp]TC1′+N1′=G人
N1=P·S=1.6×104Pa×2×125cm2=400N
拉物体在空中匀速上升时，

以人为研究对象，进行受力分析，如图4所示，

TC2′+N2′=G人   N1=N1′  N2=N2′
由已知[image: image18.wmf]3
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      N2=150N  （1分）

（图3、4共1分）

（2）（图5-12共1分）
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T

物体A在水中匀速上升的过程中，物体A的受力分析如图5所示。
FH1= [image: image19.wmf]浮
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以滑轮组Y为研究对象，进行受力分析，如图6所示，可知                
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T1′=T1   FH1= FH1′                                            （1分）
以物体B为研究对象进行受力分析，如图7所示，

T1+f=TE1
以杠杆为研究对象，进行受力分析，如图8所示，

TD1·OD=TC1·OC

TE1=TD1   N1′=N1
物体A在空中匀速上升的过程中， 

[image: image51.wmf]D1

T


物体A的受力分析如图9所示。
FH2= [image: image22.wmf]A

G


以滑轮组Y为研究对象，进行受力分析，如图10所示，可知

[image: image23.wmf]¢

+

=

¢

2

2

4

H

F

G

T

动

    T2′=T2   FH2= FH2′
以物体B为研究对象进行受力分析，如图11所示，               （1分）

T2+f=TE2
以杠杆为研究对象，进行受力分析，如图12所示，

TD2·OD=TC2·OC

TE2=TD2   N2′=N2
带入已知解得：     f=75N  （1分）   G动=100N（1分）

(注：以上计算题其他解法正确，均可相应得分)
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