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九年级物理一轮复习导学案——《探究电路》

知识再现：

1、 电阻

（1）定义：道题对电流的       作用，用符号      表示。

（2）单位：      符号      
（3）决定电阻大小的因素：导体的      、长度和      ；还与温度有关。

2、（1）滑动变阻器

（1）原理                                        来改变电阻。                            

（2）使用方法采用           的接法

（3）作用：改变电路中的      和用电器两端的             

（4）电阻箱：一种能够读出      的变阻器

3、欧姆定律

（1）内容 ：导体的的电流跟这段导体两端的    成正比，跟这段导体两端的     成反比。

（2）公式：                
4、伏安法测电阻

（1）实验目的：练习用        、电流表测小灯泡工作时的电阻。

（2）实验原理：           
（3）实验器材：                                          
（4）注意事项 ：

A在连接电路时，开关要          
b 闭合开关前，变阻器的滑片要调到阻值的      处。

4、电组的串并联  

1、 电阻的串联：
（1）电阻串联后相当于增大了导体的       ，所以串联电路的总电阻比任何一个电阻的阻值       。

（2）串联电路中的总电阻等于个电阻的之        。

公式：R=        
2、 电阻的并联：

（1）电阻并联后，相当于增大了导体的             ，所以并联后的电阻比任何一个分电组的阻值       。

（2）并联电路中，总电阻的倒数等于个电阻的                           。

公式：1/R=        
5、家庭用电

（1）家庭电路的组成：

a、进户线：一根是      ，另一根是       ，两根线间的电压是     V

b、电能表：测量用户在一段时间内消耗       的仪器。

c、闸刀开关：控制       通断的开关。

d、熔断器：当电路中电流     时，，自动      电路。

f、电灯：用于     的用电器，控制电灯的开关要与电灯       ，且安装在     与灯之间。

（2）、安全用电：

a触电事故都是由于人体直接或间接与       接触并与地线或零线构成     引起的。

b防止触电的办法：

家庭电路的安装应当符合         的要求；对于有金属外壳的家用电器，其外壳要   

    ；不要      高压带电体。

知识点拨：

1、用控制变量法研究电阻大小与哪些因素有关。

例题：关于导体的电阻，下列说法正确的是（ ）

A．锰铜丝的电阻比铜丝的电阻大   

B．粗细相同的电阻，长的电阻大

C．长短相同的电阻，细的电阻大

D．同种材料制成的长短一样的两条导线，细的电阻大

分析：在叙述电流与电压的关系时，应保持电阻不变，A错；同理，B错B选项叙述上顺序颠倒D错。

【练习】

2、某实验小组的同学探究电流与电压的关系时，用到如下器材：电源一个，电流表、电压表各一块，定值电阻5欧姆，10欧姆，15欧姆的各一只，开关各一只，滑动变阻器一只，导线若干，设计的电路图。

(1)这个实验使用了控制变量法       ，其中被控制的变量是     ，滑动变阻器的作用是          。

[image: image6.jpg]


(2)下面是它们获取的一组数据
	电压
	2
	4
	6
	8
	10

	电流
	0.39
	0.79
	1.2
	1.6
	2


实验时他们选择的电阻的值是         欧姆.

2、伏安法测电阻

伏安法测电阻的实验电路图，（1）在图中的圆圈内填入电流表、电压表

（2）某同学操作规范，正确的测量，测得三组实验数据分别是U1=2.4A,I1=0.2,U2=4.5V,I2=0.38A,U3=6V,I3=0.5A，请你设计一个表格，把数据填在表格内，

（3）根据表格中数据，请你算出电阻R=       欧姆

（4）分析表中数据，你能得出一个结论:                            
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3、欧姆定律的应用

一个弧光灯的电阻是5欧姆，在正常发光时需通过10A的电流。电源电压为200V，必须串联一个多大的电阻才能将弧光灯链接到电源上？

分析：本题既考查了欧姆定律的内容，又考察了串联电路的电压、电流关系

拓展提升：（在展示交流的基础上提出题目的变式，并提出自己解决的方法，与其他同学进行交流，以拓展知识的广度和深度，加深对知识的理解，达到举一反三的目的。）
【例题】一只2Ω的电阻和一只3Ω的电阻串联，已知：2Ω电阻两端的电压是1V，则3Ω电阻两端的电压是多少？串联电路中的电流是多少？

体验成功：

1、一个导体两端的电压为4V时，通过它的电流为0.5A，该导体的电阻为     Ω；当这个导体两端不加电压时，该导体的电阻为      Ω。

2、旋转收音机的音量旋钮时，实质是在调节电路的__  __，画出该元件在电路中的符号____    _。

3、一个小灯泡的额定电压是6V，正常发光时电流是0.2A，若把它接到10V的电源上，且使它正常发光，应该给它_____联一个阻值是___________Ω的电阻． 
4、小萍家有许多用电器，如电视机、电冰箱、收录机等，其中使用三孔插座的用电器是__________。
5、把甲、乙两段电阻线接在相同的电压下，甲线中的电流大于乙线中的电流，忽略温度的影响，下列判断中错误的是　　　(     )     
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A.当它们材料、粗细都相同时，甲线长乙线长        

B.当它们材料、长度都相同时，甲线粗乙线细

C.当它们长度、粗细都相同时，两线的材料一定不同 

D.甲、乙两电阻线的材料、长短、粗细不可能完全相同

6、如图所示，已知电阻R1=3Ω、R2=6Ω，电流表A1的示数是0.6A，则电流表A的示数是   　　　　（     ）                                                                 

A．0.6A        B．0.4A       C．0.2A        D．0.3A 
7、改变某段导体电阻的大小，下列方法中无效的是        (     )
A、改变导体两端的电压      B、改变导体的材料

C、改变导体的横截面积      D、改变导体的长度

8、小明家住在多年前修建的老房子里，家里的电线绝缘层老化严重．有一天，小明的妈妈在用电饭煲做饭和同时用电炒锅炒菜时，小明突然发现厨房里的导线冒烟了，他应该首先采取的措施是　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）

  　A.立刻给在外地出差的爸爸打电话　　 　　　B．立即打电话通知供电局停电

  　C.马上到门口把自己家的电源总开关断开 　　D．赶紧用水把火浇灭

9、请把图8中的开关S和灯泡L连在家庭电路的火线和零线之间． 



10、白炽灯是人们常用的照明用具，如图9所示．根据你对白炽灯的了解，请提出两个与物理知识有关的问题，并针对提出的问题作出简要回答． 

　　例如：问题：白炽灯的灯丝用久了为什么会变细?

　　　　　简答：在高温状态下工作灯丝升华造成的．

　　（1）问题：________________________________________
　　     简答：________________________________________
　　（2）问题：________________________________________
　　     简答：________________________________________
11、小王同学想探究影响导体电阻大小的有关因素.他想到道路越细长就越难走，于是猜想电阻的大小与导体的长度和横截面积有关.为此，小王找来了同种材料制成的各种长度和横截面积的金属线，并用伏安法测得了各种规格金属线的电阻，数据如下表：
	因素　　　　　序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	长度l（cm）
	10
	20
	40
	10
	20
	40
	10
	20

	横截面积S（mm2）
	1.0
	1.0
	1.0
	2.5
	2.5
	2.5
	4.0
	4.0

	电阻R（[image: image2.wmf]W

）
	20
	40
	80
	8
	16
	32
	5
	10


分析数据可以得出结论：在横截面积相同的情况下，导线越长电阻___________；在长度相同的情况下，导线横截面积越大电阻________________.
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