物理试题１　探究杠杆的平衡条件

实验步骤及评分标准：（g取10N/Kg）
	实验步骤
	操 作 要 求 及 评 分 标 准
	满分
	备注

	1．提出问题
	杠杆的平衡与哪些因素有关？
	0.9分
	

	2．猜想与假设
	杠杆的平衡与力乘力臂有关？(只要回答无论对错均给分)
	
	

	3．设计和进行实验
	A、观察杠杆上的最小刻度值（0.45分）和每一个钩码的质量（0.45分）。
	0.9分
	

	
	B、调节杠杆平衡：把杠杆放在支架上，两个细铁丝环位于支点两侧并与支点等距。
	0.9分
	

	
	C、调节杠杆两端螺母,使杠杆在水平位置平衡。
	0.9分
	

	
	D、测动力、阻力、动力臂、阻力臂：利用铁丝环在杠杆两边挂上不同数量的钩码，调节钩码的位置，使杠杆在水平位置重新平衡。
	0.9分
	

	
	E、测量并记录动力、阻力、动力臂、阻力臂。
	0.9分
	

	
	F、改变杠杆两边的钩码数量和位置，再次测动力、阻力、动力臂、阻力臂。
	0.9分
	

	
	G、整理器材。
	0.9分
	

	4．归纳出杠杆的平衡条件。
	计算并记录动力×动力臂、阻力×阻力臂的值。总结并记录杠杆的平衡条件。
	0.9分
	

	5．反思与拓展
	实验前为什么要调节杠杆在水平位置平衡？（减少实验误差）
	0.9分
	

	合　　计
	9分
	


物理试题２　测定小灯泡的额定功率
实验步骤及评分标准：
	实验步骤
	操 作 要 求 及 评 分 标 准
	满分
	备注

	1．检查器材。
	观察电压表和电流表量程（最小分度）, 观察小灯泡的额定电压，并记录（每空0.2），检查开关是否断开(0.3分)。
	0.9分
	

	2．在额定电压下，测小灯泡额定电流。
	A、移动滑动变阻器滑片，使小灯泡两端的电压等于额定电压，记录电压表示数。
	0.9分
	

	
	B、读出电流表示数并记录。
	0.9分
	

	
	C、观察并记录小灯泡亮度是否正常,断开开关。
	0.9分
	

	
	D、计算并记录小灯泡的额定功率。
	0.9分
	

	3．在低于额定电压时测小灯泡的功率 
	A、移动滑动变阻器，使小灯泡两端电压低于额定电压，认读并记录电压表、电流表示数。
	0.9分
	

	
	B、观察并记录小灯泡发光情况，断开开关。
	0.9分
	

	
	C、计算并记录小灯泡的功率。
	0.9分
	

	4．整理器材。
	把器材放回原位。
	0.9分
	

	5．反思与拓展
	不考虑温度对电阻的影响，当灯泡两端的电压是额定电压的一半时，灯泡的实际功率是额定功率的四分之一。
	0.9分
	

	合　　计
	9分
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题2 实验电路图
物理试题３　探究平面镜成像的特点
实验步骤及评分标准：

	实验步骤
	操 作 要 求 及 评 分 标 准
	满分
	备注

	1．提出问题
	平面镜成像有什么特点？
	0.9分
	

	2．猜想与假设
	A、平面镜成的像到平面镜的距离 等于 物体到平面镜的距离；(0.45分)
	
	

	
	B、像与物的大小可能 相等 。(0.45分)
(只要填写，无论对错均给分)
	
	

	3．设计实验和进行实验
	A、检查器材。（1.8分）
	0.9分
	

	
	B、在桌上铺上白纸，在白纸上竖直的放上平板玻璃，在纸上记录玻璃板的位置。 
	0.9分
	

	
	C、把点燃的蜡烛放在玻璃板前，在玻璃板后移动未点燃的蜡烛，让它跟点燃的蜡烛的像重合。
	0.9分
	

	
	D、观察并测量两根蜡烛的位置并记录。（未测量的扣0.45分）
	0.9分
	

	
	E、找出平面镜成像的特点及像的位置跟物体和平面镜的位置的关系。（1.8分）
	0.9
	

	4．分析与论证
	A、平面镜成像的大小与物体的大小  　。
	0.9分
	

	
	 B、像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离  　。
	0.9
	

	5．整理器材
	把器材放回原处。
	0.9分
	

	6．反思与拓展
	此实验为什么要用玻璃板作为反射镜？(便于准确观察像的位置)
	0.9分
	

	合　　计
	9分
	


物理试题4  探究并联电路中电流的特点
实验步骤及评分标准：
	实验步骤
	操 作 要 求 及 评 分 标 准
	满分
	备注

	1．检查器材。
	检查器材和已连接的部分电路是否齐全、完好（0.3分），观察电压表的指针是否指到零刻度、量程和最小分度。（每空0.3分）
	1.8分
	

	2．检查电路
	闭合开关查看两灯是否正常发光。
	0.9分
	

	3．测L1灯的电流。
	将电流表接入A点测出L1灯的电流。
	0.9分
	

	4．测L2灯的电流。
	参照步骤3操作要求。将电流表接入B点测出L2灯的电流。
	0.9分
	

	5．测干路电流
	将电流表接入C点测出干路电流，读数并记录。
	0.9分
	

	6．记录实验结果。
	A、正确读数并记录；（0.9分）
B、正确填写实验结论。（0.9分）
	1.8分
	

	7．整理器材。
	断开开关，其它不作要求。
	0.9分
	

	8.反思与拓展
	并联电路中，两支路按什么规律来分配电流的大小？
	0.9分
	

	合　　计
	9分
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物理试题5  用温度计测量水的温度

实验步骤及评分标准：

	实验步骤
	操 作 要 求 及 评 分 标 准
	满分
	备注

	1．检查器材。
	观察温度计的量程和最小刻度值。（每错一处扣0.45分，无单位算错）
	0.9分
	

	2．估测热水的温度。
	把手指伸入水中，把估测的温度记录下来，记录温度要有数字和单位（估测温度误差小于或等于10℃，未估测或先测后估扣0.9分）
	0.9分
	

	3．用温度计测热水的温度。
	A、手持温度计的上端，将温度计的玻璃泡全部浸入水中，温度计不要碰到杯底和杯壁。
	0.9分
	

	
	B、待温度计示数稳定后再读数，读数时温度计继续留在水中，视线与温度计中液柱的上表面相平。
	0.9分
	

	
	C、记录测量结果要有数字和单位。（无单位扣0.9分）
	0.9分
	

	4．估测冷水温度。
	参照第2步评分标准。
	0.9分
	

	5．用温度计测冷水的温度。
	参照第3步评分标准。
	1.8分
	

	6．整理器材。
	把器材放回原位，动作要轻。
	0.9分
	

	7．反思与拓展：
	为什么不能用体温计测量温水的温度？（温水的温度一般会超过体温计的量程,使体温计损坏）
	0.9分
	

	合　　计
	9分
	


物理试题6　用弹簧测力计测量力的大小

实验步骤及评分标准：

	实验步骤
	操 作 要 求 及 评 分 标 准
	满分
	备注

	1．检查器材。
	观察并记录弹簧秤的量程、最小刻度值，指针是否指到零刻度线。(每错一处扣0.45分，扣完0.9分为止，无单位算错)
	0.9分
	

	2．测手的拉力。
	A、将弹簧秤挂在铁架台上，竖直向下拉弹簧秤，拉力大小不能超过弹簧秤的量程。
	0.9分
	

	
	B、正确读出拉力大小并记录（0.9分）。（无单位扣0.9分）
	0.9分
	

	3．测钩码受到的重力。
	A、将钩码挂在弹簧秤的挂钩上，钩码重不能超过弹簧秤的量程 (0.9分) 。
	0.9分
	

	
	B、正确读出和记录钩码所受到的重力大小。（无单位扣0.9分）
	1.8分
	

	4．测相互作用。
	A、将两个弹簧秤放在水平桌面上，互相勾在一起，两手分别向左右拉两个秤环，拉力大小不超过弹簧秤的量程,拉力方向与弹簧秤轴线近似在同一直线上,并使弹簧秤静止在某一位置。
	0.9分
	

	
	B、正确读出和记录两秤的示数。（两弹簧秤示数不同或无单位均扣0.9分）
	0.9分
	

	5．整理器材。
	把器材放回原位。
	0.9分
	

	6．反思与拓展
	A、物体间力的作用是怎样的？
	0.45分
	

	
	B、弹簧测力计的原理是什么 
	0.45分
	

	合　　计
	9分
	


物理试题7　用电压表测并联电路中的电压

实验步骤及评分标准

	实验步骤
	操 作 要 求 及 评 分 标 准
	满分
	备注

	1．检查器材。
	A、检查器材和已连接的部分电路是否齐全、完好；
	0.15分 
	

	
	B、观察电压表的指针是否指到零刻度、量程和最小分度。(每空0.3分)
	0.75分
	

	2．连接电池和开关。
	A、把电池和断开的开关正确连接入电路；
	0.9分
	

	
	B、正确读数并记录。
	0.9分
	

	3．测L1两端电压。
	A、正确选择量程，电压表与L1并联，正、负接线柱接法正确。
	0.9分
	

	
	B、读数正确并记录。
	0.9分
	

	4．测L2两端电压。
	A、参照步骤3操作要求。
	0.9分
	

	
	B、正确读数并记录。
	0.9分
	

	5．整理器材。
	断开开关。
	0.9分
	

	6．记录实验结果。
	正确填写实验结论。
	0.9分
	

	7．反思与拓展
	并联电路中，总电压与支路电压有什么关系？(总电压等于各支路电压)
	0.9分
	

	合　　计
	9分
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题7试验电路图1        题7试验电路图2
物理试题8  用刻度尺测长度

实验步骤及评分标准：

	实验步骤
	操 作 要 求 及 评 分 标 准
	满分
	备注

	1．检查器材。
	观察刻度尺的量程、最小刻度值、零刻度线是否磨损。检查2块三角板的直角是否磨损。
	0.9分
	

	2．用毫米刻度尺测物理课本的长和宽。
	A、尺的刻度线贴近课本，尺与课本的长边和短边平行。（0.9分）
B、尺的零刻线或某一整数刻度线与课本长（短）边的一端对齐，然后观察另一端所对的刻度线，读数时视线与尺面垂直。（0.9分）
C、记录测量结果，要求估读到分度值的下一位，有单位。

（无单位每处扣0.45分，扣完2.7分为止）
	2.7分
	

	3．用毫米刻度尺和三角板测硬币的直径。
	A、用两块三角板的一条直角边将硬币卡紧，另一直角边与刻度尺紧贴（0.9分）
B、移动三角板和硬币，使刻度尺某一条整数刻度线与硬币被测直径的一端对齐，然后观察另一端所对的刻度线，读数时视线与尺面垂直。（0.9分）
C、记录测量结果，要有准确数字，一位估计数字和单位。（0.9分）

（无单位每处扣0.45分，扣完2.7分为止）
	2.7分
	

	4．测细铜丝直径。
	A、将细铜丝在铅笔上密绕若干圈（至少10圈），正确测出线圈长度和圈数。
	0.9分
	

	
	B、记录细铜丝直径。
	0.9分
	

	5．整理器材。
	把器材放回原位。
	0.9分
	

	6．反思与拓展
	回答正确给0.9分。
	0.9分
	

	合　　计
	9分
	












































