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一、选择题（本大题共15个小题，每小题给出的四个选项中，只有一个最符合题意。每小题3分，共45分）
1. 为了纪念著名的物理学家欧姆，用他的名字作为单位的物理量是（　　）
A. 电阻	B. 电压	C. 电功	D. 电流
【答案】A
【解析】
【详解】A．电阻的单位是欧姆，是为了纪念欧姆而以其名字命名的，故A符合题意；
B．为了纪念伏特，以他的名字为电压的单位，故B不符合题意。
C．电功的单位是焦耳，故C不符合题意。
D．为了纪念物理学家安培，以他的名字作为电流的单位，符号是A，故D不符合题意。
故选A。
2. 物理是一门以观察、实验为基础的学科，下列估测最符合实际的是（　　）
A. 教室内气温约为60℃
B. 八年级物理课本的质量约为2kg
C. 中学生课桌高度约为80cm
D. 教室里一盏日光灯正常工作时电流约为5A
【答案】C
【解析】
【详解】A．教室内的室温和外界环境的温度接近，随季节的不同可能会不同，最高不可能超过人体温度37℃，故A不符合题意；
B．八年级物理课本的质量约为200g左右，约为0.2kg，故B不符合题意；
C．中学生课桌的高度约为身高的一半，约为80cm，故C符合题意；
D．教室里一盏日光灯的额定功率约为40W，正常工作时的电流约为


故D不符合题意。
故选C。
3. 2023年5月28日上午，全球首架C919大型客机从上海虹桥机场顺利起飞，到达北京首都机场，完成首次商业载客飞行（如图）。飞机飞行过程中，某乘客看到机翼是静止的，他所选的参照物是（　　）
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A. 云朵	B. 地面	C. 机翼	D. 座椅
【答案】D
【解析】
【详解】A．如果以云朵为参照物，飞行时飞机的机翼相对于云朵的位置在不断发生变化，则机翼是运动的，故A不符合题意；
B．如果以地面为参照物，飞行时飞机的机翼相对于地面的位置在不断发生变化，则机翼是运动的，故B不符合题意；
C．在研究物体是静止还是运动时，不能选择被研究物体自己作为参照物，否则物体永远静止，故C不符合题意；
D．如果以飞机上[image: ]座椅为参照物，飞机的机翼相对于飞机上的座椅，位置不会发生变化，则机翼是静止的，所以他选择的参照物是座椅，故D符合题意。
故选D。
4. 学校举行红歌比赛，团团同学班合唱《歌唱祖国》，“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么嘹亮……”。“多么嘹亮”指声音的（　　）
A. 音色好	B. 音调高	C. 响度大	D. 频率高
【答案】C
【解析】
【详解】由题意可知，歌词中的“多么嘹亮”是指胜利的歌声音量很大，很远都能听到，而不是低声细语唱出来的，这里的“多么嘹亮”是指声音的响度大。
A．音色指的是声音的特点特征，故A不符合题意；
B．音调是指声音的高低，显然与题意中的“多么嘹亮”表达的意思不符，故B不符合题意；
C．歌词中的“多么嘹亮”就是指声音响度大，故C符合题意；
D．声音的频率指发声体每秒振动的次数，频率的大小决定了音调的高低，故D不符合题意。
故选C。
5. 京剧是中国的国粹之一，如图京剧演员正在对着镜子画脸谱，他利用的光学原理是（　　）
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A. 光的色散	B. 光的反射
C. 光的折射	D. 光沿着直线传播
【答案】B
【解析】
【详解】如图所示，京剧演员正在对着镜子画脸谱，镜子中的像是平面镜所成的像，其实质是光的反射现象。题中给出的四个选项只有B符合题意。
故选B。
6. 2022年，我市积极应对严重旱情，推行“蓄、调、引、节、送、降”等“六水抗旱”措施，实现“大旱之年无大灾”。为了响应政府号召，我们要大力推广节水灌溉，下列措施中不属于节水灌溉的是（　　）
A. 喷灌	B. 微灌	C. 滴灌	D. 大水漫灌
【答案】D
【解析】
【详解】A．喷灌是借助水泵和管道系统，把具有一定压力的水喷到空中，散成小水滴或形成弥雾降落在植物和地面上，这属于节水灌溉，故A不符合题意；
B．微灌是按照作物需求，通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器，以较小的流量均匀、准确的把水输送到作物根部附近土壤的灌水方法，属于节水灌溉，故B不符合题意；
C．滴灌是迄今为止最节水的灌溉技术之一，以水滴的形式缓慢而均匀的滴入植物根部附近土壤的灌溉方法，这属于节水灌溉，故C不符合题意；
D．漫灌是在田间不做任何沟埂，任其在地面漫流，是一种比较粗放的灌水方式，这种灌溉方式不属于节水灌溉，故D符合题意。
故选D。
7. 下列关于家庭电路和安全用电的说法或做法中，正确的是（　　）
A. 湿手触摸开关
B. 家庭电路中电流过大的原因一定是发生短路
C. 导线的绝缘皮破损后，应立即断电维修
D. 更换灯泡或搬动电器前，不需断开电源开关
【答案】C
【解析】
【详解】A．湿手上的水是导体，人体也是导体，用湿手去触摸开关很容易导致触电事故，这样做很不安全，故A错误；
B．家庭电路中电流过大的原因可能是发生短路，也有可能是因为用电器功率过大引起过载，故B错误；
C．导线的绝缘皮破损后，即容易引起短路，也容易引起触电事故，很不安全；正确的做法是立即断电维修，故C正确；
D．更换灯泡或搬动电器前，一定要先切断电源再操作，否则容易引起触电事故，不安全，故D错误。
故选C。
8. 2023年5月30日，长征二号F遥十六运载火箭搭载神舟十六号载人飞船成功发射（如图）。火箭使用一种叫做偏二甲肼的液体燃料，是因为该燃料具有较大的（　　）
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A. 热值	B. 比热容	C. 密度	D. 体积
【答案】A
【解析】
【详解】火箭升空过程中，是将燃料燃烧产生的内能转化为机械能；在运载能力有限的情况下，要求燃料的热值越大越好，这样它在燃烧时就会给火箭提供更多的能量，故BCD不符合题意，A符合题意。
故选A。
9. 毛主席在《沁园春·雪》一词中写到：“一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕”。对于“弯弓”的过程中所蕴含的物理知识，下列理解正确的是（　　）
A. “弯弓”发生的塑性形变
B. “弯弓”说明力可以改变物体的运动状态
C. “弯弓”[image: ]过程中弓的弹性势能增大
D. “弯弓”的过程中弓的机械能不变
【答案】C
【解析】
【详解】A．弯弓后撤去拉力，弓能恢复原状，则弓发生的是弹性形变，故A错误；
B．弯弓时，弓的形状发生改变，说明力可以改变物体的形状，故B错误；
C．弯弓的过程中，弓的形变量变大，则弓的弹性势能增大，故C正确；
D．弯弓的过程中，弓的动能、重力势能不变，弹性势能增加，则弓的机械能增大，故D错误。
故选C。

10. 如图所示为内燃机工作时的某冲程示意图，该冲程是（　　）
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A. 吸气冲程	B. 压缩冲程
C. 做功冲程	D. 排气冲程
【答案】D
【解析】
【详解】由图可知，进气门关闭，排气门打开，活塞向上运动，为内燃机工作时的排气冲程。
故选D。
11. 幸福人生是大树，安全行为是沃土。同学们，我们要增强安全意识，努力营造浓厚的校园安全文化氛围。下列安全宣传标语与所蕴含的物理知识不相对应的是（　　）
A. 下课不疯跑，小心别摔倒—防止惯性带来的危害
B. 你冲我撞危险存，你谦我让安全行—物体间力的作用是相互的
C. 护栏保安全，翻越最危险—高度越高，重力势能越大
D. 上下楼梯静悄悄，不滑扶梯不吵闹—从扶梯上滑下，动能转化为重力势能
【答案】D
【解析】
【详解】A．人在奔跑时，遇到紧急情况由于惯性会继续保持向前的运动状态，导致人容易摔倒而造成伤害，故A不符合题意；
B．你冲我撞，由于力的作用是相互的，因此对双方都会造成伤害，故B不符合题意；
C．护栏具有一定的高度，翻越护栏时增加了人的高度，人的质量不变，则人的重力势能增大，当落下时重力势能转化为动能，容易使人摔伤，故C不符合题意；
D．从扶梯上滑下，人的重力势能减小，动能增加，重力势能转化为动能，使下滑的速度变快，控制不好就会造成人体损伤，故D符合题意。
故选D。

12. 2023年5月5日，在亚洲举重锦标赛女子49公斤级比赛项目中，我国选手蒋惠花包揽“抓挺总”三金。如图为蒋惠花手举杠铃保持静止时的情景，下列属于一对平衡力的是（　　）
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A. 蒋惠花对杠铃的作用力和杠铃所受的重力
B. 杠铃对蒋惠花的作用力和杠铃的受的重力
C. 蒋惠花对杠铃的作用力和地面对蒋惠花的支持力
D. 蒋惠花对杠铃的作用力和杠铃对蒋惠花的作用力
【答案】A
【解析】
【详解】A．蒋惠花对杠铃竖直向上的作用力和杠铃所受的重力大小相等、方向相反、作用在同一直线上，作用在同一物体上，它们是一对平衡力，故A符合题意；
B．杠铃对蒋惠花的作用力方向是竖直向下，杠铃的受的重力方向也是竖直向下，这两个力也没有作用在同一物体上，所以不是一对平衡力，故B不符合题意；
C．蒋惠花对杠铃的作用力和地面对蒋惠花的支持力方向相同，大小不相等，也没有作用在同一物体上，所以它们不是一对平衡力，故C不符合题意；
D．蒋惠花对杠铃的作用力和杠铃对蒋惠花的作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上，彼此互为施力物体，是一对相互作用力，故D不符合题意。
故选A。
13. 劳动课上，同学们在老师的带领下挖坑植苗、挥锹培土、脚踩夯实、提桶浇水……校园农场里一片热火朝天的忙碌景象。关于劳动中所涉及的物理知识，下列说法正确的是（　　）
A. 挥锹培土时，铁锹是省力杠杆
B. 人提着水桶水平前进，人对水桶做了功
C. 脚踩夯实，用力踩土是采用减小压力的方法减小压强
D. 锄头的刀口很锋利，是采用减小受力面积的方法增大压强
【答案】D
【解析】
【详解】A．挥锹培土时，手拿铁锹尾端处是支点，手拿铁锹中间处是动力作用点，铁锹尖端培土处是阻力作用点。故动力臂小于阻力臂，则动力大于阻力，所以铁锹是费力杠杆，故A错误；
B．人提着水桶水平前进，人对桶施加的力方向竖直向上，但在力的方向上桶没有移动距离，所以人没有在竖直方向上对水桶做功；在水平方向上桶移动了距离，但人没有在水平方向上给桶施加力的作用，所以人没有对桶做功，故B错误；
C．用力踩土是采用增大压力的方法增大压强的，故C错误；
D．锄头的刀口做的很薄，所以很锋利，这是采用减小受力面积的方法增大压强的，故D正确。
故选D。
14. 细心的圆圆同学注意到自家汽车上设有安全带未系提示系统。当他坐在座椅上时，座椅下的开关S1闭合，若未系安全带，安全带控制开关S2断开，车上的电铃会发出警报声；若系上安全带，安全带控制开关S2闭合，警报声消失。下列按要求设计的电路图最合理的是（　　）
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【答案】B
【解析】
【详解】A．电铃与定值电阻R并联，S1控制电铃工作，S2控制定值电阻工作。当开关S1闭合时，电铃发声，与开关S2的断开和闭合无关，与题意不符，故A不符合题意；
B．电铃与S1串联，与S2并联，乘客坐下时S1闭合，电铃与定值电阻串联，电铃电路接通，电铃发声；若系上安全带，开关S2闭合，将电铃短接，则电铃无声，与题意相符，故B符合题意；
C．定值电阻R与S1串联，与S2并联，乘客坐下时S1闭合，电铃与定值电阻串联，电铃电路接通，电铃发声；当安全带控制开关S2闭合，定值电阻短接，电铃两端电压升高，电铃发声更响，不符合题意，故C不符合题意；
D．两开关并联，无论乘客坐下，或是系上安全带，电铃都会发声，与题意不符，故D不符合题意。
故选B。

15. 如图所示，电源电压4.5V保持不变，电流表的量程为0-0.6A，电压表的量程为0-3V，灯泡L标有“3V 1.5W”字样（不考虑灯丝电阻的变化），滑动变阻器标有“20Ω  1A”字样。将滑片P置于中点位置，闭合开关S，在保证电路安全的情况下，下列判断正确的是（　　）
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A. 滑片P向左移动过程中，滑动变阻器消耗的电功率一直变大
B. 滑片P向左移动过程中，滑动变阻器消耗的电功率先变大后变小
C. 滑片P向右移动过程中，滑动变阻器消耗的电功率一直变大
D. 滑片P向右移动过程中，滑动变阻器消耗的电功率先变大后变小
【答案】BC
【解析】
【详解】如图所示，灯泡和变阻器串联，由题意可得灯泡电阻为


当滑片P从中间向左移动过程中，滑动变阻器接入电路的电阻从10Ω逐渐变小，滑动变阻器消耗的电功率为



所以当R逐渐减小时功率逐渐变大，当时功率最大，当R继续减小时，功率又逐渐变小；故滑片P向左移动过程中，滑动变阻器消耗的电功率先变大后变小；当滑片P从中间向右移动过程中，滑动变阻器消耗的电功率一直变大。
综上所述，故AD错误；BC正确。
故选BC。
二、填空题（本大题共4个小题，每空2分，共16分）
16. 邵阳正在飞速发展，2022年度邵阳新建5G基站2666座，5G基站利用______（选填“电磁波”或“声波”）传递信息。随着“气化邵阳”二期惠民工程建设的推进，越来越多的家庭用上了天然气，天然气是______（选填“可再生”或“不可再生”）能源。
【答案】    ①. 电磁波    ②. 不可再生
【解析】
【详解】[1]5G简单来说就是频率特别高的电磁波，频谱也更宽，所以同时传输的信息更多，网速更快。
[2]天然气是无法经过短时间内再生的能源，它的消耗速度远大于再生速度，故天然气是不可再生能源。
17. 亮亮同学在新闻上看到“福建舰”上使用了电磁弹射装置，从网上查阅了某电磁弹射装置的原理；给线圈提供电流时产生磁场，炮弹（铁质）被磁化，受到强大的吸引力而加速运动，达到线圈中间时，迅速断电，炮弹飞出炮口（如下图）。当线圈通电时，炮弹头是______（选填“S”或“N”）极。断电后，炮弹还能继续飞行，是因为炮弹具有______。.
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. S    ②. 惯性
【解析】
【详解】[1]如图所示，根据右手螺旋定则，大拇指撑开，其余四根手指并拢自然弯曲，顺着图示的电流方向，从外向内握住通电螺线管，大拇指指向左边，说明通电螺线管左边是N极；炮弹（铁质）被磁化，受到强大的吸引力，根据同名磁极相互排斥、异名磁极相互吸引的原理可以判断出炮弹头是S极。
[2] 断电后，炮管没有了磁性，炮弹不再受到磁场力的作用，炮弹能继续飞行，是因为炮弹具有惯性，要保持之前的运动状态。
18. 邵阳古楼茶曾被明太祖朱元璋钦定为贡茶，古楼绿茶茶香四溢，余味悠长。绿茶制作的主要工序有杀青、揉捻、干燥，在干燥这一工序中，除去茶叶中的水分过程中所发生的物态变化是______。用开水泡茶时，茶水变绿得更快，说明分子的热运动与______有关。
【答案】    ①. 汽化    ②. 温度
【解析】
【详解】[1] 在干燥这一工序中，茶叶中的液态的水要蒸发成气态的水蒸气，所发生的物态变化是汽化。
[2] 用开水泡茶时，由于水的温度较高，分子运动就会比较剧烈，分子运动越剧烈，扩散现象就越快越明显。这说明分子热运动与温度有关。
19. 如图所示，用动滑轮将物体匀速提升0.2m，绳子自由端的拉力F为6N，则拉力F所做的功为______J。如果使用该滑轮提升更重的物体，机械效率会______（选填“增大”或“减小”）。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 2.4    ②. 增大
【解析】
【详解】[1]如图示数，动滑轮上有2条绳，故n=2，物体匀速提升0.2m，则绳子自由端移动的距离为


则拉力F所做的功为



[2]如果使用该滑轮提升更重的物体，有用功增大，额外功不变，则有用功占总功的比例增大，根据可知，使用该滑轮提升更重的物体机械效率会增大。
三、作图题（本大题共2个小题，每小题2分，共4分）
20. 请将所示光路补充完整。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】如图所示，图中是一个凸透镜，凸透镜对光有会聚的作用，当光平行于主光轴射入，经凸透镜折射后，折射光线必过透镜焦点的位置；当光直接射向凸透镜的光心，则光的传播方向不改变。补充完整的凸透镜的光路图如下图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
21. 请画出图中物体所受支持力的示意图。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】物体放在水平面上，所受支持力垂直于水平面向上，则过物体的重心沿竖直向上的方向画一条带箭头的线段，并用符号F表示，如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
四、实验探究题（本大题共3个小题，其中22、23小题各6分，24小题8分，共20分）
22. 晶晶同学旅游时捡到一颗漂亮的鹅卵石。他从学校物理实验室借来天平（含砝码）、量筒测量这颗鹅卵石的密度，步骤如下：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）将天平放在水平桌面上，游码移至标尺左端的零刻线处，调节平衡螺母，使横梁平衡；
（2）将鹅卵石放在天平的左盘上，往右盘中加减砝码并移动游码，直到天平再次平衡。所放的砝码和游码的位置如图甲所示，则鹅卵石的质量为______g ；

（3）如图乙，使用量筒时，正确的读数方法是______（选填①或②或③），晶晶同学测出鹅卵石的体积为；
（4）计算出该鹅卵石的密度为______g/cm3。
【答案】    ①. 27.2    ②. ②    ③. 2.72
【解析】
【详解】（2）[1]如图所示，天平砝码质量为25g，游码标尺分度值为0.2g，此时游码示数为2.2g，把砝码质量和游码示数加起来即为鹅卵石的质量为27.2g。
（3）[2] 如图乙所示，使用量筒时，视线应该平视液面，仰视时读数偏小，俯视时读数偏大，则正确的读数方法是②这种方式。
（4）[3]由题可知，前面步骤测出了鹅卵石的质量和体积，则该鹅卵石的密度为


23. 顺顺与利利同学在探究“滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”时，作了如下猜想：
A．可能与接触的粗糙程度有关
B．可能与压力的大小有关
顺顺同学考虑到在实际操作中很难控制弹簧测力计和滑块一起做匀速直线运动，于是进行了改进：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）如图甲，在小桶内装入适量的沙子，使滑块恰好在水平木板上做匀速直线运动，为了测出滑块受到的滑动摩擦力大小，应测量_________的重力；
（2）如图乙，在滑块上加砝码，发现需要装入更多的沙子，滑块才能做匀速直线运动。比较甲、乙两次实验，验证了猜想_________（选填“A”或“B”）是正确的；
（3）利利同学觉得用钩码代替小桶和沙子可以简化实验操作步骤，他这么做_________（选填“能”或“不能”）达到目的。
【答案】    ①. 小桶和沙子    ②. B    ③. 不能
【解析】
【详解】（1）[1]在小桶内装入适量的沙子，滑块恰好在水平木板上做匀速直线运动，此时滑块在水平方向上受到平衡力的作用，受到的拉力和滑动摩擦力是一对平衡力，由于使用的是定滑轮，所以拉力的大小等于小桶和沙子的总重力，为测量滑块受到的滑动摩擦力的大小，应测量小桶和沙子的总重力的大小。
（2）[2]在滑块上加砝码，压力增大，在桶中要装入更多的沙子滑块才能做匀速直线运动，说明此时的滑动摩擦力变大，需要装入更多的沙子来增大拉力，滑块才能做匀速直线运动，这说明滑动摩擦力的大小与压力的大小有关，则验证猜想B是正确的。
（3）[3]想用钩码代替沙桶，该方案方便得出拉力的大小，但由于钩码的质量是按整数倍变化的，无法连续改变拉力的大小，也很难做到使滑块做匀速直线运动，因此不能达到实验目的。
24. 欢欢与乐乐同学利用图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）请你根据甲电路图，用笔画线代替导线，帮助欢欢同学在图乙中完成实验电路的连接，要求滑片P向右移动时，电流表示数小；________
（2）将滑片P置于阻值最大位置 ，闭合开关S，欢欢同学发现，无论怎样移动滑片P电流表的示数始终为零，电压表示数接近电源电压，则电路中存在的故障可能是_________（选填“Rx短路”或“Rx断路”）；
（3）排除故障后，移动滑片P，记录多组数据，画出了待测电阻的R的I-U图像，如图丙所示，由图像可得Rx=________Ω；
（4）乐乐风水宝地觉得不使用电压表也能测出Rx的阻值，于是设计了另一种方案，电路如图丁所示。定值电阻R0，电源电压未知且恒定不变。测量步骤如下：
①只闭合开关S1时，电流表读数为I1；
② 当开关S1、S2都闭合时，电流表读数为I2；
③待测电阻Rx=_________（用已知和测出的物理量R0、I1、I2表示）。

【答案】    ①. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]      ②. Rx断路    ③. 5    ④. 
【解析】
【详解】（1）[1]如图甲所示的电路图，滑动变阻器串联接入电路，要求滑片P向右移动时，电流表示数小，滑动变阻器接入电路的阻值变大，应该将滑动变阻器左下端的接线柱接入电路，如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（2）[2]将滑片P置于阻值最大位置 ，闭合开关S，欢欢同学发现，无论怎样移动滑片P电流表的示数始终为零，说明电路发生了断路，电压表示数接近电源电压，说明电压表两接线柱之间的电路元件发生了断路，电压表测量的是电阻Rx两端的电压，则电路中存在的故障可能是Rx断路。

（3）[3]由图丙可知，电阻Rx两端的电压为2.5V时，对应的电流值为0.5A，根据欧姆定律公式可知，电阻Rx的阻值为


（4）[4]只闭合开关S1时，电流表读数为I1，电源电压为
U=(R0+Rx) I1……①
当开关S1、S2都闭合时，Rx被短路，由于电流表读数[image: ]I2，此时电源电压可以表示为
U= R0 I2……②
由①②两式联立可得
(R0+Rx) I1=R0 I2
则待测电阻为


五、计算题（本大题共2个小题，第25题6分，第26题9分，共15分）


25. 贝贝在妈妈指导下用电熨斗熨烫衣服，她首先阅读说明书，知道电熨斗有“低温”“高温”两个档位，其简化电路如图所示。是电热丝，，S为旋转式开关。
（1）当旋转触片接触点1和2时，求电路中[image: ]电流；
（2）当旋转触片接触点2和3时，求电路消耗的总功率。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  


【答案】（1）；（2）
【解析】

【详解】解：（1）如图所示，当旋转触片接触点1和2时，这是仅有的基础电路，此时电路中的电流为





（2）如图，当旋转触片接触点2和3时，并联，根据并联电路中电压特点，每条支路电压相等，此时通过的电流不变，通过的电流为


并联电路中干路电流等于各支路电流之和，则通过干路的总电流为


电路消耗的总功率为



答：（1）当旋转触片接触点1和2时，电路中的电流为；

（2）当旋转触片接触点2和3时，电路消耗的总功率为。





26. 现有一个不吸水材料的长方体A，底面积为，体积为，质量为0.9kg。将它放入底面积为，装有适量水的薄壁圆柱形容器中，容器足够高，A漂浮于水面（如图甲所示）。（，）
（1）求A的重力；（        ）
（2）求A的底部受到的液体压强；（        ）

（3）如图乙所示，将重10N，体积为的长方体B（不吸水）置于A上，待两物体静止时，请判断B浸入水中的情况：_________（选填“不会浸入”或“部分浸入”或“全部浸入”并说明理由________，求放入B后容器内水面上升的高度。（        ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 9N    ②. 600Pa    ③. 部分浸入    ④. 见解析    ⑤. 0.025m
【解析】
【详解】（1）[1]A的重力



（2）[2]A漂浮于水面，则A受到的浮力


物体A排开水[image: ]体积



物体A浸入水中的深度


A的底部受到的液体压强


（3）[3][4][5]物体A和B的总重力


物体A和B的总体积



若AB浸没在水中，则所受浮力



则AB静止时漂浮在水面上，排开水的总体积




比较可得，，则物体B部分浸入水中。放入B后增加的浮力



增加排开水的体积



放入B后容器内水面上升的高度
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